Утверждаю: ____________________________________

Ведомость объемов работ
Ж/д пути от испытательного центра до обкаточной линии с удлинением трансбордера, расположенные по адресу:
Московская область, г. о. Мытищи, ул. Колонцова, 4». Переустройство хозпитьевого водопровода (НВК2)

	№
п/п
	№ в ЛСР
	Наименование вида работ
	Ед.изм.
	Кол-во
	Ссылка на чертежи, спецификации
	Формула расчета. Расчет объемов работ и расхода материалов. Пояснения по размерам, количеству (согласно проектным данным), материалам и др.

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	
	
	Переустройство хозпитьевого водопровода на участке В1-4 до В1-4А
	

	
	
	Разборка дорожных покрытий 
	
	
	
	

	1 
	
	Демонтаж дорожного бордюра БР 100.30.15
	шт.
м
	6
6
	131-23-НВК2-01
	В1-4 - В1-4А: (L) 6м/ 6шт. 

	2 
	
	Резка асфальтобетонного покрытия фрезой 
	м
	21,88
	131-23-НВК2-02
	В1-4 - В1-4А: ((L) 9,2м; 10,17м + 2,51м) х 2 = 21,88м

	3 
	
	Разборка асфальтобетонного покрытия мех. способом
	м³
	8,04
	131-23-НВК2-02
	В1-4 - В1-4А: (L) 9,68м х 4,37м х (h) 0,19м = 8,04м3

	4 
	
	Разборка щебеночного основания 
	м³
	12,69
	131-23-НВК2-02
	В1-4 - В1-4А: (L) 9,68м х 4,37м х (h) 0,3м = 12,69м3

	
	
	Демонтажные работы 
	
	
	
	

	5 
	
	Демонтаж трубы стальной Ду 114*4мм
	м
	36,56
	131-23-НВК2-03
131-23-НВК2-04
	28,7м + 7,86м= 36,56м *10,85кг/м =396,68кг (возврат Заказчику)

	
	
	Прочие работы
	
	
	
	

	6 
	
	Погрузка строительного мусора в автосамосвалы
	м³/ т
	20,97/ 32,84
	
	Демонтированный дорожный бордюр (γ=0,1 т/м)
6м * 0,1 = 0,6т / 0,043м3/м =0,26м3
Демонтированное асфальтовое покрытие (γ=1,8 т/м3)
8,04м3 * 1,8 = 14,47т
Демонтированное щебеночное основание (γ=1,4 т/м3)
12,69м3 * 1,4 = 17,77т

	7 
	
	Отвозка строительного мусора на расстояние до 
30 км автосамосвалом 
	т
	32,84
	
	

	8 
	
	Утилизация отходов 4-5 класса опасности
	м³
	20,97
	
	

	
	
	Земляные работы 
	
	
	
	

	9 
	
	Разработка грунта в траншее вручную в местах пересечения с коммуникациями
	м³
	26,67
	131-23-НВК2-03
	т.6.1-т.7: (L) 4,46м х 2,45м х (h) 2,62м – Vтр (1,92м3+0,04м3) = 26,67м3

	10 
	
	Разработка грунта в траншее механизированным способом (экскаватором с ковшом емк. 0,5 м3) (97%)
	м³
	153,74
	131-23-НВК2-03
	т.1 (В1-4А)- т.2: (L) 5,7м х 2,825м х (h) 2,37м=38,16м3
т.2 - т.3: (L) 1,31м х 3,115м х (h) 2,52м = 10,28м3
т.3 - т.4: (L) 2,14м х 2,355м х (h) 2,53м = 12,75м3
т.4 - т.5: (L) 6,38м х 2,975м х (h) 2,565м = 48,68м3
т.5 - т.6: (L) 2,21м х 2,79м х (h) 2,655м = 16,37м3
т.6 - т.6.1: (L) 5,06м х 2,45м х (h) 2,62м = 32,48м3
Всего (158,72м3 -Vтруб 0,22м3) * 0,97 =153,74

	11 
	
	Доработка грунта в траншее вручную (3%)
	м³
	4,76
	131-23-НВК2-03
	т.1 (В1-4А)- т.2: (L) 5,7м х 2,825м х (h) 2,37м х 0,03 = 1,14м3
т.2 - т.3: (L) 1,31м х 3,115м х (h) 2,52м х 0,03 = 0,31м3
т.3 - т.4: (L) 2,14м х 2,355м х (h) 2,53м х 0,03 = 0,38м3
т.4 - т.5: (L) 6,38м х 2,975м х (h) 2,565м х 0,03 = 1,46м3
т.5 - т.6: (L) 2,21м х 2,79м х (h) 2,655м х 0,03 = 0,49м3
т.6 - т.6.1: (L) 5,06м х 2,45м х (h) 2,62м х 0,03 = 0,97м3

	12 
	
	Разработка грунта в траншее вручную в местах пересечения с коммуникациями
	м³
	87,85
	131-23-НВК2-04
	т.2.1-т.3: (L) 3,03м х 3,32м х (h) 3,04м – Vтр (0,03м3+1,32м3) = 29,23м3
т.3-т.4: (L) 3,91м х 5,05м х (h) 3,58м – Vтр 4,92м3 -V ранее разраб. 23,38м3 = 42,39м3
т.4-т.4.1: (L) 0,55м х 6,57м х (h) 3,36м – V ранее разраб. 3,29м3 = 8,85м3
т.7-т.8(В1-4А): (L) 1,36м х 2,3м х (h) 2,36м = 7,38м3

	13 
	
	Разработка грунта в траншее механизированным способом (экскаватором с ковшом емк. 0,5 м3) (97%) 

	м³
	182,95 
	131-23-НВК2-04
	т.1 (В1-4)- т.2: (L) 1,58м х 2,56м х (h) 2,18м – Vтр 0,01м3 х 0,97=8,54м3
т.2 - т.2.1: (L) 3,25м х 2,66м х (h) 2,44м – Vтр 0,03м3 х 0,97=20,43м3
т.4.1 - т.5: (L) 6,52м х 8,83м х (h) 2,91м – V ранее разраб. 34,44м3 х 0,97=129,1м3
т.5 - т.6: (L) 16,97м х 2,81м х (h) 2,41м х 0,97=111,47м3
т.6 - т.7: (L) 1,82м х 4,49м х (h) 2,25м х 0,97=17,83м3

	14 
	
	Разработка грунта в траншее механизированным способом (экскаватором с ковшом емк. 0,5 м3)  с погрузкой в автосамосвалы

	м³
	104,42
	131-23-НВК2-04
	

	15 
	
	Доработка грунта в траншее вручную (3%)
	м³
	8,89
	131-23-НВК2-04
	т.1 (В1-4)- т.2: (L) 1,58м х 2,56м х (h) 2,18м – Vтр 0,01м3 х 0,03=0,27м3
т.2 - т.2.1: (L) 3,25м х 2,66м х (h) 2,44м – Vтр 0,03м3 х 0,03=0,63м3
т.4.1 - т.5: (L) 6,52м х 8,83м х (h) 2,91м – V ранее разраб. 34,44м3 х 0,03=3,99м3
т.5 - т.6: (L) 16,97м х 2,81м х (h) 2,41м х 0,03=3,45м3
т.6 - т.7: (L) 1,82м х 4,49м х (h) 2,25м х 0,03=0,55м3

	16 
	
	Устройство песчаного основания в траншее с последующим уплотнением 
	м³
	6,48
	131-23-НВК2-06
	т.1 (В1-4)- т.2: (L) 1,58м х 1,5м х (h) 0,15м =0,35м3
т.4- т.5: (L) 7,07м х 1,5м х (h) 0,15м =1,59м3
т.5- т.6: (L) 16,97м х 1,5м х (h) 0,15м =3,82м3
т.6- т.7: (L) 1,82м х 1,5м х (h) 0,15м =0,41м3
т.7- т.8 (В1-4А): (L) 1,36м х 1,5м х (h) 0,15м =0,31м3

	17 
	
	Присыпка песком (с К отн.упл=1,1) труб в траншее, вручную
	м³
	118,67
	131-23-НВК2-07
	т.1 (В1-4)- т.2: (L) 1,58м х 2,46м х (h) 0,66м – Vтр 0,01м3 – Vпесч. осн. 0,35м3 =2,2м3
т.2 - т.2.1: (L) 3,25м х 2,52м х (h) 0,74м – Vтр 0,27м3 =5,79м3
т.2.1 - т.3: (L) 3,03м х 3,23м х (h) 1,55м – Vтр (0,25м3+0,98м3+1,08м3) =12,86м3
т.3 - т.4: (L) 3,91м х 5,06м х (h) 2,24м – Vтр (0,32м3+4,92м3) =39,08м3
т.4 - т.4.1: (L) 0,55м х 6,58м х (h) 1,62м – Vтр 0,01м3 – Vпесч. осн. 0,12м3 =5,73м3
т.4.1 - т.5: (L) 6,52м х 4,29м х (h) 0,8м – Vтр 0,06м3 – Vпесч. осн. 1,47м3 =20,84м3
т.5 - т.6: (L) 16,97м х 2,94м х (h) 0,56м – Vтр 0,16м3 – Vпесч. осн. 3,82м3 =23,96м3
т.6 - т.7: (L) 1,82м х 2,34м х (h) 0,56м – Vтр 0,02м3 – Vпесч. осн. 0,41м3 =1,95м3
т.7 - т.8(В1-4А): (L) 1,36м х 2,3м х (h) 2,11м – Vтр 0,03м3 – Vпесч. осн. 0,31м3 =6,26м3

	18 
	
	Обратная засыпка траншеи грунтом механизировано (экскаватором с ковшом 0,5м3)
	м³
	464,86
	131-23-НВК2-08
	8,04м3 +12,69м3 +153,74м3 +31,43м3 +287,37м3 +96,74м3 -6,48м3 -118,67м3 = 464,86м3

	19 
	
	Уплотнение пневматическими трамбовками
	м³
	583,53
	131-23-НВК2-07
131-23-НВК2-08
	118,67+464,86=583,53м3

	
	
	Прочие работы
	
	
	
	

	20 
	
	Отвозка вытесненного грунта на расстояние до 
30 км автосамосвалом
	м³/ т
	104,42/ 198,4
	
	Лишний грунт (γ=1,9 т/м3)
(26,67м3+153,74м3+4,76м3+87,85+287,37+8,89 -464,86м3) * 1,9 =104,42м3 / 198,4т

	21 
	
	Утилизация отходов 4-5 класса опасности
	м³
	104,42
	
	

	
	
	Прокладка трубопровода
	
	
	
	

	22 
	
	Прокладка трубы ВУС, ЦПП стальной электросварной ф325х7мм (футляр)
	м
	10,19
	131-23-НВК2-07
	

	23 
	
	Протаскивание трубы ПЭ100 SDR17 110х6,6 с установкой колец опорно-направляющего ОНК-110/325
	м
	10,19
	131-23-НВК2-07
	Кольцо опорно-направляющее ОНК-110/325 -4 шт.

	24 
	
	Прокладка трубы ПЭ100 SDR17 110х6,6 в траншее
	м
	46,46
	131-23-НВК2-07
	

	25 
	
	Установка муфты защитной Ду110/325 мм для заделки футляра
	шт.
	2
	131-23-НВК2-07
	

	26 
	
	Заполнение межтрубного пространства цементно-песчаным раствором М100
	м³
	0,67
	131-23-НВК2-07
	

	27 
	
	Установка отвода ПЭ100 электросварного ПЭ100 SDR11 90гр d110мм
	шт.
	3
	131-23-НВК2-07
	

	28 
	
	Установка редукционной муфты ПЭ100 SDR11 d110*80 (Elofit)
	шт.
	1
	131-23-НВК2-07
	

	29 
	
	Установка втулки под фланец ПЭ100 d80мм
	шт.
	1
	131-23-НВК2-07
	

	30 
	
	Установка стального фланца для ПЭ100 d80мм
	шт.
	1
	131-23-НВК2-07
	



Примечания: 
Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ факторов:
- разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций;
- стесненные условия для складирования материалов;
- действующее технологическое оборудование;
- движение технологического транспорта
Производство работ аналогично технологическим процессам в новом строительстве

Представитель Подрядчика: ___________________________

Представитель Заказчика: ___________________________

Представитель технического Заказчика: ___________________________


