Приложение № 1 
к Инструкции, утв. приказом ГД ТМХ 
№ _____ от ___ . ___ . ___ 23 г.

Ведомость объемов работ
Ж/д пути от испытательного центра до обкаточной линии с удлинением трансбордера, расположенные по адресу:
Московская область, г. о. Мытищи, ул. Колонцова, 4». Переустройство хозпитьевого водопровода (НВК3)

	№
п/п
	№ в ЛСР
	Наименование вида работ
	Ед.изм.
	Кол-во
	Ссылка на чертежи, спецификации
	Формула расчета. Расчет объемов работ и расхода материалов. Пояснения по размерам, количеству (согласно проектным данным), материалам и др.

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	
	
	Переустройство хозпитьевого водопровода на участке В1-нов.1 до В1-7
	

	
	
	Разборка дорожных покрытий 
	
	
	
	

	1
	
	Демонтаж дорожного бордюра БР 100.30.15
	шт.
м
	31
31
	131-23-НВК3-43
	 

	2
	
	Резка асфальтобетонного покрытия фрезой 
	м
	89,5
	131-23- НВК3-43
	


	3
	
	Разборка асфальтобетонного покрытия мех. способом
	м³
	29,75
	131-23- НВК3-43
	

	4
	
	Разборка щебеночного основания 
	м³
	46,99
	131-23- НВК3-43
	

	
	
	Прочие работы
	
	
	
	

	5
	
	Погрузка демонтированного дорожного бордюра в автосамосвалы
	м /т
	31 / 3,1
	
	

	6
	
	Погрузка строительного мусора в автосамосвалы
	м³/ т
	77,98/ 122,44
	
	Демонтированный дорожный бордюр (γ=0,1 т/м)
301м * 0,1 = 3,1т/1,24м3
Демонтированное асфальтовое покрытие (γ=1,8 т/м3)
29,75м3 * 2 = 53,55т
Демонтированное щебеночное основание (γ=1,4 т/м3)
46,99м3 * 1,4 = 65,79т

	7
	
	Отвозка строительного мусора на расстояние до 
30 км автосамосвалом 
	т
	122,44
	
	3,1т +59,5+65,79т 

	8
	
	Утилизация отходов 4-5 класса опасности
	м3
	77,98
	
	

	
	
	Земляные работы 
	
	
	
	

	9
	
	Разработка грунта в траншее вручную
	м³
	17,6
	131-23-НВК3-44
	

	10
	
	Разработка грунта в траншее механизированным способом (экскаватором с ковшом емк. 0,5 м3) (97%)
	м³
	129,4
	131-23-НВК3-44
	

	11
	
	Устройство песчаного основания в траншее с последующим уплотнением 
	м³
	4,12
	131-23-НВК3-45
	

	12
	
	Обсыпка из песка (с Купл=1,1) труб в траншее с последующим уплотнением, вручную
	м³
	74,91
	131-23-НВК3-47
	

	13
	
	Обратная засыпка траншеи грунтом, механизировано (экскаватором с ковшом емк. 0,5 м3)
	м³
	138,07
	131-23-НВК3-48
	

	14
	
	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками
	м³
	138,07
	
	

	
	
	Прочие работы
	
	
	
	

	15
	
	Погрузка вытесненного грунта в автосамосвалы
	м³/ т
	8,22/ 16,97
	
	Лишний грунт (γ=1,9 т/м3)
(17,6м3+129,4м3-138,07м3) * 1,9 = 8,22м3 / 16,97т

	16
	
	Отвозка вытесненного грунта на расстояние до 
30 км автосамосвалом
	
	
	
	

	17
	
	Утилизация отходов 4-5 класса опасности
	м3
	8,22
	
	

	
	
	Прокладка трубопровода
	
	
	
	

	18
	
	Прокладка трубы стальной ВУС Ду.530х8мм (футляр)
	м
	19,64
	131-23-НВК3-46
	11,53м + 8,11м

	19
	
	Протаскивание трубы ПЭ100 SDR17 315х18,7 с установкой колец опорно-направляющего ОНК-315/530
	м
	19,64
	131-23-НВК3-46
	Кольцо опорно-направляющее ОНК-315/530 -9 шт.

	20
	
	Установка муфты защитной Ду315/530 мм для заделки футляра
	шт.
	3
	131-23-НВК3-46
	

	21
	
	Заполнение межтрубного пространства цементно-песчаным раствором М100
	м³
	2,55
	131-23-НВК3-46
	

	22
	
	Пробивка отверстия 540*540мм в колодце В1-7
	шт./м
	1/1,7
	131-23-НВК3-46
	

	23
	
	Установка гильзы из трубы стальной Ду.530*8мм
	м
шт.
	0,3
1
	131-23-НВК3-46
	

	24
	
	Прокладка трубы ПЭ100 SDR17 315х18,7 в траншее
	м
	49
	131-23-НВК3-46
	

	25
	
	Установка втулки под фланец ПЭ100 SDR17-315
	шт.
	1
	131-23-НВК3-46
	

	26
	
	Установка стального фланца для ПЭ d315
	шт.
	1
	131-23-НВК3-46
	

	27
	
	Установка отвода ПЭ100 SDR11 45* d315мм
	шт.
	3
	131-23-НВК3-46
	

	28
	
	Установка отвода ПЭ100 SDR11 22* d315мм
	шт.
	1
	131-23-НВК3-46
	

	29
	
	Установка отвода ПЭ100 SDR11 90* d315мм
	шт.
	2
	131-23-НВК3-46
	



Примечания: 
Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ факторов:
- разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций;
- стесненные условия для складирования материалов;
- действующее технологическое оборудование;
- движение технологического транспорта
Производство работ аналогично технологическим процессам в новом строительстве

Составил: ___________________________
