Приложение № 1 
к Инструкции, утв. приказом ГД ТМХ 
№ _____ от ___ . ___ . ___ 23 г.

Ведомость объемов работ
Ж/д пути от испытательного центра до обкаточной линии с удлинением трансбордера, расположенные по адресу:
Московская область, г. о. Мытищи, ул. Колонцова, 4». Переустройство хозпитьевого водопровода (НВК3)

	№
п/п
	№ в ЛСР
	Наименование вида работ
	Ед.изм.
	Кол-во
	Ссылка на чертежи, спецификации
	Формула расчета. Расчет объемов работ и расхода материалов. Пояснения по размерам, количеству (согласно проектным данным), материалам и др.

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	
	
	Переустройство хозпитьевого водопровода на участке В1-нов.1 до В1-7
	

	
	
	Разборка дорожных покрытий 
	
	
	
	

	1
	
	Демонтаж дорожного бордюра БР 100.30.15
	шт.
м
	31
30,67
	131-23-НВК3-43
	т.1-т.2: (L) (5,06м+3,55м+3,55м+5,04м) = 17,2м/ 17шт. 
т.2-т.3: (L) 2,62м/ 3шт.
т.3-т.4: (L) (1,88м+4,67м+4,3м) = 10,85м/ 11шт. 

	2
	
	Резка асфальтобетонного покрытия фрезой 
	м
	60,97
	131-23- НВК3-43
	т.1-т.2: (L) (5,85м+9,88м+1,99м+1,99м) = 19,71м
т.4-т.5- т.6-т.7- т.8: (L) (18,85м+4,31м+3,9м+14,2м) = 41,26м

	3
	
	Разборка асфальтобетонного покрытия мех. способом
	м³
	25,82
	131-23- НВК3-43
	т.1- т.2: (L) 7,86м х 3,46м х (h) 0,19м = 5,17м3
т.1- т.2: (L) 1,99м х 3,55м х (h) 0,19м = 1,34м3
т.3- т.4: (L) 2,02м х 5,46м х (h) 0,19м = 1,76м3
т.4- т.5: (L) 4,64м х 5,52м х (h) 0,19м = 4,87м3
т.5- т.6: (L) 5,57м х 5,95м х (h) 0,19м = 5,84м3
т.6- т.7: (L) 2,44м х 6,27м х (h) 0,19м = 2,91м3
т.7- т.8 (В1-7): (L) 3,87м х 5,35м х (h) 0,19м = 3,93м3

	4
	
	Разборка щебеночного основания 
	м³
	42,01
	131-23- НВК3-43
	т.1- т.2: (L) 7,86м х 3,46м х (h) 0,3м = 8,16м3
т.1- т.2: (L) 1,99м х 3,55м х (h) 0,3м = 2,12м3
т.3- т.4: (L) 2,02м х 5,46м х (h) 0,3м = 3,31м3
т.4- т.5: (L) 4,64м х 5,52м х (h) 0,3м = 7,68м3
т.5- т.6: (L) 5,57м х 5,95м х (h) 0,3м = 9,94м3
т.6- т.7: (L) 2,44м х 6,27м х (h) 0,3м = 4,59м3
т.7- т.8 (В1-7): (L) 3,87м х 5,35м х (h) 0,3м = 6,21м3

	
	
	Прочие работы
	
	
	
	

	5
	
	Погрузка демонтированного дорожного бордюра в автосамосвалы
	м /т
	30,67 / 3,07
	
	Демонтированный дорожный бордюр (γ=0,1 т/м)
30,67м * 0,1 = 3,07т

	6
	
	Погрузка строительного мусора в автосамосвалы
	м³/ т
	67,83/ 110,45
	
	Демонтированное асфальтовое покрытие (γ=2 т/м3)
25,82м3 * 2 = 51,64т
Демонтированное щебеночное основание (γ=1,4 т/м3)
42,01м3 * 1,4 = 58,81т

	7
	
	Отвозка строительного мусора на расстояние до 
30 км автосамосвалом 
	т
	113,52
	
	3,07т +110,45т 

	8
	
	Утилизация отходов 4-5 класса опасности
	т
	113,52
	
	

	
	
	Земляные работы 
	
	
	
	

	9
	
	Разработка грунта в траншее вручную
	м³
	12,67
	131-23-НВК3-44
	т.2-т.3: (L) 2,63м х 2,59м х (h) 1,86м = 12,67м3

	10
	
	Разработка грунта в траншее механизированным способом (экскаватором с ковшом емк. 0,4 м3) (97%)
	м³
	160,55
	131-23-НВК3-44
	т.1- т.2: (L) 16,84м х 2,42м х (h) 1,8м –(6,51м3+10,28м3) Vдем.покрыт х 0,97= 54,86м3
т.3 - т.4: (L) 7,59м х 2,96м х (h) 2,02м–(1,76м3+3,31м3) Vдем.покрыт х 0,97 = 39,1м3
т.4 - т.5: (L) 4,64м х 3,33м х (h) 1,97м–(4,87м3+7,68м3) Vдем.покрыт х 0,97 = 17,54м3
т.5 - т.6: (L) 5,59м х 3,37м х (h) 2,01м–(5,84м3+9,94м3) Vдем.покрыт х 0,97 = 21,42м3
т.6 - т.7: (L) 2,57м х 3,69м х (h) 2,09м–(2,91м3+4,59м3) Vдем.покрыт х 0,97 = 11,95м3
т.7 - т.8 (В1-7): (L) 3,91м х 3,22м х (h) 2,09м–(3,93м3+6,21м3) Vдем.покрыт х 0,97 = 15,68м3

	11
	
	Доработка грунта в траншее вручную (3%)
	м³
	4,97
	131-23-НВК3-44
	т.1- т.2: (L) 16,84м х 2,42м х (h) 1,8м –(6,51м3+10,28м3) Vдем.покрыт х 0,03= 1,7м3
т.3 - т.4: (L) 7,59м х 2,96м х (h) 2,02м–(1,76м3+3,31м3) Vдем.покрыт х 0,03 = 1,21м3
т.4 - т.5: (L) 4,64м х 3,33м х (h) 1,97м–(4,87м3+7,68м3) Vдем.покрыт х 0,03 = 0,54м3
т.5 - т.6: (L) 5,59м х 3,37м х (h) 2,01м–(5,84м3+9,94м3) Vдем.покрыт х 0,03 = 0,66м3
т.6 - т.7: (L) 2,57м х 3,69м х (h) 2,09м–(2,91м3+4,59м3) Vдем.покрыт х 0,03 = 0,37м3
т.7 - т.8 (В1-7): (L) 3,91м х 3,22м х (h) 2,09м–(3,93м3+6,21м3) Vдем.покрыт х 0,03 = 0,49м3

	12
	
	Устройство песчаного основания в траншее с последующим уплотнением 
	м³
	2,87
	131-23-НВК3-45
	т.1- т.2: (L) 16,84м х 1,22м х (h) 0,1м =2,05м3
т.2- т.3: (L) 2,63м х 1,22м х (h) 0,1м =0,3м3
т.3- т.4: (L) 0,26м х 1,22м х (h) 0,1м =0,03м3
т.6- т.7: (L) 0,17м х 1,22м х (h) 0,1м =0,02м3
т.7- т.8 (В1-7): (L) 3,91м х 1,22м х (h) 0,1м =0,47м3

	13
	
	Обсыпка из песка труб в траншее с последующим уплотнением
	м³
	66,53
	131-23-НВК3-47
	т.1 - т.2: (L) 16,84м х 1,77м х (h) 0,62м – Vтр 1,31м3 =17,17м3
т.2 - т.3: (L) 2,63м х 1,77м х (h) 0,62м – Vтр 0,2м3 =2,69м3
т.3 - т.4: (L) 7,59м х 1,785м х (h) 0,83м – Vтр 1,67м3 =9,57м3
т.3 - т.4: (L) 4,06м х 3,59м х (h) 1,185м – Vтр 0,34м3=16,93м3
т.4 - т.5: (L) 4,67м х 1,785м х (h) 0,83м – Vтр 1,03м3 =5,89м3
т.5 - т.6: (L) 5,59м х 1,785м х (h) 0,83м – Vтр 1,23м3 =7,05м3
т.6 - т.7: (L) 2,57м х 1,785м х (h) 0,83м – Vтр 0,57м3 =3,24м3
т.7 - т.8(В1-7): (L) 3,91м х 1,77м х (h) 0,62м–Vтр0,3м3 =3,99м3
т.7 - т.8(В1-4А): (L) 1,36м х 2,3м х (h) 2,11м – Vтр 0,03м3 – Vпесч. осн. 0,31м3 =6,26м3

	14
	
	Обратная засыпка траншеи грунтом
	м³
	169,97
	131-23-НВК3-48
	246,02м3 -2,87м3 -6,65м3-66,53м3 = 169,97м3

	15
	
	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками
	м³
	169,97
	
	

	16
	
	Планировка площадей бульдозерами
	м2
	191,44
	
	(16,84м+2,63м+7,59м+4,06м+4,67м+5,59м+2,57м+3,91м) *4

	
	
	Прочие работы
	
	
	
	

	17
	
	Погрузка вытесненного грунта в автосамосвалы
	м³/ т
	8,22/ 15,62
	
	Лишний грунт (γ=1,9 т/м3)
(12,67м3+160,55м3+4,97м3 -169,97м3) * 1,9 = 8,22м3 / 15,62т

	18
	
	[bookmark: _GoBack]Отвозка вытесненного грунта на расстояние до 
30 км автосамосвалом
	
	
	
	

	19
	
	Утилизация отходов 4-5 класса опасности
	т
	15,62
	
	

	
	
	Прокладка трубопровода
	
	
	
	

	20
	
	Прокладка трубы стальной ВУС Ду.530х8мм (футляр)
	м
	19,64
	131-23-НВК3-46
	11,53м + 8,11м

	21
	
	Протаскивание трубы ПЭ100 SDR17 315х18,7 с установкой колец опорно-направляющего ОНК-315/530
	м
	19,64
	131-23-НВК3-46
	Кольцо опорно-направляющее ОНК-315/530 -9 шт.

	22
	
	Установка муфты защитной Ду315/530 мм для заделки футляра
	шт.
	3
	131-23-НВК3-46
	

	23
	
	Заполнение межтрубного пространства цементно-песчаным раствором М100
	м³
	2,55
	131-23-НВК3-46
	

	24
	
	Пробивка отверстия 540*540мм в колодце В1-7
	шт.
	1
	131-23-НВК3-46
	

	25
	
	Установка гильзы из трубы стальной Ду.530*8мм
	м
шт.
	0,3
1
	131-23-НВК3-46
	

	26
	
	Заделка сальника при проходе трубы через стенки колодца 
	шт.
	1
	131-23-НВК3-46
	

	27
	
	Прокладка трубы ПЭ100 SDR17 315х18,7 в траншее
	м
	49
	131-23-НВК3-46
	

	28
	
	Установка втулки под фланец ПЭ100 SDR17-315
	шт.
	1
	131-23-НВК3-46
	

	29
	
	Установка стального фланца для ПЭ d315
	шт.
	1
	131-23-НВК3-46
	

	30
	
	Установка отвода ПЭ100 SDR11 45* d315мм
	шт.
	3
	131-23-НВК3-46
	

	31
	
	Установка отвода ПЭ100 SDR11 22* d315мм
	шт.
	1
	131-23-НВК3-46
	

	32
	
	Установка отвода ПЭ100 SDR11 90* d315мм
	шт.
	2
	131-23-НВК3-46
	



Примечания: 
Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ факторов:
- разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций;
- стесненные условия для складирования материалов;
- действующее технологическое оборудование;
- движение технологического транспорта
Производство работ аналогично технологическим процессам в новом строительстве

Составил: ___________________________
