Приложение № 1 
к Инструкции, утв. приказом ГД ТМХ 
№ _____ от ___ . ___ . ___ 23 г.

Ведомость объемов работ
Ж/д пути от испытательного центра до обкаточной линии с удлинением трансбордера, расположенные по адресу:
Московская область, г. о. Мытищи, ул. Колонцова, 4». Наружные сети водоснабжения и канализации (НВК4)

	№
п/п
	№ в ЛСР
	Наименование вида работ
	Ед.изм.
	Кол-во
	Ссылка на чертежи, спецификации
	Формула расчета. Расчет объемов работ и расхода материалов. Пояснения по размерам, количеству (согласно проектным данным), материалам и др.

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	
	
	Переустройство канализации от цеха №121 до К11Б
	

	
	
	Разборка дорожных покрытий 
	
	
	
	

	1
	
	Разборка щебеночного покрытия мех. способом 
	м³
	1,81
	131-23-НВК4-18
	К11Б-цех121: (L) 10,68м х 1,13м х (h) 0,15м =1,81м3

	
	
	Прочие работы
	
	
	
	

	2
	
	Погрузка строительного мусора в автосамосвалы 
	м³/ т
	1,81/ 2,53
	
	Демонтированное щебеночное покрытие (γ=1,4 т/м3 )
1,81м3 * 1,4 = 2,53т

	3
	
	Отвозка строительного мусора на расстояние до 
30 км автосамосвалом 
	
	
	
	

	4
	
	Утилизация отходов 4-5 класса опасности
	т
	2,53
	
	

	
	
	Земляные работы для устройства траншеи 
	
	
	
	

	5
	
	Разработка грунта в траншее механизированным способом (в т.ч. песок) (экскаватором с ковшом емк. 0,4 м3) 
	м³
	9,22
	131-23-НВК4-18
	К11Б-цех121: (L) 10,68м х 1,085м х (h) 0,3м =3,48м3
К11Б-цех121: (L) 10,68м х 1,0075м х (h) 0,55м *0,97 =5,74м3

	6
	
	Доработка грунта в траншее вручную
	м³
	0,18
	131-23-НВК4-18
	К11Б-цех121: (L) 10,68м х 1,0075м х (h) 0,55м *0,3 = 0,18м3

	7
	
	Устройство песчаного основания в траншее с последующим уплотнением
	м³
	1,04
	131-23-НВК4-19
	К11Б-цех121: (L) 10,68м х 0,97м х (h) 0,1м =1,04м3

	8
	
	Обратная засыпка траншеи песком с последующим уплотнением
	м³
	7,82
	131-23-НВК4-21
	К11Б-цех121: (L) 10,68м х 1,0025м х (h) 0,75м – 0,21м3 Vтруб =7,82м3

	9
	
	Обратная засыпка траншеи щебнем
	м³
	1,81
	131-23-НВК4-21
	К11Б-цех121: (L) 10,68м х 1,13м х (h) 0,15м =1,81м3

	
	
	Прочие работы
	
	
	
	

	10
	
	Перемещение лишнего грунта на расстояние до 
1 км автосамосвалом (на участок К11А-К11Б)
	м³/ т
	9,4/
17,86
	
	Лишний грунт (γ=1,9 т/м3)
(9,22м3+0,18м3) * 1,9 = 9,4м3 / 17,86т

	
	
	Прокладка трубопровода
	
	
	
	

	11
	
	Прокладка трубы НПВХ Ду.160*4мм
	м
	11
	131-23-НВК4-20
	

	12
	
	Установка отводов НПВХ Ду.160*45гр.
	шт.
	2
	131-23-НВК4-20
	.

	13
	
	Установка перехода энсцетрического НПВХ Ду.160*100мм
	шт.
	1
	131-23-НВК4-20
	

	
	
	Подъем до планировочной отметки колодца К11Б
	
	
	
	

	
	
	Демонтажные работы
	
	
	
	

	14
	
	Демонтаж люка чугунного 
	шт.
	1
	131-23-НВК4-22
	С сохранением

	15
	
	Демонтаж кольца опорного КО7
	шт.
	1
	131-23-НВК4-22
	0,08м3/шт

	16
	
	Демонтаж кольца строительного КС7.6
	шт.
	1
	131-23-НВК4-22
	0,1м3/шт

	17
	
	Демонтаж плиты перекрытия ПП10
	шт.
	1
	131-23-НВК4-22
	0,1м3/шт С сохранением

	
	
	Прочие работы
	
	
	
	

	18
	
	Погрузка демонтированных элементов в автосамосвалы 
	т
	0,3
	
	Демонтированное кольцо опорное КО7 (γ=0,05 т/шт.)
1шт. * 0,05 = 0,05т
Демонтированное кольцо строительное КС7.6 (γ=0,25 т/шт.)
1шт. * 0,25 = 0,25т

	19
	
	Отвозка демонтированных элементов на расстояние до 
30 км автосамосвалом 
	т
	0,3
	
	

	20
	
	Утилизация отходов 4-5 класса опасности
	т
	0,3
	
	

	
	
	Монтажные работы
	
	
	
	

	21
	
	Установка кольца стенового КС10-9
	шт. 
	1
	131-23-НВК4-22
	0,24м3/шт.

	22
	
	Установка плиты перекрытия колодца ПП10
	шт. 
	1
	131-23-НВК4-22
	0,1м3/шт. (Ранее демонтированная)

	23
	
	Установка люка чугунного тяжелого тип Т (К)
	шт. 
	1
	131-23-НВК4-22
	(Ранее демонтированный)

	24
	
	Обмазка праймером Технониколь ж/б деталей колодца в один слой
	м2
	3,82
	131-23-НВК4-22
	

	25
	
	Обмазка битумной мастикой ж/б деталей колодца в два слоя
	м2
	3,82
	131-23-НВК4-22
	


Примечания: 
Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ факторов:
- разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций;
- стесненные условия для складирования материалов;
- действующее технологическое оборудование;
- движение технологического транспорта
Производство работ аналогично технологическим процессам в новом строительстве

Составил: ___________________________
