Приложение № 1 
к Инструкции, утв. приказом ГД ТМХ 
№ _____ от ___ . ___ . ___ 23 г.

Ведомость объемов работ
Ж/д пути от испытательного центра до обкаточной линии с удлинением трансбордера, расположенные по адресу:
Московская область, г. о. Мытищи, ул. Колонцова, 4». Наружные сети водоснабжения и канализации (НВК5)


	[bookmark: _Hlk168311932]№
п/п
	№ в ЛСР
	Наименование вида работ
	Ед.изм.
	Кол-во
	Ссылка на чертежи, спецификации
	Формула расчета. Расчет объемов работ и расхода материалов. Пояснения по размерам, количеству (согласно проектным данным), материалам и др.

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	
	
	Переустройство канализации. Колодец К16А (дождеприемник)
	

	
	
	Разборка дорожных покрытий для устройства котлована колодца 
	
	
	
	

	1
	
	Резка асфальтового покрытия фрезой
	м
	8,8
	131-23-НВК5-05
	К16А: 2,2м +2,2м+2,2м+2,2м =8,8м

	2
	
	Разборка асфальтобетонного покрытия 
	м³
	0,92
	131-23-НВК5-05
	К16А: (L) 2,2м х 2,2м х (h) 0,19м =0,92м3

	3
	
	Разборка щебеночного основания 
	м³
	1,45
	131-23-НВК5-05
	К16А: (L) 2,2м х 2,2м х (h) 0,30м =1,45м3

	
	
	Разборка дорожных покрытий для устройства траншеи на участках санации
	
	
	
	

	4
	
	Резка асфальтового покрытия фрезой
	м
	66,15
	131-23-НВК5-06
	Уч.1: (L) (6,49+2,86) * 2 = 18,7м 
Уч.2: (L) (9,52+2,97) * 2 = 24,98м 
Уч.3: (L) (1,99+3,14) * 2 = 10,26м 
Уч.4: (L) 4,73+2,75+4,73 = 12,21м 

	5
	
	Разборка асфальтобетонного покрытия 
	м³
	12,14
	131-23-НВК5-06
	Уч.1: (L) 6,49м х 2,77м х (h) 0,19м =3,41м3
Уч.2: (L) 9,52м х 2,87м х (h) 0,19м =5,19м3
Уч.3: (L) 1,99м х 3,04м х (h) 0,19м =1,15м3
Уч.4: (L) 4,73м х 2,66м х (h) 0,19м =2,39м3

	6
	
	Разборка щебеночного основания 
	м³
	17,46
	131-23-НВК5-06
	Уч.1: (L) 6,49м х 2,51м х (h) 0,30м =4,89м3
Уч.2: (L) 9,52м х 2,62м х (h) 0,30м =7,48м3
Уч.3: (L) 1,99м х 2,79м х (h) 0,30м =1,67м3
Уч.4: (L) 4,73м х 2,41м х (h) 0,30м =3,42м3

	
	
	Прочие работы
	
	
	
	

	7
	
	Погрузка строительного мусора в автосамосвалы 
	м³/ т
	31,97 / 49,98
	
	Демонтированное асфальтовое покрытие (γ=1,8 т/м3 )
(0,92м3 +12,14м3) * 1,8 = 13,06м3 / 23,51т
Демонтированное щебеночное основание (γ=1,4 т/м3 )
(1,45м3 +17,46м3) * 1,4 = 18,91м3 / 26,47т

	6
	
	Отвозка строительного мусора на расстояние до 
30 км автосамосвалом 
	
	
	
	

	8
	
	Утилизация отходов 4-5 класса опасности
	м3
	31,97
	
	

	
	
	Земляные работы для устройства котлована колодца
	
	
	
	

	9
	
	Разработка грунта в котловане механизированным способом (экскаватором с ковшом емк. 0,65 м3) (98%)
	м³
	4,32
	131-23-НВК5-05
	К16А: (L) 2,2м х 2,2м х (h) 0,91м *0,98 =4,32м3

	10
	
	Доработка дна колодцев вручную (2%)
	м³
	0,08
	131-23-НВК5-05
	К16А: (L) 2,2м х 2,2м х (h) 0,91м *0,02 =0,08м3

	11
	
	Устройство щебеночного основания под колодец 
	м³
	0,48
	131-23-НВК5-07
	К16А: (L) 2,2м х 2,2м х (h) 0,1м =0,48м3

	12
	
	Устройство обсыпки из песка (с Купл=1,1) колодца в котловане,вручную, с последующим уплотнением 
	м³
	3,45
	131-23-НВК5-11
	К16А:(L) 2,2м х 2,2м х (h) 0,95м -0,11м3 Vтрубы -0,99м3 Vкотлован =3,45м3

	13
	
	Обратная засыпка котлована грунтом,механизировано (экскаватором с ковшом емк. 0,65м3)
	м³
	1,42
	131-23-НВК5-12
	(L) 2,2м х 2,2м х (h) 0,36м -0,32м3 Vколодец =1,42м3

	14
	
	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками
	м³
	1,42
	131-23-НВК5-12
	

	
	
	Земляные работы для устройства траншеи на участках санации
	
	
	
	

	15
	
	Разработка грунта в траншее механизированным способом (экскаватором с ковшом емк. 0,65 м3) (97%)
	м³
	48,82
	131-23-НВК5-06
	Уч.1:(L) 6,49м х 1,83м х (h) 1,05м -0,92м3 Vтрубы х0,97 =11,2м3
Уч.2:(L) 9,52м х 1,89м х (h)1,15м -1,35м3 Vтрубы х0,97 =18,76м3
Уч.3:(L) 1,99м х 1,97м х (h) 1,32м -0,28м3 Vтрубы х0,97 =4,74м3
Уч.4: (L) 4,73м х 1,78м х (h) 1,73м х 0,97 =14,12м3

	16
	
	Доработка грунта в траншее вручную (3%)
	м³
	1,52
	131-23-НВК5-06
	Уч.1:(L) 6,49м х 1,83м х (h) 1,05м -0,92м3 Vтрубы х 0,03 =0,35м3
Уч.2:(L) 9,52м х 1,89м х (h)1,15м -1,35м3 Vтрубы х 0,03 =0,58м3
Уч.3:(L) 1,99м х 1,97м х (h) 1,32м -0,28м3 Vтрубы х 0,03 =0,15м3
Уч.4: (L) 4,73м х 1,78м х (h) 1,73м х 0,03 =0,44м3

	17
	
	Устройство обсыпки из песка труб в траншее с последующим уплотнением
	м³
	19,96
	131-23-НВК5-11
	Уч.1: (L) 6,49м х 1,61м х (h) 0,6м – 0,92м3 Vтруб =5,35м3
Уч.2: (L) 9,52м х 1,61м х (h) 0,6м – 1,35м3 Vтруб =7,85м3
Уч.3: (L) 1,99м х 1,61м х (h) 0,6м – 0,28м3 Vтруб =1,64м3
Уч.4: (L) 4,73м х 1,57м х (h) 0,83м – 1,04м3 Vтруб =5,12м3

	18
	
	Обратная засыпка траншеи грунтом
	м³
	54,54
	131-23-НВК5-12
	Уч.1: (L) 6,49м х 2,385м х (h) 0,94м =14,55м3
Уч.2: (L) 9,52м х 2,435м х (h) 1,04м =24,11м3
Уч.3: (L) 1,99м х 2,53м х (h) 1,21м =6,09м3
Уч.4: (L) 4,73м х 2,3м х (h) 0,9м =9,79м3

	19
	
	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками
	м³
	54,54
	
	

	
	
	Прочие работы
	
	
	
	

	20
	
	Перемещение недостающего грунта для обратной засыпки (местный грунт)
	м³/ т
	1,22/ 2,32
	
	Лишний грунт (γ=1,9 т/м3)
Котлованы: (4,32м3+0,08м3- 1,42м3) * 1,9 = 2,98м3/ 5,66т
Недостающий грунт (γ=1,9 т/м3)
Траншея:(54,54м3 -48,82м3 - 1,52м3) *1,9 = 4,2м3/ 7,98т
(4,2м3-2,98м3)*1,9=1,22м3/2,32тн

	
	
	Прокладка трубопровода
	
	
	
	

	21
	
	Пропиливание проемов (6,49м х 0,6м 9,52м х 0,6м  1,99м х 0,6м) в существующей бетонной трубе ф600*60мм для последующей санации 
	м
	39,6
	131-23-НВК5-09
	Уч.1: (L) (6,49+0,6)*2=14,18м
Уч.2: (L) (9,52+0,6)*2=20,24м
Уч.3: (L) (1,99+0,6)*2=5,18м
Всего: 14,18+20,24+5,18=39,6м

	22
	
	Пробивка отверстий в стенках колодца 540х540мм
	шт.
	2
	131-23-НВК5-09
	

	23
	
	Установка футляра из трубы стальной ВУС Ду 530*7мм
	м
	4,99
	131-23-НВК5-09
	

	24
	
	Протаскивание в футляр трубы ПНД Ду 315 мм «Корсис» с установкой опорно-направляющих колец 315*530 
	м
	4,99
	131-23-НВК5-09
	Опорно-направляющие кольца 315*530-2 шт.

	25
	
	Прокладка трубы ПНД Ду 315 мм «Корсис»
	м
	51,17
	131-23-НВК5-09
	К16А-Ксущ.: 46,08м 
К15сущ-К16сущ.: 5,09м

	26
	
	Заливка цементно-песчаным раствором М100 участков санации 
	м³
	5,37
	131-23-НВК5-09
	К15сущ-К16сущ.: 4,72м3
К16сущ-К16А.: 0,65м3

	27
	
	Установка муфты защитной проходной ф315*500 мм
	шт.
	4
	131-23-НВК5-09
	

	
	
	Устройство колодца К16 (дождеприемник)
	
	
	
	

	28
	
	Установка плиты днища ПН10
	шт. 
	1
	131-23-НВК5-08
	

	29
	
	Установка кольца стенового КС10.9 
	шт. 
	1
	131-23-НВК5-08
	

	30
	
	Установка плиты перекрытия ПП10
	шт.
	1
	131-23-НВК5-08
	

	31
	
	Монтаж дождеприемной решетки ДБ2 (В125)
	шт.
	1
	131-23-НВК5-08
	

	32
	
	Обмазка праймером Технониколь стенок колодца в один слой
	м2
	5,97
	131-23-НВК5-10
	

	33
	
	Обмазка битумной мастикой стенок колодца в два слоя
	м2
	5,97
	131-23-НВК5-10
	

	
	
	Реконструкция горловин колодцев К15сущ, К16сущ
	
	
	
	

	
	
	К15сущ (демонтаж)
	
	
	
	

	34
	
	Демонтаж люка чугунного H=0,18м
	шт.
	1
	131-23-НВК5-13
	(с сохранением)

	35
	
	Разборка кирпичной кладки 
	м³
	0,04
	131-23-НВК5-13
	(0,84*0,84*3,14/4-0,59*0,59*3,14/4) *0,13

	
	
	К15сущ (монтаж)
	
	
	
	

	36
	
	Установка кольца опорного КО7
	шт./
м3
	2/
0,04
	131-23-НВК5-13
	0,02м3/шт.

	37
	
	Монтаж люка чугунного H=0,18м
	шт.
	1
	131-23-НВК5-13
	(ранее демонтированный)

	
	
	К16сущ (демонтаж)
	
	
	
	

	38
	
	Демонтаж люка чугунного H=0,10м
	шт.
	1
	131-23-НВК5-13
	(с сохранением)

	39
	
	Разборка кирпичной кладки 
	м³
	0,08
	131-23-НВК5-13
	(0,84*0,84*3,14/4-0,59*0,59*3,14/4) *0,27

	
	
	К16сущ (монтаж)
	
	
	
	

	40
	
	Установка доборного строительного кольца КС 7.6
	шт./
м3
	1/
0,088
	131-23-НВК5-13
	0,088м3/шт.

	41
	
	Монтаж люка чугунного H=0,18м
	шт.
	1
	131-23-НВК5-13
	(ранее демонтированный)

	
	
	Прочие работы
	
	
	
	

	42
	
	Погрузка разобранной кирпичной кладки
	м3/
т
	0,12/
0,216
	
	0,12м3*1,8т/м3=0,216т

	43
	
	Отвозка строительного мусора на расстояние до 30 км автосамосвалом 
	т
	0,216
	
	

	44
	
	Утилизация отходов 4-5 класса опасности
	т
	0,216
	
	



Примечания: 
Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ факторов:
- разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций;
- стесненные условия для складирования материалов;
- действующее технологическое оборудование;
- движение технологического транспорта
Производство работ аналогично технологическим процессам в новом строительстве

Составил: ___________________________
