Приложение № 1 
к Инструкции, утв. приказом ГД ТМХ 
№ _____ от ___ . ___ . ___ 23 г.

Ведомость объемов работ
Ж/д пути от испытательного центра до обкаточной линии с удлинением трансбордера, расположенные по адресу:
Московская область, г. о. Мытищи, ул. Колонцова, 4». 
Верхнее строение пути.ПЖ.
	№
п/п
	№ в ЛСР
	Наименование вида работ
	Ед.изм.
	Кол-во
	Ссылка на чертежи, спецификации
	Формула расчета. Расчет объемов работ и расхода материалов. Пояснения по размерам, количеству (согласно проектным данным), материалам и др.

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	
	
	Сооружение земляного полотна
	

	1
	
	Разработка грунта с погрузкой мех способом экскаваторами с ковшом 0,5 м3, гр грунтов 2 
	м3
	7421,0
	
	

	2
	
	Разработка грунта вручную в траншеях
	м3
	441,0
	
	

	3
	
	Погрузка вручную грунта от ручной разработки
	м3
	441,0
	
	

	4
	
	Перевозка грунта на расстояние до 1 км
	т
	313,854
	
	

	5
	
	Перевозка и утилизация отходов 4-5 класса опасности
	м3
	7782,36
	
	

	6
	
	Планировка вручную дна и откосов выемок каналов
	м2
	1819,642
	
	

	7
	
	Планировка откосов выемок и насыпей экскаваторами
	м2
	3708,0
	
	

	8
	
	Планировка вручную дна и откосов выемок каналов
	м2
	927,0
	
	

	9
	
	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка карьерного
	м3
	598,14
	
	

	10
	
	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня балластного, 2 категории фр. 25-60
	м3
	2805,0
	
	

	
	
	Демонтажные работы
	

	11
	
	Разборка тупикового упора
	шт.
	1
	
	

	12
	
	Разборка стрелочных переводов на деревянных брусьях на базе, марка перевода 1/9
	шт.
	4
	
	

	13
	
	Разборка пути звеньями рельсошпальной решетки, шпалы железобетонные
	м пути
	514
	
	

	14
	
	Разборка пути поэлементно на деревянных шпалах тип рельсов Р65
	м пути
	80
	
	

	
	
	Прочие работы
	
	
	
	

	15
	
	Погрузка переводов стрелочных и пересечений, рельс
	т
	48,36
	
	

	16
	
	Погрузка металлических конструкций креплений
	т
	7,81
	
	

	17
	
	Перевозка грузов на расстояние до 2 км
	т
	56,17
	
	

	18
	
	Разгрузка металлических конструкций креплений
	т
	7,81
	
	

	19
	
	Разгрузка переводов стрелочных и пересечений, рельс
	т
	48,36
	
	

	20
	
	Погрузка деревянных шпал
	т
	26,34
	
	

	
	
	Верхнее строение пути
	

	21
	
	Укладка пути отдельными элементами на деревянных шпалах при раздельном шурупном скреплении тип рельсов: Р65, тип скрепления КД-65/новые
	м пути 
	949,0
	
	

	
	
	       - Рельсы Р65 L=12,5м 
	т
шт
	126,36
156
	
	

	
	
	       - Шпалы деревянные 
	шт.
	1749
	
	

	
	
	       - Накладка Р-65
	шт/т
	194/5,723
	
	

	
	
	       - Комплект скреплений КД-65 
	шт.
	2356
	
	

	22
	
	Укладка пути отдельными элементами на деревянных шпалах при раздельном шурупном скреплении тип рельсов: Р65, тип скрепления КД-65/старогодние
	м пути 
	160
	
	

	
	
	       - Шпалы деревянные 
	шт.
	286
	
	

	
	
	       - Накладка 1Р-65 (48 к-т.) из них 8 к-т (16 шт) ранее разобраные
	т
	1,18
	
	

	
	
	       - Комплект скреплений КД-65 
	шт.
	572
	
	

	23
	
	Укладка пути отдельными элементами на железобетонных шпалах тип рельсов: Р65, тип скрепления ЖБР-65/новые
	м пути
	688
	
	

	
	
	       - Рельсы Р65 L=12,5м
	т
шт.
	89,21
110
	
	

	
	
	       - Шпалы железобетонные  
	шт.
	1274
	
	

	
	
	       - Накладка Р-65
	шт/т
	110/3,245
	
	

	
	
	       - Комплект скреплений ЖБР-65 
	шт.
	2546
	
	

	
	
	Укладка глухого пересечения
	
	
	
	

	24
	
	Укладка нового глухого пересечения (угол 45°) типа Р65, проект 534.06-2007.00.000-01, с комплектом деревянных брусьев и креплений
	компл
	1
	
	

	25
	
	Сборка нового стрелочного перевода перевода типа Р65 марка 1/9 блоками с комплектом ж.б. брусьев и креплений 
	компл
	3
	
	СП №46, №48, №50

	26
	
	Укладка нового стрелочного перевода типа Р65 марка 1/9, с комплектом ж.б. брусьев и креплений 
	компл
	3
	
	СП №46, №48, №50

	27
	
	Сборка нового и старогоднего стрелочного перевода типа Р65 марка 1/9 правый/левый, с комплектом деревянных брусьев и креплений
Пр. 2766.00.000
	компл
	3
	
	СП №40 (старогодний  СП №8), СП №42, СП №41

	28
	
	Укладка нового и старогоднего стрелочного перевода типа Р65 марка 1/9 правый/левый, с комплектом деревянных брусьев и креплений
Пр. 2766.00.000
	компл
	3
	
	СП №40 (старогодний  СП №8), СП №42, СП №41

	29
	
	Сборка нового стрелочного перевода типа Р65 марка 1/7 левый, проект ЛПТП.665121.103М, с комплектом деревянных брусьев и креплений
	компл
	3
	
	СП №43, №45, №47

	30
	
	Укладка нового стрелочного перевода типа Р65 марка 1/7 левый, проект ЛПТП.665121.103М, с комплектом деревянных брусьев и креплений
	компл
	3
	
	СП №43, №45, №47

	31
	
	Установка тупиковых упоров ТУ 5264-001-83875090-2016 (новый)
	компл
	3
	
	Упоры №1, №2, №3

	32
	
	Замена балласта в пути, шпалы деревянные, число шпал на 1 км: 1840, без укладки разделительного слоя
	м пути
	40
	
	

	33
	
	Балластировка пути и стрелочных переводов на железобетонных шпалах, балласт: щебеночный
	м3
	990,0
	
	

	
	
	Существующая трубопроводная и кабельная эстакада. 
	

	
	
	Демонтажные работы для обеспечения прохождения жд путей
	

	34
	
	Демонтаж металлоконструкций опоры №1-6 с погрузкой на автосамосвалы с помощью автокрана и отвозкой на 1 км для передачи заказчику (6 шт.)
	т
	4,62
	
	0,76+0,68+0,597+0,582+1,136+0,865

	35
	
	Демонтаж металлоконструкций фермы и опоры с
погрузкой на автосамосвалы с помощью автокрана и отвозкой на 1 км для передачи заказчику
	т
	6,82
	
	

	36
	
	Демонтаж железобетонных конструкций опоры с маркой бетона М300 механизированным способом с помощью гидромолота с погрузкой на автосамосвалы автокраном и отвозкой к месту утилизации на 30 км и утилизация 6 шт.
	м3
	19,2
	
	3,2*6; погрузка: 80% механизировано-38,4т,
20% вручную-9,6т.

	37
	
	Демонтаж монолитных ж/бетонных
фундаментов под опору механизированным
способом с помощью гидромолота с погрузкой на автотранспорт и отвозкой на 30 км и утилизацией

	м3
	30
	
	5*6; погрузка: 80% механизировано-60т,
20% вручную-15т.

	
	
	Земляные работы
	

	38
	
	Разработка грунта в котловане экскаватором емк. ковша  0,65 м3 с погрузкой на самосвалы и отвозкой на 1 км, погрузкой и привозкой для обратной засыпки
	
м3
	

	157,0

	
	

	39
	
	Доработка грунта вручную с погрузкой на самосвалы и отвозкой на 1 км, погрузкой и привозкой для обратной засыпки
	м3
	3,0
	
	

	40
	
	Обратная засыпка котлована  местным грунтом с тщательным послойным уплотнением механизированным способом. Уплотнение грунта насыпи осуществлять проходками послойно пневмокатками весом 25 т в 6 проходов при толщине слой от 30 см.
	м3
	18,7
	
	



Примечания: 
Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ факторов:
- разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций;
- стесненные условия для складирования материалов;
- действующее технологическое оборудование;
- движение технологического транспорта
Производство работ аналогично технологическим процессам в новом строительстве

Представители: ___________________________
