Представитель Заказчика: ____________________________________

Ведомость объемов работ
Ж/д пути от испытательного центра до обкаточной линии с удлинением трансбордера, расположенные по адресу:
Московская область, г. о. Мытищи, ул. Колонцова, 4». Переустройство кабельных линий (ЭС1)

	№
п/п
	№ в ЛСР
	Наименование вида работ
	Ед.изм.
	Кол-во
	Ссылка на чертежи, спецификации
	Формула расчета. Расчет объемов работ и расхода материалов. Пояснения по размерам, количеству (согласно проектным данным), материалам и др.

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	
	
	Цех №121/18
	

	
	
	Демонтаж кабельных линий от т.1 до т.4 (ТП №30)
	
	
	
	

	1 
	
	Демонтаж кабеля АВБШв-1 4х120 с наружной стены здания (3,11кг/м) 
	м
кг
	452,76
1408,08
	131-23-ЭС1-01
	Уч. 1-2: 42,38м * 2шт. = 84,76м
Уч. 2-3: 14,0м * 2шт. = 28м
Уч. 3-4: 73,0м * 4шт. = 292м
Опуск кабелей в ТП №30: 8м * 4шт. = 32м
Опуск кабелей в щит цеха: 8м * 2шт. = 16м
266м-далее монтируется (п.3 ВОР);
186,76 м – передается Заказчику.

	
	
	Монтаж КЛ от т.1 до т.5 (ТП №30)
	

	2 
	
	Установка лотка для прокладки кабеля по стене здания
	м
кг
	87
647,28
	131-23-ЭС1-02
	Лоток лестничный оц. Ллу 30 6000х300х150 – 87м/ 647,28кг
Соединитель лотка СЛПр 150 оц. – 28шт. /25,76кг
Болт М8х20 оц. – 112шт. /1,46кг
Гайка М8 – 112шт. /0,67кг
Шайба 8 увеличенная – 224шт. /1,34кг
Консоль 41х41х1000 цинк – 30шт. /86,1кг
Болт М8х70 оц. – 60шт. /1,62кг
Гайка М8 с фланцем. – 68шт. /0,42кг
Укосина 41 усиливающая длиной 250мм оц. – 30шт. /11,52кг
Болт М8х30 оц. – 30шт. /0,51кг
Шайба плоская 8 оц. – 30шт. /0,06кг
Гайка канальная М8. – 30шт. /0,78кг
Шпилька М12 l=300мм – 60шт. /13,05кг
Шайба плоская 12 – 150шт. /0,45кг
Гайка М12 – 120шт. /1,92кг
Болт анкерный 12х120 (80939 Партнер)– 30шт. /2,91кг 

	3 
	
	Прокладка сущ. кабеля АВБШв-1 4х120 внутри здания по лоткам (3,11кг/м)
	м
	266
827,26
	131-23-ЭС1-03
	Электроснабжение цеха №121/18:
Уч. 1-2: 20м * 2шт. = 40,0м
Уч. 2-4: 87м * 2шт. = 174,0м
Уч. 4-5: 18м * 2шт. = 36,0м
Опуск кабелей в КТП №30: 8м * 2шт. = 16м

	4 
	
	Прокладка сущ. кабеля ВВГнг 4х50 внутри здания по лоткам (2,16кг/м)
	м
	62
133,92
	131-23-ЭС1-03
	Электроснабжение щита питания крана:
Уч. 5-4: 18м * 1шт. = 18м
Уч. 4-3: 28,00м * 1шт. = 28м
Опуск кабелей в ТП №30: 8м * 1шт. = 8м
Опуск кабелей в щит питания крана: 8м * 1шт. = 8м

	5 
	
	Монтаж муфты соединительной термоусаживаемой 4ПСТБ-1 (70-120) (НГ)
	шт.
	2
	131-23-ЭС1-03
	

	
	
	Сопутствующие работы
	
	
	
	

	6 
	
	Пробивка отверстий ф80 в кирпичной стене здания под устройство гильз для прохода кабеля
	шт.
	2
	131-23-ЭС1-03
	

	7 
	
	Устройство гильзы из трубы стальной ф57 на вводах в здание 
	м
шт.
	0,48
2
	131-23-ЭС1-03
	Труба стальная электросварная ф57х3,5.

	8 
	
	Заделка прохода гильз цементно-песчаным раствором М100
	шт.
м3
	2
0,002
	131-23-ЭС1-03
	

	9 
	
	[bookmark: _GoBack]Заделка кабельных проходов в трубах пеной монтажной огнестойкой Технониколь
	шт.
м3
	2
0,0005
	131-23-ЭС1-03
	L заделки 240мм

	
	
	Пусконаладочные работы
	
	
	
	

	10 
	
	Испытания изоляции кабеля повышенным напряжением 
	испытания/
жил
	3/12
	
	3*4=12



Примечания: 
Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ факторов:
- разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций;
- стесненные условия для складирования материалов;
- действующее технологическое оборудование;
- движение технологического транспорта
Производство работ аналогично технологическим процессам в новом строительстве

Представитель Подрядчика: ___________________________

Представитель Технического заказчика: ___________________________

