Представитель Заказчика: ____________________________________

Ведомость объемов работ
Ж/д пути от испытательного центра до обкаточной линии с удлинением трансбордера, расположенные по адресу:
Московская область, г. о. Мытищи, ул. Колонцова, 4». Переустройство хозпитьевого водопровода (НВК3)

	№
п/п
	№ в ЛСР
	Наименование вида работ
	Ед.изм.
	Кол-во
	Ссылка на чертежи, спецификации
	Формула расчета. Расчет объемов работ и расхода материалов. Пояснения по размерам, количеству (согласно проектным данным), материалам и др.

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	
	
	Переустройство хозпитьевого водопровода 
	

	
	
	Разборка дорожных покрытий для устройства котлованов
	
	
	
	

	1 
	
	Демонтаж дорожного бордюра
	шт.
м
	137
137
	131-23-НВК3-1
131-23-НВК3-10
131-23-НВК3-14
131-23-НВК3-21
131-23-НВК3-29
131-23-НВК3-43
	уч. В1-3А и В1-4: 19шт./19м
уч. В1-4 до Уг.1: 42шт./42м
уч. Уг.1до Уг.2: 5шт./5м
уч. Уг.2 -В1-нов.1: 36шт./ 36м
уч. В1-нов.1 и В1-5: 4шт./ 4м
уч. В1-нов.1 и В1-7: 31шт./ 31м

	2 
	
	Резка асфальтобетонного покрытия фрезой
	м
	554,23
	131-23-НВК3-01
131-23-НВК3-16.1
131-23-НВК3-06
131-23-НВК3-2
131-23-НВК3-10
131-23-НВК3-14
131-23-НВК3-21
131-23-НВК3-29
131-23-НВК3-43
	уч. В1-1А–В1-1 – т.1(Гараж):15,32м +156,92м=172,24м
уч. В1-1А–В1-1 – т.1(Гараж):37,98м
уч. В1-30 – В1-31: 105,48м
уч. В1-3А и В1-4: 6,39м +1,18м +18,91м =26,48м
уч. В1-4 до Уг.1:41,18м +8,88м =50,06м
уч. Уг.1до Уг.2: 9,48м +5,67м =15,15м
уч. Уг.2 -В1-нов.1: 28,61м+1м+5,19м+5,19м+1,01м = 41м
уч. В1-нов.1 и В1-5: 8,17м+8,17м= 16,34м
уч. В1-нов.1 и В1-7:89,5м

	3 
	
	Разборка асфальтобетонного покрытия мех. способом
	м³
	199,87
	131-23-НВК3-01
131-23-НВК3-16.1
131-23-НВК3-06
131-23-НВК3-2
131-23-НВК3-10
131-23-НВК3-14
131-23-НВК3-21
131-23-НВК3-28
131-23-НВК3-29
131-23-НВК3-43
131-23-НВК3-53
	уч. В1-1А–В1-1 – т.1(Гараж):2,66м3 +46,52м3=49,18м3
уч. В1-1А–В1-1 – т.1(Гараж):8,36м3
уч. В1-30 – В1-31: 28,91м3
уч. В1-3А и В1-4: 1,65м3+13,36м3=15,01м3
уч. В1-4 до Уг.1:28,47м3 +3,69м3 =32,16м3
уч. Уг.1до Уг.2: 2,85м3 +1,68м3 =4,53м3
уч. Уг.2 -В1-нов.1: 16,6м3
уч. В1-нов.1 и В1-5: 3,68м3
уч. В1-нов.1 и В1-5: 5,01м3
уч. В1-нов.1 и В1-7:29,75м3
уч. В1-7 - В1-8:5,22м3+1,46м3= 6,68м3

	4 
	
	Разборка щебеночного основания мех. способом
	м³
	295,34
	131-23-НВК3-01
131-23-НВК3-16.1
131-23-НВК3-06
131-23-НВК3-2
131-23-НВК3-10
131-23-НВК3-14
131-23-НВК3-21
131-23-НВК3-28
131-23-НВК3-29
131-23-НВК3-43
131-23-НВК3-53
	уч. В1-1А–В1-1 – т.1(Гараж):3,9м3 +68,04м3=71,94м3
уч. В1-1А–В1-1 – т.1(Гараж):12,03м3
уч. В1-30 – В1-31:42,1м3
уч. В1-3А и В1-4: 2,61м3 +21,09м3 =23,7м3
уч. В1-4 до Уг.1:42,16м3 +5,62м3 =47,78м3
уч. Уг.1до Уг.2: 4,3м3 +2,54м3 =6,84м3
уч. Уг.2 -В1-нов.1: 20,55м3
уч. В1-нов.1 и В1-5: 5,46м3
уч. В1-нов.1 и В1-5: 7,4м3
уч. В1-нов.1 и В1-7:46,99м3
уч. В1-7 - В1-8: 8,25м3+2,31м3= 10,55м3

	5 
	
	Разборка дорожных ж/б плит 3м х 1,75м
	шт.
	14
	
	уч. В1-2 – В1-2А: 14 шт.

	
	
	Прочие работы
	
	
	
	

	6 
	
	Погрузка строительного мусора в автосамосвалы
	м³/ т
	513,42/ 817,75
	
	Демонтированный дорожный бордюр (γ=0,1 т/м)
(19м+42м+5м+36м+4м+31м) =137м * 0,1 = 13,7т /0,043м3/м =5,89м3
Демонтированное асфальтовое покрытие (γ=1,8 т/м3)
199,87м3* 1,8= 359,77т
Демонтированное щебеночное основание (γ=1,4 т/м3)
295,34м3* 1,4= 413,48т
Демонтированные плиты (γ=2,2 т/шт.)
уч. В1-2 – В1-2А:14шт.*2,2= 30,8т/ 0,88м3/шт. =12,32м3

	7 
	
	Отвозка строительного мусора на расстояние до 
30 км автосамосвалом 
	т
	817,75
	
	

	8 
	
	Утилизация отходов 4-5 класса опасности
	м³
	513,42
	
	

	
	
	Восстановление дорожных покрытий
	
	
	
	

	9 
	
	Устройство оснований щебеночных (t=20см)
	м2
	207
	
	уч. В1-1А–В1-1 – т.1(Гараж):161,28м2+45,6м2=207м2 

	10 
	
	Устройство покрытий асфальтобетонных (t=5см)
	м2
	207
	
	уч. В1-1А–В1-1 – т.1(Гараж):161,28м2+45,6м2=207м2

	11 
	
	Проливка битумом (0,86кг/м2)
	м2
	207
	
	уч. В1-1А–В1-1 – т.1(Гараж):161,28м2+45,6м2=207м2

	12 
	
	Устройство покрытий асфальтобетонных (t=7см)
	м2
	207
	
	уч. В1-1А–В1-1 – т.1(Гараж):161,28м2+45,6м2=207м2

	
	
	Земляные работы для устройства котлована 
	
	
	
	

	13 
	
	Разработка грунта в котловане механизированным способом (экскаватором с ковшом емк. 0,5 м3) (97%)
	м³
	209,02
	131-23-НВК3-16
131-23-НВК3-14
131-23-НВК3-28
	уч. В1-2 – В1-2А: 76,79м3 +44,53м3 =121,32м3 
уч. Уг.1до Уг.2: 19,05м3 +4,34м3 =23,39м3 
уч. В1-нов.1 и В1-5:24,73м3 +2,58м3 +37м3=64,31м3 

	14 
	
	Разработка грунта в котловане механизированным способом (экскаватором с ковшом емк. 0,65 м3) (97%)
	м³
	216,74
	131-23-НВК3-19
131-23-НВК3-2
	уч. В1-30 – В1-31(камера):168,14м3 
уч. В1-3А и В1-4: 48,6м3 

	15 
	
	Доработка грунта в котловане вручную (3%)
	м³
	49,85
	131-23-НВК3-16
131-23-НВК3-19
131-23-НВК3-2
131-23-НВК3-14
131-23-НВК3-28
	уч. В1-2 – В1-2А: 27,68м3 +12,96м3 =40,64м3
уч. В1-30 – В1-31(камера):5,2м3
уч. В1-3А и В1-4: 1,5м3
уч. Уг.1до Уг.2: 0,59м3
уч. В1-нов.1 и В1-5:0,77м3 +1,15м3=1,92м3

	16 
	
	Устройство щебеночного основания под колодцы 
	м³
	7,44
	131-23-НВК3-17
131-23-НВК3-20
131-23-НВК3-15
131-23-НВК3-30
	уч. В1-2 – В1-2А:1,56м3 +0,83м3=2,39м3
уч. В1-30 – В1-31(камера):2,57м3
уч. Уг.1до Уг.2: 0,52м3 +0,52м3 = 1,04м3
уч. В1-нов.1 и В1-5: 0,86м3 +0,58м3 = 1,44м3

	17 
	
	Устройство песчаного основания под колодец с последующим уплотнением
	м³
	22,35
	131-23-НВК3-39
	уч. В1-нов.1 и В1-5: 10,98м3 +11,37м3 =22,35м3

	18 
	
	Обсыпка песком колодцев вручную с последующим уплотнением
	м³
	178,95
	131-23-НВК3-22
131-23-НВК3-34
131-23-НВК3-8
131-23-НВК3-19
	уч. В1-2 – В1-2А: 12,56м3 +7,37м3 =19,93м3
уч. В1-30 – В1-31(камера):128,63м3
уч. В1-3А и В1-4: 10,03м3
уч. Уг.1до Уг.2: 13,84м3 +6,52м3 =20,36м3

	19 
	
	[bookmark: _GoBack]Обратная засыпка котлована грунтом механизированная
	м³
	222,37
	131-23-НВК3-23
131-23-НВК3-9
131-23-НВК3-20
131-23-НВК3-42
	уч. В1-2 – В1-2А: 54,02м3 +34,84м3 =88,68м3
уч. В1-3А и В1-4: 55,09м3-4,52м3-0,41м3= 50,16м3
уч. Уг.1до Уг.2: 19,62м3 +18,10м3 =37,72м3
уч. В1-нов.1 и В1-5: 20,94м3 +24,87м3 =45,81м3

	20 
	
	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками
	м³
	222,37
	
	

	
	
	Земляные работы для устройства траншеи 
	
	
	
	

	21 
	
	Разработка грунта в траншее механизированным способом (экскаватором с ковшом емк. 0,5 м3) (97%)
	м³
	399,35
	131-23-НВК3-11
131-23-НВК3-14
131-23-НВК3-27
131-23-НВК3-29
131-23-НВК3-44
131-23-НВК3-53
	уч. В1-2 – В1-2А: 7,92м3 +88,64м3 +10,10м3= 106,66м3 
уч. Уг.1до Уг.2: 16,84м3 
уч. В1-нов.1 до цеха №121/18: 32,8м3 
уч. В1-нов.1 и В1-5:22,63м3 
уч. В1-нов.1 и В1-7:129,4м3 
уч. В1-7 - В1-8: 33,14м3 +9,26м3 +48,51м3 =91,02м3 

	22 
	
	Разработка грунта в траншее механизированным способом (экскаватором с ковшом емк. 0,65 м3) (97%)
	м³
	887,85
	131-23-НВК3-01
131-23-НВК3-16.1
131-23-НВК3-06
131-23-НВК3-2
131-23-НВК3-10
131-23-НВК3-22
	уч. В1-1А–В1-1 – т.1(Гараж):15,45м3 +269,85м3=285,3м3
уч. В1-1А–В1-1 – т.1(Гараж):36,08м3
уч. В1-30 – В1-31:138,57м3 
уч. В1-3А и В1-4: 97,78м3 
уч. В1-4 до Уг.1:206,45м3 +39,5м3 =245,95м3 
уч. Уг.2 -В1-нов.1:84,17м3 

	23 
	
	Доработка грунта в траншее вручную (3%)
	м³
	34,84
	131-23-НВК3-01
131-23-НВК3-16.1
131-23-НВК3-11
131-23-НВК3-06
131-23-НВК3-2
131-23-НВК3-10
131-23-НВК3-14
131-23-НВК3-22
131-23-НВК3-27
131-23-НВК3-29
131-23-НВК3-53
	уч. В1-1А–В1-1 – т.1(Гараж):0,48м3 +8,35м3=8,83м3
уч. В1-1А–В1-1 – т.1(Гараж):1,12м3
уч. В1-2 – В1-2А: 0,25м3 +2,74м3 +0,31м3= 3,30м3
уч. В1-30 – В1-31:4,29м3
уч. В1-3А и В1-4: 3,02м3
уч. В1-4 до Уг.1:6,57м3 +1,22м3 =7,6м3
уч. Уг.1до Уг.2: 0,52м3 
уч. Уг.2 -В1-нов.1:2,6м3
уч. В1-нов.1 до цеха №121/18: 1,01м3
уч. В1-нов.1 и В1-5: 0,7м3
уч. В1-7 - В1-8: 0,67м3 +0,19м3 +0,99м3 =1,85м3

	24 
	
	Разработка грунта в траншее вручную
	м³
	21,39
	131-23-НВК3-27
131-23-НВК3-44
	уч. В1-нов.1 до цеха №121/18: 2,44м3+1,35м3= 3,79м3
уч. В1-нов.1 и В1-7:17,6м3

	25 
	
	Устройство песчаного основания в траншее с последующим уплотнением
	м³
	24,92
	131-23-НВК3-02

131-23-НВК3-16.2
131-23-НВК3-12
131-23-НВК3-07
131-23-НВК3-23
131-23-НВК3-31
131-23-НВК3-45
131-23-НВК3-54
	уч. В1-1А–В1-1 – т.1(Гараж):0,41м3+0,12м3+1,8м3+2,98м3=5,31м3
уч. В1-1А–В1-1 – т.1(Гараж):1,55м3
уч. В1-2 – В1-2А: 0,18м3 +0,26м3 = 0,44м3
уч. В1-30 – В1-31:0,42м3 +1,75м3= 2,17м3
уч.Уг.2-В1-нов.1: 3,66м3
уч. В1-нов.1 до цеха №121/18: 0,13м3+0,1м3+1,04м3=1,27м3
уч. В1-нов.1 и В1-7:4,12м3
уч. В1-7 - В1-8: 2,75м3 +0,77м3 +2,88м3 =6,4м3

	26 
	
	Обсыпка песком труб в траншее с последующим уплотнением
	м³
	791,37
	131-23-НВК3-04


131-23-НВК3-16.4
131-23-НВК3-14
131-23-НВК3-09
131-23-НВК3-8
131-23-НВК3-12
131-23-НВК3-19
131-23-НВК3-25
131-23-НВК3-37
131-23-НВК3-38
131-23-НВК3-47
	уч. В1-1А–В1-1 – т.1(Гараж):2,26м3+0,68м3+9,9м3+16,36м3+61,91м3+61,91м3+
8,52м3+20,35м3+6,15+88,9м3+146,84=423,78м3
уч. В1-1А–В1-1 – т.1(Гараж):48,9м3
уч. В1-2 – В1-2А: 1,31м3 +87,82м3+1,9м3 = 91,03м3
уч. В1-30 – В1-31:2,93м3 +18,69м3 +12,16м3= 33,78м3
уч. В1-3А и В1-4: 20,55м3
уч. В1-4- Уг.1: 40,56м3
уч. Уг.1до Уг.2: 6,44м3 
уч.Уг.2-В1-нов.1: 26,99м3
уч. В1-нов.1 до ц. №121/18: 2,27м3+1,3м3+10,81м3=14,38м3
уч. В1-нов.1 и В1-5: 10,05м3
уч. В1-нов.1 и В1-7: 74,91м3

	27 
	
	Обратная засыпка траншеи песком с послойным уплотнением
	м³
	94,77
	131-23-НВК3-55
	уч. В1-нов.1 и В1-7:44,53м3 +12,45м3+46,72м3+94,77м3= 94,77м3

	28 
	
	Обратная засыпка траншеи грунтом механизированная
	м³
	831,18
	131-23-НВК3-15
131-23-НВК3-10
131-23-НВК3-9
131-23-НВК3-13
131-23-НВК3-20
131-23-НВК3-26
131-23-НВК3-40
131-23-НВК3-41
131-23-НВК3-48
	уч. В1-2 – В1-2А: 6,62м3 +7,95м3 = 14,57м3
уч. В1-30 – В1-31:15,2м3 +93,7м3 +63,07м3= 171,97м3
уч. В1-3А и В1-4: 107,4м3
уч. В1-4- Уг.1: 238,74м3
уч. Уг.1до Уг.2: 11,33м3 
уч.Уг.2-В1-нов.1: 96,29м3
уч. В1-нов.1 и В1-5: 25,79м3
уч. В1-нов.1 до ц. №121/18:27,02м3
уч. В1-нов.1 и В1-7:138,07м3

	29 
	
	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками
	м³
	831,18
	
	

	30 
	
	Планировка площадей бульдозерами
	м2
	81,4
	
	уч. В1-2 – В1-2А:81,4м2

	
	
	Прочие работы
	
	
	
	

	31 
	
	Погрузка лишнего грунта в автосамосвалы 
	м³/ т
	744,1/ 1413,79
	
	Лишний грунт (γ=1,9 т/м3)
Котлованы: (209,02м3+216,74м3+49,85м3-222,37м3) * 1,9 = 253,24м3 / 481,16т
Траншея: (399,35м3+887,85м3+34,84м3-831,18м3) * 1,9 = 490,86м3 / 932,63т

	32 
	
	Отвозка лишнего грунта на расстояние до 
30 км автосамосвалом 
	
	
	
	

	33 
	
	Утилизация отходов 4-5 класса опасности
	м³
	744,1
	
	

	
	
	Переустройство хозпитьевого водопровода (В1) на участке В1-1А–В1-1 – т.1(Гараж)
	

	
	
	Прокладка трубопровода
	
	
	
	

	34 
	
	Прокладка трубы стальной с полиэтиленовым защитным покрытием ВУС ф325х8мм (футляр)
	м
	24
	131-23-НВК3-03
	

	35 
	
	Изоляция сварного стыка термоусаживающими лентами
	стык
	1
	
	

	36 
	
	Протаскивание трубы ПЭ100 SDR17 с установкой колец опорно-направляющего ОНК-315/530
	п.м.
	24
	131-23-НВК3-03
	опорно-направляющие кольца ОНК-315/530 – 12шт.

	37 
	
	Заполнение межтрубного пространства цементной смесью
	м³
	1,57
	131-23-НВК3-03
	Смесь: портландцемент со шлаком ЦЕМ II-А-Ш 42,5

	38 
	
	Прокладка труб полиэтиленовых ПЭ 100 SDR 17-110х6,6
	м
	98
	131-23-НВК3-03
131-23-НВК3-16.3
	80м - от т.3 (В1-1) до т.9 (В1-1А)
18м - от т.1 до т.2 (В1-1)

	39 
	
	Заделка сальников при проходе труб через фундаменты или стены
	шт.
	6
	
	

	
	
	Монтаж водопровода В1 в подвальном помещении здания
	
	
	
	

	40 
	
	Прокладка трубы полиэтиленовой ПЭ100 SDR17-110х6,6
	м
	24,3
	131-23-НВК3-17
	Муфта соединительная фланцевая ф 110мм -11 шт.
Втулка под фланец ПЭ100 ф 110мм -11шт.
Тройник электросварной 90 град ф 110мм -2 шт.
Отвод ПЭ100 электросварной 90 град ф110мм -5 шт.
Муфта электросварная ПЭ100 ф110мм -9 шт.
Муфта редукц. ПЭ100 SDR11 ф125х110мм (Elofit) -1 шт.
Болт М16х80 – 110шт. + гайка М16– 110шт.+ шайба М16 – 220шт

	41 
	
	Установка задвижки с обрезиненным клином Kell DN 100
	шт.
	5
	131-23-НВК3-17
	

	42 
	
	Установка фильтра магнитного фланцевого чугунного DN 100
	шт.
	1
	131-23-НВК3-17
	

	43 
	
	Установка счетчика холодной и горячей воды Декаст СТВХ-100
	шт.
	1
	131-23-НВК3-17
	

	44 
	
	Установка клапана обратного поворотного CV16.01 диаметр 114мм
	шт.
	1
	131-23-НВК3-17
	

	45 
	
	Установка фланца стального для ПЭ100 диам.125мм 
	шт.
	1
	131-23-НВК3-17
	Болт М16х80 – 10шт. + гайка М16– 10шт.+ шайба М16 – 20шт.

	46 
	
	Установка втулки под фланец ПЭ100 диаметром 125мм
	шт.
	1
	131-23-НВК3-17
	

	47 
	
	Установка фланца переходного чугунного диам.100х80мм 
	шт.
кг
	1
15,6
	131-23-НВК3-17
	

	
	
	Изготовление и установка опорных конструкций - подвесов к потолку:
	
	
	
	

	48 
	
	Монтаж трубы стальной профильной 30 х 15 х1,5
	м
кг
	18,2
17,47
	131-23-НВК3-17
	13шт. х 1,4м=18,2м
0,96кг/м

	49 
	
	Монтаж трубы стальной профильной 30 х 15 х1,5
	м
кг
	13,65
13,10
	131-23-НВК3-17
	13шт. х 1,05м=13,65м
0,96кг/м

	50 
	
	Установка шпильки из арматуры М10
	шт.
	13
	131-23-НВК3-17
	

	51 
	
	Огрунтовка опорных конструкций- подвесов в один слой грунтовкой ГФ-021
	м2
	2,87
	
	(18,2м+13,65м) * 0,09м2/м

	52 
	
	Окраска опорных конструкций- подвесов в двая слоя эмалью ПФ-15
	м2
	2,87
	
	

	
	
	Монтаж водопровода В1 в здании гаража
	
	
	
	

	53 
	
	Монтаж трубы полиэтиленовой ПЭ100 SDR17-110х6,6
	м
	2,5
	131-23-НВК3-18
	муфты редукционная диам. 110*90мм GF – 1шт.
стального фланца под ПЭ100 диам.90мм -1 шт.
втулки под фланец ПЭ100 диаметром 110мм -1 шт.
отвода ПЭ100 электросварной 90 град диаметр 110мм -1 шт.
Болт М16х80 – 8шт. + гайка М16– 8шт.+ шайба М16 – 16шт.

	
	
	Переустройство хозпитьевого водопровода (В1) на участке В1-2 – В1-2А
	

	
	
	Прокладка трубопровода
	
	
	
	

	54 
	
	Прокладка труб стальных с полиэтиленовым защитным покрытием ВУС 530х 8мм (футляр)
	м
	17,12
	
	

	55 
	
	Изоляция сварного стыка термоусаживающими лентами
	стык
	1
	
	

	56 
	
	Прокладка труб полиэтиленовых ПЭ100 SDR17 315х18,7 «питьевая»
	п.м.
	24,47
	131-23-НВК3-13
	

	57 
	
	Протаскивание трубы ПЭ100 SDR17 315х18,7 с установкой колец опорно-направляющего ОНК-315/530
	п.м.
	17,12
	131-23-НВК3-13
	опорно-направляющие кольца ОНК-315/530 – 8шт.

	58 
	
	Заполнение межтрубного пространства цементной смесью
	м³
	2,45
	131-23-НВК3-13
	Смесь: портландцемент со шлаком ЦЕМ II-А-Ш 42,5

	59 
	
	Заделка концов футляра
	футляр
	1
	
	

	
	
	Устройство колодца из сборных ж.б. элементов В1-2
	
	
	
	

	60 
	
	Установка плиты днища ПН20-1
	шт.
	1
	131-23-НВК3-18
	0,59м3/шт.

	61 
	
	Установка кольца колодезного стенового КС20-9
	шт.
	3
	131-23-НВК3-18
	0,59м3/шт.

	62 
	
	Установка плиты перекрытия колодца ПП20-2 с центральным отверстием
	шт.
	1
	131-23-НВК3-18
	0,55м3/шт.

	63 
	
	Установка кольца доборного колодезного КС7-1,5
	шт.
	2
	131-23-НВК3-18
	0,02м3/шт.

	64 
	
	Установка люка чугунного тяжелого тип Т (В)
	шт.
	1
	131-23-НВК3-18
	

	65 
	
	Обмазка праймером Технониколь ж/б изделий колодца в один слой
	м2
	21,38
	131-23-НВК3-19
	

	66 
	
	Обмазка битумной мастикой Технониколь ж/б изделий колодца в два слоя
	м2
	21,38
	131-23-НВК3-20
	

	
	
	Установка трубопроводной арматуры в колодцах В1-2
	
	
	
	

	67 
	
	Установка задвижки чугунной с обрезиненнным клином невыдвижным шпинделем фланцевая М38-300 (DN300) Ру1,6 Мпа (16 кгс/см2) 30ч39р
	шт.
	1
	
	болт М20х80, гайка М20, шайба М20 -32компл.

	68 
	
	Установка втулки под фланец ПЭ100 SDR17 d 315мм PN10 кгс/см2
	шт.
	1
	131-23-НВК3-21
	прокладка резиновая DN 300 – 3шт.

	69 
	
	Установка ответного фланца свободного стального Dy 300 мм (для труб ф315 мм)
	шт.
	1
	131-23-НВК3-21
	

	70 
	
	Установка задвижки чугунной клиновой с обрезиненнным клином 30ч39р Ду 100 1.6 Мпа
	шт.
	1
	131-23-НВК3-21
	болт М16х80 DIN 933, гайка М16 DIN 934, шайба М16 DIN 125 -16компл.

	71 
	
	Установка ответного фланцевого адаптера (ПФРК) UNIVERSAL DN300 (315-332)
	шт.
кг
	1
18,34
	131-23-НВК3-21
	

	72 
	
	Установка втулки под фланец свободный металлический ПЭ100 SDR17 d 110мм
	шт.
	1
	131-23-НВК3-21
	

	73 
	
	Установка стального фланца для ПЭ d110/DN100, PN10/16
	шт.
	1
	131-23-НВК3-21
	прокладка резиновая DN 100 – 2шт.

	74 
	
	Установка тройника с пожарной подставкой фланцевого ППТФ чугунного ВЧШГ с ЦПП Ду 300х300 боковая врезка 125 с подставкой под гидрант
	шт.
кг
	1
107,4
	131-23-НВК3-21
	

	75 
	
	Установка гидранта ГП-Н-2,0м (сталь) условный проход 125мм
	шт.
	1
	131-23-НВК3-21
	материал заказчика

	76 
	
	Установка прокладки под гидрант усиленной
	шт.
	1
	131-23-НВК3-21
	материал заказчика

	77 
	
	Прокладка трубы полиэтиленовой ПЭ100 SDR17-110х6,6 "питьевой"
	м
	2
	131-23-НВК3-21
	

	78 
	
	Установка отвода 90 град ПЭ100 SDR11 с ЗН
	шт.
	2
	131-23-НВК3-21
	

	
	
	Устройство колодца из сборных ж.б. элементов В1-2А
	
	
	
	

	79 
	
	Установка плиты днища колодца ПН10-1 
	шт.
	1
	131-23-НВК3-18
	0,18м3/шт.

	80 
	
	Установка кольца колодезного стенового КС10-9 
	шт.
	3
	131-23-НВК3-18
	0,24м3/шт.

	81 
	
	Установка плиты перекрытия колодца ПП10-2 
	шт.
	1
	131-23-НВК3-18
	0,1м3/шт.

	82 
	
	Установка кольца доборного колодезного КС7-1,5 
	шт.
	2
	131-23-НВК3-18
	0,02м3/шт.

	83 
	
	Установка люка чугунного тяжелого тип Т (В)
	шт.
	1
	131-23-НВК3-18
	

	84 
	
	Обмазка праймером Технониколь ж/б колодца в 1 слой
	м2
	11,5
	131-23-НВК3-19
	

	85 
	
	Обмазка битумной мастикой Технониколь ж/б изделий колодца в два слоя
	м2
	11,5
	131-23-НВК3-20
	

	
	
	Установка трубопроводной арматуры в колодцах В1-2А
	
	
	
	

	86 
	
	Установка задвижки чугунной с обрезиненнным клином невыдвижным шпинделем фланцевая М38-300 (DN300) Ру1,6 Мпа (16 кгс/см2) 30ч39р
	шт.
	1
	131-23-НВК3-21
	болт М20х80, гайка М20, шайба М20 -2шт -32 компл.

	87 
	
	Установка фланца свободного стального Dy 300 мм (для труб ф315 мм)
	шт.
	1
	131-23-НВК3-21
	

	88 
	
	Установка фланцевого адаптера (ПФРК) UNIVERSAL DN300 (315-332)
	шт.
	1
	131-23-НВК3-21
	прокладка резиновая DN 300 -2шт.

	89 
	
	Установка втулки под фланец ПЭ100 SDR17 d 315мм PN10 кгс/см2
	шт.
	1
	131-23-НВК3-21
	

	
	
	Переустройство хозпитьевого водопровода (В1) на участке В1-30 – В1-31 +Камера
	

	90 
	
	Прокладка трубопровода
	
	
	
	

	91 
	
	Прокладка трубы стальной с полиэтиленовым защитным покрытием ВУС ф325х8мм (футляр)
	м
	27,01
	131-23-НВК3-08
	

	92 
	
	Изоляция сварного стыка термоусаживающими лентами
	стык
	2
	
	

	93 
	
	Прокладка труб полиэтиленовых ПЭ 100 SDR 17-110х6,6
	м
	51
	131-23-НВК3-08
	

	94 
	
	Протаскивание трубы ПЭ100 SDR17 110х6,6 с установкой колец опорно-направляющего ОНК-110/325
	п.м.
	27,01
	131-23-НВК3-08
	опорно-направляющие кольца ОНК-110/325 – 13шт.

	95 
	
	Заполнение межтрубного пространства цементной смесью
	м³
	1,77
	131-23-НВК3-08
	Портландцемент со шлаком ЦЕМ II-А-Ш42,5

	96 
	
	Заделка защитными муфтами при проходе труб через фундаменты или стены
	футляр
	1
	131-23-НВК3-08
	

	97 
	
	Установка фланца стального Ду100 (для тр.110мм)
	шт.
	1
	131-23-НВК3-08
	Присоединение в колодце В1-31

	98 
	
	Установка втулки ПЭ100 SDR17 (для тр. 110мм)
	шт.
	1
	131-23-НВК3-08
	

	
	
	Установка камеры на участке В1-30
	
	
	
	

	
	
	Установка камеры
	
	
	
	

	99 
	
	Устройство бетонной подготовки из бетонной смеси БСТ М350 В25 F100 W6 П4
	м³
	1,31
	131-23-НВК3-22
	13,08м2 * (h) 0,1м = 1,31м3

	
	
	Изготовление монолитного фундамента (днища) камеры армированного 
	
	
	
	

	100 
	
	Бетонирование основания фундамента камеры с армированием 
	м³
	3,92
	131-23-НВК3-24
131-23-НВК3-23
	Бетонная смесь БСТ В25 П4   F150 W6 - 3,92м3
Арматура А500 ф16 -275м/ 434,5кг
Арматура А500 ф8 L=970мм -38шт./ 14,55кг
Арматура А500 ф8 L=1040мм -12шт./4,92кг

	
	
	Возведение стен камер из ж/б конструкций
	
	
	
	

	101 
	
	Установка блоков ФБС 9.3.6 на фундамент камеры
	шт.
т
	63
22,05
	131-23-НВК3-26
	15,35м (периметр основания) / 0,9м * 4 ряда
0,35т/шт.

	102 
	
	Обмазка грунтовкой блоков ФБС фундамента камеры
	м2
	35,51
	131-23-НВК3-27
	Праймер Технониколь 

	103 
	
	Обмазка мастикой битумной блоков ФБС фундамента камеры в 2 слоя
	м2
кг
	35,51
	131-23-НВК3-28
	Мастика битумная Технониколь 

	
	
	Изготовление монолитной армированной верхней плиты камеры
	
	
	
	

	104 
	
	Бетонирование верхней плиты камеры с армированием
	м³
	3,69
	131-23-НВК3-30
	Бетонная смесь БСТ В25 П4   F150 W6 - 3,69м3
Арматура А500 ф16 -275м/ 434,5кг
Арматура А500 ф8 L=970мм -38шт./ 14,55кг
Арматура А500 ф8 L=1040мм -12шт./4,92кг

	105 
	
	Обмазка грунтовкой верхней плиты камеры
	м2
	16,92
	131-23-НВК3-31
	Праймер Технониколь 
4,61м2- боковые стенки
12,31м2 -верхняя часть

	106 
	
	Обмазка мастикой битумной верхней плиты камеры в 2 слоя
	м2
	16,92
	131-23-НВК3-32
	Мастика битумная Технониколь 
4,61м2- боковые стенки
12,31м2 -верхняя часть

	107 
	
	Установка кольца доборного К-7-1,5
	шт.
	2
	131-23-НВК3-33
	0,08м3

	108 
	
	Установка плиты ВП28-12 с 1 отверстием
	шт.
	2
	131-23-НВК3-33
	0,74м3

	109 
	
	Установка опорно-укрывного элемента (ОУЭ) с люком тип Т на камере
	шт.
	2
	131-23-НВК3-33
	

	
	
	Монтаж оборудования камеры
	
	
	
	

	110 
	
	Установка креста фланцевого с пожарной подставкой ППКФ 300, PN10 чугун
	шт.
т
	1
0,126
	131-23-НВК3-25
	

	111 
	
	Установка задвижки с обрезинен. клином DN 300 PN10
	шт.
	4
	131-23-НВК3-25
	Прокладка резиновая DN 300 с ручкой усиленной  - 8 шт.

	112 
	
	Установка перехода фланцевого ХФ 300х100 чугун с ЦПП
	шт.
кг
	2
174
	131-23-НВК3-25
	87 кг/шт.
Прокладка резиновая DN 100 с ручкой усиленной  - 2 шт.

	113 
	
	Установка фланцевого адаптера (ПФРК) UNIVERSAL DN300 (315-332)
	шт.
кг
	2
36,68
	131-23-НВК3-25
	18,34 кг/шт.

	114 
	
	Установка тройника чугунного ТФ 300х100х300 PN10 фланцевый с ЦПП
	шт.
кг
	1
106,8
	131-23-НВК3-25
	106,8 кг/шт.
Прокладка резиновая DN 100 с ручкой усиленной  - 1 шт

	115 
	
	Установка втулки под фланец ПЭ100 SDR17 d 110
	шт.
	3
	131-23-НВК3-25
	

	116 
	
	Установка стального фланца для ПЭ d110/DN100, PN10/16
	шт.
	3
	131-23-НВК3-25
	

	117 
	
	Установка редукционного перехода эл.сварного d110*63 SDR11
	шт.
	1
	131-23-НВК3-25
	

	118 
	
	Установка переходника патрубок-резьба (нар.) 063х2" SDR11
	шт.
	1
	131-23-НВК3-25
	

	119 
	
	Установка муфты эл. сварной d110 SDR11 GF
	шт.
	2
	131-23-НВК3-25
	

	120 
	
	Прокладка трубы ПЭ100 SDR17 10 атм. 315х18,7 питьевая
	м
	2,2
	131-23-НВК3-25
	

	121 
	
	Установка втулки под фланец ПЭ100 SDR17 d 315
	шт.
	4
	131-23-НВК3-25
	

	122 
	
	Установка муфты d315 SDR17 GF
	шт.
	3
	131-23-НВК3-25
	

	123 
	
	Установка стального фланца для ПЭ d315/DN300, PN10
	шт.
	4
	131-23-НВК3-25
	Прокладка резиновая DN 300 с ручкой усиленной - 3 шт.

	124 
	
	Установка крана шарового Ø63
	шт.
	1
	131-23-НВК3-25
	

	
	
	Переустройство хозпитьевого водопровода на участке В1-3А и В1-4
	

	
	
	Демонтаж трубы
	
	
	
	

	125 
	
	Демонтаж трубы чугунной Ду326*11,9мм с тройником
	м
	22,02
	131-23-НВК3-2
	уч. В1-3А и В1-4: 21,02м +1,0м =22,02м 

	
	
	Демонтаж колодца и тех. узла колодца В1-3А
	
	
	
	

	126 
	
	Демонтаж тройника чугунного РФ 300х150 PN10
	шт.
	1
	131-23-НВК3-3
	

	127 
	
	Демонтаж задвижки с обрезиненным клином DN150 PN10 короткой со штурвалом 
	шт.
	1
	131-23-НВК3-3
	

	128 
	
	Демонтаж гильзы из трубы стальной L=0,3м Ду.200мм
	шт.
	1
	131-23-НВК3-3
	26,388 х 0,3 =7,9

	129 
	
	Демонтаж гильзы из трубы стальной L=0,3м Ду.350мм
	шт.
	2
	131-23-НВК3-3
	34,625 х 0,3х2 =10,39х2 =20,78кг

	130 
	
	Демонтаж трубы чугунной Ду.326мм
	м
	1,5
	131-23-НВК3-3
	

	131 
	
	Демонтаж трубы чугунной Ду.150мм
	м
	1
	131-23-НВК3-3
	

	
	
	Демонтаж конструктивной части колодца В1-3А
	
	
	
	

	132 
	
	Демонтаж кирпичной кладки 
	м³
	4,39
	131-23-НВК3-3
	Объем вертикальной части: 3,08м3
Объем конусной части: 1,31м3

	133 
	
	Демонтаж люка чугунного
	шт.
	1
	131-23-НВК3-3
	

	134 
	
	Демонтаж бетонного основания колодца
	м³
	0,49
	131-23-НВК3-3
	

	
	
	Демонтаж колодца и тех. узла колодца В1-4
	
	
	
	

	135 
	
	Демонтаж крестовины чугунной РФ 300*150 PN10
	шт.
	1
	131-23-НВК3-3
	

	136 
	
	Демонтаж задвижки с обрезиненным клином DN100 PN10 короткой со штурвалом
	шт.
	2
	131-23-НВК3-3
	

	137 
	
	Демонтаж трубы чугунной Ду 326
	м
	1,5
	131-23-НВК3-3
	

	138 
	
	Демонтаж трубы чугунной Ду 150
	м
	1
	131-23-НВК3-3
	

	139 
	
	Демонтаж гильзы из трубы стальной L=0,3м Ду.350мм
	шт.
	2
	131-23-НВК3-3
	

	140 
	
	Демонтаж гильзы из трубы стальной L=0,3м Ду.150мм
	шт.
	2
	131-23-НВК3-3
	

	141 
	
	Демонтаж отвода стального Ду 114
	шт.
	1
	131-23-НВК3-3
	

	
	
	Демонтаж конструктивной части колодца В1-4
	
	
	
	

	142 
	
	Демонтаж кирпичной кладки горловины колодца
	м³
	0,3
	131-23-НВК3-3
	Объем конусной части: 0,3м3

	143 
	
	Демонтаж люка чугунного
	шт.
	1
	131-23-НВК3-3
	

	
	
	Прочие работы
	
	
	
	

	144 
	
	Погрузка строительного мусора в автосамосвалы
	м³/ т
	5,18/ 9,62
	
	Демонтированная кирпичная кладка (γ=1,8 т/м3) 
(4,39м3 +0,3м3) * 1,8 = 8,44т
Демонтированное бетонное основание (γ=2,4 т/м3)
0,49м3 * 2,4 = 1,18т

	145 
	
	Отвозка строительного мусора на расстояние до 
30 км автосамосвалом 
	т
	9,62
	
	8,44т +1,18т 

	146 
	
	Утилизация отходов 4-5 класса опасности
	м³
	5,18
	
	

	
	
	Монтаж колодца В1-3А
	
	
	
	

	147 
	
	Устройство щебеночного основания h=0,1
	м³
	1,15
	131-23-НВК3-4
	3,45м х 3,45м х (h) 0,1м = 1,15м3

	148 
	
	Монтаж ж/б изделий колодца
	м³
	2,46
	131-23-НВК3-4
	Плита днища колодца ПН20 – 1шт./ 0,59м3
Кольцо стеновое КС20-9 – 2 шт./ 1,18м3
Плита перекрытия колодца ПП20-2 -1шт./0,51м3
Кольцо доборное КС7-6 -1шт./ 0,1м3
Кольцо опорное КО7 -1шт./ 0,08м3

	149 
	
	Установка люка чугунного тяжелого тип Т (В)
	шт.
	1
	131-23-НВК3-4
	

	150 
	
	Установка стремянки металлической С1-07
	шт.
кг
	1
29,2
	131-23-НВК3-4
	

	151 
	
	Обмазка праймером Технониколь колодца в один слой
	м2
	23,27
	131-23-НВК3-7
	Технониколь №01

	152 
	
	Обмазка битумной мастикой колодца в два слоя
	м2
	23,27
	131-23-НВК3-7
	Технониколь №24

	
	
	Монтаж колодца В1-4
	
	
	
	

	153 
	
	Устройство кирпичной кладки толщиной 0,25м, h=0,3м 
	м³
	0,24
	131-23-НВК3-4
	

	154 
	
	Монтаж ж/б изделий колодца
	м³
	0,1
	131-23-НВК3-4
	Плита перекрытия колодца ПП10-2 / 1шт./ 0,01м3

	155 
	
	Установка люка чугунного тяжелого тип Т (В)
	шт.
	1
	131-23-НВК3-4
	

	156 
	
	Установка стремянки металлической С1-07
	шт.
кг
	1
29,2
	131-23-НВК3-4
	

	157 
	
	Обмазка праймером Технониколь колодца в один слой
	м2
	2,31
	131-23-НВК3-7
	Технониколь №01

	158 
	
	Обмазка битумной мастикой колодца в два слоя
	м2
	2,31
	131-23-НВК3-7
	Технониколь №24

	
	
	Прокладка трубопровода
	
	
	
	

	159 
	
	Прокладка трубы ВУС, ЦПП стальной электросварной ф530х8мм (футляр)
	м
	21,42
	131-23-НВК3-5
	

	160 
	
	Изоляция сварного стыка термоусаживающими лентами
	стык
	1
	131-23-НВК3-5
	

	161 
	
	Прокладка трубы ПЭ100 SDR17 315х18,7
	м
	22,42
	131-23-НВК3-5
	

	162 
	
	Протаскивание трубы ПЭ100 SDR17 315х18,7 с установкой колец опорно-направляющего ОНК-315/530
	п.м.
	21,42
	131-23-НВК3-5
	Кольцо опорно-направляющее ОНК-315/530 -10 шт.

	163 
	
	Заполнение межтрубного пространства цементно-песчаным раствором М100
	м³
	2,77
	131-23-НВК3-5
	

	[bookmark: _Hlk167184788]
	
	Монтаж тех. узла колодца В1-3А
	
	
	
	

	164 
	
	Установка тройника 300х150 фланцевого PN10 чугун с ЦПП
	шт.
кг
	1
113,3
	131-23-НВК3-6
	Прокладка резиновая DN 300 с ручкой усиленной -1 шт.


	165 
	
	Установка задвижки с обрезинен. клином DN 300 PN10 короткая (тип МЗВ) со штурвалом
	шт.
	1
	131-23-НВК3-6
	Фланцевый адаптер для стальных труб и SML (ПФРК) DN315 -1 шт./ 18,34кг.
Стальной фланец для ПЭ100 DN315 -1 шт.
Прокладка резиновая DN 300 с ручкой усиленной -2 шт.

	166 
	
	Установка задвижки с обрезинен. клином DN 150 PN10/16 короткая (тип МЗВ) со штурвалом
	шт.
	1
	131-23-НВК3-6
	Втулка под фланец ПЭ100 SDR17 DN160 – 1шт.
Стальной фланец для ПЭ100 DN150 -1 шт.
Прокладка резиновая DN 150 с ручкой усиленной -2 шт.

	167 
	
	Установка втулки под фланец ПЭ100 SDR17 DN315
	шт.
	1
	131-23-НВК3-6
	

	168 
	
	Установка фланцевого адаптера для стальных труб и SML (ПФРК) DN150 -1 шт. /8,03кг 
	шт.
	1
	131-23-НВК3-6
	

	169 
	
	Установка муфты ПЭ100 SDR11 d160 (Elofit) арт. 12EME160
	шт.
	1
	131-23-НВК3-6
	

	170 
	
	Установка стального фланца для ПЭ100 DN150 
	шт.
	1
	131-23-НВК3-6
	Прокладка резиновая DN 150 с ручкой усиленной -1 шт.

	171 
	
	Установка втулки под фланец ПЭ100 SDR17 DN160 
	шт.
	1
	131-23-НВК3-6
	

	172 
	
	Пробивка отверстий в колодцах под футляр Ф530мм
	шт.
	1
	131-23-НВК3-6
	

	173 
	
	Пробивка отверстий в колодцах под трубу Ф315мм
	шт.
	1
	131-23-НВК3-6
	

	174 
	
	Пробивка отверстий в колодцах под трубу Ф150мм
	шт.
	1
	131-23-НВК3-6
	

	175 
	
	Установка защитной проходной муфты DN315
	шт.
	2
	131-23-НВК3-6
	

	176 
	
	Установка защитной проходной муфты DN160
	шт.
	1
	131-23-НВК3-6
	

	
	
	Монтаж тех. узла колодца В1-4
	
	
	
	

	177 
	
	Установка тройника 300х100 фланцевого PN10 чугун с ЦПП
	шт.
кг
	1
106,8
	131-23-НВК3-6
	Прокладка резиновая DN300 с ручкой усиленной -2 шт.

	178 
	
	Установка втулки под фланец ПЭ100 SDR17 DN315
	шт.
	2
	131-23-НВК3-6
	

	179 
	
	Установка стального фланца для ПЭ100 DN315
	шт.
	2
	131-23-НВК3-6
	

	180 
	
	Установка задвижки с обрезинен. клином DN 100 PN10/16 короткой (тип МЗВ) со штурвалом
	шт.
	1
	131-23-НВК3-6
	Прокладка резиновая DN100 с ручкой усиленной -2 шт.

	181 
	
	Установка втулки под фланец ПЭ100 SDR17 DN110
	шт.
	1
	131-23-НВК3-6
	

	182 
	
	Установка стального фланца для ПЭ100 DN110 
	шт.
	1
	131-23-НВК3-6
	

	183 
	
	Установка фланцевого соединения Ф110
	шт.
	1
	131-23-НВК3-6
	

	184 
	
	Монтаж трубы ПЭ100 SDR17-110*6,6мм
	м
	1,5
	131-23-НВК3-6
	Отвод ПЭ100 SDR11 d110 (Elofit) -1шт. 

	185 
	
	Монтаж трубы стальной L=0,3м DN200мм
	шт.
	1
	131-23-НВК3-6
	

	186 
	
	Пробивка отверстий в колодцах под трубу Ф100мм
	шт.
	1
	131-23-НВК3-6
	

	187 
	
	Заделка сальника при проходе труб Ф 100мм через стенку колодца
	шт.
	1
	131-23-НВК3-6
	

	188 
	
	Пробивка отверстий в колодцах под трубу Ф315мм
	шт.
	2
	131-23-НВК3-6
	

	189 
	
	Установка защитной проходной муфты DN315
	шт.
	2
	131-23-НВК3-6
	

	
	
	Переустройство хозпитьевого водопровода на участке В1-4 до Уг.1
	

	
	
	Демонтажные работы 
	
	
	
	

	190 
	
	Демонтаж трубы чугунной Ду 326*11,9мм
	м
	41,62
	131-23-НВК3-10
	В1-4-Уг.1: (L) 37,18м 
Уг.1: (L) 4,44м

	
	
	Прокладка трубопровода
	
	
	
	

	191 
	
	Прокладка трубы ВУС, ЦПП стальной электросварной ф530х8мм (футляр)
	м
	38,14
	131-23-НВК3-11
	

	192 
	
	Изоляция сварного стыка термоусаживающими лентами
	стык
	3
	131-23-НВК3-11
	

	193 
	
	Прокладка трубы ПЭ100 SDR17 315х18,7 в траншее
	м
	38,18
	131-23-НВК3-11
	

	194 
	
	Протаскивание трубы ПЭ100 SDR17 315х18,7 с установкой колец опорно-направляющего ОНК-315/530
	м
	38,14
	131-23-НВК3-11
	Кольцо опорно-направляющее ОНК-315/530 -19 шт.

	195 
	
	Установка муфты защитной Ду365 мм для заделки футляра
	шт.
	2
	131-23-НВК3-11
	

	196 
	
	Заполнение межтрубного пространства цементно-песчаным раствором М100
	м³
	4,94
	131-23-НВК3-11
	

	
	
	Переустройство хозпитьевого водопровода на участке от Уг.1до Уг.2
	

	
	
	Прокладка трубопровода
	
	
	
	

	197 
	
	Пробивка отверстий в колодцах под футляр
	шт.
м
	3
4,46
	131-23-НВК3-17
	Уг.1 -1шт. Ду 550мм
Уг.2 -1шт. Ду 550мм + 1шт.  Ду 320мм

	198 
	
	Прокладка трубы ВУС стальной с полиэтиленовым защитным покрытием ф530х8мм (футляр)
	м
	7,94
	131-23-НВК3-17
	

	199 
	
	Протаскивание трубы ПЭ100 SDR17 315х18,7 с установкой колец опорно-направляющего ОНК-315/530
	м
	7,94
	131-23-НВК3-17
	Кольцо опорно-направляющее ОНК-315/530 -3 шт.

	200 
	
	Прокладка трубы ПЭ100 SDR17 315х18,7 в траншее
	м
	8,18
	131-23-НВК3-17
	

	201 
	
	Установка отвода 90 град d315 ПЭ100 SDR17 сегментно-сварного
	шт.
	3
	131-23-НВК3-17
	

	202 
	
	Установка муфты d315 SDR17 GF арт.753911823
	шт.
	5
	131-23-НВК3-17
	

	203 
	
	Установка муфты защитной Ду365 мм для заделки футляра
	шт.
	1
	131-23-НВК3-17
	

	204 
	
	Установка муфты защитной Ду550 мм для заделки футляра
	шт.
	2
	131-23-НВК3-17
	

	205 
	
	Заполнение межтрубного пространства цементно-песчаным раствором М100
	м³
	1,03
	131-23-НВК3-17
	

	206 
	
	Заполнение внутреннего пространства Уг.1 цементно-песчаным раствором М100
	м³
	2,98
	131-23-НВК3-17
	

	207 
	
	Заполнение внутреннего пространства Уг.2 цементно-песчаным раствором М100
	м³
	1,47
	131-23-НВК3-17
	

	
	
	Устройство колодцев Уг.1
	
	
	
	

	208 
	
	Установка плиты днища ПН15
	шт.
	1
	131-23-НВК3-16
	0,38м3/шт.

	209 
	
	Установка кольца строительного КС15.9
	шт.
	2
	131-23-НВК3-16
	0,4м3/шт.

	210 
	
	Обмазка праймером Технониколь колодца в один слой
	м2
	14,78
	131-23-НВК3-18
	

	211 
	
	Обмазка битумной мастикой колодца в два слоя
	м2
	14,78
	131-23-НВК3-18
	

	
	
	Устройство колодцев Уг.2
	
	
	
	

	212 
	
	Установка плиты днища ПН15
	шт.
	1
	131-23-НВК3-16
	0,38м3/шт.

	213 
	
	Установка кольца строительного КС15.9
	шт.
	1
	131-23-НВК3-16
	0,4м3/шт.

	214 
	
	Обмазка праймером Технониколь колодца в один слой
	м2
	10,03
	131-23-НВК3-18
	Технониколь №01

	215 
	
	Обмазка битумной мастикой колодца в два слоя
	м2
	10,03
	131-23-НВК3-18
	Технониколь №24

	
	
	Переустройство хозпитьевого водопровода на участке от Уг.2 до В1-нов.1
	

	
	
	Прокладка трубопровода
	
	
	
	

	216 
	
	Прокладка трубы ПЭ100 SDR17-315/18.7 в траншее
	м
	32,42
	131-23-НВК3-24
	

	
	
	Переустройство хозпитьевого водопровода на участке В1-нов.1 и В1-5
	

	
	
	Монтаж колодца В1-5
	
	
	
	

	217 
	
	Установка плиты днища колодца ПН10
	шт.
	1
	131-23-НВК3-32
	0,18м3/ шт.

	218 
	
	Установка кольца колодезного КС10.9
	шт.
	2
	131-23-НВК3-32
	0,242м3/ шт

	219 
	
	Установка плиты перекрытия колодца ПП10
	шт.
	1
	131-23-НВК3-32
	0,1м3/ шт.

	220 
	
	Установка кольца доборного КС7.6
	шт.
	1
	131-23-НВК3-32
	0,1м3/ шт.

	221 
	
	Установка люка чугунного тяжелого тип Т «В»
	шт.
	1
	131-23-НВК3-32
	

	222 
	
	Установка стремянки металлической С1-07
	шт.
	1
	131-23-НВК3-32
	29,2кг

	223 
	
	Обмазка праймером Технониколь ж/б изделий колодца в один слой
	м2
	10,33
	131-23-НВК3-36
	

	224 
	
	Обмазка битумной мастикой Технониколь ж/б изделий колодца в два слоя
	м2
	10,33
	131-23-НВК3-36
	

	
	
	Монтаж колодца В1-нов.1
	
	
	
	

	225 
	
	Установка плиты днища колодца ПН15
	шт.
	1
	131-23-НВК3-32
	0,38м3/ шт.

	226 
	
	Установка кольца колодезного КС15.9
	шт.
	2
	131-23-НВК3-32
	0,4м3/ шт

	227 
	
	Установка плиты перекрытия колодца ПП15
	шт.
	1
	131-23-НВК3-32
	0,27м3/ шт.

	228 
	
	Установка люка чугунного тяжелого тип Т «В»
	шт.
	1
	131-23-НВК3-32
	

	229 
	
	Установка стремянки металлической С1-07
	шт.
	1
	131-23-НВК3-32
	29,2кг

	230 
	
	Обмазка праймером Технониколь ж/б изделий колодца в один слой
	м2
	15,06
	131-23-НВК3-36
	

	231 
	
	Обмазка битумной мастикой Технониколь ж/б изделий колодца в два слоя
	м2
	15,06
	131-23-НВК3-36
	

	
	
	Прокладка трубопровода
	
	
	
	

	232 
	
	Прокладка трубы стальной с полиэтиленовым защитным покрытием ВУС Ду.377х7мм (футляр)
	м
	12,18
	131-23-НВК3-34
	

	233 
	
	Протаскивание трубы ПЭ100 SDR17 160х6,6 с установкой колец опорно-направляющего ОНК-160/370
	м
	12,18
	131-23-НВК3-34
	Кольцо опорно-направляющее ОНК-160/370 -6 шт.

	234 
	
	Прокладка трубы ПЭ100 SDR17 160х6,6 в траншее
	м
	12,5
	131-23-НВК3-34
	

	235 
	
	Установка муфты защитной Ду377 мм для заделки футляра
	шт.
	2
	131-23-НВК3-34
	

	236 
	
	Заполнение межтрубного пространства цементно-песчаным раствором М100
	м³
	1,02
	131-23-НВК3-34
	

	
	
	Монтаж тех. узла колодца В1-5
	
	
	
	

	237 
	
	Установка отвода ПЭ100 SDR11 90* d160 (Elofit) арт.12EME160
	шт.
	1
	131-23-НВК3-35
	

	238 
	
	Установка муфты ПЭ100 SDR11 d160 (Elofit)
	шт.
	1
	131-23-НВК3-35
	

	239 
	
	Установка муфты редукционной ПЭ100 SDR11 d160*100 (Elofit) арт. 12EME160
	шт.
	1
	131-23-НВК3-35
	

	240 
	
	Установка фланцевого адаптера для стальных труб и SML (ПФРК) DN100 (103-119)
	шт.
кг
	1
5,63
	131-23-НВК3-35
	прокладка резиновая DN100 с ручкой усиленной -1 шт.
болт М16х100 DIN 933, гайка М16 DIN 934, шайба М16 DIN 125 -8компл.

	241 
	
	Установка стального фланца для ПЭ d110/DN100 PN10/16
	шт.
	1
	131-23-НВК3-35
	

	242 
	
	Установка втулки под фланец ПЭ100 SDR17 d100 
	шт.
	1
	131-23-НВК3-35
	

	243 
	
	Пробивка отверстий в колодцах под трубу Ф160мм
	шт.
	2
	131-23-НВК3-35
	

	244 
	
	Пробивка отверстий в колодцах под трубу Ф110мм
	шт.
	1
	131-23-НВК3-35
	

	245 
	
	Установка муфты защитной проходной d160
	шт.
	2
	131-23-НВК3-35
	

	246 
	
	Установка муфты защитной проходной d110
	шт.
	1
	131-23-НВК3-35
	

	
	
	Монтаж тех. узла колодца В1-нов.1
	
	
	
	

	247 
	
	Установка крестовины чугунной КФ 300*1500 фланцевой PN10 чугун с ЦПП
	шт.
кг
	1
115
	131-23-НВК3-35
	

	248 
	
	Установка задвижки с обрезинен. клином DN 300 PN10 короткой ТИП (МЗВ) со штурвалом
	шт.
	1
	131-23-НВК3-35
	прокладка резиновая DN 300 с ручкой усиленной -3шт.
болт М20х100 DIN 933, гайка М20 DIN 934, шайба М20 DIN 125 -36компл.

	249 
	
	Установка задвижки с обрезинен. клином DN 150 PN10/16 короткой ТИП (МЗВ) со штурвалом
	шт.
	2
	131-23-НВК3-35
	прокладка резиновой DN 150 с ручкой усиленной -4 шт.
болт М16х100 DIN 933, гайка М16 DIN 934, шайба М16 DIN 125 -32компл.

	250 
	
	Установка стального фланца для ПЭ d315/DN300 PN10 (без покрытия)
	шт.
	2
	131-23-НВК3-35
	

	251 
	
	Установка втулки под фланец ПЭ100 SDR17 d315 
	шт.
	2
	131-23-НВК3-35
	

	252 
	
	Установка стального фланца для ПЭ d160/DN150 PN10/16 (без покрытия)
	шт.
	2
	131-23-НВК3-35
	

	253 
	
	Установка втулки под фланец ПЭ100 SDR17 d160 
	шт.
	2
	131-23-НВК3-35
	

	254 
	
	Установка муфты ПЭ100 SDR11 d160 (Elofit) арт. 12EME160
	шт.
	1
	131-23-НВК3-35
	

	255 
	
	Установка муфты защитной проходной d315
	шт.
	2
	131-23-НВК3-35
	

	256 
	
	Установка муфты защитной проходной d160
	шт.
	2
	131-23-НВК3-35
	

	
	
	Переустройство хозпитьевого водопровода на участке В1-нов.1 до цеха №121/18
	

	
	
	Прокладка трубопровода
	
	
	
	

	257 
	
	Пробивка отверстия 250*250мм для установки гильзы
	шт.
м
	1
0,79
	131-23-НВК3-33
	

	258 
	
	Установка гильзы из металлической трубы Ду.250*6мм L=0,5мм
	шт.
	1
	131-23-НВК3-33
	

	259 
	
	Прокладка трубы ПЭ100 SDR17 160х6,6 в траншее
	м
	11,39
	131-23-НВК3-33
	

	260 
	
	Установка отвода ПЭ100 SDR11 90* d160 (Elofit)
	шт.
	3
	131-23-НВК3-33
	

	261 
	
	Установка втулки под фланец ПЭ100 SDR17 d160мм
	шт.
	1
	131-23-НВК3-33
	

	262 
	
	Установка стального фланца для ПЭ 100
	шт.
	1
	131-23-НВК3-33
	

	
	
	Переустройство хозпитьевого водопровода на участке В1-нов.1 до В1-7
	

	
	
	Прокладка трубопровода
	
	
	
	

	263 
	
	Прокладка трубы стальной ВУС Ду.530х8мм (футляр)
	м
	19,64
	131-23-НВК3-46
	11,53м + 8,11м

	264 
	
	Протаскивание трубы ПЭ100 SDR17 315х18,7 с установкой колец опорно-направляющего ОНК-315/530
	м
	19,64
	131-23-НВК3-46
	Кольцо опорно-направляющее ОНК-315/530 -9 шт.

	265 
	
	Установка муфты защитной Ду315/530 мм для заделки футляра
	шт.
	3
	131-23-НВК3-46
	

	266 
	
	Заполнение межтрубного пространства цементно-песчаным раствором М100
	м³
	2,55
	131-23-НВК3-46
	

	267 
	
	Пробивка отверстия 540*540мм в колодце В1-7
	шт.
м
	1
1,7
	131-23-НВК3-46
	

	268 
	
	Установка гильзы из трубы стальной Ду.530*8мм
	м
шт.
	0,3
1
	131-23-НВК3-46
	

	269 
	
	Прокладка трубы ПЭ100 SDR17 315х18,7 в траншее
	м
	49
	131-23-НВК3-46
	

	270 
	
	Установка втулки под фланец ПЭ100 SDR17-315
	шт.
	1
	131-23-НВК3-46
	

	271 
	
	Установка стального фланца для ПЭ d315
	шт.
	1
	131-23-НВК3-46
	

	272 
	
	Установка отвода ПЭ100 SDR11 45* d315мм
	шт.
	3
	131-23-НВК3-46
	

	273 
	
	Установка отвода ПЭ100 SDR11 22* d315мм
	шт.
	1
	131-23-НВК3-46
	

	274 
	
	Установка отвода ПЭ100 SDR11 90* d315мм
	шт.
	2
	131-23-НВК3-46
	

	
	
	Защита существующей трубы водопровода на участке В1-7 - В1-8
	

	
	
	Укладка плит
	
	
	
	

	275 
	
	Укладка плит ВА 28-12 (2820х1200х220) 
	шт.
м3
	12
8,88
	131-23-НВК3-55
	0,74м3/шт

	276 
	
	Устройство гидроизоляции плит покрытия мастикой битумной в 2 слоя
	м2
	61,8
	131-23-НВК3-55
	5,15м2/шт. х 12 шт. =61,8м2



Примечания: 
Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ факторов:
- разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций;
- стесненные условия для складирования материалов;
- действующее технологическое оборудование;
- движение технологического транспорта
Производство работ аналогично технологическим процессам в новом строительстве

Представитель Подрядчика: ___________________________

Представитель Технического заказчика: ___________________________

