12Утверждаю: ____________________________________

Ведомость объемов работ
Ж/д пути от испытательного центра до обкаточной линии с удлинением трансбордера, расположенные по адресу:
Московская область, г. о. Мытищи, ул. Колонцова, 4». Железнодорожные пути

	№
п/п
	Наименование вида работ
	Ед.изм.
	Кол-во
	Ссылка на чертежи, спецификации
	Формула расчета. Расчет объемов работ и расхода материалов. Пояснения по размерам, количеству (согласно проектным данным), материалам и др.

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	
	Железнодорожный путь №30
	

	
	Земляные работы
	
	
	
	

	1 
	Разработка техногенного грунта в котловане мех способом экскаваторами с ковшом 0,5 м3
	м3
	154,79
	131-23-ПЖ-30-С-02
131-23-ПЖ-30-С-04
	ж.д путь №30(т.1-т.4): 3,9м * 4,2м * (h) 2,85м = 46,68 м3
ж.д путь №30(т.1-т.4): 2,4м * 4,2м * (h) 2,85м = 28,73 м3
склад соли в котловане: (2,4м +3,9м) * 4,2  * (h) 3,0м = 79,38м3
Техногенный -это с мусором ж/б имеется в виду? 4 кат? Прописать подробнее

	2 
	Обратная засыпка котлованов грунтом мех способом
	м3
	79,38
	131-23-ПЖ-30-С-05
	склад соли в котловане: 6,3м * 4,2м * (h) 3,0м = 79,38м3 - ? грунт привозной?

	3 
	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками
	м3
	79,38
	131-23-ПЖ-30-С-05
	

	4 
	Обратная засыпка котлованов песком мех способом 
	м3
	75,41
	131-23-ПЖ-30-С-06
	ж.д путь №30(т.1-т.4): 6,3м * 4,2м * (h) 2,85м = 75,41 м3
- Песок 75,41м3 *1,1 =82,95м3 прайс

	5 
	Уплотнение пневматическими трамбовками
	м3
	75,41
	131-23-ПЖ-30-С-06
	

	
	Прочие работы
	
	
	
	

	6 
	Погрузка строительного мусора в автосамосвалы 
	м3 
т
	75,41
143,28
	
	Лишний грунт (γ=1,9 т/м3)
(154,79м3 – 79,38м3) * 1,9 = 143,28т

	7 
	Отвозка строительного мусора на расстояние до 30 км автосамосвалом 
	
	
	
	

	8 
	Утилизация отходов 4-5 класса опасности
	м3
	75,41
	
	

	
	Демонтажные работы
	
	
	
	

	9 
	Демонтаж деревянных шпал с комплектом скреплений (эпюра шпал 1840шт/км)
	м
шт.
	5
10
	131-23-ПЖ-30-С-07
	

	
	Устройство оснований под ж/д пути
	
	
	
	

	10 
	Устройство разделяющей прослойки из геотекстиля 
	м2
	20
	131-23-ПЖ-30-С-08
	ж.д путь №30(т.1-т.4): 5м * 4м = 20 м2 Дорнит 500-?

	11 
	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня с послойным уплотнением
	м3
	6
	131-23-ПЖ-30-С-09
	ж.д путь №30(т.1-т.4): 5м * 4м * (h) 0,15м*2слоя = 6 м3
- Щебень балластный 2 кат. – 6м3*1,26= 7,56м3 прайс

	
	Устройство верхнего строения пути
	
	
	
	

	12 
	Монтаж деревянных шпал с комплектом скреплений (эпюра шпал 1840шт/км)
	м
шт.
	5
10
	131-23-ПЖ-30-С-10
	ранее демонтированных

	
	Рихтовка, выправка и балластировка путей
	
	
	
	

	13 
	Рихтовка пути
	м
	12,5
	131-23-ПЖ-30-С-11
	Звено 12,5 м

	14 
	Балластировка пути, балласт: щебеночный
	м3
	2,01
	131-23-ПЖ-30-С-11
	ж.д путь №30(т.1-т.4): 5м *0,604м2-Vшпал 0,1012м3*10шт. = 2,01м3
- Щебень балластный 2 кат. – 2,01м3*1,17= 2,35м3

	15 
	Выправочно-отделочные работы и окончательная выправка пути, балласт щебеночный
	м
м3
	12,5
0,50
	131-23-ПЖ-30-С-11
	ж.д путь №30(т.1-т.4): 2,01м3/5,00*12,50 *10% =0,50м3
- Щебень балластный 2 кат. – 0,50м3*1,17= 0,59м3



Примечания: 
Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ факторов:
- разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций;
- стесненные условия для складирования материалов;
- действующее технологическое оборудование;
- движение технологического транспорта
Производство работ аналогично технологическим процессам в новом строительстве

Представитель Подрядчика: ___________________________	

Представитель Заказчика: ___________________________

Представитель технического Заказчика: ___________________________

