Утверждаю: ____________________________________

Ведомость объемов работ
Ж/д пути от испытательного центра до обкаточной линии с удлинением трансбордера, расположенные по адресу:
Московская область, г. о. Мытищи, ул. Колонцова, 4». Железнодорожные пути

	№
п/п
	Наименование вида работ
	Ед.изм.
	Кол-во
	Ссылка на чертежи, спецификации
	Формула расчета. Расчет объемов работ и расхода материалов. Пояснения по размерам, количеству (согласно проектным данным), материалам и др.

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	
	Железнодорожный путь №30
	

	
	Земляные работы
	
	
	
	

	1 
	Разборка балласта щебеночного 
	м3
	3,02
	131-23-ПЖ-30-С-02
	ж.д путь №30(т.1-т.4): 2,4м * 4,2м * (h) 0,30м = 3,02 м3

	2 
	Разборка основания из песка вручную
	м3
	2,02
	131-23-ПЖ-30-С-02
	ж.д путь №30(т.1-т.4): 2,4м * 4,2м * (h) 0,20м = 2,02 м3

	3.1
	Разработка с погрузкой, техногенного грунта в котловане глубиной более 3м мех. способом экскаваторами с ковшом 0,65 м3, грунт 3гр. (с примесью щебня, гальки, гравия, слежавшегося строительного мусора более 30 %)
	м3
	49,14
	131-23-ПЖ-30-С-01
131-23-ПЖ-30-С-02
	ж.д путь №30(т.1-т.4): 3,9м * 4,2м * (h) 2,85м = 46,68 м3
ж.д путь №30(т.1-т.4): 2,4м * 4,2м * (h) 5,65м = 56,95 м3
склад соли в котловане: 3,9м * 4,2 * (h) 3,0м = 49,14м3

	3.2
	Разработка в отвал, техногенного грунта в котловане глубиной более 3м мех. способом экскаваторами с ковшом 0,65 м3, грунт 3гр. (с примесью щебня, гальки, гравия, слежавшегося строительного мусора более 30 %)
	м3
	103,63
	
	

	4 
	Обратная засыпка котлованов мех способом экскаватором с ковшом объема-0,65 м3
	м3
	108,67
	131-23-ПЖ-30-С-03
	песком (ранее разработанным) - 2,02 м3
щебнем (ранее разработанным) – 3,02 м3
местным грунтом -46,68м3+56,95м3 =103,63м3

	5 
	Обратная засыпка котлованов песком мех способом экскаватором с ковшом объема-0,65 м3
	м3
	46,12
	131-23-ПЖ-30-С-03
	ж.д путь №30(т.1-т.4): 2,02м3+152,77м3-108,67м3 = 46,12 м3

	6 
	Уплотнение пневматическими трамбовками
	м3
	154,79
	131-23-ПЖ-30-С-04
	108,67+46,12м3 =154,79м3

	
	Прочие работы
	
	
	
	

	7 
	Погрузка строительного мусора в автосамосвалы 
	м3 
т
	49,14
56,51
	
	Соль техн. (γ=1,15 т/м3)
49,14м3 * 1,15 = 56,51т

	8 
	Отвозка строительного мусора на расстояние до 1 км автосамосвалом 
	
	
	
	

	
	Демонтажные работы
	
	
	
	

	9 
	Демонтаж пути поэлементно, на деревянных шпалах с комплектом скреплений (эпюра шпал 1840 шт/км)
	м
шт.
	5
10
	131-23-ПЖ-30-С-05
	

	
	Устройство оснований под ж/д пути
	
	
	
	

	10 
	Устройство разделяющей прослойки из геотекстиля 
	м2
	20
	131-23-ПЖ-30-С-06
	ж.д путь №30(т.1-т.4): 5м * 4м = 20 м2 
- Геотекстиль Дорнит 500

	11 
	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня с послойным уплотнением
	м3
	6
	131-23-ПЖ-30-С-07
	ж.д путь №30(т.1-т.4): 5м * 4м * (h) 0,15м*2слоя = 6 м3
- Щебень балластный 2 кат. 

	
	Устройство верхнего строения пути
	
	
	
	

	12 
	Монтаж пути поэлементно на деревянных шпалах с комплектом скреплений (эпюра шпал 1840 шт/км)
	м
шт.
	5
10
	131-23-ПЖ-30-С-08
	ранее демонтированных

	
	Рихтовка, выправка и балластировка путей
	
	
	
	

	13 
	Рихтовка пути
	м
	12,5
	131-23-ПЖ-30-С-09
	Звено 12,5 м

	14 
	Балластировка пути, балласт: щебеночный
	м3
	2,01
	131-23-ПЖ-30-С-09
	ж.д путь №30(т.1-т.4): 5м *0,604м2-Vшпал 0,1012м3*10шт. = 2,01м3
- Щебень балластный 2 кат. 

	15 
	Выправочно-отделочные работы и окончательная выправка пути, балласт щебеночный
	м
м3
	12,5
0,50
	131-23-ПЖ-30-С-09
	ж.д путь №30(т.5-т.8): 2,01м3/5,00*12,50 *10% =0,50м3
- Щебень балластный 2 кат. 



Примечания: 
Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ факторов:
- разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций;
- стесненные условия для складирования материалов;
- действующее технологическое оборудование;
- движение технологического транспорта
Производство работ аналогично технологическим процессам в новом строительстве

Представитель Подрядчика: ___________________________	

Представитель Заказчика: ___________________________

Представитель технического Заказчика: ___________________________

