Приложение № 1 
к Инструкции, утв. приказом ГД ТМХ 
№ _____ от ___ . ___ . ___ 23 г.

Ведомость объемов работ
Ж/д пути от испытательного центра до обкаточной линии с удлинением трансбордера, расположенные по адресу:
Московская область, г. о. Мытищи, ул. Колонцова, 4». 
Восстановительные работы цеха №121/18. АС 3.
	№
п/п
	№ в ЛСР
	Наименование вида работ
	Ед.изм.
	Кол-во
	Ссылка на чертежи, спецификации
	Формула расчета. Расчет объемов работ и расхода материалов. Пояснения по размерам, количеству (согласно проектным данным), материалам и др.

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	
	
	Фундаменты 
	

	
	
	Земляные работы под здание
	
	
	
	

	1
	
	Разработка сухого грунта в котловане
	м3
	61,6
	
	

	2
	
	Доработка грунта вручную
	м3
	1,5
	
	

	3
	
	Погрузка лишнего грунта с отвозкой на 30 км и утилизацией
	м3

	8,59

	
	

	4
	
	Обратная засыпка грунта механизированным способом
	м3
	45,008
	
	

	5
	
	Обратная засыпка грунта вручную
	м3
	1,1252
	
	

	
	
	Монолитные железобетонные конструкции
	

	6
	
	Устройство бетонной подготовки под фундаменты каркаса из бетона В10 толщиной 100 мм
	м3

	1,0

	
	V=2,2х2,2х0,1х2=1,0 м3

	7
	
	Устройство монолитных железобетонных фундаментов  (Фм1-2 шт.) каркаса из бетона  кл. В25, W6, F150
	м3
	5,18
	
	V=2,59х2=5,18 м3

	8
	
	Арматура Ø6 А240
	кг
	42,72
	
	96,26х0,222х2=42,72  кг


	9
	
	Арматура Ø 14А500С
	кг
	269,84
	
	2,4х40х2+2,78х14х2=269,84 кг


	10
	
	Анкерные болты 1.1М24х800 
	кг
шт.
	27,36
8
	
	3,42х4х2=27,36кг

	11
	
	Прокат (уголок 50х5)
	кг
	20,56
	
	10,28х2=20,56 кг

	12
	
	Устройство бетонной подготовки под фундаментные балки из бетона В10 толщиной 100 мм
	м3
	0,9
	
	

	13
	
	Устройство монолитных железобетонных балок (ФБ-1=2 шт., ФБ-2=1 шт., ФБ-3=1 шт.) из бетона  кл. В25, W6, F150
	м3
	2,7
	
	V=4,68х0,3х0,5х2+5,5х0,3х0,5+3,15х0,3х
0,5=2,7 м3

	14
	
	Арматура Ø6А240
	п. м
кг
	83,78
18,6
	
	0,3х16х2+0,х19+0,3х11=18,6 кг
18,6:0,222=83,78 п. м

	15
	
	Арматура Ø20А500С
	п. м
кг
	88,85
219,45
	
	11,41х5х2+13,44х5+7,63х5=219,45 кг
219,45:2,27=88,85 п. м

	16
	
	Обмазка фундаментов и фундаментных балок находящихся в грунте, битумной мастикой (ТЕХНОНИКОЛЬ № 24. Расход 0,7 кг/м² на один слой) за 2 раза по битумной грунтовке (ТЕХНОНИКОЛЬ № 01 - 0,20…0,30 кг/м2) за 1 раз.
	м2
	51,25
	
	

	17
	
	Крепление фахверковых колонн к существующим фундаментам с помощью химических анкеров HT- RE 500 V3 анкерная шпилька HAS-U5.8 М24х500 фирмы Hilti
	шт.
	8
	
	

	18
	
	Крепление стоек ворот распорными анкерами HSL-3M16х25
	шт.
	8
	
	

	19
	
	Обетонирование колон из бетона  кл. В15
	м3
	0,5
	
	

	
	
	Металлоконструкции
	

	20
	
	Монтаж колонн (К1, К2) , в том числе:
	т
	3,21
	
	

	21
	
	прокатные двутавры из стали марки С245
	т
	2,7
	
	

	22
	
	Листовая сталь марки С345
	т
	0,18
	
	

	23
	
	Листовая сталь марки С245
	т
	0,06
	
	

	24
	
	Угловая сталь С245
	т
	0,2
	
	

	25
	
	Швеллер сталь С245
	т
	0,07
	
	

	26
	
	Монтаж связей, ригелей, фахверка,  деталей крепления в том числе: 
	т
	2,4303
	
	

	27
	
	Трубы прямоугольного сечения С245
	т
	1,857
	
	

	28
	
	Листовая сталь марки С245
	т
	0,32
	
	

	29
	
	Угловая сталь С245
	т
	0,254
	
	

	
	
	Окраска металлоконструкций

	

	30
	
	Устройство грунтовки ГФ-021  в 1 слой

	
м2

	126
	
	

	31
	
	Устройство эмали ПФ 115 в 2 слоя

	м2

	126
	
	

	
	
	Устройство цоколя (узел «Г»)
	

	32
	
	Устройство горизонтальной гидроизоляции по верху фундаментной балки толщ. 20 мм из цементного раствора М100 и двух слоев Изоспана "С"
	м2

	6,45

	
	

	33
	
	Устройство стенок цоколя толщиной 2х100 мм высотой 500 мм из бетона В25, W6, F150 и арматуры ϕ8 А500С
	м3
	1,89
	
	

	34
	
	Арматура ϕ8 А500С
	п. м
т
	250,0
0,1
	
	

	35
	
	Устройство уголка равнополочного 75х5
	п. м
т
	19,2
0,111
	
	

	36
	
	Анкер HUS 6*100  
	шт.
	80
	
	

	37
	
	Устройство фасонных элементов цоколя из оцинкованной кровельной стали с полимерным покрытием t=0,6 мм
ФС2/ФС3
	м2
кг
	5,3/3,71
25,4/18,1
	
	

	38
	
	Самосверлящие шурупы  с ЕРDM шайбой 4,8х28
	шт.
	150
	
	

	
	
	Восстановление пола
	
	

	39
	
	Уплотнение грунта щебнем гравийным толщиной 40-50 мм, Щебень фракции 20-40 мм
	м2

	52,7

	
	

	40
	
	Устройство подготовки из бетона класса В7,5 толщиной 50 мм
	м3
	2,63
	
	

	41
	
	Устройство пола из бетона кл. В22,5 толщиной 230 мм
	м2/м3
	52,6995/12,1
	
	

	42
	
	Устройство двойного армирования пола арм. Ø10 А500С
	п м
т
	1100,0
0,68
	
	

	
	
	Утепление полов в осях А-Д/13
	

	43
	
	Устройство утепления из плит Технониколь XPS, толщиной 50 мм
	
м2
м3

	17,21
0,86
	
	

	
	
	Устройство деформационного шва   узел «Ж»
	

	44
	
	Гидроизоляция полиуретановым герметиком с уплотнением пенополиэтиленовым прокладочным шнуром горизонтальных швов
	
м2

	4,95
	
	

	45
	
	Устройство плит Техноплекс 35 (XPS) толщиной 30 мм
	
м3

	0,15
	
	

	46
	
	Устройство герметика Технониколь ПУ Flor
	
п. м
л

	21,51
20
	
	

	
	
	Ограждающие конструкции
	

	47
	
	Монтаж стеновых сэндвич-панелей  с минераловатным утеплителем толщиной 120 мм с комплектующими деталями 
Резка стеновых панелей
	м2
п. м
	291,4
18,8
	
	

	48
	
	Саморезы HSP-S19 5,5/6,3х160 для крепления сэндвич-панелей к колоннам
	шт.
	100
	
	

	49
	
	Устройство фасонных элементов стеновых панелей из оцинк. стали δ=6 мм с полимерным покрытием
	м2
кг
	12,6
60,48
	
	

	50
	
	Резка стального профилированного настила
	м
	37,6
	
	

	
	
	Примыкание сэндвич-панелей к стенам по осям А/13, Д/1 (узлы «Д», «Е»)
	

	51
	
	Ремонт и восстановление герметизации стеновых панелей минераловатными пакетами, стык горизонтальный
	м
	26,7
	
	

	52
	
	Фасонные элементы примыкания стеновых сэндвич-панелей к сущ. стенам ФС5/ФС6 (с полимерным покрытием) 
	
м2
кг

	6,1/7,1
14,2/16,5
	
	

	53
	
	Установка нащельников
	м
	26,7
	
	

	54
	
	Заделка швов примыкания мин.ватой
	
м3

	0,2136
	
	

	55
	
	Анкер HUS 6х100  
	шт.
	60
	
	

	
	
	Заполнение проемов
	

	56
	
	Установка металлических наружных противопожарных утепленных ворот для проема 2,6х3,0 (h) м
	шт.
м2
т
	1
7,8
0,15
	
	

	
	
	Устройство кровли  (восстановление в осях А-Д/13,  Г-Д/13-14)
	

	57
	
	Очистка поверхности щетками от грязи и мусора
	
м2

	56,7
	
	

	58
	
	Устройство пароизоляции из 1 слоя Изоспана «В»
	
м2

	62,4
	
	

	59
	
	Устройство утеплителя Rockwool марки РУФБАТТСС Y=115 кг/м3 толщиной 50 мм
	м2
м3

	56,7
3,0

	
	

	60
	
	Устройство утеплителя Rockwool марки РУФБАТТСС Y=135 кг/м3 толщиной 50 мм
	
м2
м3

	
56,7
3,0


	
	

	61
	
	Устройство гидроизоляции из 1 соля Изоспана «С»
	
м2

	57,0
	
	

	62
	
	Устройство цементной стяжки М200 с армированием сеткой 100/100/4 Вр-1, толщиной 50 мм
	
м3
м2 / кг
	

3,0
57,0 / 113,0

	
	

	63
	
	Устройство слоя праймера битумного
	
м2
л

	
57,0
20,0

	
	

	64
	
	Устройство 2-х слойной рулонной кровли «Техноэласт»
Расход материалов:
Верхний слой марки «ЭКП»
Нижний слой марки «ЭПП»
	
м2
  

м2
м2

	
136,0


68,0
68,0
	
	

	
	
	Примыкание кровли к стене из сэндвич-панелей  (узел «В»)
	

	65
	
	Устройство клина из жесткой минераловатной плиты 150х150 мм для примыкания кровли к парапету
	
м3

	0,5
	
	

	66
	
	Устройство дополнительных 2 слоев рулонного ковра ТехноНиколь
	
м2 
	41,202
	
	

	67
	
	Устройство фасонных элементов парапета из оцинкованной кровельной стали δ=0,6 мм с полимерным покрытием ФС1/ФС4
	
м2
кг

	10,2/17,8
50,2/86,6
	
	

	68
	
	Самосверлящие шурупы с EPDM-шайбой 4,8х28
	шт.
	
288

	
	

	69
	
	Анкер HUS 6х100
	шт.
	
45

	
	

	
70
	
	
Герметик для наружных работ
	
п. м
кг/м3
	
21,8
4,251/0,03
	
	



Примечания: 
Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ факторов:
- разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций;
- стесненные условия для складирования материалов;
- действующее технологическое оборудование;
- движение технологического транспорта
Производство работ аналогично технологическим процессам в новом строительстве

Представители: ___________________________
