Приложение № 1 
к Инструкции, утв. приказом ГД ТМХ 
№ _____ от ___ . ___ . ___ 23 г.

Ведомость объемов работ
Ж/д пути от испытательного центра до обкаточной линии с удлинением трансбордера, расположенные по адресу:
Московская область, г. о. Мытищи, ул. Колонцова, 4». 
Архитектурно-строительные решения. Эстакада для ТС1. АС 4
	№
п/п
	№ в ЛСР
	Наименование вида работ
	Ед.изм.
	Кол-во
	Ссылка на чертежи, спецификации
	Формула расчета. Расчет объемов работ и расхода материалов. Пояснения по размерам, количеству (согласно проектным данным), материалам и др.

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	[bookmark: _Hlk165024818]
	
	Демонтажные работы
	

	1
	
	Демонтаж асфальтобетонного покрытия
	м3
	13,32
	
	

	2
	
	Погрузка 80%-механизировано
	т
	15,217
	
	

	3
	
	Погрузка 20%-вручную
	т
	3,804
	
	

	4
	
	Транспортировка и утилизация отходов на 30 км
	м³
	13,32
	
	

	[bookmark: _Hlk165027403]
	
	Земляные работы
	

	5
	
	Разработка сухого грунта в котловане экскаватором с емк. ковша 0,65 м3 с погрузкой на самосвалы
	м3
	52,0
	
	

	6
	
	Доработка грунта вручную с погрузкой на самосвалы
	м3 

	2,7

	
	

	7
	
	Отвозка грунта автотранспортом на 1 км для временного хранения с последующей привозкой для обратной засыпки
	т
	87,28
	
	

	8
	
	Погрузка грунта из места временного хранения с последующей привозкой для обратной засыпки
	т
	60,24
	
	

	9
	
	Обратная засыпка грунта механизированным способом
	м3
	38,0
	
	

	10
	
	Обратная засыпка грунта вручную
	м3
	9,6
	
	

	11
	
	Отвозка и утилизация лишнего грунта автотранспортом на 30 км
	м3

	22,85

	
	

	
	
	Устройство фундаментов Фм1-4шт
	
	
	
	

	12
	
	Устройство бетонной подготовки под фундаменты каркаса из бетона В7,5 толщиной 100 мм
	м3

	2,8
	
	

	13
	
	Устройство монолитных железобетонных фундаментов  (Фм1) из бетона  кл. В25, W6, F150
	м3

	13,9

	
	

	14
	
	Установка оцинкованных фундаментных болтов 1.1М30х1000 
	кг

	189,0

	
	

	15
	
	Очистка боковых поверхностей фундаментов от грязи и пыли перед обмазкой (гидроструйным способом)
	м2
	81,91
	
	

	16
	
	Обмазка фундаментов находящихся в грунте, битумной мастикой (ТЕХНОНИКОЛЬ № 24. Расход 0,7 кг/м² на один слой) за 2 раза по битумной грунтовке (ТЕХНОНИКОЛЬ № 01 - 0,20…0,30 кг/м2) за 1 раз.
	м2
кг
кг
	81,91
114,7
24,57
	
	



Примечания: 
Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ факторов:
- разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций;
- стесненные условия для складирования материалов;
- действующее технологическое оборудование;
- движение технологического транспорта
Производство работ аналогично технологическим процессам в новом строительстве

Представители: ___________________________
