Приложение № 1 
к Инструкции, утв. приказом ГД ТМХ 
№ _____ от ___ . ___ . ___ 23 г.

Ведомость объемов работ
Ж/д пути от испытательного центра до обкаточной линии с удлинением трансбордера, расположенные по адресу:
Московская область, г. о. Мытищи, ул. Колонцова, 4». Архитектурно-строительные решения (АС4)

	№
п/п
	№ в ЛСР
	Наименование вида работ
	Ед.изм.
	Кол-во
	Ссылка на чертежи, спецификации
	Формула расчета. Расчет объемов работ и расхода материалов. Пояснения по размерам, количеству (согласно проектным данным), материалам и др.

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	
	
	Фундаменты ФМ-1
	

	
	
	Разборка дорожных покрытий для устройства котлованов
	

	1
	
	Разборка асфальтобетонного покрытия мех. способом
	м³
	9,52
	131-23-АС4-1
	ФМ-1№2 (L) 5,5м (4,25м) х 3,08м (1,63м) х (h) 0,25м = 3,88м3
ФМ-1 №3 (L) 4,45м х 2,05 х (h) 0,25м = 2,28м3
ФМ-1№4 (L) 5,4м х 2,49 х (h) 0,25м = 3,36м3

	2
	
	Разборка щебеночного основания мех. способом
	м³
	3,8
	131-23-АС4-1
	ФМ-1№2 (L) 5,5м (4,25м) х 3,08м (1,63м) х (h) 0,1м = 1,55м3
ФМ-1 №3 (L) 4,45м х 2,05 х (h) 0,1м = 0,91м3
ФМ-1№4 (L) 5,4м х 2,49 х (h) 0,1м = 1,34м3

	
	
	Прочие работы
	
	
	
	

	3
	
	Погрузка строительного мусора в автосамосвалы 
	м³/ т
	13,32/ 24,36
	
	Демонтированное асфальтовое покрытие (γ=2 т/м3 )
9,52м3 * 2 = 19,04т
Демонтированное щебеночное основание (γ=1,4 т/м3 )
3,8м3 * 1,4 = 5,32т

	4
	
	Отвозка строительного мусора на расстояние до 
30 км автосамосвалом 
	
	
	
	

	5
	
	Утилизация отходов 4-5 класса опасности
	т
	24,36
	
	

	
	
	Земляные работы для устройства котлована 
	

	6
	
	Разработка грунта в котловане механизированным способом (экскаватором с ковшом емк. 0,4 м3) (98%)
	м³
	54,55
	131-23-АС4-1
	ФМ-1№2 (L) 5,5м (4,25м) х 3,08м (1,63м) х (h) 1,5м = 23,27м3
ФМ-1 №3 (L) 4,45м х 2,05 х (h) 1,41м = 12,86м3
ФМ-1№4 (L) 5,4м х 2,49 х (h) 1,37м = 18,42м3

	7
	
	Устройство песчаного основания с последующим уплотнением
	м³
	3,8
	131-23-АС4-2
	ФМ-1№2 (L) 5,5м (4,25м) х 3,08м (1,63м) х (h) 0,1м = 1,55м3
ФМ-1 №3 (L) 4,45м х 2,05 х (h) 0,1м = 0,91м3
ФМ-1№4 (L) 5,4м х 2,49 х (h) 0,1м = 1,34м3

	8
	
	Обратная засыпка котлована грунтом
	м³
	53,06
	131-23-АС4-16
	ФМ-1№2 (L) 5,5м (4,25м) х 3,08м (1,63м) х (h) 1,05м -5,03м3 Vвытеснен = 23,66м3
ФМ-1 №3 (L) 4,45м х 2,05 х (h) 0,96м- 4,78м3 Vвытеснен = 11,28м3
ФМ-1№4 (L) 5,4м х 2,49 х (h) 0,92м – 5,01м3 Vвытеснен = 18,12м3

	9
	
	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками
	м³
	53,06
	
	

	10
	
	Обратная засыпка котлована щебнем
	м³
	10,28
	131-23-АС4-16
	ФМ-1№2 (L) 5,5м (4,25м) х 3,08м (1,63м) х (h) 0,3м -0,38м3 Vстойки = 4,27м3
ФМ-1 №3 (L) 4,45м х 2,05 х (h) 0,3м- 0,38м3 Vстойки = 2,36м3
ФМ-1№4 (L) 5,4м х 2,49 х (h) 0,3м - 0,38м3 V стойки = 3,65м3

	
	
	Устройство фундаментов ФМ-1
	
	
	
	

	11
	
	Устройство бетонной подготовки 
	м³
	2,84
	131-23-АС4-3
	ФМ-1№2 (L) 5м х 2,14 х (h) 0,1м = 1,07м3
ФМ-1 №3 (L) 4,38м х 2,05 х (h) 0,1м = 0,9м3
ФМ-1№4 (L) 4,37м х 2,0 х (h) 0,1м = 0,87м3

	12
	
	Обмазка праймером Технониколь стенок колодца в один слой
	м2
	9,16
	131-23-АС4-3
	ФМ-1№2 3,21м2
ФМ-1 №3 2,69м2
ФМ-1№4 3,26м2

	13
	
	Обмазка битумной мастикой стенок колодца в два слоя
	м2
	42,78
	131-23-АС4-3
	ФМ-1№2 14,98м2
ФМ-1 №3 12,57м2
ФМ-1№4 15,23м2

	
	
	Фундамент ФМ-1 №2
	
	
	
	

	14
	
	Устройство опалубки основания и стоек фундаментов ФМ-1 
	м2
	24,08
	131-23-АС4-4
	3,6м2 +20,48м2

	14.1
	
	     - Фанера влагостойкая толщиной 20мм
	м2
	24,08
	131-23-АС4-4
	3,6м2 +20,48м2

	15
	
	Армирование фундаментов ФМ-1
	кг
	328,9
	131-23-АС4-4
	

	15.1
	
	     - Арматура А500С Ø12 L=4350мм
	шт.
кг
	20
77,2
	131-23-АС4-4
	3,86кг/шт.

	15.2
	
	     - Арматура А500С Ø12 L=1950мм
	шт.
кг
	44
76,12
	131-23-АС4-4
	1,73кг/шт.

	15.3
	
	     - Арматура А500С Ø16 L=2200мм
	шт.
кг
	16
55,536
	131-23-АС4-4
	3,471кг/шт.

	15.4
	
	     - Арматура А500С Ø8 L=3020мм
	шт.
кг
	12
14,292
	131-23-АС4-4
	1,191кг/шт.

	15.5
	
	     - Арматура А500С Ø8 L=2180мм
	шт.
кг
	8
6,88
	131-23-АС4-4
	0,86кг/шт.

	15.6
	
	     - Арматура А500С Ø8 L=970мм
	шт.
кг
	64
24,512
	131-23-АС4-4
	0,383кг/шт.

	15.7
	
	     - Арматура А500С Ø8 L=1040мм
	шт.
кг
	28
11,48
	131-23-АС4-4
	0,41кг/шт.

	15.8
	
	     - Анкерный блок А1 
	шт.
кг
	8
54,16
	131-23-АС4-4
	6,77кг/шт.

	15.9
	
	     - Уголок стальной 50х5 L=240мм
	шт.
кг
	4
3,6
	131-23-АС4-4
	0,9кг/шт.

	15.10
	
	     - Уголок стальной 50х5 L=340мм
	шт.
кг
	4
5,12
	131-23-АС4-4
	1,28кг/шт.

	16
	
	Бетонирование основания и стоек фундамента ФМ-1
	м³
	4,56
	131-23-АС4-7
	2,51м3 +2,05м3

	16.1
	
	     - Бетонная смесь БСТ В25 П4 F150 W6
	м³
	4,56
	131-23-АС4-7
	

	17
	
	Обмазка праймером Технониколь ж/б поверхностей фундаментов в один слой
	м2
	16,45
	131-23-АС4-10
	

	18
	
	Обмазка битумной мастикой ж/б поверхностей фундаментов в два слоя
	м2
	16,45
	131-23-АС4-13
	

	
	
	Фундамент ФМ-1 №3
	
	
	
	

	18
	
	Устройство опалубки основания и стоек фундаментов ФМ-1 
	м2
	24,08
	131-23-АС4-5
	3,6м2 +20,48м2

	18.1
	
	     - Фанера влагостойкая толщиной 20мм
	м2
	24,08
	131-23-АС4-5
	3,6м2 +20,48м2

	19
	
	Армирование фундаментов ФМ-1
	кг
	328,9
	131-23-АС4-5
	

	19.1
	
	     - Арматура А500С Ø12 L=4350мм
	шт.
кг
	20
77,2
	131-23-АС4-5
	3,86кг/шт.

	19.2
	
	     - Арматура А500С Ø12 L=1950мм
	шт.
кг
	44
76,12
	131-23-АС4-5
	1,73кг/шт.

	19.3
	
	     - Арматура А500С Ø16 L=2200мм
	шт.
кг
	16
55,536
	131-23-АС4-5
	3,471кг/шт.

	19.4
	
	     - Арматура А500С Ø8 L=3020мм
	шт.
кг
	12
14,292
	131-23-АС4-5
	1,191кг/шт.

	19.5
	
	     - Арматура А500С Ø8 L=2180мм
	шт.
кг
	8
6,88
	131-23-АС4-5
	0,86кг/шт.

	19.6
	
	     - Арматура А500С Ø8 L=970мм
	шт.
кг
	64
24,512
	131-23-АС4-5
	0,383кг/шт.

	19.7
	
	     - Арматура А500С Ø8 L=1040мм
	шт.
кг
	28
11,48
	131-23-АС4-5
	0,41кг/шт.

	19.8
	
	     - Анкерный блок А1 
	шт.
кг
	8
54,16
	131-23-АС4-5
	6,77кг/шт.

	19.9
	
	     - Уголок стальной 50х5 L=240мм
	шт.
кг
	4
3,6
	131-23-АС4-5
	0,9кг/шт.

	19.10
	
	     - Уголок стальной 50х5 L=340мм
	шт.
кг
	4
5,12
	131-23-АС4-5
	1,28кг/шт.

	20
	
	Бетонирование основания и стоек фундамента ФМ-1
	м³
	4,56
	131-23-АС4-8
	2,51м3 +2,05м3

	20.1
	
	     - Бетонная смесь БСТ В25 П4 F150 W6
	м³
	4,56
	131-23-АС4-8
	

	21
	
	Обмазка праймером Технониколь ж/б поверхностей фундаментов в один слой
	м2
	17,11
	131-23-АС4-11
	

	22
	
	Обмазка битумной мастикой ж/б поверхностей фундаментов в два слоя
	м2
	17,11
	131-23-АС4-14
	

	
	
	Фундамент ФМ-1 №4
	
	
	
	

	23
	
	Устройство опалубки основания и стоек фундаментов ФМ-1 
	м2
	24,08
	131-23-АС4-6
	3,6м2 +20,48м2

	23.1
	
	     - Фанера влагостойкая толщиной 20мм
	м2
	24,08
	131-23-АС4-6
	3,6м2 +20,48м2

	24
	
	Армирование фундаментов ФМ-1
	кг
	328,9
	131-23-АС4-6
	

	24.1
	
	     - Арматура А500С Ø12 L=4350мм
	шт.
кг
	20
77,2
	131-23-АС4-6
	3,86кг/шт.

	24.2
	
	     - Арматура А500С Ø12 L=1950мм
	шт.
кг
	44
76,12
	131-23-АС4-6
	1,73кг/шт.

	24.3
	
	     - Арматура А500С Ø16 L=2200мм
	шт.
кг
	16
55,536
	131-23-АС4-6
	3,471кг/шт.

	24.4
	
	     - Арматура А500С Ø8 L=3020мм
	шт.
кг
	12
14,292
	131-23-АС4-6
	1,191кг/шт.

	24.5
	
	     - Арматура А500С Ø8 L=2180мм
	шт.
кг
	8
6,88
	131-23-АС4-6
	0,86кг/шт.

	24.6
	
	     - Арматура А500С Ø8 L=970мм
	шт.
кг
	64
24,512
	131-23-АС4-6
	0,383кг/шт.

	24.7
	
	     - Арматура А500С Ø8 L=1040мм
	шт.
кг
	28
11,48
	131-23-АС4-6
	0,41кг/шт.

	24.8
	
	     - Анкерный блок А1 
	шт.
кг
	8
54,16
	131-23-АС4-6
	6,77кг/шт.

	24.9
	
	     - Уголок стальной 50х5 L=240мм
	шт.
кг
	4
3,6
	131-23-АС4-6
	0,9кг/шт.

	24.10
	
	     - Уголок стальной 50х5 L=340мм
	шт.
кг
	4
5,12
	131-23-АС4-6
	1,28кг/шт.

	25
	
	Бетонирование основания и стоек фундамента ФМ-1
	м³
	4,56
	131-23-АС4-9
	2,51м3 +2,05м3

	25.1
	
	     - Бетонная смесь БСТ В25 П4 F150 W6
	м³
	4,56
	131-23-АС4-9
	

	26
	
	Обмазка праймером Технониколь ж/б поверхностей фундаментов в один слой
	м2
	17,11
	131-23-АС4-12
	

	27
	
	Обмазка битумной мастикой ж/б поверхностей фундаментов в два слоя
	м2
	17,11
	131-23-АС4-15
	

	
	
	Металлоконструкции
	

	
	
	Демонтажные работы
	

	
	
	Демонтаж фермы Ф-1
	
	
	
	

	28
	
	Изготовление и установка временных опор
	шт.
кг
	2
790,25
	131-23-АС4-КМ-1
	

	28.1
	
	     - Швеллер 24П
	м
кг
	6
144
	131-23-АС4-КМ-1
	18,4кг/м

	28.2
	
	     - Труба Ø159х6
	м
кг
	24,6
467,15
	131-23-АС4-КМ-1
	18,99кг/м

	28.3
	
	     - Труба профильная 200х200х6
	м
кг
	5
179,1
	131-23-АС4-КМ-1
	35,82кг/м

	29
	
	Демонтаж фермы Ф-1 
	кг
	3 249,59
	
	с использованием двух автокранов и автолюльки на высоте 6,3метра

	29.1
	
	     - Демонтаж уголка стального 63х7
	м
кг
	13,6
88,94
	131-23-АС4-КМ-1
	6,54кг/м

	29.2
	
	     - Демонтаж уголка стального 90х8
	м
кг
	20,68
226,03
	131-23-АС4-КМ-1
	10,93кг/м

	29.3
	
	     - Демонтаж уголка стального 100х10
	м
кг
	10,40
157,04
	131-23-АС4-КМ-1
	15,1кг/м

	29.4
	
	     - Демонтаж уголка стального 125х10
	м
кг
	44,6
851,86
	131-23-АС4-КМ-1
	19,1кг/м

	29.5
	
	     - Демонтаж уголка стального 160х16
	м
кг
	34,38
1324,32
	131-23-АС4-КМ-1
	38,52кг/м

	29.6
	
	     - Демонтаж швеллера 14
	м
кг
	14,16
174,17
	131-23-АС4-КМ-1
	12,3кг/м

	29.7
	
	     - Демонтаж швеллера 16
	м
кг
	13,92
197,66
	131-23-АС4-КМ-1
	14,2кг/м

	29.8
	
	     - Демонтаж гнутого швеллера 30х60х3
	м
кг
	4,64
11,65
	131-23-АС4-КМ-1
	2,51кг/м

	29.9
	
	     - Демонтаж пластины t=8мм
	м2
кг
	3,47
217,92
	131-23-АС4-КМ-1
	62,8кг/м

	
	
	Демонтаж фермы Ф-2
	
	
	
	

	30
	
	Изготовление и установка временной опоры
	шт.
кг
	1
206,7
	131-23-АС4-КМ-5
	

	30.1
	
	     - Швеллер 24П
	м
кг
	3
72
	131-23-АС4-КМ-5
	24кг/м

	30.2
	
	     - Труба Ø159
	м
кг
	6,15
116,79
	131-23-АС4-КМ-5
	18,99кг/м

	30.3
	
	     - Труба профильная 200х200х6
	м
кг
	0,5
17,91
	131-23-АС4-КМ-5
	35,82кг/м

	31
	
	Демонтаж фермы Ф-2
	кг
	3 422,28
	131-23-АС4-КМ-5
	с использованием двух автокранов и автолюльки на высоте 6,3метра

	31.1
	
	     - Демонтаж уголка стального 63х7
	м
кг
	13,6
88,94
	131-23-АС4-КМ-5
	6,54кг/м

	31.2
	
	     - Демонтаж уголка стального 90х8
	м
кг
	20,68
226,03
	131-23-АС4-КМ-5
	10,93кг/м

	31.3
	
	     - Демонтаж уголка стального 100х10
	м
кг
	12,40
187,24
	131-23-АС4-КМ-5
	15,1кг/м

	31.4
	
	     - Демонтаж уголка стального 125х10
	м
кг
	48,3
922,53
	131-23-АС4-КМ-5
	19,1кг/м

	31.5
	
	     - Демонтаж уголка стального 160х16
	м
кг
	36
1386,72
	131-23-АС4-КМ-5
	38,52кг/м

	31.6
	
	     - Демонтаж швеллера 14
	м
кг
	14,16
174,17
	131-23-АС4-КМ-5
	12,3кг/м

	31.7
	
	     - Демонтаж швеллера 16
	м
кг
	13,92
197,66
	131-23-АС4-КМ-5
	14,2кг/м

	31.8
	
	     - Демонтаж гнутого швеллера 30х60х3
	м
кг
	4,64
11,65
	131-23-АС4-КМ-5
	2,51кг/м

	31.9
	
	     - Демонтаж пластины t=8мм
	м2
кг
	3,62
227,34
	131-23-АС4-КМ-5
	62,8кг/м

	
	
	Демонтаж фермы Ф-3
	
	
	
	

	32
	
	Демонтаж фермы Ф-3
	кг
	3 191,43
	131-23-АС4-КМ-8
	с использованием двух автокранов и автолюльки на высоте 6,3метра

	32.1
	
	     - Демонтаж уголка стального 63х7
	м
кг
	13,6
88,94
	131-23-АС4-КМ-8
	6,54кг/м

	32.2
	
	     - Демонтаж уголка стального 90х8
	м
кг
	20,68
226,03
	131-23-АС4-КМ-8
	10,93кг/м

	32.3
	
	     - Демонтаж уголка стального 100х10
	м
кг
	12,40
187,24
	131-23-АС4-КМ-8
	15,1кг/м

	32.4
	
	     - Демонтаж уголка стального 125х10
	м
кг
	37,2
710,52
	131-23-АС4-КМ-8
	19,1кг/м

	32.5
	
	     - Демонтаж уголка стального 160х16
	м
кг
	36
1386,72
	131-23-АС4-КМ-8
	38,52кг/м

	32.6
	
	     - Демонтаж швеллера 14
	м
кг
	14,16
174,17
	131-23-АС4-КМ-8
	12,3кг/м

	32.7
	
	     - Демонтаж швеллера 16
	м
кг
	13,92
197,66
	131-23-АС4-КМ-8
	14,2кг/м

	32.8
	
	     - Демонтаж гнутого швеллера 30х60х3
	м
кг
	4,64
11,65
	131-23-АС4-КМ-8
	2,51кг/м

	32.9
	
	     - Демонтаж пластины t=8мм
	м2
кг
	3,32
208,5
	131-23-АС4-КМ-8
	62,8кг/м

	
	
	Демонтаж нижних поясов связей ферм Ф-1, Ф-2, Ф-3
	
	
	
	

	33
	
	Демонтаж нижних поясов связей ферм 
	кг
	936,72
	131-23-АС4-КМ-2
	

	
	
	Ферма Ф-1:
	
	
	
	

	33.1
	
	     - Демонтаж уголка стального 63х6 L=2,34м
	шт.
кг
	1
13,37
	131-23-АС4-КМ-2
	13,37кг/шт.

	33.2
	
	     - Демонтаж уголка стального 90х6 L=3,465м
	шт.
кг
	4
115,44
	131-23-АС4-КМ-2
	28,86 кг/шт.

	33.3
	
	     - Демонтаж швеллера 16П L=2,38м
	шт.
кг
	2
67,64
	131-23-АС4-КМ-2
	33,82 кг/шт.

	33.4
	
	     - Демонтаж швеллера 16П L=3,16м
	шт.
кг
	2
89,8
	131-23-АС4-КМ-2
	44,9 кг/шт.

	
	
	Ферма Ф-2:
	
	
	
	

	33.5
	
	     - Демонтаж уголка стального 63х6 L=2,34м
	шт.
кг
	5
66,85
	131-23-АС4-КМ-2
	13,37кг/шт.

	33.6
	
	     - Демонтаж уголка стального 90х6 L=3,39м
	шт.
кг
	8
225,92
	131-23-АС4-КМ-2
	28,24 кг/шт.

	33.7
	
	     - Демонтаж уголка стального 90х6 L=3,281м
	шт.
кг
	2
54,66
	131-23-АС4-КМ-2
	27,33 кг/шт.

	33.8
	
	     - Демонтаж швеллера 16П L=2,38м
	шт.
кг
	2
67,64
	131-23-АС4-КМ-2
	33,82 кг/шт.

	33.9
	
	     - Демонтаж швеллера 16П L=2,16м
	шт.
кг
	2
61,38
	131-23-АС4-КМ-2
	30,69 кг/шт.

	33.10
	
	     - Демонтаж швеллера 16П L=3,16м
	шт.
кг
	4
179,6
	131-23-АС4-КМ-2
	44,9 кг/шт.

	
	
	Ферма Ф-3:
	
	
	
	

	33.11
	
	     - Демонтаж уголка стального 63х6 L=2,34м
	шт.
кг
	2
26,74
	131-23-АС4-КМ-2
	13,37кг/шт.

	33.12
	
	     - Демонтаж уголка стального 90х6 L=3,39м
	шт.
кг
	6
169,44
	131-23-АС4-КМ-2
	28,24 кг/шт.

	33.13
	
	     - Демонтаж швеллера 16П L=2,38м
	шт.
кг
	2
67,64
	131-23-АС4-КМ-2
	33,82 кг/шт.

	33.14
	
	     - Демонтаж швеллера 16П L=3,16м
	шт.
кг
	2
89,8
	131-23-АС4-КМ-2
	44,9 кг/шт.

	
	
	Демонтаж опор ОП-1
	
	
	
	

	34
	
	Демонтаж опор ОП-1
	кг
	6 671,48
	131-23-АС4-КМ-11
	

	34.1
	
	     - Демонтаж уголка стального 75х8 L=9,56м
	шт.
кг
	3
258,69
	131-23-АС4-КМ-11
	86,23кг/шт.

	34.2
	
	     - Демонтаж уголка стального 90х6 L=14,14м
	шт.
кг
	2
345,02
	131-23-АС4-КМ-11
	172,51 кг/шт.

	34.3
	
	     - Демонтаж уголка стального 100х10 L=2,39м
	шт.
кг
	3
108,27
	131-23-АС4-КМ-11
	36,09 кг/шт.

	34.4
	
	     - Демонтаж уголка стального 125х10 L=7,8м
	шт.
кг
	3
446,94
	131-23-АС4-КМ-11
	148,98 кг/шт.

	34.5
	
	     - Демонтаж уголка стального 125х10 L=55,04м
	шт.
кг
	2
2102,53
	131-23-АС4-КМ-11
	1051,264 кг/шт.

	34.6
	
	     - Демонтаж уголка стального 160х16 L=1,1м
	шт.
кг
	3
127,12
	131-23-АС4-КМ-11
	42,37 кг/шт.

	34.7
	
	     - Демонтаж гнутого швеллера 30х60 L=2,39м
	шт.
кг
	3
18
	131-23-АС4-КМ-11
	6кг/шт.

	34.8
	
	     - Демонтаж швеллера 12 L=1,05м
	шт.
кг
	3
32,76
	131-23-АС4-КМ-11
	10,92 кг/шт.

	34.9
	
	     - Демонтаж швеллера 16 L=5,98м
	шт.
кг
	3
254,75
	131-23-АС4-КМ-11
	84,92 кг/шт.

	34.10
	
	     - Демонтаж швеллера 20 L=9,92м
	шт.
кг
	2
365,06
	131-23-АС4-КМ-11
	182,53 кг/шт.

	34.11
	
	     - Демонтаж швеллера 40У L=1,1м
	шт.
кг
	3
159,39
	131-23-АС4-КМ-11
	53,13 кг/шт.

	34.12
	
	     - Демонтаж балки 27ДБ1 L=11,44м
	шт.
кг
	3
1094,81
	131-23-АС4-КМ-11
	364,94 кг/шт.

	34.13
	
	     - Демонтаж пластины t=8мм S=1,09м2
	шт.
кг
	3
205,36
	131-23-АС4-КМ-11
	68,45 кг/шт.

	34.14
	
	     - Демонтаж пластины t=8мм S=2,48м2
	шт.
кг
	2
311,49
	131-23-АС4-КМ-11
	155,74 кг/шт.

	34.15
	
	     - Демонтаж пластины t=10мм S=2,1м2
	шт.
кг
	3
494,55
	131-23-АС4-КМ-11
	164,85 кг/шт.

	34.16
	
	     - Демонтаж пластины t=12мм S=0,21м2
	шт.
кг
	3
59,35
	131-23-АС4-КМ-11
	19,78 кг/шт.

	34.17
	
	     - Демонтаж пластины t=20мм S=0,47м2
	шт.
кг
	3
221,37
	131-23-АС4-КМ-11
	73,79 кг/шт.

	34.18
	
	     - Демонтаж напл. металла 1%, делового отхода, монтажных креплений 
	кг
	66,05
	131-23-АС4-КМ-11
	

	
	
	Монтаж металлоконструкций
	
	
	
	

	
	
	Монтаж фермы Ф-1
	
	
	
	

	36
	
	Изготовление и установка опоры О-1-1 с использованием двух автокранов и автолюльки на высоте 6,3метра
	шт.
кг
	1
721,85
	131-23-АС4-КМ-3
	

	36.1
	
	     - Балка 25Б1 L=5,545м
	шт.
кг
	2
285,01
	131-23-АС4-КМ-3
	142,51кг/шт.

	36.2
	
	     - Полоса 25х400 L=0,5м
	шт.
кг
	2
78,5
	131-23-АС4-КМ-3
	39,25кг/шт.

	36.3
	
	     - Полоса 25х500 L=0,5м
	шт.
кг
	2
98,12
	131-23-АС4-КМ-3
	49,06кг/шт.

	36.4
	
	     - Полоса 10х250 L=0,308м
	шт.
кг
	3
18,09
	131-23-АС4-КМ-3
	6,03кг/шт.

	36.5
	
	     - Полоса 10х200 L=0,308м
	шт.
кг
	2
9,66
	131-23-АС4-КМ-3
	4,83кг/шт.

	36.6
	
	     - Полоса 10х308 L=0,6м
	шт.
кг
	2
28,96
	131-23-АС4-КМ-3
	14,48кг/шт.

	36.7
	
	     - Полоса 10х308 L=0,35м
	шт.
кг
	1
8,45
	131-23-АС4-КМ-3
	8,45кг/шт.

	36.8
	
	     - Полоса 10х111 L=0,308м
	шт.
кг
	3
6,24
	131-23-АС4-КМ-3
	2,08кг/шт.

	36.9
	
	     - Полоса 10х126 L=0,275м
	шт.
кг
	8
16,4
	131-23-АС4-КМ-3
	2,05кг/шт.

	36.10
	
	     - Полоса 10х198 L=0,25м
	шт.
кг
	4
12,44
	131-23-АС4-КМ-3
	3,11кг/шт.

	36.11
	
	     - Уголок стальной 90х6 L=2,195м
	шт.
кг
	4
73,12
	131-23-АС4-КМ-3
	18,28кг/шт.

	36.12
	
	     - Уголок стальной 90х6 L=2,635м
	шт.
кг
	3
65,85
	131-23-АС4-КМ-3
	21,95кг/шт.

	36.13
	
	     - Напл. металл 1%, деловой отход, монтажные крепления 
	кг
	21,01
	131-23-АС4-КМ-3
	

	37
	
	Изготовление и монтаж фермы Ф-1 1 с использованием двух автокранов и автолюльки на высоте 6,3метра
	кг
	1537,39
	131-23-АС4-КМ-3
	

	37.1
	
	     - Уголок стальной 125х10 L=11,2м
	шт.
кг
	2
427,82
	131-23-АС4-КМ-3
	213,91кг/шт.

	37.2
	
	     - Полоса 20х100 L=0,235м
	шт.
кг
	4
14,76
	131-23-АС4-КМ-3
	3,69кг/шт.

	37.3
	
	     - Уголок стальной 63х6 L=1,74м
	шт.
кг
	2
19,88
	131-23-АС4-КМ-3
	9,94кг/шт.

	37.4
	
	     - Уголок стальной 63х6 L=2,34м
	шт.
кг
	1
13,37
	131-23-АС4-КМ-3
	13,37кг/шт.

	37.5
	
	     - Уголок стальной 125х10 L=3,005м
	шт.
кг
	4
229,56
	131-23-АС4-КМ-3
	57,39кг/шт.

	37.6
	
	     - Уголок стальной 125х10 L=6,2м
	шт.
кг
	2
236,82
	131-23-АС4-КМ-3
	118,41кг/шт.

	37.7
	
	     - Полоса 10х125 L=0,4м
	шт.
кг
	12
47,04
	131-23-АС4-КМ-3
	3,92кг/шт.

	37.8
	
	     - Полоса 10х125 L=0,6м
	шт.
кг
	8
47,12
	131-23-АС4-КМ-3
	5,89кг/шт.

	37.9
	
	     - Уголок стальной 90х6 L=3,54м
	шт.
кг
	2
58,98
	131-23-АС4-КМ-3
	29,49кг/шт.

	37.10
	
	     - Уголок стальной 100х8 L=3,005м
	шт.
кг
	4
147,2
	131-23-АС4-КМ-3
	36,8кг/шт.

	37.11
	
	     - Швеллер 16П L=1,74м
	шт.
кг
	4
98,88
	131-23-АС4-КМ-3
	24,72кг/шт.

	37.12
	
	     - Швеллер 16П L=2,16м
	шт.
кг
	2
61,38
	131-23-АС4-КМ-3
	30,69кг/шт.

	37.13
	
	     - Напл. металл 1%, деловой отход, монтажные крепления 
	кг
	44,78
	131-23-АС4-КМ-3
	

	38
	
	Монтаж метизов
	кг
	0,6
	
	

	38.1
	
	     - Гайка М24
	шт.
кг
	4
0,48
	131-23-АС4-КМ-3
	0,12кг/шт.

	38.2
	
	     - Шайба М24
	шт.
кг
	4
0,12
	131-23-АС4-КМ-3
	0,03кг/шт.

	39
	
	Изготовление и монтаж металлоконструкций по смонтированной ферме Ф-1 с использованием двух автокранов и автолюльки на высоте 6,3метра
	кг
	522,54
	
	

	39.1
	
	     - Швеллер 16П L=4,8м
	шт.
кг
	2
136,32
	131-23-АС4-КМ-3
	68,16кг/шт.

	39.2
	
	     - Труба квадратная 250х250х8 L=4,8м
	шт.
кг
	1
283,54
	131-23-АС4-КМ-3
	283,54кг/шт.

	39.3
	
	     - Лист стальной t=30мм S=0,42м2
	шт.
кг
	1
98,91
	131-23-АС4-КМ-3
	98,91кг/шт.

	39.4
	
	     - Лист стальной t=10мм S=0,02м2
	шт.
кг
	2
3,77
	131-23-АС4-КМ-3
	1,88кг/шт.

	40
	
	Изготовление и монтаж металлоконструкций нижнего пояса связей фермы Ф-1 (приварка поверх несущих уголков ферм) с использованием двух автокранов и автолюльки на высоте 6,3метра
	кг
	218,61
	131-23-АС4-КМ-4
	

	40.1
	
	     - Уголок стальной 63х6 L=2,34м
	шт.
кг
	1
13,37
	131-23-АС4-КМ-4
	13,37кг/шт.

	40.2
	
	     - Уголок стальной 90х6 L=3,465м
	шт.
кг
	4
115,44
	131-23-АС4-КМ-4
	28,86 кг/шт.

	40.3
	
	     - Швеллер 16П L=2,38м
	шт.
кг
	2
67,64
	131-23-АС4-КМ-4
	33,82 кг/шт.

	40.4
	
	     - Швеллер 16П L=3,16м
	шт.
кг
	2
89,8
	131-23-АС4-КМ-4
	44,9 кг/шт.

	
	
	Монтаж фермы Ф-2
	
	
	
	

	41
	
	Изготовление и установка опор О-1а-1 и О-1а-2 1 с использованием двух автокранов и автолюльки на высоте 6,3метра
	шт.
кг
	2
1468,59
	131-23-АС4-КМ-6
	

	41.1
	
	     - Балка 25Б1 L=5,545м
	шт.
кг
	4
570,03
	131-23-АС4-КМ-6
	142,51кг/шт.

	41.2
	
	     - Полоса 25х400 L=0,5м
	шт.
кг
	4
157
	131-23-АС4-КМ-6
	39,25кг/шт.

	41.3
	
	     - Полоса 25х500 L=0,5м
	шт.
кг
	4
196,24
	131-23-АС4-КМ-6
	49,06кг/шт.

	41.4
	
	     - Полоса 10х250 L=0,308м
	шт.
кг
	6
36,18
	131-23-АС4-КМ-6
	6,03кг/шт.

	41.5
	
	     - Полоса 10х200 L=0,308м
	шт.
кг
	4
19,32
	131-23-АС4-КМ-6
	4,83кг/шт.

	41.6
	
	     - Полоса 10х308 L=0,6м
	шт.
кг
	4
57,92
	131-23-АС4-КМ-6
	14,48кг/шт.

	41.7
	
	     - Полоса 10х308 L=0,35м
	шт.
кг
	2
16,9
	131-23-АС4-КМ-6
	8,45кг/шт.

	41.8
	
	     - Полоса 10х111 L=0,308м
	шт.
кг
	6
12,48
	131-23-АС4-КМ-6
	2,08кг/шт.

	41.9
	
	     - Полоса 10х126 L=0,275м
	шт.
кг
	8
16,4
	131-23-АС4-КМ-6
	2,05кг/шт.

	41.10
	
	     - Полоса 10х198 L=0,25м
	шт.
кг
	8
24,88
	131-23-АС4-КМ-6
	3,11кг/шт.

	41.11
	
	     - Уголок стальной 90х6 L=2,195м
	шт.
кг
	8
146,24
	131-23-АС4-КМ-6
	18,28кг/шт.

	41.12
	
	     - Уголок стальной 90х6 L=2,635м
	шт.
кг
	6
131,7
	131-23-АС4-КМ-6
	21,95кг/шт.

	41.13
	
	     - Св-2 L=4,532м
	шт.
кг
	2
119,18
	131-23-АС4-КМ-6
	59,59кг/шт.

	41.14
	
	     - Св-3 L=3,847м
	шт.
кг
	4
165,2
	131-23-АС4-КМ-6
	41,3кг/шт.

	41.15
	
	     - Св-4 L=2,661м
	шт.
кг
	4
120,96
	131-23-АС4-КМ-6
	30,24кг/шт.

	41.16
	
	     - Напл. металл 1%, деловой отход, монтажные крепления 
	кг
	14,54
	131-23-АС4-КМ-6
	

	42
	
	Изготовление и монтаж фермы Ф-2 1 с использованием двух автокранов и автолюльки на высоте 6,3метра
	кг
	3890,61
	131-23-АС4-КМ-6
	

	42.1
	
	     - Уголок стальной 125х10 L=8,08м
	шт.
кг
	4
617,28
	131-23-АС4-КМ-6
	154,32кг/шт.

	42.2
	
	     - Уголок стальной 125х10 L=10,76м
	шт.
кг
	4
822,04
	131-23-АС4-КМ-6
	205,51кг/шт.

	42.3
	
	     - Полоса 20х220 L=0,220м
	шт.
кг
	16
121,6
	131-23-АС4-КМ-6
	7,6кг/шт.

	42.4
	
	     - Полоса 20х100 L=0,235м
	шт.
кг
	4
14,76
	131-23-АС4-КМ-6
	3,69кг/шт.

	42.5
	
	     - Полоса 8х80 L=0,2м
	шт.
кг
	32
16
	131-23-АС4-КМ-6
	0,5кг/шт.

	42.6
	
	     - Уголок стальной 63х6 L=1,74м
	шт.
кг
	10
99,4
	131-23-АС4-КМ-6
	9,94кг/шт.

	42.7
	
	     - Уголок стальной 63х6 L=2,34м
	шт.
кг
	5
66,85
	131-23-АС4-КМ-6
	13,37кг/шт.

	42.8
	
	     - Уголок стальной 125х10 L=5,68м
	шт.
кг
	4
433,92
	131-23-АС4-КМ-6
	108,48кг/шт.

	42.9
	
	     - Уголок стальной 125х10 L=2,92м
	шт.
кг
	8
446,08
	131-23-АС4-КМ-6
	55,76кг/шт.

	42.10
	
	     - Полоса 10х125 L=0,4м
	шт.
кг
	36
141,12
	131-23-АС4-КМ-6
	3,92кг/шт.

	42.11
	
	     - Полоса 10х125 L=0,6м
	шт.
кг
	16
94,24
	131-23-АС4-КМ-6
	5,89кг/шт.

	42.12
	
	     - Уголок стальной 90х6 L=3,39м
	шт.
кг
	6
169,44
	131-23-АС4-КМ-6
	28,24кг/шт.

	42.13
	
	     - Уголок стальной 90х6 L=3,281м
	шт.
кг
	2
54,66
	131-23-АС4-КМ-6
	27,33кг/шт.

	42.14
	
	     - Уголок стальной 100х8 L=2,835м
	шт.
кг
	8
277,76
	131-23-АС4-КМ-6
	34,72кг/шт.

	42.15
	
	     - Уголок стальной 100х8 L=2,92м
	шт.
кг
	4
143
	131-23-АС4-КМ-6
	35,75кг/шт.

	42.16
	
	     - Швеллер 16П L=1,74м
	шт.
кг
	8
197,76
	131-23-АС4-КМ-6
	24,72кг/шт.

	42.17
	
	     - Швеллер 16П L=2,16м
	шт.
кг
	2
61,38
	131-23-АС4-КМ-6
	30,69кг/шт.

	42.18
	
	     - Напл. металл 1%, деловой отход, монтажные крепления 
	кг
	113,32
	131-23-АС4-КМ-6
	

	43
	
	Монтаж метизов
	кг
	4,9
	131-23-АС4-КМ-6
	

	43.1
	
	     - Гайка М24
	шт.
кг
	4
0,48
	131-23-АС4-КМ-6
	0,12кг/шт.

	43.2
	
	     - Шайба М24
	шт.
кг
	4
0,12
	131-23-АС4-КМ-6
	0,03кг/шт.

	43.3
	
	     - Гайка М20
	шт.
кг
	12
0,85
	131-23-АС4-КМ-6
	0,07кг/шт.

	43.4
	
	     - Шайба М20
	шт.
кг
	12
0,2
	131-23-АС4-КМ-6
	0,02кг/шт.

	43.5
	
	     - Болт 1.2 М24
	шт.
кг
	12
3,25
	131-23-АС4-КМ-6
	0,27кг/шт.

	44
	
	Изготовление и монтаж металлоконструкций связей фермы Ф-2 с использованием двух автокранов и автолюльки на высоте 6,3метра
	кг
	405,34
	131-23-АС4-КМ-6
	

	
	
	Связь-2:
	кг
	119,18
	131-23-АС4-КМ-6
	

	44.1
	
	     - Тр.пр. 100х60х4 L=4,312м
	шт.
кг
	2
79,54
	131-23-АС4-КМ-6
	39,77кг/шт.

	44.2
	
	     - Полоса 10х140 L=0,23м
	шт.
кг
	4
10,12
	131-23-АС4-КМ-6
	2,53кг/шт.

	44.3
	
	     - Полоса 10х209 L=0,512м
	шт.
кг
	2
14,72
	131-23-АС4-КМ-6
	7,36кг/шт.

	44.4
	
	     - Полоса 10х138 L=0,394м
	шт.
кг
	2
9,9
	131-23-АС4-КМ-6
	4,95кг/шт.

	44.5
	
	     - Полоса 10х139 L=0,12м
	шт.
кг
	8
2,64
	131-23-АС4-КМ-6
	0,33кг/шт.

	44.6
	
	     - Полоса 10х140 L=0,1м
	шт.
кг
	4
1,08
	131-23-АС4-КМ-6
	0,27кг/шт.

	44.7
	
	     - Масса напл. металла 1%
	шт.
кг
	2
1,88
	131-23-АС4-КМ-6
	0,59кг/шт.

	
	
	Связь-3:
	кг
	165,2
	131-23-АС4-КМ-6
	

	44.8
	
	     - Тр.пр. 100х60х4 L=3,636м
	шт.
кг
	4
134,16
	131-23-АС4-КМ-6
	33,54кг/шт.

	44.9
	
	     - Полоса 10х140 L=0,231м
	шт.
кг
	4
10,16
	131-23-АС4-КМ-6
	2,54кг/шт.

	44.10
	
	     - Полоса 10х150 L=0,22м
	шт.
кг
	4
10,36
	131-23-АС4-КМ-6
	2,59кг/шт.

	44.11
	
	     - Полоса 10х35 L=0,12м
	шт.
кг
	8
2,64
	131-23-АС4-КМ-6
	0,33кг/шт.

	44.12
	
	     - Полоса 10х45 L=0,14м
	шт.
кг
	8
3,92
	131-23-АС4-КМ-6
	0,49кг/шт.

	44.13
	
	     - Полоса 10х35 L=0,101м
	шт.
кг
	4
1,08
	131-23-АС4-КМ-6
	0,27кг/шт.

	44.14
	
	     - Полоса 10х45 L=0,09м
	шт.
кг
	4
1,24
	131-23-АС4-КМ-6
	0,31кг/шт.

	44.15
	
	     - Масса напл. металла 1%
	шт.
кг
	4
1,64
	131-23-АС4-КМ-6
	0,41кг/шт.

	
	
	Связь-4:
	кг
	120,96
	131-23-АС4-КМ-6
	

	44.16
	
	     - Тр.пр. 100х60х4 L=3,636м
	шт.
кг
	4
90,40
	131-23-АС4-КМ-6
	22,6кг/шт.

	44.17
	
	     - Полоса 10х140 L=0,230м
	шт.
кг
	4
10,12
	131-23-АС4-КМ-6
	2,53кг/шт.

	44.18
	
	     - Полоса 10х150 L=0,22м
	шт.
кг
	4
10,36
	131-23-АС4-КМ-6
	2,59кг/шт.

	44.19
	
	     - Полоса 10х35 L=0,12м
	шт.
кг
	8
2,64
	131-23-АС4-КМ-6
	0,33кг/шт.

	44.20
	
	     - Полоса 10х45 L=0,14м
	шт.
кг
	8
3,92
	131-23-АС4-КМ-6
	0,49кг/шт.

	44.21
	
	     - Полоса 10х35 L=0,10м
	шт.
кг
	4
1,08
	131-23-АС4-КМ-6
	0,27кг/шт.

	44.22
	
	     - Полоса 10х45 L=0,09м
	шт.
кг
	4
1,24
	131-23-АС4-КМ-6
	0,31кг/шт.

	44.23
	
	     - Масса напл. металла 1%
	шт.
кг
	4
1,2
	131-23-АС4-КМ-6
	0,3кг/шт.

	45
	
	Изготовление и монтаж металлоконструкций нижнего пояса связей фермы Ф-2 1 с использованием двух автокранов и автолюльки на высоте 6,3метра
	кг
	476,45
	131-23-АС4-КМ-7
	

	45.1
	
	     - Уголок стальной 63х6 L=2,34м
	шт.
кг
	5
66,85
	131-23-АС4-КМ-7
	13,37кг/шт.

	45.2
	
	     - Уголок стальной 90х6 L=3,39м
	шт.
кг
	8
225,92
	131-23-АС4-КМ-7
	28,24 кг/шт.

	45.3
	
	     - Уголок стальной 90х6 L=3,281м
	шт.
кг
	2
54,66
	131-23-АС4-КМ-7
	27,33 кг/шт.

	45.4
	
	     - Швеллер 16П L=2,38м
	шт.
кг
	2
67,64
	131-23-АС4-КМ-7
	33,82 кг/шт.

	45.5
	
	     - Швеллер 16П L=2,16м
	шт.
кг
	2
61,38
	131-23-АС4-КМ-7
	30,69 кг/шт.

	45.6
	
	     - Швеллер 16П L=3,16м
	шт.
кг
	4
179,6
	131-23-АС4-КМ-7
	44,9 кг/шт.

	
	
	Монтаж фермы Ф-3
	
	
	
	

	46
	
	Изготовление и монтаж фермы Ф-3 1 с использованием двух автокранов и автолюльки на высоте 6,3метра
	кг
	2070,59
	131-23-АС4-КМ-9
	

	46.1
	
	     - Уголок стальной 125х10 L=7,48м
	шт.
кг
	4
571,44
	131-23-АС4-КМ-9
	142,86кг/шт.

	46.2
	
	     - Полоса 20х220 L=0,220м
	шт.
кг
	8
60,8
	131-23-АС4-КМ-9
	7,6кг/шт.

	46.3
	
	     - Полоса 20х100 L=0,235м
	шт.
кг
	4
14,76
	131-23-АС4-КМ-9
	3,69кг/шт.

	46.4
	
	     - Полоса 8х80 L=0,2м
	шт.
кг
	16
8
	131-23-АС4-КМ-9
	0,5кг/шт.

	46.5
	
	     - Уголок стальной 63х6 L=1,74м
	шт.
кг
	4
39,76
	131-23-АС4-КМ-9
	9,94кг/шт.

	46.6
	
	     - Уголок стальной 63х6 L=2,34м
	шт.
кг
	2
26,74
	131-23-АС4-КМ-9
	13,37кг/шт.

	46.7
	
	     - Уголок стальной 125х10 L=2,752м
	шт.
кг
	4
210,24
	131-23-АС4-КМ-9
	52,56кг/шт.

	46.8
	
	     - Уголок стальной 125х10 L=5,28м
	шт.
кг
	4
403,36
	131-23-АС4-КМ-9
	100,84кг/шт.

	46.9
	
	     - Полоса 10х125 L=0,4м
	шт.
кг
	24
94,08
	131-23-АС4-КМ-9
	3,92кг/шт.

	46.10
	
	     - Полоса 10х125 L=0,6м
	шт.
кг
	8
47,12
	131-23-АС4-КМ-9
	5,89кг/шт.

	46.11
	
	     - Уголок стальной 90х6 L=3,246м
	шт.
кг
	4
108,12
	131-23-АС4-КМ-9
	27,03кг/шт.

	46.12
	
	     - Уголок стальной 100х8 L=2,67м
	шт.
кг
	4
130,8
	131-23-АС4-КМ-9
	32,7кг/шт.

	46.13
	
	     - Уголок стальной 100х8 L=2,752м
	шт.
кг
	4
134,8
	131-23-АС4-КМ-9
	33,7кг/шт.

	46.14
	
	     - Швеллер 16П L=1,74м
	шт.
кг
	4
98,88
	131-23-АС4-КМ-9
	24,72кг/шт.

	46.15
	
	     - Швеллер 16П L=2,16м
	шт.
кг
	2
61,38
	131-23-АС4-КМ-9
	30,69кг/шт.

	46.16
	
	     - Напл. металл 1%, деловой отход, монтажные крепления 
	кг
	60,31
	131-23-АС4-КМ-9
	

	47
	
	Монтаж метизов
	кг
	2,04
	131-23-АС4-КМ-9
	

	47.1
	
	     - Гайка М24
	шт.
кг
	4
0,48
	131-23-АС4-КМ-9
	0,12кг/шт.

	47.2
	
	     - Шайба М24
	шт.
кг
	4
0,12
	131-23-АС4-КМ-9
	0,03кг/шт.

	47.3
	
	     - Гайка М20
	шт.
кг
	4
0,28
	131-23-АС4-КМ-9
	0,07кг/шт.

	47.4
	
	     - Шайба М20
	шт.
кг
	4
0,07
	131-23-АС4-КМ-9
	0,02кг/шт.

	47.5
	
	     - Болт 1.2 М24
	шт.
кг
	4
1,09
	131-23-АС4-КМ-9
	0,27кг/шт.

	48
	
	Изготовление и монтаж металлоконструкций по смонтированной ферме Ф-3 с использованием двух автокранов и автолюльки на высоте 6,3метра
	кг
	522,55
	131-23-АС4-КМ-9
	

	48.1
	
	     - Швеллер 16П L=4,8м
	шт.
кг
	2
136,32
	131-23-АС4-КМ-9
	68,16кг/шт.

	48.2
	
	     - Труба квадратная 250х250х8 L=4,8м
	шт.
кг
	1
283,54
	131-23-АС4-КМ-9
	283,54кг/шт.

	48.3
	
	     - Лист стальной t=30мм S=0,42м2
	шт.
кг
	1
98,91
	131-23-АС4-КМ-9
	98,91кг/шт.

	48.4
	
	     - Лист стальной t=10мм S=0,02м2
	шт.
кг
	2
3,77
	131-23-АС4-КМ-9
	1,88кг/шт.

	49
	
	Изготовление и монтаж металлоконструкций нижнего пояса связей фермы Ф-1 1 с использованием двух автокранов и автолюльки на высоте 6,3метра
	кг
	263,82
	131-23-АС4-КМ-10
	

	49.1
	
	     - Уголок стальной 63х6 L=2,34м
	шт.
кг
	2
26,74
	131-23-АС4-КМ-10
	13,37кг/шт.

	49.2
	
	     - Уголок стальной 90х6 L=3,39м
	шт.
кг
	6
169,44
	131-23-АС4-КМ-10
	28,24 кг/шт.

	49.3
	
	     - Швеллер 16П L=2,38м
	шт.
кг
	2
67,64
	131-23-АС4-КМ-10
	33,82 кг/шт.

	49.4
	
	     - Швеллер 16П L=3,16м
	шт.
кг
	2
89,8
	131-23-АС4-КМ-10
	44,9 кг/шт.

	50
	
	Огрунтовка опор и ферм грунтовкой ГФ021 в один слой 
	м2
	361,75
	131-23-АС4-КМ-12
	опор О-1-1, О-1а-1, О-1а-2 и ферм Ф-1, Ф-2, Ф-3

	51
	
	Очистка поверхности сущ. металлоконструкций щетками
	м2
	145,8
	
	507,55м2 – 361,75м2

	52
	
	Обеспыливание поверхности металлоконструкций (ферм и опор, включая существующие)
	м2
	507,55
	
	

	53
	
	Окраска эстакады (ферм и опор, включая существующие) 
	м2
	507,55
	
	

	54
	
	Обетонирование анкерных групп (подливка бетонной смеси между пяткой опоры и фундаментом)
	м3
	0,1
	
	6 опор

	54.1
	
	     - мелкозернистый бетон В30
	м3
	0,102
	
	

	55
	
	Окраска (гидроизоляция) обетонированных частей опор
	м2
	1,29
	
	



Примечания: 
Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ факторов:
- разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций;
- стесненные условия для складирования материалов;
- действующее технологическое оборудование;
- движение технологического транспорта
Производство работ аналогично технологическим процессам в новом строительстве

Составил: ___________________________
