Приложение № 1 
к Инструкции, утв. приказом ГД ТМХ 
№ _____ от ___ . ___ . ___ 23 г.

Ведомость объемов работ
Ж/д пути от испытательного центра до обкаточной линии с удлинением трансбордера, расположенные по адресу:
Московская область, г. о. Мытищи, ул. Колонцова, 4». 
Демонтаж жб конструкций мазутопровода АО "МВМ"
	№
п/п
	№ в ЛСР
	Наименование работ

	Ед.
изм.
	Кол-во
	Ссылка на чертежи, спецификации
	Формула расчета, расчет объемов работ и расхода материалов

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	
	
	Демонтаж железобетонного мазутопровода 
	
	
	
	

	1. 
	
	Разбивка железобетонного мазутопровода экскаватором с гидромолотом
	м3
	107,6
	
	

	1. 
	
	Погрузка строительного мусора экскаватором 
	т
	269
	
	V = 107,6 х 2,5 =269 т.

	1. 
	
	Перевозка и утилизация строительного мусора на полигон, расстояние 30км
	т/м3
	269/107,6
	
	

	
	
	Земляные работы
	
	
	
	

	1. 
	
	Разработка грунта экскаватором с погрузкой на самосвалы
	м3
	418,5
	
	

	1. 
	
	Перевозка грунта на полигон для утилизации, расстояние 30км
	м3
	418,5
	
	


Примечания: 
Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ факторов:
- разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций;
- стесненные условия для складирования материалов;
- действующее технологическое оборудование;
- движение технологического транспорта
Производство работ аналогично технологическим процессам в новом строительстве

Представители: ___________________________
