Приложение № 1 
к Инструкции, утв. приказом ГД ТМХ 
№ _____ от ___ . ___ . ___ 23 г.

Ведомость объемов работ
Ж/д пути от испытательного центра до обкаточной линии с удлинением трансбордера, расположенные по адресу:
Московская область, г. о. Мытищи, ул. Колонцова, 4». 
Трубопровод ливневых сточных вод от трансбордера. НВК1
	№
п/п
	№ в ЛСР
	Наименование вида работ
	Ед.изм.
	Кол-во
	Ссылка на чертежи, спецификации
	Формула расчета. Расчет объемов работ и расхода материалов. Пояснения по размерам, количеству (согласно проектным данным), материалам и др.

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	[bookmark: _Hlk165024818]
	
	Трубопровод ливневых сточных вод от трансбордера (К2)
	

	
	
	Земляные работы
	

	1

	
	Разработка грунта в траншее механизированным способом (экскаватором с ковшом емк. 0,65 м3)
	м³
	37,17
	
	

	2
	
	Разработка грунта в котловане под колодец механизированным способом (экскаватором с ковшом емк. 0,65 м3)
	м³
	159,08
	
	

	3
	
	Разработка грунта вручную под колодец и 
в местах пересечений с существующими подземными коммуникациями
	м³
	2,92
	
	

	4
	
	Доработка грунта в траншее вручную (3%) 
	      м3
	0,76
	
	

	5
	
	Обратная засыпка песком вручную h=0,3 м
	м³
	9,0
	
	

	6
	
	Обратная засыпка грунта бульдозером 
(95%) 
	м³
	136,71
	
	

	7
	
	Обратная засыпка грунта вручную
(5%) 
	м³
	19,0
	
	

	8
	
	Лишний грунт
	м³
	33,0
	
	

	9
	
	Перевозка лишнего грунта на расстояние  до
30 км автосамосвалом КАМАЗ-5511 г.п. 10 т с утилизацией отходов 4-5 кл.опасности 
	м³
	33,0
	
	

	
	
	Устройство основания
	
	
	
	

	10
	
	Устройство щебеночного  основания под колодец h=0,1 м вручную
	м³
	0,8
	
	

	11
	
	Устройство песчаного основания h=0,1м 
под трубы вручную 
	м³
	2,7
	
	

	
	
	Прокладка трубопровода
	

	12
	
	Прокладка труб полипропиленовых гофрированных двухслойных DN280 мм SN16
	п.м.
	29,0
	
	

	
	
	Устройство колодца из сборных ж.б. элементов
	

	13
	
	Установка плиты днища ПН20 
(серия 3.900.1-14, в.1)
	шт.
кг
	1
1480,0,0
	131-23-НВК1.СО
	V=0,59 м3

	14
	
	Установка плиты перекрытия 2ПП20-2
(серия 3.900.1-14, в.1)
	шт.
кг
	1
1200,0
	131-23-НВК1.СО
	V=0,48м3

	15
	
	Установка кольца стенового КС 20.6
(серия 3.900.1-14, в.1)
	шт.
кг
	1
2800,0
	131-23-НВК1.СО
	V=0,39 м3

	16
	
	Установка кольца стенового КС 20.9
(серия 3.900.1-14, в.1)
	шт.
кг
	3
4440,0
	131-23-НВК1.СО
	V=0,59 м3

	17
	
	Установка кольца опорного КО6
(серия 3.900.1-14, в.1)
	шт.
кг
	1
50,0
	131-23-НВК1.СО
	V=0,02 м3

	18
	
	Установка люка чугунного тяжелого Т(С250)
	шт.
кг
	1
120,0
	131-23-НВК1.СО
	

	19
	
	Установка лестницы-стремянки из угловой оцинкованной стали 50×5 мм
	шт.
кг
	1
26,00
	
	

	20
	
	Установка муфт защитных полиэтиленовых D=330 мм L=150,0 мм для прохода труб сквозь бетонную стенку колодца (для труб ø280 мм)
	
шт.

	1
	
	

	21
	
	Обмазка праймером Технониколь №1
	кг
м2
	11,0
34,8
	
	

	22
	
	Обмазка битумной мастикой 
Технониколь №24 
	кг
м2
	70,0
34,8
	
	

	23
	
	Устройство ж/б стен растекателей П1-П3
в колодце из бетона В25, F150, W8
	м3
	0,5
	
	



Примечания: 
Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ факторов:
- разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций;
- стесненные условия для складирования материалов;
- действующее технологическое оборудование;
- движение технологического транспорта
Производство работ аналогично технологическим процессам в новом строительстве

Представители: ___________________________
