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	№

п/п
	№ в ЛСР
	Наименование работ


	Ед.

изм.
	Кол-во
	Ссылка на чертежи, спецификации
	Формула расчета, расчет объемов работ и расхода материалов

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	
	
	Земляные работы под здание
	
	
	
	

	1. 
	
	Разработка сухого грунта в котловане
	м3
	87,3
	
	V1=(3,0+1х2,6)х(3,0+1х2,6)х2,6х2=58,2 м3
V2=29,1 м3
Vо=58,2+29,1=87,3 м3

	2. 
	
	Доработка грунта вручную
	м3
	1,5
	
	Vр=87,3х0,0175=1,5 м3


	3. 
	
	Погрузка лишнего грунта с отвозкой на 30 км и утилизацией
	м3
т
	11,6
18,6
	
	Vл=5,2+1+3,1+1,1+1,2=11,6 м3
P=11,6*1,6=18,6 м3

	4. 
	
	Обратная засыпка грунта механизированным способом
	м3
	61,8
	
	Vо.з.=(87,3+1,5)-11,6=77,2х0,8=61,8 м3

	5. 
	
	Обратная засыпка грунта вручную
	м3
	15,4
	
	Vо.з.р.= (87,3+1,5)-11,6=77,2х0,2=15,4м3

	
	
	Монолитные железобетонные конструкции 
	
	
	
	

	6. 
	
	Устройство монолитных железобетонных фундаментов  (Фм1-2 шт.) каркаса из бетона  кл. В25, W6, F150
	м3
	5,18
	
	V=2,59х2=5,18 м3

	7. 
	
	Арматура Ø6 А240
	кг
	42,72
	
	96,26х0,222х2=42,72  кг



	8. 
	
	Арматура Ø 14А500С
	кг
	269,84
	
	2,4х40х2+2,78х14х2=269,84 кг



	9. 
	
	Анкерные болты 1.1М24х800 
	кг

шт.
	27,36

8
	
	3,42х4х2=27,36кг





	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	10. 
	
	Прокат (уголок 50х5)
	кг
	20,56
	
	10,28х2=20,56 кг

	11. 
	
	Устройство бетонной подготовки под фундаменты каркаса из бетона В10 толщиной 100 мм
	м3

	1,0


	
	V=2,2х2,2х0,1х2=1,0 м3

	12. 
	
	Устройство монолитного бетона В15 для обетонировки колонн
	м3
	0,5
	
	

	13. 
	
	Устройство монолитных железобетонных балок (ФБ-1=2 шт., ФБ-2=1 шт., ФБ-3=1 шт.) из бетона  

кл. В25, W6, F150
	м3
	2,7
	
	V=4,68х0,3х0,5х2+5,5х0,3х0,5+3,15х0,3х
0,5=2,7 м3

	14. 
	
	Арматура Ø6А240
	п. м
кг
	83,78
18,6
	
	0,3х16х2+0,х19+0,3х11=18,6 кг

18,6:0,222=83,78 п. м

	15. 
	
	Арматура Ø20А500С
	п. м

кг
	88,85

219,45
	
	11,41х5х2+13,44х5+7,63х5=219,45 кг

219,45:2,27=88,85 п. м

	16. 
	
	Устройство бетонной подготовки под фундаментные балки из бетона В10 толщиной 100 мм
	м3
	1,87
	
	

	17. 
	
	Очистка боковых поверхностей фундаментов (в т. ч. существующих) и фундаментных балок от грязи и пыли перед обмазкой (гидроструйный способ очистки)
	м2
	51,25
	
	S1=2,0х0,4х4х4+3,8х1,7х4=38,64 м2
S2=4,68х0,35х2х2+5,5х0,35х2+3,15х0,35х2=12,61 м2
ΣS=38,61+12,61=51,25 м2

	18. 
	
	Обмазка фундаментов и фундаментных балок находящихся в грунте, битумной мастикой (ТЕХНОНИКОЛЬ № 24. Расход 0,7 кг/м² на один слой) за 2 раза по битумной грунтовке (ТЕХНОНИКОЛЬ № 01 - 0,20…0,30 кг/м2) за 1 раз.
	м2
	51,25
	
	

	19. 
	
	Крепление фахверковых колонн к существующим фундаментам с помощью химических анкеров HT- RE 500 V3 анкерная шпилька HAS-U5.8 М24х500 фирмы Hilti
	шт.
	8
	
	

	20. 
	
	Крепление стоек ворот распорными анкерами HSL-3M16х25
	шт.
	8
	
	





