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	№

п/п
	№ в ЛСР
	Наименование работ


	Ед.

изм.
	Кол-во
	Ссылка на чертежи, спецификации
	Формула расчета, расчет объемов работ и расхода материалов

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1. 
	
	Земляные работы под 
монолитный ж/б канал в осях 1-2
	
	
	
	

	2. 
	
	Разработка сухого грунта в траншеях
	м3
	156,5
	
	V=(4,01+1х2,1)х2,1х12=156,5 м3

	3. 
	
	Доработка грунта вручную 
	м3
	4,7
	
	V=156,5х0,03=4,7

	4. 
	
	Лишний грунт (с погрузкой на самосвал, отвозкой с последующей утилизацией на 30 км)
	м3/

т
	44,2/

65,4
	
	V=2,01х2,2х10=44,2 м3
P=44,2х1,58=69,8 т

	5. 
	
	Лишний грунт (с погрузкой на автотранспорт и отвозкой с последующей привозкой для обратной засыпки на 1 км)
	м3/

т
	117,0/

184,9
	
	V= (156,5+4,7)-44,2=117,0 м3

P=117,0х1,58=184,9 т

	6. 
	
	Обратная засыпка грунта механизированным способом с уплотнением
	м3
	93,6
	
	V= (156,5+4,7)-44,2=117х0,8=93,6 м3

	7. 
	
	Обратная засыпка грунтом вручную с уплотнением
	м3
	23,4
	
	V=117х0,2=23,4 м3

	8. 
	
	Сборные железобетонные конструкции
	
	
	
	

	9. 
	
	Установка плиты ВП-16-6, массой 0,38 т из Бетона В22,5 W6 F150
	шт/ м3
	16/7,2
	
	

	10. 
	
	Монолитный железобетонный канал
	
	
	
	

	11. 
	
	Устройство монолитных ж/б стенок канала из бетона В30 W6 F200
	м3
	3,68
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	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	12. 
	
	Устройство монолитного ж/б днища канала из бетона В30 W6 F200
	м3
	2,32
	
	

	13. 
	
	Устройство бетонной подготовки под монолитный ж/б канал из 

бетона В15
	м3
	1,77
	
	

	14. 
	
	Устройство песчаной подготовки под монолитный ж/б канал из песка средней крупности (с коэф. фильтрации >5 м/сут)
	м3
	2,01
	
	

	15. 
	
	Устройство песчаной засыпки  монолитного ж/б канала песком средней крупности (с коэф. фильтрации >5 м/сут)
	м3
	7,5
	
	

	16. 
	
	Обмазка битумной мастикой (ТЕХНОНИКОЛЬ №24. 

Расход 0,7 кг/м2 на один слой) за 2 раза по битумной грунтовке (ТЕХНОНИКОЛЬ № 01 – 0,20-0,30 кг/м2) за 1 раз
	м2

кг

кг


	34,2
47,88
10,26
	
	P1=34,2х0,7х2=47,88 кг

P2=34,2х0,3=10,26 кг

	17. 
	
	Затирка швов сборных ж/б плит цементным раствором марки М100
	м3
	0,48
	
	

	18. 
	
	
	
	
	
	

	19. 
	
	Земляные работы под 

монолитный ж/б канал в осях 5-6
	
	
	
	

	20. 
	
	Разработка сухого грунта в траншеях
	м3
	115,28
	
	V=(4,0+1х2,21)х2,21х8,4=115,28 м3

	21. 
	
	Доработка грунта вручную 
	м3
	3,46
	
	V=115,28х0,03=3,46

	22. 
	
	Лишний грунт (с погрузкой на самосвал, отвозкой с последующей утилизацией на 30 км))
	м3/

т
	16,18/

25,56
	
	V=1,69+1,48+13,01=16,18 м3
P=16,18х1,58=25,56 т

	23. 
	
	Лишний грунт (с погрузкой на автотранспорт и отвозкой с последующей привозкой для обратной засыпки на 1 км)
	м3/

т
	102,56/

161,16 т
	
	V=115,28+3,46-16,18=102,56 м3

P=102,56х1,58=161,16 т

	24. 
	
	Обратная засыпка грунта механизированным способом с уплотнением
	м3
	82,5
	
	V=102,56х0,8=82,05 м3

	25. 
	
	Обратная засыпка грунтом вручную с уплотнением
	м3
	20,51
	
	V=102,56х0,2=20,51 м3

	26. 
	
	Сборные железобетонные конструкции
	
	
	
	

	27. 
	
	Установка плиты ВП-16-6, массой 0,38 т из Бетона В22,5 W6 F150
	шт/ м3
	13/5,85
	
	

	28. 
	
	Монолитный железобетонный канал
	
	
	
	

	29. 
	
	Устройство монолитных ж/б стенок канала из бетона В30 W6 F200
	м3
	2,58
	
	

	30. 
	
	Устройство монолитного ж/б днища канала из бетона В30 W6 F200
	м3
	1,93
	
	

	31. 
	
	Устройство бетонной подготовки под монолитный ж/б канал из 

бетона В15
	м3
	1,5
	
	

	32. 
	
	Устройство песчаной подготовки под монолитный ж/б канал из песка средней крупности (с коэф. фильтрации >5 м/сут)
	м3
	1,7
	
	

	33. 
	
	Устройство песчаной засыпки  монолитного ж/б канала песком средней крупности (с коэф. фильтрации >5 м/сут)
	м3
	5,7
	
	

	34. 
	
	Обмазка битумной мастикой (ТЕХНОНИКОЛЬ №24. 

Расход 0,7 кг/м2 на один слой) за 2 раза по битумной грунтовке (ТЕХНОНИКОЛЬ № 01 – 0,20-0,30 кг/м2) за 1 раз
	м2

кг

кг


	29,2
40,88
8,76
	
	P1=29,2х0,7х2=40,88 кг
P2=29,2х0,3=8,76 кг

	35. 
	
	Затирка швов сборных ж/б плит цементным раствором марки 100
	м3
	0,41
	
	

	36. 
	
	Земляные работы под 

ж/б плиты для бесканальной прокладки трубопроводов 
в осях 2-3, 3-4, 4-5, 6-7, 7-8
	
	
	
	

	37. 
	
	Разработка сухого грунта в траншеях
	м3
	626,9
	
	V2-3=(3,2+1х2,5)х2,5х10,9=155,3 м3

V3-4=(3,2+1х2,5)х2,5х12,25=174,6 м3

V4-5=(3,2+1х2,3)х2,3х7,8=98,7 м3

V6-7=(3,2+1х2)х2х11,8=122,7 м3

V7-8=(3,2+1х1,9)х1,9х7,8=75,6 м3

V=155,3+174,6+98,7+122,7+75,6=626,9 м3

	38. 
	
	Доработка грунта вручную 
	м3
	18,9
	
	V2-3=155,3х0,03=4,7

V3-4=174,6х0,03=5,2

V4-5=98,7х0,03=3,0

V6-7=122,7х0,03=3,7

V7-8=75,6х0,03=2,3

V=4,7+5,2+3+3,7+2,3=18,9

	39. 
	
	Погрузка на самосвал, перевозка и утилизация грунта на расстояние 30 км
	м3/
т
	645,8/
1020,4
	
	V2-3=155,3+4,7=160

V3-4=174,6+5,2=179,8

V4-5=98,7+3=101,7

V6-7=122,7+3,7=126,7

V7-8=75,6+2,3=77,9

V=626,9+18,9=645,8
P=645,8х1,58=1020,4 т

	40. 
	
	Привозка песка средней крупности для обратной засыпки
	м3/

т
	626,1/

926,6
	
	V2-3=155,3+4,7-(1,8х0,25х9,5)=155,72

V3-4=174,6+5,2-(1,8х0,25х10,85)=174,9

V4-5=98,7+3-(1,8х0,25х6,4)=98,82

V6-7=122,7+3,7-(1,8х0,25х10,4)=121,72

V7-8=75,6+2,3-(1,8х0,25х6,4)=75

V=626,2+18,8-19,6=626,1

P=625,4х1,48=926,6 т

	41. 
	
	Обратная засыпка песком средней крупности механизированным способом 
	м3
	500,9
	
	V=(124,74+139,92+79,06+97,54+60)х0,8=

=500,9 м3

	42. 
	
	Обратная засыпка песком средней крупности вручную
	м3
	125,2
	
	V=(124,74+139,92+79,06+97,54+60)х0,2=

=125,2 м3

	43. 
	
	Железобетонная
плита в осях 2-3
	
	
	
	

	44. 
	
	Устройство монолитного ж/б основания из бетона В30 W6 F200
	м3
	2,55
	
	

	45. 
	
	Устройство бетонной подготовки под монолитное ж/б основание из 

бетона В15
	м3
	1,46
	
	

	46. 
	
	Устройство песчаной подготовки под монолитное ж/б основание из песка средней крупности
	м3
	1,64
	
	

	47. 
	
	Обмазка битумной мастикой (ТЕХНОНИКОЛЬ №24. 

Расход 0,7 кг/м2 на один слой) за 2 раза по битумной грунтовке (ТЕХНОНИКОЛЬ № 01 – 0,20-0,30 кг/м2) за 1 раз
	м2

кг

кг


	16,9

23,7

5,1
	
	P1=16,9х0,7х2=23,7 кг

P2=16,9х0,3=5,1 кг

	48. 
	
	Железобетонная

плита в осях 3-4
	
	
	
	

	49. 
	
	Устройство монолитного ж/б основания из бетона В30 W6 F200
	м3
	2,93
	
	

	50. 
	
	Устройство бетонной подготовки под монолитное ж/б основание из 

бетона В15
	м3
	1,67
	
	

	51. 
	
	Устройство песчаной подготовки под монолитное ж/б основание из песка средней крупности
	м3
	1,88
	
	

	52. 
	
	Обмазка битумной мастикой (ТЕХНОНИКОЛЬ №24. 

Расход 0,7 кг/м2 на один слой) за 2 раза по битумной грунтовке (ТЕХНОНИКОЛЬ № 01 – 0,20-0,30 кг/м2) за 1 раз
	м2

кг

кг
	19,4

27,1

5,8
	
	P1=19,4х0,7х2=27,1 кг

P2=19,4х0,3=5,8 кг

	53. 
	
	Железобетонная

плита в осях 4-5
	
	
	
	

	54. 
	
	Устройство монолитного ж/б основания из бетона В30 W6 F200
	м3
	1,68
	
	

	55. 
	
	Устройство бетонной подготовки под монолитное ж/б основание из 

бетона В15
	м3
	0,96
	
	

	56. 
	
	Устройство песчаной подготовки под монолитное ж/б основание из песка средней крупности
	м3
	1,08
	
	

	57. 
	
	Обмазка битумной мастикой (ТЕХНОНИКОЛЬ №24. 

Расход 0,7 кг/м2 на один слой) за 2 раза по битумной грунтовке (ТЕХНОНИКОЛЬ № 01 – 0,20-0,30 кг/м2) за 1 раз
	м2

кг

кг


	11,4

15,9

3,4
	
	P1=11,4х0,7х2=15,9 кг

P2=11,4х0,3=3,4 кг

	58. 
	
	Железобетонная

плита в осях 6-7
	
	
	
	

	59. 
	
	Устройство монолитного ж/б основания из бетона В30 W6 F200
	м3
	2,8
	
	

	60. 
	
	Устройство бетонной подготовки под монолитное ж/б основание из 

бетона В15
	м3
	1,6
	
	

	61. 
	
	Устройство песчаной подготовки под монолитное ж/б основание из песка средней крупности
	м3
	1,8
	
	

	62. 
	
	Обмазка битумной мастикой (ТЕХНОНИКОЛЬ №24. 

Расход 0,7 кг/м2 на один слой) за 2 раза по битумной грунтовке (ТЕХНОНИКОЛЬ № 01 – 0,20-0,30 кг/м2) за 1 раз
	м2

кг

кг


	18,6

26

5,6
	
	P1=18,6х0,7х2=26 кг

P2=18,6х0,3=5,6 кг

	63. 
	
	Железобетонная

плита в осях 7-8
	
	
	
	

	64. 
	
	Устройство монолитного ж/б основания из бетона В30 W6 F200
	м3
	1,68
	
	

	65. 
	
	Устройство бетонной подготовки под монолитное ж/б основание из 

бетона В15
	м3
	0,96
	
	

	66. 
	
	Устройство песчаной подготовки под монолитное ж/б основание из песка средней крупности
	м3
	1,08
	
	

	67. 
	
	Обмазка битумной мастикой (ТЕХНОНИКОЛЬ №24. 

Расход 0,7 кг/м2 на один слой) за 2 раза по битумной грунтовке (ТЕХНОНИКОЛЬ № 01 – 0,20-0,30 кг/м2) за 1 раз
	м2

кг

кг


	11,4

15,9

3,4
	
	P1=11,4х0,7х2=15,9 кг

P2=11,4х0,3=3,4 кг

	68. 
	
	Тепловая сеть
	
	
	
	

	69. 
	
	Монтаж трубы Ст 159х5-1-ППУ-ПЭ (ГОСТ 10705-80/гр. В 20 ГОСТ 1050-2013)
	п.м.
	122
	
	

	70. 
	
	Монтаж трубы  Ст 159х5-1-ППУ-ОЦ оболочке (ГОСТ 10705-80/гр. В 20 ГОСТ 1050-2013)
	п.м.
	18
	
	

	71. 
	
	Монтаж комплектов изоляции стыка для ∅159/250 ГОСТ 30732-2006  
	шт
	32
	
	

	72. 
	
	Монтаж отводов 90°159х6  ГОСТ 17375-2001
	шт
	10
	
	

	73. 
	
	Монтаж отводов 60°159х6  ГОСТ 17375-2001
	шт
	4
	
	

	74. 
	
	Монтаж трубы стальной бесшовной горячедеформированной Дн 45х5,0
	п.м.
	4
	
	

	75. 
	
	Очистка металлическими щетками поверхности трубы 159х5
	стык
	32
	
	

	76. 
	
	Протирка органическими растворителями поверхности трубы 159х5
	стык
	32
	
	

	77. 
	
	Контроль стыков ультразвуковым методом ∅159
	стык
	32
	
	

	78. 
	
	Монтаж крана шарового сварка/сварка "BALLOMAX" DN150
	шт
	2
	
	

	79. 
	
	Монтаж крана шарового сварка/сварка "BALLOMAX" DN40
	шт
	2
	
	

	80. 
	
	Монтаж опоры скользящей хомутовой (∅159)
	компл
	2
	
	

	81. 
	
	Монтаж блоков ФБС12.4.3-Т
	шт
	2
	
	

	82. 
	
	Монтаж комплектов изоляции стыков ПЭ/ОЦ
	компл
	2
	
	

	83. 
	
	Монтаж лестницы с площадкой для обслуживания арматуры
	шт/
т
	2/
0,2428
	
	

	84. 
	
	Огрунтовка металлических поверхностей за 1 раз
	м2
	0,06
	
	

	85. 
	
	Окраска металлических огрунтованных поверхностей краской цинконаполненной
	м2
	0,06
	
	

	86. 
	
	Монтаж трубы стальной d=426 (Гильза)
	п.м.
	2,8
	
	

	87. 
	
	Укладка сигнальной ленты
	п.м.
	82,0
	
	

	88. 
	
	Уголок  L63х5
	шт/кг
	2/

10,6
	
	





