
В ВОРе прописать:
1. В том случае, если отходы подлежат утилизации:
Погрузка 80% механизированно – V (м3/т);
Погрузка 20% вручную – V (м3/т);
Перевозка и утилизация отходов 4-5 класса опасности на расстояние 30 км - V (м3).

2. В том случае, если отходы не подлежат утилизации (м/к):
Погрузка металлических конструкций - V (т);
Разгрузка металлических конструкций - V (т);
Перевозка отходов на расстояние до 1 км. - V (т).

