
Смета 05-04-02 АС2. Архитектурно-строительные решения.Часть2. (131-23-АС2). на сумму 1 940 975,39р.
1. Согласно договора строительного подряда № МВМ/03-07 от 03.07.2023г п.2.1 сметная документация составляется в ФЕР (2020г) …. С пересчетом в текущий уровень цен путем применения индексов изменения сметной … Московской области … действующих на момент подписания Договора . В связи с вышеизложенным пересчитать сметы на 2 кв. 2023г (24756-ИФ/09 от 02.05.2023 прочие объекты ЗП-44,77; МАТ-8,16; ЭМ- 13,24)
2. Обосновать применение коэф. по Приказу от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3, стесненные условия, обосновать в ПОСе.
3. Не обоснованно применены коэф. по Приказу от 04.08.2020 № 421/пр п.58б (К=1,15   1,25) , см. п. 59,60 методики опр. сметной стоимости ... https://normativ.kontur.ru/document?moduleId=1&documentId=431766
4. П.1 – объем разрабатываемого грунта всего 247,1м3, при этом 53,6м3 вывозится на полигон.
В п.1 должно быть 193,5м3.  Добавить расценку на разработку грунта с погрузкой в самосвалы (ФЕР01-01-013-080) с объемом 53,6м3.
5. П.2 согласно п.3.3.1.9 Инструкции ТХМ нельзя менять наименование расценки. ФЕР01-02-057-02 «Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2».   Можно дописать через дробь – доработка.
6. П.3-4– исключить. Не обосновано ВОРом.
7. П.5-7– обосновать коэф. разрыхления грунта к=1,6 при погрузке.
8. П.6 - обосновать дальность перевозки лишнего грунта на 30 км.
9. П.7  - нет подтверждения цены и договора на утилизацию.
10. П.8 - согласно п.3.3.1.9 Инструкции ТХМ нельзя менять наименование расценки. Заменить ФЕР01-01-010-32  на ФЕР01-01-034-01.
11. П.9 -  ФЕР01-02-061-02  заменить на ФЕР01-02-061-01 (группа грунтов 1).
12. П.11 - нет подтверждения цены щебня, нет КАЦ и письма от Заказчика. Заменить на ресурс ФССЦ-02.2.05.04-1772 (фракция 20-40)
13. П.14- заменить ФССЦ-05.1.07.13-0012  на максимально подходящий по параметрам к ПО-2.
14. П.15 – заменить ФССЦ-05.1.05.15-0001 на максимально подходящий по параметрам к ФО-2.
15. П.16-18 – обосновать объем работ и типы материалов ВОРом (на листе 1 в ОУ п. 8 только указание о необходимости гидроизоляции) или исключить.
16. П.21-23 – обосновать объем работ и типы материалов ВОРом (на листе 1 в ОУ п. 8 только указание о необходимости гидроизоляции) или исключить.
17. П.25 – применить кирпич Кр-р-по 250*120*88/1,4НФ М150/2,0/50.
18. П.27 – стяжка по расценке толщ. 20мм, по проекту толщиной 10-15мм, поэтому добавить расценку на корректировку толщины стяжки.  Объемов по стяжке нет в ВОР.
19. [bookmark: _GoBack]П.32 - по проекту бетон B25, W8, F100. Дополнительно внести надбавку к стоимости бетона на водонепроницаемость W8.
20. П.33 разделить стоимость каркаса согласно спецификации по типам/диаметрам арматуры.
21. П.35-36 – указать  тип/марку праймера и битумной мастики. Проверить расход материала.



