Смета 02-02-03 АС3 Восстановительные работы на сумму 6 291 781,80 руб. /  7 660 773,23 руб./5 560 552,61 руб. Просьба красным помечать пункты в новой редакции сметы
	
	
	6 291 781,80 руб.
	7 660 773,23 руб.
	5 560 552,61

	
	Согласно договора строительного подряда № МВМ/03-07 от 03.07.2023г п.2.1 сметная документация составляется в ФЕР (2020г) …. С пересчетом в текущий уровень цен путем применения индексов изменения сметной … Московской области … действующих на момент подписания Договора. В связи с вышеизложенным пересчитать сметы на 2 кв. 2023г (24756-ИФ/09 от 02.05.2023 прочие объекты ЗП-44,77; МАТ-8,16; ЭМ- 13,24)
	Замечание принято, откорректировано. 
	Согласно письма № 24756-ИФ/9 от 02.05.2023г , прил.4 индекс на перевозку автомобилями-самосвалами составляет 13,62 , исправить согласно письма (у Вас 15,71) В тексте на вкладке индексы к позициям убрать Прочие объекты после номера письма, Достаточно указать это один раз после области.
	Откорректировано.

	
	Обосновать применение коэфф. по Приказу от 07.07.2022 № 557/пр. прил.8 табл.2 п.3, стесненные условия, обосновать в ПОСе.
	Обоснование коэффициентов: 131-23 - ПОС. ТЧ, л.63.
	Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.14 – К=1,15 исключить, предприятие не имеет режима секретности,  ПОС составлен только для тома ПЖ, к остальным разделам он не имеет отношения. Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 К=1,15 на стесненность не обоснован , обосновать если на это есть причины в ОУ к проекту (указать физическую причину применения коэффициента, в связи с чем), а не просто переписать приказ как в ПОСе 
К=1,1,К=1,25 применить согласно методике 421
	В работе. (К=1,1,К=1,25 применен согласно методике 421, с обоснованием в ПОС. (пр. 421, п.60(б), В связи с наличием в зоне производства работ действующего технологического оборудования или движения технологического транспорта необходимо проведение работ отдельными малыми участками с ограниченным объемом работ.)

	
	П.1, 2,7 не корректно применена расценка лист 1 ОУ п.10 – песок – 1 группа грунтов, объем грунта поделить на разработанный в отвал и разработанный с погрузкой (87,3-11,6=75,7 м3 в отвал, 11,6м3 с погрузкой ФЕР01-01-013-07)
	Замечание принято, откорректировано.
	П.1,2 применить коэф. Прил.1.12 п.3.66, п.3 Замечание проигнорировано .ПОВТОРНО группа грунта 1
	Откорректировано., п.1,2,6

	
	П.5 не корректно применена расценка, согласно ВОР лист1 п.4 вывоз грунта на 1 км, заменить на расстояние по проекту.
	Предоставленное КП предусматривает вывоз на 30км.
	Почему оставили 1 км и добавили 30 км, везем в два места один и тот же грунт п.4 (1 км) исключить, в ВР2 п.4 тоже исключить
	Откорректировано.( в работе-ВР откорректируют.)

	
	П.6 подтвердить стоимость (предоставить договор на утилизацию грунта)
	Будет предоставлено 
	ПОВТОРНО
	КП будет предоставлено

	
	П.12,21,102,112,46 не учтена надбавка на W6
	Согласно ГОСТ 26633-2015, марка бетона М350 класса прочности В25 соответствует классу водонепроницаемости W6.
	ПОВТОРНО См. ТЧ сборника ФССЦ, приложение 15 табл.1  М350 – 0,4 Мпа, для W6 надо добавить 1.5 % п.136, 145,12 н.р,  и т.д, укажите конкретно пункт  ГОСТа перечитала такой информации в нем не нашла
	Откорректировано.п.12,24,53,120,131

	
	П.14,103,113,75 не применен коэффициент на арматурные заготовки ТЧ прил.11
	Замечание принято, откорректировано.
	П.103,113,75  (137, 146, 98 н.р) не откорректировано
	Откорректировано (согласно ТЧ ФССЦ, прил.11, к сметной цене на арматурные заготовки добавлен в расценку коэффициент по табл. 1.)


	
	П.15, нарушен п.3.3.1.10 2) инструкции АО «ТМХ», объем разделить на анкерные болты и закладные детали
	Замечание принято, откорректировано.
	Принято частично п.20 заменить на ФЕР06-03-004-09 
	Откорректировано, п.14,28,86,121,132

	
	Не учтены работы по изготовлению арматурных каркасов

	Замечание принято, откорректировано.
	Принято, частично , п.13,15 исключить, там нет каркасов
	Откорректировано.

	
	П.31 применить коэфф. Прил.9.3 п.2 п.42
	Замечания учтены согласно проекту
	ПОВТОРНО прил.9.3 п.2, а не 5, именно этот коэффициент предусматривает установку анкеров на ж/б фундаменты, п.56,58 исключить
	Откорректировано. п.40

	
	П.31 не корректно применена расценка, здание не одноэтажное, заменить на ФЕР09-03-002-10, на металл марки стали С345 применить коэф. Прил.9.1 п.2
	Замечание принято, откорректировано.
	Частично проигнорировано, коэф. не применен
	Откорректировано, п.40

	
	П.32 не корректно применена расценка, заменить на ФССЦ-07.2.07.12-0021 3,18 тн/4 колонны=0,795 тн
	Произведён перерасчёт на основании Спецификации металлопроката
	ПОВТОРНО п.41,43,44,45,46,47, 49,50,51,52,53, исключить , заменить на на ФССЦ-07.2.07.12-0021,  ФССЦ-07.2.07.12-0020ФЕРм38 применяется только в случае наличия производственной базы , находящейся на балансе подрядной организации ТЧ с.п.1.38
	Откорректировано.п.41,43

	
	П.38 нет подтверждения стоимости материала см. инструкция АО «ТМХ», и исключить стоимость болтов и гаек из расценки на монтаж металлоконструкций, так же см. лист 1 указания по болтовым соединениям. П.19
	КП предоставлено
В расценке на металлоконструкции учтена стоимость болтов и гаек  для установки и крепления связей и распорок.(Общие данные 131-23-АС3,л.3, п.19; 131-23-АС3,л.7, разрез 2)
	В обосновании указать номер счета . ПОВТОРНО. П.56,58 исключить работа учтена в п.42, для крепления связей учтено в п.48
	Откорректировано.п.44,45

	
	П.37 исключить, работа учтена в монтаже металлоконструкций
	Откорректировано, расценка заменена  на ФЕР46-08-012-02 (131-23-АС3.ВР3, л.12,13)
	ПОВТОРНО, исключить работа учтена п.42
	Откорректировано.

	
	П.83 обосновать расход 10%  п.112 в новой редакции

	Откорректировано, расход 10% исключён
	Принято, В связи с тем, что материал по ФССЦ заменили на прайсовую стоимость, предоставить письмо о согласовании с Заказчиком см. п.3.1.7.2. инструкции АО «ТМХ», транспортные и ЗГС Р внести в позицию через коэффициент, п.112 , п.113 в новой редакции
	Откорректировано.п.97,98

	
	П.86,87 исключить, работа учтена при монтаже сэндвич-панелей п.116,117 новой редакции
	В данном случае имеется в виду - примыкание сэндвич-панелей к стенам по осям А/13, Д/1 (узлы "Д", "Е") (131-23-АС3, л.10, устройство примыканий к кирпичной и ж.б стене).




	П.117 заменить на ФССЦ-08.1.02.03-0071, см. лист 6 п.44 (с полимерным покрытием)
п.118 не корректно принят объем см.лист 6 п.47 (60 шт,, а не 100 шт)
п.118 ТР и ЗГСР внести как коэффициент к позиции
п.118 не верное обоснование указать номер предоставленного счета
п.199,200, 69  аналогично
	Откорректировано.п.102,103,аналогично 58,63,185,186.

	
	П.84,88 не корректно применена расценка, заменить на ФЕРр53-21-2 прим п.114,115 в новой редакции, п.119 задвоение этих же работ
	Позиция откорректирована
	Не корректно откорректирована, указано ФЕРр53-21-2, заменено на ФЕРр53-21-1 , ПОВТОРНО к этой расценке перенести п.115, п. 114 исключить
	Откорректировано. п.97

	
	П.90 нет подтверждения цены п.121 н.р.
	КП предоставлено
	Согласно п.3.1.8.2. предоставить КАЦ и п.3.1.7.2 письмо от Заказчика
ЗГСР внести как коэффициент к позиции
	Откорректировано.п.103

	
	П.96,100,110,105 нет подтверждения цены, заменить на ФССЦ-02.2.05.04-1777, учесть норму расхода
	КП предоставлено. Откорректировано.
	Согласно п.3.1.7.2 письмо от Заказчика
ЗГСР внести как коэффициент к позиции
П.129,134,139,143 н.р (п.96,100,105,110) в проекте нет указания что щебень для отмостки (пандуса) гранитный, заменить на изестняковый или подтвердить проектом (он же не для бетона)
	Откорректировано.п.110,115,121,126

	
	П.97, 106 не корректно применена расценка, исключить К=2, расценка предусматривает толщину покрытия 24 см, в проекте 5 см, заменить на ФЕР27-07-001-01, с корректировкой на толщину ФЕР27-07-001-02
	Позиция откорректирована
	Принято частично, п.106 (140 н.р.) не исправлен
	Откорректировано.п.111,112,122,123

	
	П.98,108 не корректен объем, см. ВР1 лист7 п.60,67
	п.119,121 объём взят согласно нормам, предусмотренным сметной расценкой.
	 Повторно, у Вас есть данные проекта , они первичны, в расценке норма усредненная без указания марки смеси, в проекте четкая марка и расход именно её.
	Откорректировано.п.113,124

	
	П.93 не корректно рассчитан объем, см. лист 1 ОУ п.10 плотность грунта 1,7
	Откорректировано. (к-т= 1,7)
	Принято, но почему появился п.124? почему два раза вывозим один и тот же объем грунта (Вопрос к проектировщикам), п.124  (ВР п.62 ) исключить, п.126 предоставить подтверждение цены п.3.1.12.4, п.126 почему утилизируем только часть? И как её определили, д.б. 42,5 тн, обосновать (18,6тн)
	п.4 сметы предусматривает объем грунта согласно  131-23-АС3.ВР2, земляные работы под здание (18,6т), 
п.123 (раздел 9) сметы предусматривает объем  грунта согласно 131-23-АС3.ВР1 земляные работы под пандус (25*1,7=42,5т).

	
	П.115,127 согласно технологии обеспыливать необходимо перед нанесением каждого слоя (добавить К=2) п.148,162 н.р
	Позиция откорректирована
	п.148 н.р.Принято , п.162 н.р. не откорректировано, исключить К=1,15, К=1,25 согласно п.3.1.11.2 инструкции АО «ТМХ», аналогично п.152,147,161
	Откорректировано,п.132,146

	
	Лист 4 п.34 ВР1 работа не учтена
	Позиция откорректирована
	Принято, исключить К=1,15 и1,25 согласно п.3.1.11.2. инструкции АО «ТМХ»
	Откорректировано

	
	Не учтено армирование стяжки
	Позиция откорректирована
	П.179 Принято, п.180 заменить на ФССЦ-08.1.02.17-0091 (57 м2)
	Откорректировано.п.163,164

	
	Лист 3 ВР1 п.27 не учтен в смете
	Проект откорректирован, позиция добавлена
	Принято, толщину уплотняемого грунта обосновать проектом
	Замечания учтены

	
	П.48 не корректно принята расценка, заменить на ФЕР06-17-004-01
	Замечания учтены, согласно проекту.

	ПОВТОРНО, утеплитель устанавливается внутри бетонной стены, см. лист 10 проекта, он не клеится на мастику снаружи стены, заменить на ФЕР06-17-004-01
	Откорректировано.п.71

	
	П.59,60 не корректно применена расценка, заменить на ФЕР29-01-220-01, с заменой марки и объема раствора п.87 н.р.
	Замечания учтены, согласно проекту
	ПОВТОРНО п.87 н.р., п.74 заменить на ФЕР26-01-039-01 см. лист 10 , п.73,84 исключить 1,15;1,25 п.78 перенести к п.70, гвозди исключить
	Откорректировано.п.64

	
	П.68 нет подтверждения цены, письма от Заказчика, заменить на ФССЦ-02.2.05.04-1777
	КП предоставлено
	Нет письма от заказчика, нет указания в проекте что щебень гранитный, а  не известняковый, подтвердить проектом
	Откорректировано,п.77

	
	Лист 3 п.22 ВР1 не учтен в смете
	Замечания учтены,откорректировано
	П.94 не корректно применена расценка, заменить на ФЕР47-01-001-04
	Откорректировано.п.80

	
	П.73 объем указать согласно проекту п.96 н.р.
	Замечания учтены, откорректировано
	Проигнорировано. ПОВТОРНО
	Откорректировано.п.82

	
	П.78,80 не корректно применена расценка заменить на ФЕР46-08-022-03
	Замечания учтены согласно проекту
	Проигнорировано. ПОВТОРНО. П.102,103,104,106,107 исключить, заменить на ФЕР46-08-022-03, в ней всё учтено п. 108 заменить на ФССЦ-14.5.01.06-1000, откорректировать объем , см.п.29 лист 4 (м3 и литры не одно и то же)
	Откорректировано.п.88 (ОБЪЕМ БУДЕТ ПРОСТАВЛЕН),п.90
(М = V×ρ = 0,02(м3)×1100 (плотность, кг/м3)= 22 кг., при плотности 1100кг/м3 потребуется 20 л.)


	
	ВР лист 1 п.1 резка стеновых панелей не учтена сметой 18,8 м с двух сторон =37,6 м ФЕР09-05-006-01
	
	
	Откорректировано.п.91



