Вопросы к проекту 131-23-ГП1.
1. ВОР п.4- обосновать коэф. уплотнения грунта к=1,58.   Также обосновать дальность перевозки лишнего грунта на 10 км.
Ответ- к=1,58 это не уплотнение грунта, а коэфф. перевода м3 в тоны. Так как транспортировку грунта часто пишут в тонах.
Перевозка исправлена на 30 км
2. ВОР п.9 - обосновать коэф. уплотнения грунта к=1,58.   Также обосновать дальность перевозки лишнего грунта на 10 км.
Ответ- к=1,58 это не уплотнение грунта, а коэфф. перевода м3 в тоны. Так как транспортировку грунта часто пишут в тонах. 
Перевозка исправлена на 30 км
[bookmark: _GoBack]ВОР п.10 - объем работы по устройству песчаного основания равен площадь*толщину слоя. Т.Е. 851м2*0,3м=255,3м3. Объем песка идет с коэф.уплотнения.
Ответ - замечание принято. Объемы работ скорректированы.
3. ВОР п.11  - объем работы по устройству щебня (1 слой) равен площадь*толщину слоя. Т.Е. 851м2*0,15м=127,65м3. Объем щебня  идет с коэф.уплотнения.
Ответ - замечание принято. Объемы работ скорректированы.
4. ВОР п.12  - объем работы по устройству щебня (2 слой) равен площадь*толщину слоя. Т.Е. 851м2*0,08м=68,08м3. Объем щебня  идет с коэф.уплотнения.
Ответ - замечание принято. Объемы работ скорректированы.
6. В спецификации (лист 1) битумы нефтяные указаны в объеме 6,9т. Перепроверить объем.
Ответ- замечание принято. Объемы работ скорректированы.
- Средний расход битума на основание из асфальта – 0,42 кг/м2
По проекту принято 851 м2 асфальтового покрытия.
Итого: 851*0,42 = 357,42кг.
357,42/1000= 0,36 т.

- Средний расход битума на щебёночное основание – 0,84 кг/м2
По проекту принято 851 м2 слоя из щебня с пропиткой битумом.
Итого: 851*0,84 = 714,84кг.
714,84/1000= 0,71 т.
Итого битума для устройства покрытия требуется :
-   0,71+0,36= 1,07 т.

