	Смета 07-04-01. Генеральный план (131-23-ГП1).

	
	5 627 691,20
	4 816 418,64

	
	Согласно договора строительного подряда № МВМ/03-07 от 03.07.2023г п.2.1 сметная документация составляется в ФЕР (2020г) …. С пересчетом в текущий уровень цен путем применения индексов изменения сметной … Московской области … действующих на момент подписания Договора . В связи с вышеизложенным пересчитать сметы на 2 кв. 2023г (24756-ИФ/09 от 02.05.2023 прочие объекты ЗП-44,77; МАТ-8,16; ЭМ- 13,24)	Замечание принято
	Откорректировано

	
	Обосновать применение коэф. по Приказу от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3, стесненные условия, обосновать в ПОСе.
	Замечание принято

	
	Не обоснованно применены коэф. по Приказу от 04.08.2020 № 421/пр п.58б (К=1,15   1,25) , см. п. 59,60 методики опр. сметной стоимости ... https://normativ.kontur.ru/document?moduleId=1&documentId=431766
	В работе. (К=1,1,К=1,25 применен согласно методике 421, с обоснованием в ПОС. (пр. 421, п.60(б), В связи с наличием в зоне производства работ действующего технологического оборудования или движения технологического транспорта необходимо проведение работ отдельными малыми участками с ограниченным объемом работ.)

	
	П.2 - надбавка на перемещение грунта равна (50м-10м)/10=4
	Замечание принято

	
	П.3 – в смете и ВОР обосновать коэф. уплотнения грунта к=1,58.
	1,58 — это не коэффициент уплотнения, а переводной коэффициент из «м3» в «т» - удельный вес. 

	
	П.4 -5 – обосновать работы. В ВОР отсутствуют
	Замечание принято

	
	П.6 - обосновать дальность перевозки лишнего грунта на 30 км, при том, что в ВОР перевозка указана на 10км.
	ВОР откорректирован

	
	п.7  - нет подтверждения цены и договора на утилизацию.
	В работе

	
	п.10, п.11 – в смете и ВОР обосновать коэф. уплотнения грунта к=1,58
	1,58 — это не коэффициент уплотнения, а переводной коэффициент из «м3» в «т» - удельный вес. 

	
	п.11 – обосновать дальность перевозки лишнего грунта на 10 км.
	п.9, 131-23-ГП1.ВР

	
	п. 12 – объем работы по устройству песчаного основания равен площадь*толщину слоя. Т.Е. 851м2*0,3м=255,3м3.
	Замечание принято

	
	П.13 – нет подтверждения цены песка, нет КАЦ и письма от Заказчика.
	Откорректировано

	
	П.14 - объем работы по устройству щебня (1 слой) равен площадь*толщину слоя. Т.Е. 851м2*0,15м=127,65м3.
	Проект откорректирован

	
	П.15, п.17 - коэффициент уплотнения щебня = 1,26. пересчитать объем щебня в смете и исправить в ВОР.
	Замечание принято

	
	П.16 - объем работы по устройству щебня (2 слой) равен площадь*толщину слоя. Т.Е. 851м2*0,08м=68,08м3.
	Замечание принято

	
	П.17 - нет подтверждения цены щебня, нет КАЦ и письма от Заказчика.
	Откорректировано

	
	П.18 – подтвердить объем 1,4т.  В спецификации битумы нефтяные указаны в объеме 6,9т.
	Замечание принято

	
	П.22 –заменить а/бетонную на смесь тип В марки 3. (ФССЦ-04.2.01.01-00520)
	Замечание принято

	
	П.23 - исключить, работа не выполняется.
	Замечание принято

	
	П.28 – заменить ресурс на  ФССЦ-16.2.02.07-0031 (ежа сборная).
	Замечание принято

	
	П.30, п.32  - нет подтверждения цены люка и ПП15, нет КАЦ и письма от Заказчика.
	Откорректировано

	
	П.31 – заменить расценку ФЕР23-03-005-06  на   ФЕР07-02-002-01.
	Замечание принято






