Вопросы к проекту 131-23-ГП2.
1. Демонтаж существующего асфальтового покрытия: 
1.1. [bookmark: _GoBack]В ВОРе - из формул подсчета объема работы по демонтажу а/б, щебня и песка  исключить коэф. разрыхления.  Согласно ТЧ сборника 46, п.2.46.9 «Объемные массы строительного мусора от разборки конструкций приведены из учета объема разбираемых конструкций в плотном теле».
Ответ-  Поправлено
1.2. Дать подтверждение дальности перевозки лишнего грунта на 30 км.

КИК Геострой
2. Вертикальная планировка: 
2.1. 1.3.	Дать подтверждение перемещению грунта бульдозером на 50м.
Ответ - В ведомости объемов работ (в 131-23-ГП2. ВР) нет информации о том, что мы перемещаем грунт бульдозером на 50м. 
2.2. Проверьте подсчет объема в ВОРе (объем работы равен площадь*толщину слоя. Материал применяется с нормой расхода).

Ответ - Поправлено
2.3. Указать коэф. разрыхл. грунта с обоснованием.
Ответ - в рамках настоящего проекта не представляется возможным обосновать нормами коэфф. разрыхления грунта. Так как мы вынимаем по факту техногенный грунт (насыпной мусор). Для него по ГОСТу нет особого коэффициента. 
2.4. Перенести отсыпку щебнем 1795м2*0,3м=538, 50м3 в раздел «вертикальная планировка» в Воре.
Ответ - Поправлено
3.  Устройство асфальтобетонного покрытия проездов:
3.1. Объем работы по устройству песчаного основания равен площадь*толщину слоя. Песок в материалах идет с нормой расхода.  
3.2. Аналогичное замечание к укладке щебня.
Ответ – Поправлено

4. Восстановление существующего газона:
4.1. Указать в ВОРе внесение почвы необходимой толщины 20см.
Ответ – данный объем плодородного грунта уже содержится в ВОР. 104,00 м3. В разделе «вертикальная планировка». Добавлена информация о толщине плодородного слоя.
5. Резинокордовое покрытие из плит:
5.1. Согласно проекта (лист 2) резинокордовое покрытие нанесено на чертеже в двух местах, общая ширина переезда указана 12м. Уточнить тип шпал (ж/б или дерево). 

Ответ – используются деревянные шпалы. Указано на чертеже 131-23-ГП2, лист 2.

6. Устройство водоотводных лотков
6.1 объем работы по устройству щебеночного основания равен площадь*толщину слоя. Щебень в материалах идет с нормой расхода.

Ответ – Поправлено

6.2. Перепроверить объем подстилающего слоя из щебня под лоток и объем наброски.

Ответ – объем скорректирован. Поправлено


6.2. Обосновать объем щебеночной наброски 0,67м3  в ВОРе и в спецификации.

Ответ – объем скорректирован. Поправлено

7.  Ограждения
7.1. приложить листы альбома ИЖ 31-77 в части панелей ограждения ПО-2 и фундаментов к ней ФО-2.

Ответ – Листы Альбома ИЖ 31-77 приложены в том 131-23-ГП2




