	Смета 07-02-03. Генеральный план (131-23-ГП2)

	
	59 019 140,10
	57 583 001,78

	
	Согласно договора строительного подряда № МВМ/03-07 от 03.07.2023г п.2.1 сметная документация составляется в ФЕР (2020г) …. С пересчетом в текущий уровень цен путем применения индексов изменения сметной … Московской области … действующих на момент подписания Договора . В связи с вышеизложенным пересчитать сметы на 2 кв. 2023г (24756-ИФ/09 от 02.05.2023 прочие объекты ЗП-44,77; МАТ-8,16; ЭМ- 13,24)	Применены указанные индексы
	Откорректировано

	
		Обосновать применение коэф. по Приказу от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3, стесненные условия, обосновать в ПОСе.
	Замечание принято

	
	Не обоснованно применены коэф. по Приказу от 04.08.2020 № 421/пр п.58б (К=1,15   1,25) , см. п. 59,60 методики опр. сметной стоимости ... https://normativ.kontur.ru/document?moduleId=1&documentId=431766
	В работе. (К=1,1,К=1,25 применен согласно методике 421, с обоснованием в ПОС. (пр. 421, п.60(б), В связи с наличием в зоне производства работ действующего технологического оборудования или движения технологического транспорта необходимо проведение работ отдельными малыми участками с ограниченным объемом работ.)

	
	К= 1,15 и 1,25 при демонтаже/разборке не применяются.
	Замечание принято

	
	П.3-4– согласно ТЧ сборника 46, п.2.46.9 «Объемные массы строительного мусора от разборки конструкций приведены из учета объема разбираемых конструкций в плотном теле», поэтому исключить К=1,05 и К=1,1 в формулах подсчета объема демонтажа. В Воре также исправить объем.
	Замечание принято. ВОР откорректирован.

	
	П.4 - дописать «применительно песок» . Объем указывается в плотном теле, в ВОРе также исправить объем.
	Замечание принято,п.4

	
	П. 6 – обосновать перемещение грунта на 50м.  Надбавка на перемещение грунта равна (50м-10м)/10=4.
	Замечание принято,п.6

	
	П.7 -9– обосновать коэф. разрыхления грунта к=1,6 при погрузке.
	В ВОР принят коэффициент 1,58, Вес откорректирован,п.7-9

	
	П.8 - обосновать дальность перевозки лишнего грунта на 30 км.
	п.3 131-23-ГП2.ВР

	
	п.9  - нет подтверждения цены и договора на утилизацию.
	В работе

	
	П.10 -11 обосновать толщину плодородного слоя 20см.  Если это слой на площади 520м2, то в разделе 4 «благоустройство» исключить п.25 и 26. Иначе задвоение.
	Позиции откорректированы,п.10-11

	
	Зачем удалять в ресурсах землю, если ниже Вы ее берете как доп.ресурс. Тем более, согласно п.3.3.1.10 Инструкции ТМХ удалять ресурсы можно только отдельной строкой.
	Замечание принято, п.10-11

	
	П.13-14– откорректировать объем щебня в работе (площадь*толщину) и по стоимости (с учетом нормы расхода К=1,26).
	Замечание принято,п.12,13

	
	П.14 – нет подтверждения цены щебня, нет КАЦ и письма от Заказчика. Заменить на ресурс ФССЦ-02.2.05.04-1812.
	Откорректировано,п.13

	
	Раздел 3 - написано площадь 5870,5м2. По проекту (корр.) площадь 7057м2
	Позиция откорректирована

	
	П.15, п.17- откорректировать объем песка и щебня в работе (площадь*толщину).
	Позиция откорректирована,п.14,16

	
	П.16 –Нет подтверждения цены песка, нет КАЦ и письма от Заказчика. Заменить ресурс на ФССЦ-02.3.01.02-0016, учесть норму расхода.
	Откорректировано

	
	п. 18-19 –учесть объем щебня с нормой расхода. Нет подтверждения цены щебня, нет КАЦ и письма от Заказчика. Заменить на ресурсы ФССЦ-02.2.05.04-1612 и ФССЦ-02.2.05.04-1812.
	Откорректировано

	
	п.22   - обосновать коэф. плотности асф./бетона  К=2,2т/м3.
	Откорректировано,п.24

	
	П.25-26 - исключить (см замечание п.11).
	Замечание принято

	
	п.  31 – подтвердить проектом типа шпал на переезде.
	Позиция откорректирована, шпалы деревянные,п.31

	
	п. 32 – предоставить КП   Поставщика АО "А.Миллер" на стоимость настила. Должна быть расшифровка по позициям спецификации (плиты, прокладки, комплект крепления).
	КП поставщика не предусматривает попозиционное разделение стоимости материалов. 

	
	п.34, п.36 - нет подтверждения цены на щебень и лоток, нет КАЦ и письма от Заказчика.
	Откорректировано,п.34,36

	
	П.33 – проверить объем основания из щебня.
	Позиция откорректирована,п.33

	
	п.34– учесть объем щебня с учетом нормы расхода, заменить цену щебня на ресурс ФССЦ-02.2.05.04-1612.
	Позиция откорректирована,п.34

	
	П.39 – удалить, не обосновано проектом.
	Замечание принято

	
	П. 40-41 - обосновать дальность перевозки лишнего грунта на 30 км. Обосновать коэф. на грунт К=1,6.
	Позиция откорректирована
Расчёт в ВОР, п.40

	
	П.42 – заменить на засыпку ФЕР01-01-034-01
	Замечание принято,п.41

	
	П.44 – уплотняем 10,6м3., т.к. в ручной засыпке учтена трамбовка
	Позиция откорректирована,п.43

	
	П.46 - нет подтверждения цены щебня, нет КАЦ и письма от Заказчика. Заменить на ресурс ФССЦ-02.2.05.04-1772
	Откорректировано

	
	П.48- заменить ФССЦ-05.1.05.15-0003 на максимально подходящий по параметрам к  ФО-2  (ФССЦ-05.1.05.15-0002). Не забыть норму расхода.
	Замечание принято,п.47

	
	П.49 исключить.
	Замечание принято,

	
	П.50 – заменить ФССЦ-05.1.07.13-0007 на максимально подходящий по параметрам к ПО-2 (ФССЦ-05.1.07.13-0001)
	Замечание принято, п.48

	
	П.60- заменить ресурс на покрытие по проекту Полифан-антикор «Стандарт» (ВД-КЧ-1ФА)..
	Откорректировано,п.60

	
	П.54 –кирпич в смете 250х120х140мм, а по проекту  250х120х88 мм. Заменить на ФССЦ-06.1.01.05-0077.
	Замечание принято,п.54

	
	П.57 - заменить раствор по проекту на ФССЦ-04.3.01.09-0014.
	Замечание принято,п.57

	
	П.58  - обосновать необходимость штукатурки стен (кроме ВОРа, нет данных).
	Позиция ВОР (п.7),п.58

	
	Не учтена в смете очистка перед обмазкой Технониколем.
	Позиция добавлена,п.62,63,64

	
	Не учтен в смете праймер Технониколь 01.
	Позиция откорректирована










