Вопросы по ВОР ПОД
1. ВР п.2 дописать 8 слоев (ПОД лист 6  указано толщина 40 мм, толщина 1 слоя 5 мм, 40/5=8 слоев), вес 1м2 одного слоя 1,7 *8*1548,72=21,063 тн – указать вес , прпишите в примечании или в наименовании 80 % механизировано, 20% погрузка вручную п.2,3,4
2. ВР п.5,6,7,13 ПОС лист 6 указано , что грузят в автомобили бортовые  перевозят до 1 км ( до 2 км  сколько там до площадки), разгружают, потом ещё раз грузят уже в автосамосвалы и вывозят к месту утизизации, так же надо и в ВОРе
3. ВР п. 7 вес одной фермы 7,8 т *13=101,4 тн исправить в графе 5, и 7
4. ВР п.8,9,10,11,15 убрать утилизацию и отвоз до 30 км, весь металл сдается заказчику , указать отвоз до места складирования XX км
5. ВР п.22 и т.д. разберитесь, что как и куда вывозится согласно ПОС , п.22 3,4*2,5=8,5 тн, разделить на погрузку  80%механиз, 20% вручную
6. А не хотите ж/б колонны порезать хотя бы на пополам алмазной резкой? Или целыми грузили? Смущает , что весят они 7,4 и балки 7,8 тн, а автомобиль бортовой который есть в базе только до 5 тн грузоподьемность ФЕР06-03-008-01, посмотрите как вариант
7. ВР п.23,25 разделите погрузку на мех и ручн 80/20%
8. ВР п.27 указать вес мет.дверей и металл не утилизируется , все пересмотрите
9. В смете разбтрают щебеночное основание под полами, в ВОРе такого нет, надо разобраться 
10. ВР п.29 -  повторно, это точно чисто бетон, не железобетон, т.е полы толщиной 23 см не армированные? И Марка бетона очень влияет на расценку, есть возможность указать её в ВР или в ПОСе, чем выше марка, тем выше стоимость, так же добавить погрузку 80/20  и утилизацию
11. Лист 6 ПОД , а где демонтаж внутреннего водостока? (воронки с кровли то должны демонтировать)
12. Затаривание мусора в мешки (стяжка с кровли) д.б. обоснована в проекте (ПОД или ВР)
13. П.31 лист 6 ВР для чего доработка грунта вручную при демонтаже? Где работы по уплотнению грунта ? Проработайте объёмы так что-бы можно было привязать к расценкам  ФЕРр51-2-3 и ФЕРр51-5-1
