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	№

п/п
	№ в ЛСР
	Наименование работ


	Ед.

изм.
	Кол-во
	Ссылка на чертежи, спецификации
	Формула расчета, расчет объемов работ и расхода материалов

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	
	
	Ограждающие конструкции
	
	
	
	

	1. 
	
	Монтаж стеновых сэндвич-панелей  с минераловатным утеплителем толщиной 120 мм с комплектующими деталями 
Резка стеновых панелей
	м2
п. м
	291,4
18,8
	
	

	2. 
	
	Саморезы HSP-S19 5,5/6,3х160 для крепления сэндвич-панелей к колоннам
	шт.
	100
	
	

	3. 
	
	Устройство фасонных элементов стеновых панелей из оцинк. стали δ=6 мм с полимерным покрытием
	м2
кг
	12,6

60,48
	
	

	4. 
	
	Резка стального профилированного настила
	м
	37,6
	
	

	
	
	Устройство цоколя (узел «Г»)
	
	
	
	

	5. 
	
	Устройство горизонтальной гидроизоляции по верху фундаментной балки толщ. 20 мм из цементного раствора М100 и двух слоев Изоспана "С"
	м2
м3
	6,54
0,13
	
	

	6. 
	
	Устройство стенок цоколя толщиной 2х100 мм высотой 500 мм из бетона В25, W6, F150 и арматуры ϕ8 А500С
	м3
	2,5
	
	

	7. 
	
	Арматура ϕ8 А500С
	п. м
т
	250,0
0,1
	
	

	8. 
	
	Монтаж плит "Техноплекс" 35 толщиной 100 мм внутри цоколя
	м3
	1,1
	
	




	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	9. 
	
	Устройство мин. ваты толщиной 20 мм 
	м3
	0,06
	
	

	10. 
	
	Устройство фасонных элементов цоколя из оцинкованной кровельной стали с полимерным покрытием t=0,6 мм

ФС2/ФС3
	м2
кг
	5,3/3,71

25,4/18,1
	
	

	11. 
	
	Устройство уголка равнополочного 75х5
	п. м

т
	19,2

0,111
	
	

	12. 
	
	Анкер HUS 6*100  
	шт.
	80
	
	

	13. 
	
	Самосверлящие шурупы  с ЕРDM шайбой 4,8х28
	шт.
	150
	
	

	14. 
	
	Устройство герметика для наружных работ
	п. м

м3
	19,2

0,13
	
	

	
	
	Отделка цоколя
	
	
	
	

	15. 
	
	Затирка бетонной поверхности цоколя цементным раствором М100
	м2
м3
	9,72

0,2
	
	

	16. 
	
	Очистка поверхности щетками под окраску
	м2
	9,72
	
	

	17. 
	
	Покраска цоколя фасадной краской «Полифан» (или аналог) за 2 раза
	м2
кг
	9,72

6,3
	
	

	18. 
	
	Затирка бетонной поверхности цоколя цементным раствором М100 изнутри здания
	м2
м3
	9,0

0,18
	
	

	19. 
	
	Очистка поверхности щетками под окраску
	м2
	9,0
	
	

	20. 
	
	Покраска цоколя изнутри здания водоэмульсионной краской за 2 раза
	м2
кг
	9,0

3,0
	
	

	
	
	Полы (восстановление)
	
	
	
	

	21. 
	
	Очистка поверхности от грязи и мусора
	м2
	53,8
	
	

	22. 
	
	Устройство пола из бетона кл. В22,5 толщиной 230 мм
	м3
	12,4
	
	

	23. 
	
	Устройство двойного армирования пола арм. Ø10 А500С
	п м

т
	1100,0

0,68
	
	

	24. 
	
	Устройство подготовки из бетона класса В7,5 толщиной 50 мм
	м3
	2,7
	
	

	25. 
	
	Уплотнение грунта щебнем гравийным толщиной 40-50 мм
Щебень фракции 20-40 мм
	м2
м3
	53,8

2,3
	
	

	
	
	Утепление полов в осях А-Д/13
	
	
	
	

	26. 
	
	Уплотнение основания ручными трамбовками под укладку плит утеплителя
	м2

	21,5
	
	

	27. 
	
	Устройство утепления из плит Технониколь XPS, толщиной 50 мм
	м2
м3

	17,21

0,86
	
	

	
	
	Устройство деформационного шва   узел «Ж»
	
	
	
	

	28. 
	
	Гидроизоляция полиуретановым герметиком с уплотнением пенополиэтиленовым прокладочным шнуром горизонтальных швов
	м2

	4,95
	
	

	29. 
	
	Устройство плит Техноплекс 35 (XPS) толщиной 30 мм
	м3

	0,15
	
	

	30. 
	
	Устройство герметика Технониколь ПУ Flor
	п. м

м3

	21,51

0,02
	
	

	
	
	Устройство кровли

(восстановление в осях А-Д/13, 

Г-Д/13-14)
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	31. 
	
	Очистка поверхности щетками от грязи и мусора
	м2

	56,7
	
	

	32. 
	
	Устройство пароизоляции из 1 слоя Изоспана «В»
	м2

	62,4
	
	

	33. 
	
	Устройство утеплителя Rockwool марки РУФБАТТСС Y=115 кг/м3 толщиной 50 мм
	м2
м3


	56,7

3,0


	
	

	34. 
	
	Устройство утеплителя Rockwool марки РУФБАТТСС Y=135 кг/м3 толщиной 50 мм
	м2
м3


	56,7

3,0


	
	

	35. 
	
	Устройство гидроизоляции из 1 соля Изоспана «С»
	м2

	57,0
	
	

	36. 
	
	Устройство цементной стяжки М200 с армированием сеткой 100/100/4 Вр-1, толщиной 50 мм
	м3
м2 / кг
	3,0

57,0 / 113,0

	
	

	37. 
	
	Устройство слоя праймера битумного
	м2
л


	57,0

20,0


	
	

	38. 
	
	Устройство 2-х слойной рулонной кровли «Техноэласт»
Расход материалов:

Верхний слой марки «ЭКП»

Нижний слой марки «ЭПП»
	м2
м2
м2

	136,0

68,0

68,0


	
	

	
	
	Примыкание кровли

к стене из сэндвич-панелей

 (узел «В»)
	
	
	
	

	39. 
	
	Устройство клина из жесткой минераловатной плиты 150х150 мм для примыкания кровли к парапету
	м3

	0,5
	
	

	40. 
	
	Устройство дополнительных 2 слоев рулонного ковра ТехноНиколь
	м2 / п. м


	26,0/21,8
	
	

	41. 
	
	Устройство фасонных элементов парапета из оцинкованной кровельной стали δ=0,6 мм с полимерным покрытием

ФС1/ФС4
	м2
кг


	10,2/17,8

50,2/86,6
	
	

	42. 
	
	Самосверлящие шурупы с EPDM-шайбой 4,8х28
	шт.
	288
	
	

	43. 
	
	Анкер HUS 6х100
	шт.
	45
	
	

	44. 
	
	Герметик для наружных работ
	п. м

м3
	21,8

0,03
	
	

	
	
	Примыкание сэндвич-панелей

к стенам по осям А/13, Д/1

(узлы «Д», «Е»)
	
	
	
	

	45. 
	
	Ремонт и восстановление герметизации стеновых панелей минераловатными пакетами, стык горизонтальный
	м
	26,7
	
	

	46. 
	
	Фасонные элементы примыкания стеновых сэндвич-панелей к сущ. стенам ФС5/ФС6 (с полимерным покрытием) 
	м2
кг


	6,1/7,1

14,2/16,5
	
	

	47. 
	
	Установка нащельников
	м
	26,7
	
	

	48. 
	
	Заделка швов примыкания мин.ватой
	м3

	0,1
	
	

	49. 
	
	Анкер HUS 6х100  
	шт.
	60
	
	

	50. 
	
	Самосверлящие шурупы с EPDM-шайбой 4,8х28
	шт.
	100
	
	

	
	
	Заполнение проемов
	
	
	
	

	51. 
	
	Установка металлических наружных противопожарных утепленных ворот для проема 2,6х3,0 (h) м
	шт.

м2
т
	1

7,8

0,15
	
	

	52. 
	
	
	
	
	
	

	
	
	Устройство отмостки в осях

 А-Д/13 
	п. м
	24,8
	
	

	53. 
	
	Устройство подготовки из щебня гравийного фракции 20-40 мм толщиной 200 – 300 мм
	м3

	6,2
	
	

	54. 
	
	Устройство отмостки шириной 1,0 м из асфальтобетона типа  Д марки III толщ. 50 мм
	м3
м2


	1,61

32,2
	
	

	
	
	Устройство пандуса в осях В-Г/13

(Узел Б)
	шт.


	1


	
	

	55. 
	
	Устройство подготовки из щебня гравийного фракции 20-40 мм толщиной 220 – 400 мм
	м3

	1,9
	
	

	56. 
	
	Устройство пандуса из бетона кл. В25, W6, F150 толщиной 200 мм с двойным армированием
	м3

	1,15
	
	

	57. 
	
	Арматура Ø10А500С
	п. м

т
	111,6

0,069
	
	

	
	
	Устройство отмостки в осях

 Д/1-13


	п. м
	63,0
	
	

	58. 
	
	Устройство подготовки из щебня гравийного фракции 20-40 мм толщиной 200 – 300 мм
	м3

	15,8


	
	

	59. 
	
	Устройство отмостки шириной 1,0 м из асфальтобетона типа  Д марки III толщ. 50 мм
	м3
м2


	4,1

82,0


	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Устройство пандусов в осях 

Д/1-13 (по узлу Б)
	шт.


	2


	
	

	60. 
	
	Устройство подготовки из щебня гравийного фракции 20-40 мм толщиной 220 – 400 мм
	м3

	4,7
	
	

	61. 
	
	Устройство пандуса из бетона кл. В25, W6, F150 толщиной 200 мм с двойным армированием
	м3

	2,81
	
	

	62. 
	
	Арматура Ø10А500С
	п. м

т
	282,0

0,174
	
	

	
	
	Земляные работы
	
	
	
	

	63. 
	
	Разработка грунта вручную под отмостки и пандусы по осям «Д» и «13»
	м3

	29,0
	
	

	64. 
	
	Лишний грунт с погрузкой на автосамосвалы, отвозкой на 30 км и утилизацией
	м3

	25,0
	
	

	65. 
	
	Обратная засыпка грунта вручную
	м3

	4,0
	
	

	
	
	Устранение коррозии металлических балок покрытия в осях Г-Д/13-14
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	66. 
	
	Зачистка щетками поврежденных элементов балок покрытия до металлического блеска 
	м2
	8,8
	
	

	67. 
	
	Обеспыливание металлоконструкций
	м2
	8,8
	
	

	68. 
	
	Окраска элементов эмалью ХВ 0278 за 2 раза
	м2
кг
	8,8

1,4
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Устранение следов замокания плит покрытия внутри помещений в осях Г-Д/13-14
	
	
	Обследование несущих строительных конструкций

№854-ОБСЛ/Р-2023


	

	69. 
	
	Зачистка щетками поврежденного слоя бетона поверхностей плит
	м2
	26,4
	
	

	70. 
	
	Обработка поверхностей плит грунтовкой Consolit Bars (или аналог)
	м2
кг
	26,4

5,3
	
	

	71. 
	
	Восстановление защитного слоя бетона ремонтным составом Consolit Bars 113 (или аналог) толщиной 15 мм
	м2
кг

	26,4

792,0
	
	

	72. 
	
	Приготовление безусадочных, быстротвердеющих составов тиксотропного типа однокомпонентных механизированным способом
	м3
	0,396
	
	

	73. 
	
	Окраска плит водоэмульсионной краской за 2 раза
	м2
л
	26,4

3,2
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Устранение коррозии металлических лестниц и площадок в осях Г-Д/24-26
	
	
	Обследование несущих строительных конструкций

№854-ОБСЛ/Р-2023


	

	74. 
	
	Зачистка щетками поврежденных элементов балок покрытия до металлического блеска
	м2
	77,0
	
	

	75. 
	
	Обеспыливание металлоконструкций
	м2
	77,0
	
	

	76. 
	
	Окраска элементов эмалью ХВ 0278 за 2 раза
	м2
кг
	77,0

19,3
	
	





