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	№

п/п
	№ в ЛСР
	Наименование работ


	Ед.

изм.
	Кол-во
	Ссылка на чертежи, спецификации
	Формула расчета, расчет объемов работ и расхода материалов

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1
	
	Металлоконструкции
	
	
	
	

	2
	
	Монтаж колонн (К1, К2) массой более 1,0 т, в том числе:
	т
	3,21
	
	

	3
	
	прокатные двутавры из стали марки С245
	т
	2,7
	
	

	4
	
	Листовая сталь марки С345
	т
	0,18
	
	

	5
	
	Листовая сталь марки С245
	т
	0,06
	
	

	6
	
	Угловая сталь С245
	т
	0,2
	
	

	7
	
	Швеллер сталь С245
	т
	0,07
	
	

	8
	
	Монтаж связей, ригелей, фахверка,  деталей крепления массой более 0,1 т
	т
	2,478
	
	

	
	
	в том числе:
	
	
	
	

	
	
	Трубы прямоугольного сечения С245
	т
	1,9
	
	

	
	
	Листовая сталь марки С245
	т
	0,32
	
	

	
	
	Угловая сталь С245
	т
	0,258
	
	





	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	9
	
	Окраска металлоконструкций


	
	
	
	

	10
	
	Устройство грунтовки ГФ-021  в 1 слой

Расход грунтовки: 
	т/м2
кг
	5,688/153,6
12,3
	
	5,688х27=153,6 м2
153,6х0,08=12,3 кг



	11
	
	Устройство эмали ПФ 115 в 2 слоя

Расход эмали:
	т/м2
кг
	5,688/153,6
70,7
	
	5,688х27=153,6 м2
153,6х0,46=70,7 кг



	12
	
	Крепление мк с помощью анкер шурупов HUS3-H 10х150 фирмы Hilti , с EPDM шайбой
	шт
	25
	
	

	13
	
	
	
	
	
	

	14
	
	
	
	
	
	

	15
	
	
	
	
	
	





