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	180 м ).

№

п/п
	№ в ЛСР
	Наименование работ


	Ед.

изм.
	Кол-во
	Ссылка на чертежи, спецификации
	Формула расчета, расчет объемов работ и расхода материалов

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	Точки 6-15-16-17

	
	
	Кабельные изделия
	
	
	
	

	1
	
	Прокладка кабеля АВВГнг-LS-1
сеч. 4х50мм2 по стене
	м
	560
	
	4 конца, по 480 по стене с креплением скобами,80 м по сущ. эстакаде
m=560х1,431 =801,36

	2
	
	Монтаж муфты концевой 

4ПКТп-1-25/50(Б)
	шт.
	4
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Оборудование и материалы
	
	
	
	

	1
	
	Крепление кабеля скобами СМД-П 38-40
	шт.
	480
	
	

	2
	
	Герметизация проходов при вводе кабелей в помещения уплотнительной массой
	шт.
	4
	
	

	3
	
	Сверление отверстий d 30 мм в кирпичной стене толщиной 400 мм на высоте до 5 м 
	шт.
	2
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