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	                                                  №

п/п
	№ в ЛСР
	Наименование работ


	Ед.

изм.
	Кол-во
	Ссылка на чертежи, спецификации
	Формула расчета, расчет объемов работ и расхода материалов

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1. 
	
	Устройство монолитных ж/б фундаментов эстакады вблизи корпуса 417
	
	
	
	Устройство монолитных ж/б фундаментов выполнять после демонтажа существующих фундаментов (объемы работ см. ниже)

	2. 
	
	Земляные работы под фундаменты Фм1
	шт.
	4
	
	

	3. 
	
	Демонтаж асфальтобетонного покрытия
	м3
	33,6
	
	

	4. 
	
	Погрузка строительного мусора экскаватором с перевозкой на 30 км и утилизацией
	т
	38,384
	
	47,98х0,8=38,384т

	5. 
	
	Погрузка строительного мусора вручную с перевозкой на 30 км и утилизацией
	т
	9,596
	
	47,98х0,2=9,596т

	6. 
	
	Разработка сухого грунта в котловане экскаватором с емк. ковша 0,65 м3 с погрузкой на самосвалы
	м3
	259,2
	
	Vз=(3,2+1х1,8)х(5,4+1х1,8)х1,8х4=259,2 м3


	7. 
	
	Доработка грунта вручную с погрузкой на самосвалы
	м3

т
	4,54


	
	Vр=259,х0,0175=4,54 м3


	8. 
	
	Отвозка грунта автотранспортом на 1 км для временного хранения с последующей привозкой для обратной засыпки
	м3
т
	240,89
385,42
	
	V=(259,2+4,54)-22,85=240,89 м3
P=240,89*1,6=385,42 т
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	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	9. 
	
	Отвозка и утилизация лишнего грунта автотранспортом на 30 км
	м3
т
	22,85

36,56
	
	Vотв.=18,8+4,05=22,85 м3
P=22,85*1,6=36,56 т

	10. 
	
	Обратная засыпка грунта механизированным способом
	м3
	192,71
	
	Vо.з.=240,89х0,8=192,71 м3

	11. 
	
	Обратная засыпка грунта вручную
	м3
	48,18
	
	Vо.з.р.= 240,89х0,2=48,18 м3

	12. 
	
	Монолитные железобетонные конструкции
	
	
	
	

	13. 
	
	Устройство монолитных железобетонных фундаментов  (Фм1) из бетона  кл. В25, W6, F150
	м3

	18,8


	
	V=4,7х4=18,8 м3

	14. 
	
	Установка оцинкованных фундаментных болтов 1.1М30х1000 
	кг

шт.
	216,64

32
	
	6,77х4х2х4=216,64кг

	15. 
	
	Прокат (уголок 50х5)
	кг
	34,88
	
	2,18х2х2х4=34,88 кг

	16. 
	
	Устройство бетонной подготовки под фундаменты каркаса из бетона В10 толщиной 100 мм
	м3

	4,05
	
	V=4,6х2,2х0,1х4=4,05 м3

	17. 
	
	Очистка боковых поверхностей фундаментов от грязи и пыли перед обмазкой (гидроструйным способом)
	м2
	81,91
	
	S1=2,0х0,3х2х4+4,395х0,3х2х4=16,07 м2
S2=(2,0х4,395-0,8х0,8х2)х4=30,0 м2
S3=1,4х0,8х4х2х4=35,84 м2
ΣS=16,07+30,0+35,84=81,91 м2

	18. 
	
	Обмазка фундаментов находящихся в грунте, битумной мастикой (ТЕХНОНИКОЛЬ № 24. Расход 0,7 кг/м² на один слой) за 2 раза по битумной грунтовке (ТЕХНОНИКОЛЬ № 01 - 0,20…0,30 кг/м2) за 1 раз.
	м2
кг

кг
	81,91

114,7

24,57
	
	P1=81,91х0,7х2=114,7 кг

P2=81,91х0,3=24,57 кг

	
	
	Металлоконструкции эстакады 
	
	
	
	

	19. 
	
	Устройство металлических опор О-1, весом 663,0 кг
	шт/т
	2/1,326
	
	

	20. 
	
	Устройство металлических опор О-1а, весом 679 кг
	шт/т
	2/1,357
	
	

	21. 
	
	Установка металлической фермы, 

Ф-1, весом 1762,9 кг 
	шт/т
	1/1,76
	
	

	22. 
	
	Установка металлической фермы, состоящей из 3-х полуферм, 

Ф-2, весом 4379,49 кг
	шт/т
	1/4,38
	
	

	23. 
	
	Установка металлической фермы, состоящей из 2-х полуферм, 

Ф-3, весом 2419,33 кг 
	шт/т
	1/2,42
	
	

	24. 
	
	Установка вертикальных связей эстакады 
	т
	0,513
	
	

	25. 
	
	Установка траверс, весом 109,8 кг 
	шт/т
	3/0,329
	
	

	26. 
	
	Установка марок М-1 и М-2, весом 54,9 кг 
	шт/т
	5/0,109
	
	

	27. 
	
	Огрунтовка  (ГФ-021) металлоконструкций в заводских условиях в 1 слой

(расход ГФ-021 0,1кг /м2 в 1 слой)
	м2
	370
	
	Где 

370 м2 – суммарная площадь поверхности металлоконструкций под  грунтовку

37 кг – суммарный  вес  грунтовки ГФ-021

	28. 
	
	Покрытие металлоконструкций  в заводских условиях 2 слоями «Алпол» и 1 слоем «Цинол»  (0,18 кг/м2 1 слой)

(расход «Алпол» 0,15кг /м2 в 1 слой)

(расход «Цинол» 0,25 кг/м2 в 1 слой)
	м2
	370
	
	Где 

370 м2 – суммарная площадь окрашиваемой поверхности металлоконструкций

111 кг – суммарный  вес  «Алпол»
92,5 кг – суммарный  вес  «Цинол»

	29. 
	
	Огрунтовка металлоконструкций для зон монтажных швов и мест с поврежденным покрытием составом ГФ-021 в 1 слой 

(расход ГФ-021 0,1кг /м2 в 1 слой)
	м2
	10
	
	Где 

10 м2 – суммарная площадь поверхности металлоконструкций под  грунтовку

1 кг – суммарный  вес  грунтовки ГФ-021

	30. 
	
	Покрытие металлоконструкций для зон монтажных швов и мест с поврежденным покрытием  2 слоями «Алпол» и 1 слоем «Цинол»  (0,18 кг/м2 1 слой)

(расход «Алпол» 0,15кг /м2 в 1 слой)

(расход «Цинол» 0,25 кг/м2 в 1 слой)
	м2
	10
	
	Где 

10 м2 – суммарная площадь окрашиваемой поверхности металлоконструкций

3 кг – суммарный  вес  «Алпол»
2,5 кг – суммарный  вес  «Цинол»

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Демонтаж элементов существующей эстакады вблизи корпуса 417
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Демонтаж железобетонных конструкции
	
	
	
	

	31. 
	
	Демонтаж монолитных железобетонных фундаментов  
	м3
т
	18,8

47,0
	
	V=4,7х4=18,8 м3
P=18,8х2,5=47,0 т

	32. 
	
	Отвозка демонтируемых фундаментов на расстояние 30 км автосамосвалами с погрузкой экскаваторами
	т
	32,9
	
	P=47х0,7=32,9 т

	33. 
	
	Отвозка демонтируемых фундаментов на расстояние 30 км автосамосвалами с погрузкой вручную
	т
	14,1
	
	P=47х0,3=14,1 т

	34. 
	
	Демонтаж металлоконструкций
	
	
	
	

	35. 
	
	Демонтаж существующей опоры Оп-1весом 943 кг
	шт/кг
	4/3772
	
	

	36. 
	
	Демонтаж металлоконструкций для крепления ферм весом 115 кг
	шт/кг
	6/690
	
	

	37. 
	
	Демонтаж элементов вертикальных связей Св-1 весом 1480 кг
	кг
	1480
	
	

	38. 
	
	Демонтаж фермы Ф-1 весом 3076  кг
	шт/кг
	1/3076
	
	

	39. 
	
	Демонтаж фермы Ф-2 весом 3250  кг
	шт/кг
	1/3250
	
	

	40. 
	
	Демонтаж фермы Ф-3 весом 3020  кг
	шт/кг
	1/3020
	
	

	41. 
	
	Демонтаж деталей крепления трубопроводов  весом 50,5  кг
	шт/кг
	12/606
	
	

	42. 
	
	Отвозка демонтируемых металлоконструкций на расстояние 1 км автосамосвалами с погрузкой и выгрузкой и передачей заказчику
	т
	15,894
	
	

	
	
	Перенос газопровода среднего давления 60 кПа 
	шт.


	1


	
	

	43. 
	
	Демонтаж стального газопровода стальная труба 219х4,5 с разрезанием на отрезки по 12 м со складированием в непосредственной близости от места демонтажа
	м/шт/кг
	76/6/1809,1
	
	

	44. 
	
	Демонтаж опор весом 8,9 кг/шт. под трубопровод 219х4,5 со складированием в непосредственной близости от места демонтажа
	кг/шт.
	115,7/13
	
	

	45. 
	
	Подвижная опора под трубопровод ОПХ2
	кг/шт.


	8,9/1


	
	

	46. 
	
	Монтаж подвижной опоры ОПХ2 весом 8,9 кг/шт. под трубопровод 219х4,5
	кг/шт.
	124,6/14
	
	13 ранее демонтированных, 1 новая

	47. 
	
	Монтаж демонтированного стального трубопровода со сваркой стыков
	м/шт
	76/6
	
	

	48. 
	
	Рентгенографический контроль трубопровода через две стенки
	снимок
	24
	
	

	49. 
	
	Монтаж инвентарного узла для очистки и испытания газопровода
	узел
	1
	
	

	50. 
	
	Очистка полости трубопровода продувкой
	м
	76
	
	

	51. 
	
	Подъем давления при испытании воздухом газопроводов низкого и среднего давления
	м
	76
	
	

	52. 
	
	Выдержка под давлением от 0,6 до 1,2 МПа при испытании на прочность и герметичность участка газопровода
	участок
	1
	
	

	53. 
	
	Визуальный контроль сварных стыков                          
	стык
	6
	
	

	54. 
	
	Контроль сварных соединений газопровода ультразвуковым методом
	стык (10%)
	1
	
	

	55. 
	
	Перенос теплопроводов  
	шт.


	1


	
	

	56. 
	
	Демонтаж стального трубопровода 2Ø273х8,0 с разрезанием на отрезки по 10 м со складированием в непосредственной близости от места демонтажа.
	м/шт/кг
	152/16/7946,5
	
	

	57. 
	
	Демонтаж стального трубопровода Ø114х4,5 с разрезанием на отрезки по 10 м со складированием в непосредственной близости от места демонтажа.
	м/шт/кг
	76/8/1021,5
	
	

	58. 
	
	Демонтаж стального трубопровода Ø88,5х4,0 с разрезанием на отрезки по 10 м со складированием в непосредственной близости от места демонтажа.
	м/шт/кг
	76/8/637,26
	
	

	59. 
	
	Демонтаж опор ТС-626.00.000.СБ-016 весом 9,3 кг/шт. под трубопровод Ø273 со складированием в непосредственной близости от места демонтажа
	кг/шт.
	558/60
	
	

	60. 
	
	Демонтаж опор ТС-626.00.000.СБ-002 весом 5,9 кг/шт. под трубопровод Ø114 со складированием в непосредственной близости от места демонтажа
	кг/шт.
	177/30
	
	

	61. 
	
	Демонтаж опор ТС-625.000-05 весом 2,04 кг/шт. под трубопровод Ø88,5 со складированием в непосредственной близости от места демонтажа
	кг/шт.
	61,2/30
	
	

	62. 
	
	Монтаж опор ТС-626.00.000.СБ-016 весом 9,3 кг/шт. под трубопровод Ø273
	кг/шт.
	576,6/62
	
	60 ранее демонтированных, 2 новых

	63. 
	
	Монтаж опор ТС-626.00.000.СБ-002 весом 5,9 кг/шт. под трубопровод Ø114
	кг/шт.
	182,9/31
	
	30 ранее демонтированных, 1 новая

	64. 
	
	Монтаж опор ТС-625.000-05 весом 2,04 кг/шт. под трубопровод Ø88,5
	кг/шт.
	63,24/31
	
	30 ранее демонтированных, 1 новая

	65. 
	
	Монтаж демонтированного стального трубопровода 2Ø273х8,0  со сваркой стыков и с восстановлением изоляции (мин.вата+ОЦ покрытые)
	м/шт. стыков
	152/16
	
	

	66. 
	
	Монтаж демонтированного стального трубопровода Ø114х4,5 со сваркой стыков и с восстановлением изоляции (мин.вата+ОЦ покрытые)
	м/шт. стыков
	76/8
	
	

	67. 
	
	Монтаж демонтированного трубопровода Ø88,5х4,0 со сваркой стыков и с восстановлением изоляции (мин.вата+ОЦ покрытые)
	м/шт. стыков
	76/8
	
	

	68. 
	
	Опрессовка стальных труб теплопровода
	п.м.
	304
	
	

	69. 
	
	Восстановление теплоизоляции: базальтовая вата плиты 50 мм плотность 150 кг/м3
	м3
	9,12
	
	

	70. 
	
	Восстановление кожуха теплоизоляции трубопроводов сталь оцинкованная 0,5 мм
	м2
	182,4
	
	





