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	№

п/п
	№ в ЛСР
	Наименование работ


	Ед.

изм.
	Кол-во
	Ссылка на чертежи, спецификации
	Формула расчета, расчет объемов работ и расхода материалов

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	
	
	Земляные работы
	
	
	
	

	1. 
	
	Разработка сухого грунта в котловане механизированным способом
	м3
	1080
	
	

	2. 
	
	То же вручную
	м3
	20
	
	

	3. 
	
	Вывоз грунта с погрузкой на самосвал на 30 км и утилизация
	м3
	1090
	
	

	4. 
	
	Обратная засыпка местным грунтом (ИГЭ 3) механизированным способом с послойным уплотнением
	м3
	8
	
	

	5. 
	
	То же вручную
	м3
	2
	
	

	6. 
	
	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками
	м3
	8
	
	

	7. 
	
	Устройство подушки из песчано-гравийной смеси 200 мм (ПГС фракции 20х40)
	м3
	206
	
	

	8.
	
	Устройство балластной подушки из гранитного щебня 300 мм
	м3
	121
	
	

	9.
	
	Устройство подушки из песка мелкого 300 мм
	м3
	168
	
	

	10.
	
	Устройство подушки из щебня фр.20-40 с заклинкой щебнем фр.5-20 -200...290 мм
	м3
	194
	
	

	11.
	
	Устройство асфальтобетонного покрытия -50 мм
	м2
	920
	
	

	12.
	
	Монтаж бордюров БР 100.30.15
	шт./п.м.
	100/100
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