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	№

п/п
	№ в ЛСР
	Наименование работ


	Ед.

изм.
	Кол-во
	Ссылка на чертежи, спецификации
	Формула расчета, расчет объемов работ и расхода материалов

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	
	
	Земляные работы
	
	
	
	

	1. 
	
	Разработка сухого грунта в котловане механизированным способом с погрузкой
	м3
	1080
	
	

	2. 
	
	То же вручную
	м3
	20
	
	

	3. 
	
	Погрузка грунта на самосвал вручную
	т
	16
	
	10*1,6

	4. 
	
	Перевозка грунта на самосвалах на 30 км и утилизация отходов 4-5 кл.опасности
	м3
	1090
	
	

	5. 
	
	Обратная засыпка местным грунтом (ИГЭ 3) механизированным способом с послойным уплотнением
	м3
	8
	
	

	6. 
	
	То же вручную
	м3
	2
	
	

	7. 
	
	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками
	м3
	8
	
	

	8. 
	
	Устройство подушки из песчано-гравийной смеси 200 мм (ПГС фракции 20х40)
	м3
м2
	279,68
920
	
	

	8.
	
	Устройство балластной подушки из гранитного щебня 300 мм
	м3
	121
	
	

	9.
	
	Устройство подушки из песка мелкого 300 мм
	м3
	168
	
	

	10.
	
	Устройство подушки из щебня фр.20-40 с заклинкой щебнем фр.5-20 -200...290 мм
	м3
	194
	
	

	11.
	
	Устройство асфальтобетонного покрытия -50 мм
	м2
	920
	
	

	12.
	
	Монтаж бордюров БР 100.30.15
	шт./п.м.
	100/100
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	№

п/п
	№ в ЛСР
	Наименование работ


	Ед.

изм.
	Кол-во
	Ссылка на чертежи, спецификации
	Формула расчета, расчет объемов работ и расхода материалов

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	
	
	Демонтажные работы
	 
	
	
	

	13.
	
	Демонтаж металлической опоры
	шт.

т
	2

0,9
	
	

	14.
	
	Демонтаж металлической фермы
	шт.

т
	1

0,36
	
	

	15.
	
	Погрузка и разгрузка металлоконструкций экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3
	т
	1,26
	
	

	16.
	
	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на расстояние до 1 км и передача заказчику
	т
	1,26
	
	

	
	
	Фундаменты, Песколовка ПЛ1
	 
	
	
	

	17.
	
	Устройство бетонной подготовки под фундаменты и песколовку из бетона В7,5 толщиной 100 мм
	м3
	3,83
	
	

	18.
	
	Устройство монолитных железобетонных фундаментов каркаса из бетона  кл. В25, W8, F100
	м3
	11,3
	
	

	19.
	
	Установка анкерных болтов: при бетонировании со связями из арматуры
	т
	0,13
	
	

	20.
	
	Анкерные болты, сальники, закладные детали
	кг
	485
	
	

	21.
	
	Очистка боковых поверхностей фундаментов и песколовки от грязи перед обмазкой битумной грунтовкой
	м2
	43,44
	
	

	22.
	
	Обмазка боковых поверхностей фундаментов и песколовки "ТЕХНОНИКОЛЬ №24" за 2 раза
	м2
	43,44
	
	

	23.
	
	Покрытие сальников, закладных деталей составами для холодного цинкования «Алпол» (1 слой) и «Цинол» (1 слой). Общая толщина не менее 120 мкм 

(расход «Алпол» 0,15кг /м2 в 1 слой)

(расход «Цинол» 0,25 кг/м2 в 1 слой)
	м2
	13,1
	
	

	
	
	Металлоконструкции
	
	
	
	

	24.
	
	Монтаж опор ОП1
	шт./кг
	4/2252
	
	

	25.
	
	Монтаж ферм Ф1
	шт./кг
	2/1820
	
	

	26.
	
	Монтаж ферм Ф2
	шт./кг
	1/743
	
	

	27.
	
	Покрытие металлоконструкций грунтовкой ГФ-021 (2 слоя) и эмалью ПФ-115 (2 слоя). Общая толщина не менее 80 мкм
	м2/кг
	119/78,7
	
	

	28.
	
	Устройство подливочного раствора на цементной основе
	м3
	1,1
	
	

	29.
	
	Обетонирование колонн
	м3
	0,84
	
	

	
	
	Покрытие металлоконструкций составами для холодного цинкования «Алпол» (1 слой) и «Цинол» (1 слой). Общая толщина не менее 120 мкм 

(расход «Алпол» 0,15кг /м2 в 1 слой)

(расход «Цинол» 0,25 кг/м2 в 1 слой)
	м2
	8,6
	
	

	
	
	Водосток
	
	
	
	

	30.
	
	Монтаж лотков серии ЛВ-30.51.81-Б-М-У производства Стандартпарк весом не более 430 кг
	шт./м3
	12/2,5
	 
	

	31.
	
	Монтаж чугунных щелевых решеток РВ30.37.50-ВЧ кл. Е производства Стандартпарк весом не более 15 кг
	шт.
	26
	 
	

	32.
	
	Монтаж металлоконструкций весом не более 145 кг
	шт./кг.
	13/646
	 
	

	33.
	
	Покрытие металлоконструкций составами для холодного цинкования «Алпол» (1 слой) и «Цинол» (1 слой). Общая толщина не менее 120 мкм

(расход «Алпол» 0,15кг /м2 в 1 слой)

(расход «Цинол» 0,25 кг/м2 в 1 слой)
	м2
	17,5
	 
	

	
	
	Рельсовые пути
	
	
	
	

	34.
	
	Монтаж полушпал ПШП 310
	шт.
	284
	 
	

	35.
	
	Монтаж рельсов Р-50 на полушпалах в комплекте с креплениями
	шт./п.м./кг.
	16/156/8064
	 
	





