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	№

п/п
	№ в ЛСР
	Наименование работ


	Ед.

изм.
	Кол-во
	Ссылка на чертежи, спецификации
	Формула расчета, расчет объемов работ и расхода материалов

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	
	
	Монтаж подпорной стенки
	
	
	
	

	1.
	
	Устройство бетонной подготовки из бетона кл. В7,5 толщиной 100мм
	м3
	7,3
	
	

	2.
	
	Устройство железобетонной подпорной стенки из бетона кл. В25, W8, F100 и арматуры
	м3

т
	25,7

1,833
	
	

	3.
	
	Устройство гидроизоляции подпорной стенки - обмазать горячей битумной мастикой за 2 раза по холодной битумной грунтовке
	м2
	170,0
	
	

	
	
	Монтаж ограждения
	
	
	
	

	4.
	
	Устройство фундаментов ограждения ФО-2 «Альбом ИЖ 31-77»
	шт.

т
	27

17,01
	
	

	5.
	
	Устройство панелей ограждения 

ПО-2 «Альбом ИЖ 31-77»
	шт.

т

м
	26

36,92

65
	
	

	6.
	
	Устройство кирпичного ограждения из кирпича КР-р-по 50х120х88/1,4НФ/150/2,0/50
	м3
	1,7
	
	

	7.
	
	Устройство монолитных фундаментов из бетона кл. В20, W6, F75 под кирпичное ограждение
	м3
	2,5
	
	

	8.
	
	Устройство щебеночной подготовки из щебня фр. 20-40мм толщиной 200мм
	м3
	6,4
	
	

	
	
	Земляные работы
	
	
	
	

	9.
	
	Разработка грунта механизированным способом
	м3
	247,1
	
	

	10.
	
	Доработка грунта вручную
	м3
	4,9
	
	

	11.
	
	Обратная засыпка грунта механизированным способом с уплотнением 
	м3
	148,8
	
	

	12.
	
	Обратная засыпка грунта вручную с уплотнением
	м3
	49,6
	
	

	13.
	
	Погрузка грунта в самосвалы экскаватором 
	т
	85,76
	
	53,6*1,6

	14.
	
	Перевозка на 30 км и утилизация грунта
	м3
	53,6
	
	






