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	№

п/п
	№ в ЛСР
	Наименование работ


	Ед.

изм.
	Кол-во
	Ссылка на чертежи, спецификации
	Формула расчета, расчет объемов работ и расхода материалов

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	
	
	Ливневая канализация (перенос колодца14)
	
	

	
	
	Земляные работы
	
	
	№131-23-НВК5 л.2-4,

СО л.1-3
	

	1. 
	
	Разработка грунта в котловане под колодцы механизированным способом (экскаватором с ковшом емк. 0,65 м3) 1шт. Нср=2.7м, Ду=2м)
	м³
	11,62
	
	(21,59-0,48-9,49)

	2. 
	
	Доработка грунта в котловане под колодцы вручную 3% с устройством крепления стенок котлована
	м³
	0,48
	
	

	3. 
	
	Разработка грунта в котловане вручную с устройством крепления стенок котлована
	м³
	9,49
	
	

	4. 
	
	Устройство щебеночного  основания под колодец h=0,1 м вручную
	м³
	0,4
	
	

	5. 
	
	Обратная засыпка грунта бульдозером Т-75  
	м³
	21
	
	

	6. 
	
	Обратная засыпка вручную 
	м³
	0,3
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Устройство колодца из

сборных ж.б. элементов
	
	
	№131-23-НВК5 л.2-4,

СО л.1-3
	

	7. 
	
	Установка плиты днища ПН 10
(серия 3.900.1-14, в.1)
	шт.

кг
	1
450
	
	

	8. 
	
	Установка плиты перекрытия ПП 10-2

(серия 3.900.1-14, в.1)
	шт.

кг
	1
250
	
	


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	9. 
	
	Установка кольца стенового КС 10.9

(серия 3.900.1-14, в.1)
	шт.

кг
	1
600
	
	

	10. 
	
	Установка кольца стенового КС 10.6
(серия 3.900.1-14, в.1)
	шт.

кг
	1
400
	
	

	11. 
	
	Установка кольца опорного КО6

(серия 3.900.1-14, в.1)
	шт.

кг
	1
200
	
	

	12. 
	
	Установка кольца стенового КС7.3

(серия 3.900.1-14, в.1)
	шт.

кг
	1
492
	
	

	13. 
	
	Установка люка чугунного тяжелого Т(С250)
	шт.

кг
	1
120
	
	

	14. 
	
	Установка муфт защитных полиэтиленовых D=669 мм L=450 мм для прохода труб сквозь бетонную стенку колодца (для труб ø500 мм)
	шт
	2
	
	

	15. 
	
	Установка лестницы-стремянки из угловой оцинкованной стали 50×5 мм (С1-03)
	шт.

кг
	1
16,2
	
	

	16. 
	
	Пробивка отверстий в колодцах
	м2
	0,623
	
	3,1415*0,3152*2=0,623

	17. 
	
	Обмазка праймером Технониколь №1
	кг

м2
	2,7
7,7
	
	

	18. 
	
	Обмазка битумной мастикой 

Технониколь №24
	кг

м2
	15,4

7,7
	
	

	19. 
	
	Демонтаж существующего колодца Ду1,0м
	шт
м³
	1

1,46
	
	

	20. 
	
	Погрузка  строительного мусора в автосамосвалы экскаватором с объёмом ковша 0,65м3   
Механизированным способом 80% – 

Вручную 20% - 
	т
	2,034

0,495
	
	(0,45+0,25+0,6+0,4+0,2+0,492)*0,8+0,12

(0,45+0,25+0,6+0,4+0,2+0,492)*0,2+16,2

	21. 
	
	Перевозка строительного мусора на расстояние  до 1 км автосамосвалом КАМАЗ-5511 г.п. 10 т
	т
	0,1362
	
	(120+16,2)/1000

	22. 
	
	Перевозка строительного мусора на расстояние  до 30 км автосамосвалом КАМАЗ-5511 г.п. 10 т с утилизацией отходов 4-5 кл. опасности 
	м³
	1,46
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Ливневая канализация (уч.15-15А-15Б-15В-15Г-16-17-17А-18-19-20-22,подключение дождеприемников Д-1 -22 и Д2-12Анов.)
	

	
	
	Вынос сетей от колодца 15 до колодца 17А(нов.)
	
	
	
	

	
	
	Земляные работы
	
	
	№131-23-НВК5 л.2-4,

СО л.1-3
	

	1. 
	
	Разработка грунта в траншее механизированным способом (экскаватором ЕК-14 с ковшом емк. 0,65 м3).Грунт-техногенный влажный γ=1,6 т/м3
	м³
	765,74
	
	

	2. 
	
	В т.ч. доработка грунта вручную на глубине выше 3м
	м³
	8,53
	
	

	3. 
	
	В т.ч. доработка грунта вручную на глубине ниже 3м
	м³
	14,54
	
	

	4. 
	
	В т.ч. доработка грунта вручную под коммуникацию
	         м3
	94,3
	
	

	5. 
	
	Устройство песчаного основания под трубы h=0.15м
	         м3
	35,96
	
	

	6. 
	
	Засыпка песком механизированным способом с повышенной степенью уплотнения Куп>0.95 
	         м3
	498,23
	
	

	7. 
	
	Присыпка вручную
	         м3
	99,5
	
	

	8. 
	
	Обратная засыпка грунта бульдозером Т-75  
	м³
	111,26
	
	Объем занимаемый трубой (178 м) и футлярами (31 м) – 6,84+13,95=20,79м3
765,74-35,96-498,23-99,5-20,79=111,26


	9. 
	
	Лишний грунт (γ=1,6 т/м3)
	м³
т
	654,48

1047,17
	
	765,74-111,26=654,48
654,48х1,6=1047,17

	10. 
	
	Погрузка  лишнего грунта в автосамосвалы экскаватором с объёмом ковша 0,65м3
	м³
	654,48
	
	

	11. 
	
	Отвозка лишнего грунта на расстояние  до 

30 км самосвалом г.п. 10 т и утилизация отходов 4-5 кл. опасности
	т
	1047,17
	
	

	12. 
	
	Крепление инвентарными щитами стенок траншей
	м
	1214
	
	(45,1*(2,585+0,15)*2+20,6*(2,785+0,15)*2+26,3*(2,785+0,15)*2+5,9*(3,575+0,15)*2+29,4*(3,77+0,15)*2+30*(3,925+0,15)*2+20,2*(4,145+0,15)*2)

	
	
	
	
	
	
	


	13. 
	
	Разработка грунта в котловане под колодцы механизированным способом (экскаватором с ковшом емк. 0,65 м3) 
	м³
	197,77
	
	

	14. 
	
	Доработка грунта вручную на глубине выше 3м
	м³
	0,96
	
	

	15. 
	
	Доработка грунта вручную на глубине ниже 3м
	м³
	5,1
	
	

	16. 
	
	Разработка грунта вручную возле коммуникации и колодца
	м³
	25,23
	
	

	17. 
	
	Обратная засыпка механизированным способом
	м³
	174,4
	
	

	18. 
	
	Обратная засыпка вручную
	м³
	5,4
	
	

	19. 
	
	Лишний грунт
	м³
	49,27
	
	

	20. 
	
	Погрузка лишнего грунта в автосамосвалы экскаватором с объёмом ковша 0,65м3  Грунт-техногенный влажный γ=1,9 т/м3
	т
	93,61
	
	49,27*1,9

	21. 
	
	Крепление инвентарными щитами стенок  котлованов
	м2
	301
	
	3,2*4*(4,57+3,96+3,89+3,65+3,5)+2,2*4*(2,71+2,9)+0,15*7

	22. 
	
	Перевозка грунта на 30 км аувтосамосвалами 10т с утилизацией отходов 4-5 кл.опасности
	м³
	49,27
	
	

	23. 
	
	Устойство щебеночного  основания под колодец h=0,1 м вручную
	м³
	4,73
	
	

	24. 
	
	Прокладка труб ВУС,ЦПП стальных электросварных 530*10 мм ГОСТ10704-91 (футляр) 
	п.м.
	31
	
	

	
	
	Прокладка трубопровода
	
	
	№131-23-НВК5 л.2-4,

СО л.1-3
	

	25. 
	
	Прокладка труб КОРСИС PRODN/OD 315/271P SN 16 ТУ 22.21.21-001-73011750-2021
	п.м.
	215
	
	В т.ч. протаскивание в футляр 31 м

	26. 
	
	Установка опорно-направляющих колец ОНК-315 для трубы Дн=315 мм
	шт.
	10
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Устройство колодца из

сборных ж.б. элементов
	
	
	№131-23-НВК5 л.2-4,

СО л.1-3
	

	27. 
	
	Установка плиты днища ПН 10
(серия 3.900.1-14, в.1)
	шт.

кг
м3
	4

1800
0,72
	
	0,18х4=0,72

	28. 
	
	Установка плиты перекрытия ПП 10-2

(серия 3.900.1-14, в.1)
	шт.

кг
м3
	5

1250
0,5
	
	0,1х5=0,5

	29. 
	
	Установка кольца стенового КС 10.9

(серия 3.900.1-14, в.1)
	шт.

кг
м3
	7

4200
1,68
	
	0,24х7=1,68

	30. 
	
	Установка кольца стенового КС 10.6
(серия 3.900.1-14, в.1)
	шт.

кг
м3
	1
400
0,16
	
	


	31. 
	
	Установка плиты днища ПН 15
(серия 3.900.1-14, в.1)
	шт.

кг
м3
	5

4750
1,9
	
	0,38х5=1,9

	32. 
	
	Установка плиты перекрытия 1 ПП 15-2

(серия 3.900.1-14, в.1)
	шт.

кг
м3
	5

3450
1,35
	
	0,27х5=1,35

	33. 
	
	Установка кольца стенового КС 15.9

(серия 3.900.1-14, в.1)
	шт.

кг
м3
	15

15000
6
	
	0,4х15=6

	34. 
	
	Установка кольца стенового КС 15.6
(серия 3.900.1-14, в.1)
	шт.

кг
м3
	2

1320
0,53
	
	0,265х2=0,53


	35. 
	
	Установка кольца опорного КО6

(серия 3.900.1-14, в.1)
	шт.

кг
м3
	19

750
0,38
	
	0,02х19=0,38

	36. 
	
	Установка кольца стенового КС7.3

(серия 3.900.1-14, в.1)
	шт.

кг
м3
	1

492
0,05
	
	

	37. 
	
	Установка люка чугунного тяжелого Т(С250)
	шт.

кг
	9
1080
	
	

	38. 
	
	Установка муфт защитных полиэтиленовых D=365 мм L=270,0 мм для прохода труб сквозь бетонную стенку колодца (для труб ø315 мм)
	шт
	15
	
	

	39. 
	
	Установка лестницы-стремянки из угловой оцинкованной стали 50×5 мм:
	
	
	
	

	28а
	
	С1-03
	шт.

кг
	2
32,4
	
	

	28б
	
	С1-04
	шт.

кг
	2
39,0
	
	

	28в
	
	С1-07
	шт.

кг
	2
7,8
	
	

	28г
	
	С1-08
	шт.

кг
	3
117,0
	
	

	41а
	
	Пробивка отверстий в колодцах
	м2
	1,18
	
	3,14*0,1582*15=1,18 (15 отверстий)

	40. 
	
	Обмазка праймером Технониколь №1
	кг

м2
	51
124
	
	

	41. 
	
	Обмазка битумной мастикой 

Технониколь №24
	кг

м2
	290
124
	
	

	
	
	Демонтажные работы.
	
	
	№131-23-НВК5 л.2-4,

СО л.1-3
	

	42. 
	
	Демонтаж существующих колодцев Ду1000, Н ср.=2.6м в составе:
	шт.
	10
	
	Тип и количество демонтируемых элементов уточняется в ходе монтажных работ

	43. 
	
	Демонтаж плиты днища ПН 10

	шт.

кг
м3
	10
4500

1,8
	
	450*10=4500
0,18х10=1,8

	44. 
	
	 Демонтаж плиты перекрытия ПП 10-2


	шт.

кг
м3
	10
2500
1,0
	
	250*10=2500
0,1х10=1,0

	45. 
	
	 Демонтаж кольца стенового КС 10.9


	шт.

кг
м3
	20
12000
4,8
	
	600*20=12000
0,24х20=4,8

	46. 
	
	 Демонтаж кольца стенового КС 10.6

	шт.

кг
м3
	10
4000
1,6
	
	400*10=4000
0,16х10=1,6

	47. 
	
	 Демонтаж кольца опорного КО6


	шт.

кг
м3
	10
500

0,2
	
	50*10=500
0,02х10=0,2

	48. 
	
	 Демонтаж кольца стенового КС7.3


	шт.

кг
м3
	10
1230
0,5
	
	123*10=1230
0,05х10=0,5

	49. 
	
	 Демонтаж люка чугунного тяжелого Т(С250)
	шт.

кг
	10
1200
	
	120*10=1200

	50. 
	
	Демонтаж труб Ду300 чугунных
	п.м.
т
	230
21,321
	
	92,7х230/1000=21,321

	51. 
	
	Демонтаж существующих дождепремников Ду1.0м Нср =1.74м в составе:
	шт.
	2
	
	Тип и количество демонтируемых элементов уточняется в ходе монтажных работ

	52. 
	
	плиты днища ПН 10
(серия 3.900.1-14, в.1)
	шт.

кг
м3
	2
880

0,36
	
	0,18х2=0,36

	53. 
	
	плиты перекрытия ПП 10-2
(серия 3.900.1-14, в.1)
	шт.

кг
м3
	2
250

0,2
	
	0,1х2=0,2

	54. 
	
	кольца стенового КС 10.9

(серия 3.900.1-14, в.1)
	шт.

кг
м3
	2
1200

0,48
	
	0,24х2=0,48

	55. 
	
	дождеприемной решетки тип – ДБ2
	шт.

кг
	2
168
	
	

	56. 
	
	Погрузка мусора строительного в самосвалы экскаватором 
	т
	21,648
	
	27,06*0,8=21,648

	57. 
	
	Погрузка мусора строительного в самосвалы вручную
	т
	5,412
	
	27,06*0,2=5,412

	58. 
	
	Погрузка и перевозка металлоконструкций (трубы, люки) самосвалами 10т на 1 км для передачи заказчику
	т
	22,7
	
	(92,7*230+168+1200)/1000

	59. 
	
	Перевозка на 30 км и утилизация отходов 4-5 кл. опасности 
	м3

т
	10,94
27,06
	
	

	
	
	Подключение дождеприемников Д-1-22 нов, Д-2-12А нов.
	
	
	№131-23-НВК5 л.2-4,

СО л.1-3
	

	
	
	Земляные работы
	
	
	
	

	60. 
	
	Разработка грунта механизированным способом (экскаватором ЕК-14 с ковшом емк. 0,65 м3).Грунт-техногенный влажный γ=1,6 т/м3
	м³
	85,33
	
	Д-1-22 (колодцы и траншея): 13,16+8,42+34,72= 56,3 м3;
Д2-18 (колодцы и траншея): 14,23+14,8 =29,03 м3

	61. 
	
	В том числе доработка грунта вручную 
	         м3
	6,32
	
	0,48+0,48+4,37+0,99=6,32

	62. 
	
	Песчаная подготовка под трубы h=0.15м
	         м3
	4,45
	
	1,3х0,15х22,8=4,45

	63. 
	
	Засыпка песком вручную с повышенной степенью уплотнения Куп>0.95
	         м3
	16,44
	
	

	64. 
	
	Устойство щебеночного  основания под колодец h=0,1 м вручную
	м³
	0,8
	
	

	65. 
	
	Обратная засыпка грунта бульдозером Т-75  
	м³
	53,39
	
	Объем колодцев 22, Д-1, Д-2 - 7,82+0,64=8,46 м3

Объем трубы длиной 22,8м – 1,79

85,33-4,45-16,44-0,8-8,46-1,79=53,39 м3

	66. 
	
	Лишний грунт (γ=1,6 т/м3)
	м³
	31,94
	
	85,33-53,39=31,94

	67. 
	
	Погрузка  лишнего грунта в автосамосвалы экскаватором с объёмом ковша 0,65м3
	м³
т
	31,94
51,1
	
	

	68. 
	
	Отвозка лишнего грунта на расстояние  до 

30 км автосамосвалом КАМАЗ-5511 г.п. 10 т и утилизация отходов 4-5 кл. опасности
	т
	51,1
	
	

	
	
	Прокладка трубопровода
	
	
	№131-23-НВК5 л.2-4,

СО л.1-3
	

	69. 
	
	Прокладка труб КОРСИС PRODN/OD 315/271P SN 16 ТУ 22.21.21-001-73011750-2021
	п.м.
	27,0
	
	

	
	
	Устройство дождеприемных колодцев Д-1 и Д-2 из сборных ж.б. элементов 
	
	
	№131-23-НВК5 л.2-4,

СО л.1-3
	

	70. 
	
	Установка плиты днища ПН 10
(серия 3.900.1-14, в.1)
	шт.

кг
м3
	2
880

0,36
	
	

	71. 
	
	Установка плиты перекрытия ПП 10-2
(серия 3.900.1-14, в.1)
	шт.

кг
м3
	2
250

0,2
	
	

	72. 
	
	Установка кольца стенового КС 10.9

(серия 3.900.1-14, в.1)
	шт.

кг
м3
	2
1200

0,48
	
	

	73. 
	
	Установка дождеприемной решетки тип – ДБ2
	шт.

кг
	2
168
	
	

	74. 
	
	Обмазка битумной мастикой 

Технониколь №24
	кг

м2
	5,49
15,7
	
	

	75. 
	
	Обмазка праймером Технониколь №1
	кг

м2
	31,4
15,7
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Ливневая канализация (колодцы 24-25)
	

	
	
	Земляные работы
	
	
	№131-23-НВК5 л.2-4,

СО л.1-3
	

	1. 
	
	Разработка грунта в траншее механизированным способом (экскаватором ЕК-14 с ковшом емк. 0,65 м3).Грунт -техногенный γ=1,9 т/м3
	м³
	1686,55


	
	

	2. 
	
	Доработка грунта вручную (3%) 
	         м3
	52,41
	
	

	3. 
	
	Устройство песчаного основания под трубы h=0.3м
	         м3
	61,32
	
	

	4. 
	
	Засыпка песком с повышенной степенью уплотнения Куп>0.95 
	         м3
	1048,56
	
	

	5. 
	
	Разработка грунта в котловане под колодцы механизированным способом (экскаватором с ковшом емк. 0,65 м3) (2шт.Нср=3,0м,Ду=2м)
	м³
	62,19
	
	

	6. 
	
	Устойство щебеночного  основания под колодец h=0,1 м вручную
	м³
	1,8
	
	

	7. 
	
	Прокладка труб ВУС,ЦПП стальных электросварных 1420х18мм ГОСТ10704-91 (футляр)
	п.м.
	14,0
	
	

	8. 
	
	Заделка межтрубного пространства в футляре раствором марки М100
	м³
	5,03
	
	(3,14*0.692-3,14*0.62)*14=5,03

	9. 
	
	Обратная засыпка грунта бульдозером Т-75  
	м³
	513,4
	
	

	10. 
	
	Лишний грунт (γ=1,9 т/м3)
	м³
	1233,6
	
	

	11. 
	
	Погрузка  лишнего грунта в автосамосвалы экскаватором с объёмом ковша 0,65м3
	м³
	1233,66
	
	

	12. 
	
	Отвозка лишнего грунта на расстояние  до 

30 км автосамосвалом КАМАЗ-5511 г.п. 10 т и утилизация отходов 4-5 кл.опасности
	т
	2343,96
	
	

	
	
	Прокладка трубопровода
	
	
	№131-23-НВК5 л.2-4,

СО л.1-3
	

	13. 
	
	Прокладка труб КОРСИС PRO DN/OD 1200 /1000 P SN 16 ТУ 22.21.21-001-73011750-2021
	п.м.
	132
	
	Протаскивание в футляр 14 м

	14. 
	
	Установка опорно-направляющих колец ОНК-1220 для трубы Дн=1200 мм
	шт.
	4
	
	

	
	
	Устройство колодца из

сборных ж.б. элементов
	
	
	№131-23-НВК5 л.2-4,

СО л.1-3
	

	15. 
	
	Установка плиты днища ПН 20
(серия 3.900.1-14, в.1)
	шт.

кг
	2
2940
	
	

	16. 
	
	Установка плиты перекрытия 2 ПП 20-2

(серия 3.900.1-14, в.1)
	шт.

кг
	3

3400
	
	1 плита в сущ.колодце 24

	17. 
	
	Установка кольца стенового КС 20.9

(серия 3.900.1-14, в.1)
	шт.

кг
	3
4440
	 
	

	18. 
	
	Установка кольца стенового КС 20.6
(серия 3.900.1-14, в.1)
	шт.

кг
	1
80
	
	

	19. 
	
	Установка кольца опорного КО6

(серия 3.900.1-14, в.1)
	шт.

кг
	5

250
	
	1 кольцо в сущ. Колодце 24

	20. 
	
	Установка люка чугунного тяжелого Т(С250)
	шт.

кг
	3

480
	
	1 люк в сущ.колодце 24

	21. 
	
	Установка лестниц-стремянок из угловой оцинкованной стали 50×5 мм:
	
	
	
	

	22а
	
	С1-01
	шт.

кг
	1
9,7
	
	

	22б
	
	С1-03
	шт.

кг
	1
16,2
	
	

	22в
	
	С1-04
	шт.

кг
	2
39,0
	
	

	22. 
	
	Установка муфт защитных полиэтиленовых D=1300 мм L=650 мм для прохода труб сквозь бетонную стенку колодца (для труб ø1200 мм)
	шт.


	6
	
	

	23. 
	
	Обмазка праймером Технониколь №1
	кг

м2
	25,5

72,85
	
	

	24. 
	
	Обмазка битумной мастикой 

Технониколь №24
	кг

м2
	145,7

72,85
	
	

	
	
	Демонтажные работы.
	
	
	№131-23-НВК5 

СО л.3
	

	25. 
	
	Демонтаж существующих плит перекрытия ПП20-2(колодцы 24,25), погрузка экскаватором на самосвал, отвозка на 30 км и утилизация
	шт.


	2
	
	

	26. 
	
	Демонтаж существующих опорных колец  КО-6(колодцы 24,25), погрузка экскаватором на самосвал, отвозка на 30 км и утилизация
	шт.
	2
	
	

	27. 
	
	Демонтаж люков тип «Т» весом 120 кг, погрузка экскаватором на самосвал, отвозка на 1 км и передача заказчику
	шт
	2
	
	

	28. 
	
	Демонтаж труб ж/б  Дн1000мм, погрузка экскаватором на самосвал, отвозка на 30 км и утилизация
	п.м./т
	132/126,6
	
	

	Ливневая канализация (кол.26-27)
	
	

	
	
	Земляные работы
	
	
	№131-23-НВК5 л.2-4,

СО л.1-3
	

	1. 
	
	Разработка грунта в траншее механизированным способом (экскаватором ЕК-14 с ковшом емк. 0,65 м3).Грунт-техногенный влажный γ=1,9 т/м3
	м³
	216,6
	
	

	2. 
	
	Доработка грунта вручную (3%) 
	         м3
	6,7
	
	

	3. 
	
	Устройство песчаного основания под трубы h=0.15м
	         м3
	7,58
	
	

	4. 
	
	Засыпка песком с повышенной степенью уплотнения Куп>0.95 
	         м3
	155,20
	
	

	5. 
	
	Прокладка труб ВУС,ЦПП стальных электросварных 820х14мм ГОСТ10704-91 (футляр)
	п.м.
	6,0
	
	

	6. 
	
	Разрезание труб ВУС,ЦПП стальных электросварных 820х14 мм вдоль на две части (футляр)
	п.м.
	6,0
	
	

	7. 
	
	Сварка труб ВУС,ЦПП стальных электросварных 820х14 мм вдоль (футляр)
	п.м.
	6,0
	
	

	8. 
	
	Заделка межтрубного пространства в футляре
	м³
	1,14
	
	(3,14*0.3962-3,14*0.312)*6=1,14

	9. 
	
	Обратная засыпка грунта бульдозером Т-75  
	м³
	50,81
	
	103,84+55,83=159,67

	10. 
	
	Лишний грунт (γ=1,9 т/м3)
	м³
	172,44
	
	69,78+9,2=78,98

	11. 
	
	Погрузка  лишнего грунта в автосамосвалы экскаватором с объёмом ковша 0,65м3
	м³
	172,44
	
	

	12. 
	
	Отвозка лишнего грунта на расстояние  до 

30 км автосамосвалом КАМАЗ-5511 г.п. 10 т и утилизация отходов 4-5 кл.опасности
	т
	327,63
	
	132,58+17,48=150,06

	
	
	Прокладка трубопровода
	
	
	№131-23-НВК5 л.2-4,

СО л.1-3
	

	13. 
	
	Прокладка труб КОРСИС PRODN/OD 630/535P SN 16 ТУ 22.21.21-001-73011750-2021
	п.м.
	31,0
	
	

	14. 
	
	Установка опорно-направляющих колец ОНК-630 для трубы Дн=630 мм
	шт.
	2
	
	

	
	
	Устройство колодца из

сборных ж.б. элементов (сущ.кол.25,26)
	
	
	№131-23-НВК5 л.2-4,

СО л.1-3
	

	15. 
	
	Установка плиты перекрытия 2 ПП 20-2

(серия 3.900.1-14, в.1)
	шт.

кг
м3
	1

1200
0,48
	
	Кол.25

	16. 
	
	Установка плиты перекрытия  ПП 10-1
(серия 3.900.1-14, в.1)
	шт.

кг
м3
	1

250
0,1
	
	Кол.26

	17. 
	
	Установка кольца опорного КО6

(серия 3.900.1-14, в.1)
	шт.

кг
м3
	2
100

0,04
	
	0,02х2=0,04

	18. 
	
	Установка люка чугунного тяжелого Т(С250)
	шт.

кг
	2
240
	
	120х2=240

	19. 
	
	Установка муфт защитных полиэтиленовых D=669 мм L=450,0 мм для прохода труб сквозь бетонную стенку колодца (для труб ø630 мм)
	шт.
	2
	
	

	20. 
	
	Установка лестницы-стремянки из угловой оцинкованной стали 50×5 мм (С1-04)
	шт.

кг
	1
19,5
	
	

	21. 
	
	Обмазка праймером Технониколь №1
	кг

м2
	6,38
18,21
	
	

	22. 
	
	Обмазка битумной мастикой 

Технониколь №24
	кг

м2
	36,43
18,21
	
	





