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	№

п/п
	№ в ЛСР
	Наименование работ


	Ед.

изм.
	Кол-во
	Ссылка на чертежи, спецификации
	Формула расчета, расчет объемов работ и расхода материалов

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	
	
	Земляные работы и метериалы
	
	
	
	

	1. 
	1
	Разработка грунта механизированным способом экскаватором ковшом вместимостью: 0,65, группа грунтов 2, с погрузкой.
	м3
	1306
	
	(1,3*(2,42+2,44)/2*(9,3+25,6+396,15)-56) 

	2. 
	2
	Доработка грунта вручную дна траншеи
	м3
	56
	
	(1,3*0,1*431,05)  

	3. 
	3
	Крепление стенок траншей инвентарными щитами
	м2
	2224
	
	((2,43+0,15)*431,05*2) 

	4. 
	4
	Погрузка доработанного грунта в автомобили-самосвалы 
	м3
	56
	
	 

	5. 
	5
	Перевозка и утилизация отходов 4-5 класса опасности на полигон на расстояние 30 км
	м3
	1362,36
	
	1306+56+0,36

	6. 
	6
	Засыпка песком траншеи,бульдозером
	м3
	1200,3
	
	(1306+56-56-105,7) 

	7. 
	7
	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1
	м3
	105,97
	
	105,7+0,21+0,06

	8. 
	8
	Присыпка и засыпка песком газопровода
	м3
	56
	
	(1,3*0,1*431,05)
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	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	
	
	Демонтажные работы
	
	
	
	

	9. 
	
	Демонтаж надземного стального газопровода диаметром 159х4,5 мм
	м/т
	312/5,35
	
	

	10. 
	
	Демонтаж металлической опоры для надземной прокладки стальных газопроводов диаметром 150 мм (в т.ч. демонтаж креплений для надземного трубопровода)
	шт./т
	1/0,35+0,16
	
	

	11. 
	
	Погрузка при автомобильных перевозках металлических конструкций массой до 1 т
	1 т груза
	5,86
	
	0,16+0,35+5,35

	12. 
	
	Перевозка грузов I класса автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 5 т на расстояние 1 км
	1 т груза
	5,86
	
	

	13. 
	
	Разгрузка при автомобильных перевозках металлических конструкций массой до 1 т
	1 т груза
	5,86
	
	

	
	
	Монтаж трубопроводов
	
	
	
	

	
	
	Устройство футляра
	
	
	
	

	14. 
	
	Установка гильзы стальной при опуске газопровода под землю 273х4,5
	м
	3
	
	

	15. 
	
	Нанесение нормальной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент на стальные трубопроводы диаметром: 273 мм
	м
	3
	
	

	16. 
	
	Укладка полиэтиленовых труб газопроводов в траншею, диаметр газопровода: 315 мм
	м
	82,2
	
	25,6+25+31,6

	17. 
	
	Сварка полиэтиленовых труб при помощи соединительных деталей с закладными электронагревателями, диаметр труб: 315 мм
	соединение
	15
	
	

	18. 
	
	Протаскивание в футляр полиэтиленовых труб диаметром: 160 мм
	м
	85,2
	
	(25,6+25+31,6+3) / 100 

	19. 
	
	Механическая резка полиэтиленовых труб, диаметр труб: 160 мм
	шт
	32
	
	 

	20. 
	
	Заделка битумом и прядью концов футляра диаметром 273 мм
	футляр
	3
	
	

	
	
	Монтаж трубопровода
	
	
	
	

	21. 
	
	Монтаж задвижки стальной с торцами под приварку для надземной установки на стальных газопроводах диаметром: 160 мм, включая проставок из ст. трубы 159х4,5 мм 0,4 м и отвод диаметром 159 мм – 1 шт.
	шт
	1
	
	

	22. 
	
	Укладка полиэтиленовых труб газопроводов в траншею, диаметр газопровода: 160 мм
	м
	432,9
	
	

	23. 
	
	Установка отвода с трубным концом на газопроводе из полиэтиленовых труб при помощи соединительных деталей с закладными электронагревателями, диаметр газопровода: 160 мм
	шт
	4
	
	2+2 

	24. 
	
	Установка неразъемного соединения "полиэтилен-сталь" на газопроводе, диаметр газопровода: 160 мм
	шт
	1
	
	

	25. 
	
	Соединение неразъемное полиэтилен-сталь стандартное размерное отношение SDR11, наружный диаметр 160х159 мм
	шт
	1
	
	

	26. 
	
	Сварка полиэтиленовых труб при помощи соединительных деталей с закладными электронагревателями, диаметр труб: 160 мм
	соединение
	63
	
	72-8-1 

	27. 
	
	Прокладка ленты сигнальной
	м
	427,9
	
	

	
	
	Трубка контрольная
	
	
	
	

	28. 
	
	Устройство контрольных трубок под ковер на футлярах переходов газопровода состоящих из:
	установка
	3
	
	

	29. 
	
	Прокладка контрольной трубы стальной электросварной  Ф 42х3.0 по ГОСТ 10704
	м
	8
	
	

	30. 
	
	Установки неразъемного соединения "полиэтилен-сталь" на газопроводе, диаметр газопровода: до 32 мм
	шт
	3
	
	

	31. 
	
	Установки седелки поворотной электросварной 315х32
	соединение
	3
	
	

	
	
	Прочие сооружения на газопроводе
	
	
	
	

	32. 
	
	Установка опознавательного столба с табличкой «Газ»
	шт
	6
	
	

	
	
	Опора под существующий газопровод
	
	
	
	

	
	
	Земляные работы
	
	
	
	

	33. 
	
	Установка металлической стойки из квадратной трубы 200х200х8 (l=3,62 м), швеллера 12П (l=0,3 м), уголка 50х5 (l=2130мм) в бетонном основании 0,06 м3
	шт./кг
	1/181,2
	
	

	34. 
	
	Окраска огрунтованной поверхности стойки составом для холодного цинкования "Цинол" (1 слой) и составом «Алпол» (2 слой) (расход 0,75 кг/м2 )
	кг/м2
	2,45/3,26
	
	

	
	
	Испытание газопровода
	
	
	
	

	35. 
	
	Монтаж инвентарного узла для очистки и испытания газопровода, номинальный диаметр газопровода: 150 мм
	узел
	1
	
	

	36. 
	
	Очистка полости трубопровода продувкой воздухом, номинальный диаметр газопровода: 150 мм
	м
	436
	
	

	37. 
	
	Подъем давления при испытании воздухом газопроводов низкого и среднего давления (до 0,3 МПа) номинальным диаметром: 200 мм
	м
	436
	
	

	38. 
	
	Выдержка под давлением от 0,6 до 1,2 МПа при испытании на прочность и герметичность участка газопровода номинальным диаметром: 50-300 мм
	участок
	1
	
	

	39. 
	
	Визуальный и измерительный контроль сварных соединений трубопроводов, номинальный диаметр: свыше 100 до 200
	стык (ПЭ/сталь)
	71/5
	
	

	40. 
	
	
	
	
	
	






