

	№
п/п
	№ в ЛСР
	Наименование работ

	Ед.
изм.
	Кол-во
	Ссылка на чертежи, спецификации
	Формула расчета, расчет объемов работ и расхода материалов

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	
	
	Земляные работы под 
монолитный ж/б канал
	
	
	
	

	1. 
	
	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 м3, гр. грунтов 1
	м3
	206,0
	
	V=(3,81+1х2,1)х2,1х16,6=206,0 м3

	2. 
	
	Доработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, гр. грунтов: 2
	м3
	6,2
	
	V=206х0,03=6,2

	3. 
	
	Привоз и обратная засыпка песком крупным, механизированным способом
	м3
	125,4
	
	V= (206+6,2)-55,5=156,7х0,8=125,4 м3

	4. 
	
	Привоз и обратная засыпка песком крупным, с К упл. =1,1, вручную
	м3
	34,43
	
	V=156,7х0,2х1,1=31,3 м3
31,3х1,1= 34,43

	5. 
	
	Лишний грунт (с погрузкой на автотранспорт, отвозкой на 30 км и утилизацией отходов 4-5 класса опасности)
	м3/т
	212,2/
314,05
	
	V=206,0+6,2=212,2 м3
P=212,2х1,48= 314,05т















	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	
	
	Устройство непроходных каналов
	
	
	
	

	6. 
	
	Устройство бетонной подготовки
	м3
	2,68
	
	

	7. 
	
	Устройство монолитных ж/б стенок и ж/б днища канала из бетона В30 W6 F200
	м3
	6,76
	
	(3,23+3,53) 

	8. 
	
	Установка стальных конструкций, остающихся в теле бетона (Уголок ˪140x10)
	т
	0,0688
	
	0,0344*2 

	9. 
	
	Установка закладных деталей 
	т
	0,0198
	
	0,006*3,3 

	10. 
	
	Обмазка битумной мастикой 
(ТЕХНОНИКОЛЬ №24.  
Расход 0,7 кг/м2 на один слой) за 2 раза по битумной грунтовке 
(ТЕХНОНИКОЛЬ № 01 – 0,20-0,30 кг/м2) за 1 раз
	м2
	53,3
	
	

	11. 
	
	Установка плиты ВП-16-6, массой 0,38 т из бетона В22,5 W6 F150 ,с заделкой швов раствором М100
	шт.
	22
	
	

	
	
	Монолитный участок МУ-1 = 2шт
	
	
	
	

	12. 
	
	Устройство перекрытий каналов
	м3
	0,304
	
	0,152*2

	13. 
	
	Устройство трубы ∅325х5, длиной 160 мм
	т
	35,24
	
	

	
	
	Шахта опуска
	
	
	
	

	14. 
	
	Устройство монолитного участка МУ-1 из бетона В30 W6 F200
	м3
	0,39
	
	

	15. 
	
	Установка стальных конструкций, остающихся в теле бетона (Уголок ˪50x5)
	т
	0,032
	
	

	16. 
	
	Обмазка битумной мастикой (ТЕХНОНИКОЛЬ №24. Расход 0,7 кг/м2 на один слой) за 2 раза по битумной грунтовке (ТЕХНОНИКОЛЬ № 01 – 0,20-0,30 кг/м2) за 1 раз
	м2
	3,85
	
	

	
	
	Шахта подъема
	
	
	
	

	17. 
	
	Устройство шахты (бетон В25 W6 F200, Арматура  Ø8-А400)
	м3 
	0,35
	
	

	18. 
	
	Обмазка битумной мастикой (ТЕХНОНИКОЛЬ №24. Расход 0,7 кг/м2 на один слой) за 2 раза по битумной грунтовке (ТЕХНОНИКОЛЬ № 01 – 0,20-0,30 кг/м2) за 1 раз
	м2
	3,5
	
	

	
	
	Лестница для спускников
	
	
	
	

	19. 
	
	Разработка грунта сухого вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений 
	м3
	2,5
	
	(1,2+1х0,6)х(1,7+1х0,6)х0,6=2,5

	20. 
	
	Обратная засыпка вручную 
	м3
	2,18
	
	2,5-0,32=2,18

	21. 
	
	Погрузка вручную неуплотненного грунта 
	м3
	0,32
	
	

	22. 
	
	Перевозка и утилизация грунта на 30 км
	м3
	0,32
	
	

	23. 
	
	Устройство бетонной подготовки из бетона В10
	м3
	0,07
	
	

	24. 
	
	Устройство фундамента из бетона В25 W6 F200
	м3
	0,35
	
	

	25. 
	
	Установка анкерных болтов в готовые гнезда с заделкой 
	кг
	1,64
	
	0,82*2

	26. 
	
	Устройство лестницы для спускников
	шт/кг
	1/232,2
	
	

	27. 
	
	Устройство деталей крепления лестницы из уголка ˪50x5
	шт/кг
	2/5,3
	
	

	28. 
	
	Покрытие металлоконструкций 
2 слоями «Алпол» и 1 слоем «Цинол» 
(0,18 кг/м2 1 слой)
	т/м2
	0,25/6
	
	

	29. 
	
	Обмазка битумной мастикой (ТЕХНОНИКОЛЬ №24. Расход 0,7 кг/м2 на один слой) за 2 раза по битумной грунтовке (ТЕХНОНИКОЛЬ № 01 – 0,20-0,30 кг/м2) за 1 раз
	м2
	1,5
	
	

	
	
	Тепловая сеть
	
	
	
	

	30. 
	
	Прокладка стальных трубопроводов в непроходном канале диаметр труб: 108 мм
	м
	27,2
	
	13,6*2

	31. 
	
	Надземная прокладка стальных диаметр труб: 108 мм
	м
	30
	
	15*2

	32. 
	
	Устройство изоляции стыков труб

	стыков
	28
	
	

	

	
	Промывка и гидравлическое испытание трубопроводов
	м
	57,2
	
	

	33. 
	
	Установка кранов диаметром: 100 мм
	компл
	4
	
	

	34. 
	
	Установка кранов диаметром: 40 мм
	компл
	4
	
	

	35. 
	
	Прокладка трубопровода из стальных труб диаметр: 45 мм
	м
	4
	
	

	36. 
	
	Антикоррозийное покрытие металлических огрунтованных поверхностей трубопровода
	м2
	3,9
	
	

	37. 
	
	Монтаж отводов 90° 108х6  ГОСТ 17375-2001
	шт
	9
	
	

	
	
	Контроль сварных соединений
	
	
	
	

	38. 
	
	Очистка металлическими щетками поверхности трубопроводов 
	стык
	28
	
	

	39. 
	
	Протирка органическими растворителями поверхности трубопроводов 
	стык
	28
	
	

	40. 
	
	Ультразвуковая дефектоскопия трубопровода диаметр: 108, толщиной 5 мм
	стык
	28
	
	

	
	
	Зонт трубопроводов
	
	
	
	

	41. 
	
	Установка зонтов над шахтами из листовой стали 
	шт.
	2
	
	

	42. 
	
	Установка стальных конструкций, остающихся в теле бетона (гильза)
	кг
	51
	
	

	43. 
	
	Монтаж защитных ограждений оборудования
	кг
	281,2
	
	

	
	
	Защита стальным листом
	
	
	
	

	44. 
	
	Защита листовой сталью: на сварке бункеров металлических
	кг
	265,5
	
	(1,61*0,7)*117,8*2

	45. 
	
	Вырезка отверстий в металлоконструкциях при толщине стали: от 5 до 10 мм
	м
	0,3
	
	1,61*0,1*2

	
	
	Узел спускников
	
	
	
	

	
	
	Технологическая часть
	
	
	
	

	46. 
	
	Установка тройников стальных, диаметром: 108 мм
	шт.
	2
	
	

	47. 
	
	Прокладка стальных трубопроводов диаметр: 108 мм
	м
	2,58
	
	1,29*2 

	48. 
	
	Прокладка стальных диаметр: 45 мм
	м
	2,46
	
	1,39+1,07 

	49. 
	
	Установка кранов диаметром: 40 мм
	компл
	2
	
	

	50. 
	
	Бесканальная прокладка в траншее стальных труб диаметром: 45 мм
	м
	2
	
	

	
	
	Строительная часть
	
	
	
	

	51. 
	
	Устройство песчаного основания 
	м3
	0,18
	
	

	52. 
	
	Устройство бетонной подготовки
	м3
	0,81
	
	

	53. 
	
	Устройство железобетонных фундаментов 
	м3
	0,76
	
	

	54. 
	
	Устройство гидроизоляции оклеечной 
	м2
	11,6
	
	

	55. 
	
	Устройство гидроизоляции обмазочной в 2 слоя
	м2
	11,6
	
	

	56. 
	
	Установка гильз из стальных труб диаметром: 200 мм / прим. 273х7,0
	шт
	1
	
	

	57. 
	
	Гидроизоляция полиуретановым герметиком 
	м
	12,6
	
	

	58. 
	
	Установка люка
	шт
	1
	
	

	59. 
	
	Заполнение межтрубного пространства песком
	м3
	1,2
	
	

	60. 
	
	Укладка блоков и плит ленточных фундаментов 
	шт
	2
	
	

	61. 
	
	Устройство плит перекрытий каналов 
	шт
	1
	
	

	62. 
	
	Установка сборных железобетонных колец горловин колодцев
	шт
	2
	
	

	63. 
	
	Установка опор из плит и колец 
	м3
	0,4
	
	

	64. 
	
	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в мокрых грунтах
	м3
	1,04
	
	0,15+0,32+0,17+0,4

	
	
	Рентгеноскопический контроль
	
	
	
	

	65. 
	
	Рентгенографический контроль трубопровода, диаметр: 40
	снимок
	4
	
	

	66. 
	
	Рентгенографический контроль трубопровода, диаметр: 108
	снимок
	4
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