[bookmark: _Hlk148342073]Уточните на счет стыков на теплотрассе- их вообще не делают при температуре носителя 70-95 С
Будут ли там отводы с ППУ изоляцией или нет?
В спецификации отводы без изоляции,а труба в ППУ.
