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	№

п/п
	№ в ЛСР
	Наименование работ


	Ед.

изм.
	Кол-во
	Ссылка на чертежи, спецификации
	Формула расчета, расчет объемов работ и расхода материалов

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	
	
	Вертикальная планировка (земляные работы)
	
	
	
	

	1
	
	Выемка грунта при устройстве: дорожной одежды и планировки
	м³
	3231,60
	131-23-ГП2, лист 6
	

	2
	
	Разработка грунта с перемещением  бульдозером из выемки в отвал
	м³
	3231,60
	131-23-ГП2, лист 6
	

	3
	
	Погрузка и отвозка  излишка грунта автосамосвалом КАМАЗ-5511 г.п. 10 т
	м³
	2885,52
	131-23-ГП2, лист 6
	

	4
	
	Грунт для устройства планировочной насыпи
	м³
	346,08
	131-23-ГП2, лист 6
	

	5
	
	Подвозка  недостающего  плодородного  грунта для благоустройства, автосамосвалом КАМАЗ-5511 
	м 3
	104,00
	131-23-ГП2, лист 6
	

	6
	
	Отсыпка плодородного грунта (озеленение)
	м 3
	104,00
	31-23-ГП2, лист 6
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	   Благоустройство

(Водоотводной лоток)
	
	
	
	

	1
	
	Лоток водоотводной (BETOMAX DRIVE  DN300 H26,Standartpark), или аналог
	м
	163,0
	131-23-ГП2, лист 4
	



	
	2
	3
	4
	5
	9
	10

	2
	
	Щебень фракции 20-40мм М600, (ГОСТ 8267-93) с К упл.= 1,05 (подстилающий слой щебня для лотка)
	м³
	15,40
	131-23-ГП2, лист 4
	0,09*163,0*1,05= 15,40

	3
	
	Водоприемная решетка (РЕШЕТКА ВОДОПРИЕМНАЯ DRIVE ЩЕЛЕВАЯ ЧУГУННАЯ ВЧ КЛ. С250 273033-D, Standartpark), или аналога
	м
	163,0
	131-23-ГП2, лист 4
	

	4
	
	Щебень фракции 20-40мм М600, (ГОСТ 8267-93) с К упл.= 1,05 (щебеночная наброска)
	м³
	0,67
	131-23-ГП2, лист 4
	Щебеночная наброска = 0,1*6,4*1,05= 0,34

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Благоустройство (Устройство асфальтового покрытия проездов)
	
	
	
	

	1
	
	Асфальтобетон плотный горячий на битуме БНД марки 60/90, Тип В, Марки III ГОСТ 9128-2013   h=0,05
	м³
	352,85
	131-23-ГП2, лист 2
	7057,00*0,05= 352,85

	2
	
	Щебень М600 (5-20 мм) с пропиткой вязким битумом  h=0,08 с К упл.= 1,05
	м³
	592,79
	131-23-ГП2, лист 2
	7057,00*0,08*1,05= 592,79

	3
	
	Щебень М600 (20-70мм) ГОСТ 8267-93  h=0,15 с К упл.= 1,05
	м³
	1111,47
	131-23-ГП2, лист 2
	7057,00*0,15*1,05= 1111,47

	4
	
	Песок крупный ГОСТ 8736-2014                                       h=0,30 с К упл.= 1,10
	м³
	2328,81
	131-23-ГП2, лист 2
	7057,00*0,30*1,10= 2328,81

	5
	
	Песок крупный ГОСТ 8736-2014                                       h=0,30 с К упл.= 1,10 (замена техногенного грунта)
	м³
	2328,81
	131-23-ГП2, лист 2
	7057,00*0,30*1,10= 2328,81

	6
	
	Бортовой камень БР 100.30.15
	шт.
	144
	131-23-ГП2, лист 2
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Демонтаж (Существующее асфальтовое покрытие проездов)
	
	
	
	

	1
	
	Асфальтобетон плотный горячий на битуме БНД марки 60/90, Тип В, Марки III ГОСТ 9128-2013   h=0,05
	м³
	336,25
	131-23-ГП2, лист 2
	6725,00 *0,05= 336,25

	2
	
	Щебень М600 (5-20 мм) с пропиткой вязким битумом  h=0,08 с К упл.= 1,05
	м³
	564,90
	131-23-ГП2, лист 2
	6725,00 *0,08*1,05= 564,90

	3
	
	Щебень М600 (20-70мм) ГОСТ 8267-93  h=0,15 с К упл.= 1,05
	м³
	1059,18
	131-23-ГП2, лист 2
	6725,00 *0,15*1,05= 1059,18

	4
	
	Песок крупный ГОСТ 8736-2014                                       h=0,30 с К упл.= 1,10
	м³
	2219,25
	131-23-ГП2, лист 2
	6725,00 *0,30*1,10= 2219,25

	5
	
	Бортовой камень БР 100.30.15
	шт.
	136
	131-23-ГП2, лист 2
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Благоустройство 

(Отсыпка территории щебнем)
	
	
	
	

	1
	
	Щебень М600 (20-70мм) ГОСТ 8267-93  h=0,30 с К упл.= 1,05
	м³
	565,43
	131-23-ГП2, лист 2
	1795,00 *0,30*1,05= 924,60

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Благоустройство 

(Резинокордовое покрытие из плит)
	
	
	
	

	1
	
	Плита внутренняя (номер по проекту 2741.001)
	шт.
	22
	131-23-ГП2, лист 2
	

	2
	
	Плита наружная (номер по проекту 2741.002)
	шт.
	44
	131-23-ГП2, лист 2
	

	3
	
	Прокладка наружная (номер по проекту 2741.003)
	шт.
	44
	131-23-ГП2, лист 2
	

	4
	
	Прокладка  внутренняя (номер по проекту 2741.004)
	шт.
	22
	131-23-ГП2, лист 2
	

	5
	
	Комплект узлов крепления
	шт.
	1
	131-23-ГП2, лист 2
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Благоустройство

(восстановление сущ. газона)
	
	
	
	

	1
	
	Посев многолетних трав механизированным способом:
	м²
	520,00
	131-23-ГП2, лист 2
	

	
	
	Кострец безостный
	кг
	1,41
	131-23-ГП2, лист 2
	

	
	
	Овсянка луговая
	кг
	1,17
	131-23-ГП2, лист 2
	

	
	
	Ежа сборная
	кг
	1,20
	131-23-ГП2, лист 2
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Земляные работы 
	
	
	
	

	1
	
	Разработка сухого грунта механизированным способом экскаватором емк. ковша 0,65 м3, в т.ч.:
	м3
	134,7
	
	

	
	
	- Доработка грунта вручную
	м3
	13,47
	
	

	3
	
	Уплотнение грунта под фундаментами (забора?)
	м2
	15
	
	

	4
	
	Лишний грунт с отвозкой на 1 км
	м3

т
	12,3

19,7
	
	

	5
	
	Обратная засыпка грунта механизированным способом с 

послойным уплотнением ПРОПИСАТЬ: количество проходок и толщину уплотняемого слоя.
	м3
	10,6
	
	

	6
	
	Обратная засыпка грунта вручную
	м3
	2,7
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Сборные железобетонные, монолитные и кирпичные конструкции 
	
	
	
	

	1
	
	Устройство фундаментов ограждения ФО-2 «Альбом ИЖ 31-77» массой 0,63 т
	шт/

м3

	145/36,5
	
	V=0,252х145 =36,54  м3

	2
	
	Устройство панелей ограждения 

ПО-2 «Альбом ИЖ 31-77» массой 1420 кг
	шт.

м3
	143/81,51
	
	V=0,57х143 =81,51  м3

	3
	
	Устройство кирпичной кладки из кирпича КР-р-по 250х120х88/1,4НФ/150/2,0/50 на растворе М50
	м3
	1,9
	
	V=2х0,38х2,5=1,9 м3

	4
	
	Устройство монолитных фундаментов из бетона

кл. В20, W6, F75
	м3
	31,9
	
	

	5
	
	Устройство щебеночной подготовки из щебня фр. 20-40 мм  под фундаменты
	м3
	11,6
	
	

	6
	
	Устройство цементной стяжки толщ. 30 мм по верху кирпичной кладки из цементного раствора М100
	м2
	0,8
	
	2х0,4=0,8 м2

	7
	
	Штукатурка поверхности кирпичных стен
	м2
	10,7
	
	2х2,47х2+0,38х2= 10,7 м2

	8
	
	Окраска поверхности кирпичных стен фасадной краской типа «Полифан» за 2 раза
	м2
	10,7
	
	

	9
	
	Очистка поверхности сборных железобетонных и монолитных фундаментов перед обмазкой ПРОПИСАТЬ: (чем: гидроструйная или щетками?)
	м2
	501,7
	
	

	10
	
	Обмазка поверхностей сборных железобетонных и монолитных фундаментов битумной мастикой (ТЕХНОНИКОЛЬ № 24. Расход 0,7 кг/м² на один слой) за 2 раза по битумной грунтовке 

(ТЕХНОНИКОЛЬ № 01 - 0,20…0,30 кг/м2) за 1 раз. . Расход ____ кг/м²
	м2
кг
	501,7
702,4
	
	

	
	
	Демонтаж 
	
	
	
	

	
	
	Демонтаж забора ПРОПИСАТЬ: (какого именно, состав? Профлист, жб? Погрузка (объем=? тонн) 80% меха-низировано, 20%-вручную. Перевоз-ка, утилизация на 30 км-? объем (м3)=?
	м3
	306,32
	
	(88,5+185)*0,4*2,8 = 306,32

	
	
	Демонтаж фундаментов ПРОПИСАТЬ: (чем (отб. молотками (марка бетона) или гидромолотом?). Погрузка (объем=? тонн) 80% механизировано, 20%-вручную. Перевозка, утилизация на 30 км-? объем (м3)=?
	м3
	143,0
	
	392*,64*,57 = 143,0





