	Позиция


	0Наименование и техническая характеристика
	Тип, марка,

обозначение документа, опросного листа
	Код продукции
	Поставщик
	Единица измерения
	Коли
че​ство
	Масса

 единицы, кг
	
Примечания

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9



	
	   Благоустройство

(Водоотводной лоток)
	
	
	
	
	
	
	

	1. 
	Лоток водоотводной (BETOMAX DRIVE  DN300 H26,Standartpark)
	
	
	
	м
	163,00
	
	

	2. 
	Щебень фракции 20-40мм М600 с К упл.= 1,05
	ГОСТ 8267-93  
	 
	 
	м3
	15,40
	
	

	3. 
	Водоприемная решетка
	 DRIVE ЩЕЛЕВАЯ ЧУГУННАЯ ВЧ КЛ

С250 273033-D, Standartpark)
	
	
	м
	163,00
	
	

	4. 
	Щебень фракции 20-40мм М600, с К упл.= 1,05 (щебеночная наброска)
	ГОСТ 8267-93  
	
	
	м3
	0,67
	
	

	
	   Благоустройство

(Устройство асфальтового покрытия проездов)
	
	
	
	
	
	
	

	5. 
	Асфальтобетон плотный горячий на битуме БНД марки 60/90, Тип В, Марки III  h=0,05
	ГОСТ 9128-2013
	
	
	м3
	0,67
	
	

	6. 
	Щебень М600(5-20 мм) с пропиткой вязким битумом h=0,08 с К упл.= 1,05
	ГОСТ 8267-93  
	
	
	м3
	592,79
	
	

	7. 
	Щебень М600 (20-70мм) ГОСТ 8267-93  h=0,15 с К упл.= 1,05
	ГОСТ 8267-93  
	
	
	м3
	1111,47
	
	

	8. 
	Песок крупный h=0,30 с К упл.= 1,10
	ГОСТ 8736-2014 
	
	
	м3
	4 657,62
	
	

	9. 
	Бортовой камень БР 100.30.15
	 
	 
	 
	шт.
	144
	
	

	10. 
	Благоустройство 
(Отсыпка территории щебнем)
	 
	 
	 
	 
	 
	
	

	11. 
	Щебень М600 (20-70мм) h=0,30 с К упл.= 1,05
	 ГОСТ 8267-93 
	 
	 
	м3
	565,43
	
	

	
	Благоустройство 
(Резинокордовое покрытие из плит)
	 
	 
	 
	 
	 
	
	

	12. 
	Плита внутренняя (номер по проекту 2741.001)
	 
	 
	 
	шт.
	22
	
	

	13. 
	Плита наружная (номер по проекту 2741.002)
	 
	 
	 
	шт.
	44
	
	

	14. 
	Прокладка наружная (номер по про-екту 2741.003)
	
	 
	 
	шт.
	44
	
	

	15. 
	Прокладка  внутренняя (номер по проекту 2741.004)
	
	 
	 
	шт.
	22
	
	

	16. 
	Комплект узлов крепления
	
	 
	 
	шт.
	1
	
	

	
	Благоустройство
(восстановление сущ. газона)
	 
	 
	 
	 
	
	
	

	17. 
	Посев многолетних трав механизированным способом:
	 
	 
	 
	м2
	520,00
	
	

	18. 
	- Кострец безостный
	 
	 
	 
	кг
	1,41
	
	

	19. 
	- Овсянка луговая
	 
	 
	 
	кг
	1,17
	
	

	20. 
	Ежа сборная
	 
	 
	 
	кг
	1,20
	
	

	
	Сборные железобетонные, монолитные и кирпичные конструкции 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	21. 
	Бетон В20 W6 F75
	ГОСТ 26633-2015
	 
	 
	м3
	31,9
	 
	

	22. 
	Щебень фр. 20-40
	ГОСТ 8267-93
	 
	 
	м3
	11,6
	 
	

	23. 
	Кирпич КР-р-по 250х120х88/1,4НФ/150/2,0/50
	ГОСТ 530-2012
	 
	 
	шт
	580
	 
	

	24. 
	Фундаменты ограждения ФО-2
	Альбом ИЖ 31-77
	 
	
	шт
	145
	
	

	25. 
	Панели ограждения ПО-2
	Альбом ИЖ 31-77
	 
	
	шт
	143
	
	

	26. 
	Цементный раствор М100
	ГОСТ 28013-98
	 
	 
	м3
	0,54
	
	

	27. 
	Покрытие Полифан
	Стандат ВД-КЧ-1ФА
	 
	 
	кг
	0,4
	 
	

	28. 
	Битумная мастика Технониколь №24
	ТЕХНОНИКОЛЬ
	 
	 
	кг
	702,4
	 
	

	29. 
	Битумная грунтовка Технониколь №01
	ТЕХНОНИКОЛЬ
	 
	 
	кг
	5,2
	 
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	


	
	
	
	
	
	
	131-23.СО

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	Ж/д пути от испытательного центра до обкаточной линии с удлинением трансбордера, расположенные по адресу: 

Московская область, г.о. Мытищи, ул. Колонцова, 4
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