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	№

п/п
	№ в ЛСР
	Наименование работ


	Ед.

изм.
	Кол-во
	Ссылка на чертежи, спецификации
	Формула расчета, расчет объемов работ и расхода материалов

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1. 
	
	Устройство металлического каркаса
	
	
	
	

	2. 
	
	Монтаж металлических  колонн массой до 0,2 т, в том числе:
	шт/т
	6/0,564
	
	

	3. 
	
	Труба квадратного сечения 120х4 из стали марки С245
	т
	0.483
	
	

	4. 
	
	Листовая сталь толщ. 8 мм

марки С245
	т
	0,031
	
	

	5. 
	
	Листовая сталь толщ. 12 мм марки С245
	т
	0,05
	
	

	6. 
	
	Монтаж балок массой более 0,1 т, в том числе:
	шт/т
	0,44
	
	

	7. 
	
	Двутавр 20 Б1 из стали марки С245
	т
	0,4
	
	

	8. 
	
	Листовая сталь толщ. 8 мм марки С245
	т
	0,04
	
	

	9. 
	
	Монтаж ригелей массой более 0,1 т в том числе:
	
	0,188
	
	

	10. 
	
	трубы квадратного 100х4 сечения С245
	т
	0,188
	
	

	11. 
	
	Монтаж прогонов массой более 0,1 т в том числе:
	т
	0,891
	
	

	12. 
	
	Профиль из гнутого швеллера 24 С245
	т
	0,89
	
	

	13. 
	
	Листовая сталь толщ. 4 мм марки С245
	т
	0,001
	
	

	14. 
	
	Монтаж фахверковых стоек массой более 0,1 т в том числе:
	т
	0,09
	
	

	15. 
	
	трубы квадратного 100х4 сечения С245
	т
	0,082
	
	

	16. 
	
	листовая сталь толщ. 12 мм марки С245
	т
	0,002
	
	




	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	17. 
	
	Устройство металлических деталей крепления массой до 0,1 т в том числе:
	т
	0,041
	
	

	18. 
	
	уголки стальные равнополочные 100х10
	т
	0,015
	
	

	19. 
	
	уголки стальные равнополочные 100х7
	т
	0,006
	
	

	20. 
	
	уголки стальные равнополочные 75х6
	т
	0,02
	
	

	21. 
	
	Окраска металлоконструкций
	
	
	
	

	22. 
	
	Устройство грунтовки ГФ-021  в 1 слой
	т/м2
	2,214/59,8
	
	2,214х27= 59,8 м2

	23. 
	
	Устройство эмали ПФ 115 в 2 слоя
	т/м2
	2,214/59,8
	
	2,214х27= 59,8 м2

	24. 
	
	Окраска металлоконструкций
	
	
	
	

	25. 
	
	Крепление мк с помощью анкер шпильки  HSТ  М12/115 мм фирмы Hilti
	шт.
	44
	
	

	26. 
	
	Крепление мк с помощью болтов М16
	шт.
	65
	
	

	27. 
	
	Устройство стен
	
	
	
	

	28. 
	
	Монтаж стеновых сэндвич-панелей  с минераловатным утеплителем толщиной 100 мм с комплектующими
	м2
	100,0
	
	S=11,28х6,03+5,7х6,03-2,0х2,4-1,0х2,4=
100,0 м2

	29. 
	
	Устройство отверстий в сэндвич-панелях размером 150 х150 мм, глубиной 100 мм
	шт
	4
	
	

	30. 
	
	Обрамление отверстий оцинкованной стали t=0,6 мм 
	т/м2
	0,018/4
	
	

	31. 
	
	Крепление фасонных элементов 

самонарезающими винтами ϕ4,2х19
	шт.
	80
	
	

	32. 
	
	Устройство фасонных элементов крепления стеновых панелей к основанию из оцинкованной стали t=0,6 мм
	т/м2
	0,032/6,8
	
	

	33. 
	
	Крепление фасонных элементов 

самонарезающими винтами ϕ4,2х19
	шт.
	120
	
	

	34. 
	
	Заделка швов мин. ватой типа Изол-Н или др. γ-25кг/м2 толщ. 20 мм
	м3
	0,25
	
	

	35. 
	
	Крепление стеновых панелей  

самонарезающими винтами Ф5,5 х150 

с ЭПдМ-прокладкой, шаг 400 
	м2

м

шт
	100,0
36,2

100


	
	

	36. 
	
	Устройство герметизации огнестойким герметиком типа СР 601S 600 мл «Hilti» или аналог
	м2

кг

600 мл
	1,5

2,4

4
	
	Туба 600 мл - 4 шт

	37. 
	
	
	
	
	
	

	38. 
	
	Заполнение проемов 
	
	
	
	

	39. 
	
	Установка внутренней металлической противопожарной однопольной  глухой двери для проема 1000х2400(h) 
	шт.

м2
	1

2,4
	
	

	40. 
	
	Устройство фасонных элементов

обрамления дверного проема из оцинкованной стали t=0,6 мм 
	т/м2 
	0,007/1,4
	
	

	41. 
	
	Крепление фасонных элементов 

самонарезающими винтами ϕ4,2х19
	шт.
	40
	
	

	42. 
	
	Устройство самонарезающих винтов Ф5,5 х150 с ЭПдМ-прокладкой

 
	шт
	15
	
	

	43. 
	
	Устройство герметизации огнестойким герметиком типа СР 601S 600 мл «Hilti» или аналог
	м2

кг

600 мл
	0,3
0,45
1
	
	Туба 600 мл - 1 шт

	44. 
	
	Устройство отверстия под жалюзийные решетки

 в осях 33/А1-А2 
	
	
	
	

	45. 
	
	Пробивка проема размером 1,5х4,0 м на отм. +2,500 (низ отверстия) в существующей кирпичной стене толщиной 520 мм 
	шт./м3/м реза


	1/3,12/11
	
	

	46. 
	
	Пробивка ниш в существующей кирпичной стене для устройства проема размером 4,0х1,5h м
	м2
	5,98
	
	S1=4,0х0,07х2=5,56 м2
S1=1,5х0,07х2х2=0,42 м2
ΣS=5,56+0,42=5,98 м2

	47. 
	
	Устройство штрабы в кирпичной стене площадью сечения до 100 см2
	м
	8,8
	
	

	48. 
	
	Сверление отверстий в кирпичной стене диаметром 18 мм глубиной 380 мм
	шт
	17
	
	

	49. 
	
	Установка шпилек с гайками и шайбами
	шт/т
	17/0,02
	
	

	50. 
	
	Установка мк обрамления проема
	т
	0,328
	
	

	51. 
	
	Заделка штрабы мелкозернистым бетоном В15
	м3
	0,063
	
	

	52. 
	
	Очистка металлоконструкций щетками от пыли, окалины
	т

м2
	0,328

8,9
	
	S=0,328х27=8,9 м2

	53. 
	
	Обеспылевание металлоконструкций
	т

м2
	0,3

8,9
	
	

	54. 
	
	Покраска металлоконструкций эмалью ПФ-115 за 2 раза по 2-м слоям грунтовки ГФ-021

-грунтовка ГФ-021

-эмаль ПФ-115
	м2
кг

кг
	8,1

1,62

1,5
	
	Расход грунтовки ГФ-021 = 0,2 кг/м2 за 2 слоя

Р=0,2х8,1=1,62 кг

Расход эмали ПФ-115 = 0,18  кг/м2 за 2 слоя

Р=0,18х8,1=1,5 кг

	55. 
	
	Установка, сборка и разборка инвентарных лесов
	м2
	24,0
	
	

	56. 
	
	Установка металлической жалюзийной решетки ЖР-1 массой до 0,1 т
	шт.

т
	2

0,032
	
	Р=16,0х2=32 кг

	57. 
	
	Устройство покрытия
	
	
	
	

	58. 
	
	Монтаж кровельных сэндвич-панелей с минераловатным утеплителем толщиной 100 мм с комплектующими 
	м2
	75,57
	
	S1=6,26х1,0х10=62,6 м2
S2=6,26х0,61х1=3,82 м2
S3=6,26х0,65х1=4,07 м2
S4=5,08х1,0х1=5,08 м2
ΣS=62,6+3,82+4,07+5,08=75,57 м2

	59. 
	
	Устройство фасонных элементов плит покрытия из оцинкованной стали t=0,6 мм
	м2
	12,5
	
	

	60. 
	
	Крепление фасонных элементов 

самонарезающими винтами ϕ4,2х19
	шт.
	200
	
	

	61. 
	
	Заделка швов мин. ватой типа Изол-Н или др. γ-25кг/м2 толщ. 20 мм
	м3
	0,25
	
	

	62. 
	
	Крепление стеновых панелей  

самонарезающими винтами Ф5,5 х150 

с ЭПдМ-прокладкой
	м2

шт
	75,57
130

	
	

	63. 
	
	Устройство герметизации огнестойким герметиком типа СР 601S 600 мл «Hilti» или аналог
	м2

кг

600 мл
	1,4
2,3
4
	
	Туба 600 мл - 4 шт

	64. 
	
	Резка кровельных сендвич-панелей толщиной 100 мм


	м реза

	2,72
	
	

	65. 
	
	Оконный проем в осях А/32-33

на отм. +7,600
	
	
	
	

	66. 
	
	Демонтаж существующих оконных блоков из ПВХ-профилей
	м2
	14,4
	
	S=6,0х2,4=14,4 м2



	67. 
	
	Погрузка мусора строительного с погрузкой вручную
	т
	0,432
	
	

	68. 
	
	Перевозка и утилизация строительного мусора на 30 км
	т
	0,432
	
	

	69. 
	
	Заделка оконного проема кирпичем М100 на растворе М75, низ проема на отм. +7,600

Расход раствора М75
	м3
м3
	3,6

0,9
	
	Vк=6,0х0,25х2,4=3,6 м3
Vр=3,6х0,25=0,9 м3

	70. 
	
	Устройство деталей креплений кладки (узел «Б/2», л.6) : 
	
	
	
	

	71. 
	
	Сверление отверстий в ж/б стене толщиной 250 мм Ø18 мм  
	шт
	30
	
	

	72. 
	
	Установка деталей крепления кладки  из арматура ϕ8 АIII (А400), l=0,7 м
	шт.

кг
	6

1,66
	
	Р=0,395х0,7х6=1,66

	73. 
	
	Установка деталей крепления кладки  из листа 10х250, l700
	шт.

кг
	22

259,16
	
	Р=11,78х22=259,16

	74. 
	
	Установка шпильки М16, l=350


	шт.

кг
	30

18,0
	
	Р=0,6х30=18,0

	75. 
	
	Установка гаек М16


	шт.

кг
	120

5,76
	
	Р=0,048 х120=5,76

	76. 
	
	Установка шайб 16


	шт.

кг
	60

0,67
	
	Р=0,014 х60=0,84

	77. 
	
	Установка анкер-шпильки HST M16х140/25


	шт.
	6
	
	

	78. 
	
	Установка, сборка и разборка инвентарных лесов
	м2
	60,0
	
	

	79. 
	
	
	
	
	
	

	80. 
	
	Оконный проем в осях А/32-33

на отм. +2,85
	
	
	
	

	81. 
	
	Устройство отверстия для вентиляции размером 1050х550 в ж,б панели толщ. 250 мм (в осях 32-33 низ 2 на отм. 2,85)
	шт
	1
	
	

	82. 
	
	Устройство обрамления отверстия из ˪75х5 (7,6 п.м) и полосы толщ. 6 мм (1,4 кг)
	т
	0,045
	
	

	83. 
	
	Окраска мк 2 слоями ПФ-115 по слою грунтовки ГФ-021
	т/м2
	0,045/1,2
	
	

	84. 
	
	Установка, сборка и разборка инвентарных лесов
	м2
	6,0
	
	

	85. 
	
	Отделка оконного проема
	
	
	
	

	86. 
	
	Грунтовка раствором Ceresit CT 17

-расход грунтовки: 0,15 л/м2
	м2
л
	28,8

4,32
	
	S=6,0х2,4х2=28,8 м2

V=0,15х28,8=4,32 л

	87. 
	
	Штукатурка кирпичной кладки цементно-песчаным раствором М100 внутри помещения
	м2
м3
	28,8

0,6
	
	S=6,0х2,4х2=28,8 м2

V=28,8х0,02=0,6 м3

	88. 
	
	Грунтовка раствором Ceresit CT 17
	м2
л
	28,8

4,32
	
	

	89. 
	
	Шпаклевка раствором Ceresit CT 27

-расход шпаклевки: 1,3 кг/м2
	м2
кг
	28,8

37,4
	
	P=1,3х28,8=37,4 кг

	90. 
	
	Грунтовка раствором Ceresit CT 17
	м2
л
	28,8

4,32
	
	

	91. 
	
	Покраска водоэмульсионной акриловой краской за 2 раза внутри помещения
	м2
кг
	15,0

4,0
	
	P=0,26х15,0=4,0 кг

	92. 
	
	Покраска фасадной краской за 2 раза с наружной стороны здания
	м2
кг
	15,0

3,0
	
	P=0,2х15,0=3,0 кг

	93. 
	
	Фундаментная плита наружной установки под воздухосборники и компрессоры
	
	
	
	

	94. 
	
	Земляные работы
	
	
	
	

	
	
	Разработка грунта в котловане экскаватором с ковшом емк.0,65 м3м 
	м3
	31,5
	
	15,0х6,2х0,35=31,5 м3

	
	
	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы 
	м3

	21,92
	
	V=6,5+15,4=21,9 м3

	
	
	Доработка вручную
	м3
	0,55
	
	V=31,5х0,0175=0,55 м3

	
	
	Уплотнение грунта основания пневматическими трамбовками
	м2/м3
	93/18,6
	
	S=15,0х6,2=93,0

	
	
	Обратная засыпка котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 96 кВт


	м3
	8,1
	
	V=((31,5+0,55)-21,9)х0,8=8,12 м3

	
	
	Перевозка лишнего грунта на расстояние  до 1 км 
	м3/т
	10,13
	
	8,1+2,03=10,13 м3

	
	
	Обратная засыпка вручную
	м3
	2,03
	
	V=((31,5+0,55)-21,9)х0,2=2,03 м3

	
	
	Перевозка, утилизация на расстояние 30 км лишнего грунта
	м3
	21,92
	
	

	95. 
	
	Фундаментная плита
	
	
	
	

	96. 
	
	Устройство монолитной железобетонной фундаментной плиты из бетона класса В25; F200; W6
	м3
	28,0
	
	V=69,8х0,4=27,92 м3

	97. 
	
	Устройство бетонной подготовки из бетона класса В10 для фундаментной плиты ФП-1 
	м3
	7,2
	
	V=71,73х0,1=7,2 м3

	98. 
	
	Арматура Ø12 (А400)
	п. м/кг
	1400,0/1243,2
	
	

	99. 
	
	Обмазка битумной мастикой (ТЕХНОНИКОЛЬ №24. 

Расход 0,7 кг/м2 на один слой) за 2 раза по битумной грунтовке (ТЕХНОНИКОЛЬ № 01 – 0,20-0,30 кг/м2) за 1 раз
	 м2
кг

кг
	75,48
105,7
18,9


	
	S=S бок/п+S дн.=(22,7х0,25)+69,8=75,48 м3
 P м=75,48х0,7х2=105,7 кг 
P гр=75,48х0,25=18,9 кг

	100. 
	
	Ограждение
	
	
	
	

	101. 
	
	Металлоконструкции
	
	
	
	

	102. 
	
	Установка металлических оцинкованных панелей шириной 2500 мм и высотой 2130 мм с полимерным покрытием зеленого цвета, фирмы ОАО «Солнечногорский завод металлических сеток Лепсе» или аналог
	шт/

т
	5/

0,097
	
	P=19,35х5=96,75 кг

	103. 
	
	Установка металлических оцинкованных панелей шириной 3000 мм и высотой 2130 мм с полимерным покрытием зеленого цвета
	шт/

т
	3/

0,07
	
	P=23,22х3=70 кг

	104. 
	
	Установка металлических оцинкованных опорных столбов С1 60х60 мм высотой 2200 мм с полимерным покрытием зеленого цвета 
	шт/

т
	10/

0,15
	
	P=15,0х10=150,0 кг

	105. 
	
	Установка металлических калиток шириной 1000 мм и высотой 2000 мм с заполнением вертикальным металлическим профилем с полимерным покрытием зеленого цвета
	шт/

т
	1/

0,02
	
	

	106. 
	
	Комплект крепления № 3 хомут 60х60 промежуточный
	компл.
	36
	
	

	107. 
	
	Сверление отверстий для установки анкера глубиной 100 мм в ж/б плите 
	шт
	40
	
	

	108. 
	
	Установка  мк полоса -8х200, l=200 
	шт/

кг
	10/

25,1
	
	P=2,51х10=25,1 кг

	109. 
	
	Установка анкеров анкеров HILTI HUS3 M10x90
	шт/

кг
	40/

9,6
	
	

	110. 
	
	
	
	
	
	

	111. 
	
	Дополнительные объемы
	
	
	
	

	112. 
	
	Заделка проема размером 12,0х1,8 по оси 33 в осях А-А2
	
	
	
	

	113. 
	
	Заделка проема кирпичной кладки толщиной 510 мм из кирпича полнотелого одинарного М100 на растворе М75 
	м3
	10,8
	
	1,8х0,51х12=10,8

	114. 
	
	Оштукатуривание поверхности стен цементно-песчаным раствором
	м2
	21,6
	
	1,8х12=21,6


	115. 
	
	Окраска поверхности стен акриловая водоэмульсионная за 2 раза по огрунтованной поверхности
	м2
	21,6
	
	

	116. 
	
	Устройство деталей креплений кладки:
	
	
	
	

	117. 
	
	Сверление отверстий в ж/б стене толщиной 250 мм Ø18 мм  
	шт
	30
	
	

	118. 
	
	Сверление отверстий в ж/б стене толщиной 510 мм Ø18 мм  
	шт
	30
	
	

	119. 
	
	Установка деталей крепления кладки  из арматура ϕ8 АIII (А400), l=0,7 м
	шт.

кг
	12

3,32
	
	

	120. 
	
	Установка деталей крепления кладки  из листа  толщ. 10 мм
	шт.

кг
	44

518,4
	
	

	121. 
	
	Установка шпильки М16


	шт.

кг
	60

54,0
	
	

	122. 
	
	Установка гаек М16


	шт.

кг
	240

11,52
	
	

	123. 
	
	Установка шайб 16


	шт.

кг
	120

1,3
	
	

	124. 
	
	Установка анкер-шпильки HST M16х140/25


	шт.
	12
	
	

	125. 
	
	Установка, сборка и разборка инвентарных лесов
	м2
	78
	
	





