	Замечания Технического заказчика  ООО «Проимнжиниринг»  к сметной  документации
 
Объект: «Цех №8, расположенный по адресу: Московская область, г.о. Мытищи, ул. Колонцова, 4. Капитальный ремонт»
02-01-03  -АС3 на сумму 20 577 842,38 руб.
	

	Дата
	22.01.2024

	№ п/п
	№ п в смете
	Замечание
	Обоснование
	Примечание
	

	1 
	
	Исключить, коэф.Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3, в помещении не применяется
	
	
	

	2 
	
	ВОР составлен не корректно, нумерация д.б. сплошной, материалы отдельной строкой не прописываются
	См. инструкцию АО ТМХ
	
	

	3 
	1,2
	Исключить, коэф.1,15; 125 на демонтаж не применяется
	
	
	

	4 
	
	В Воре не учтена погрузка и вывоз на 1 км металлических конструкций связей (0,44 тн)
	
	
	

	5 
	3
	Не корректно применена расценка, заменить на ФССЦпг-01-01-01-015, откорректировать объем + 0,44 тн
	
	
	

	6 
	
	В ВОРе не указаны ссылки на чертеж, где узел можно увидеть в проекте, по каждой позиции 
	
	
	

	7 
	8
	Исключить, или обосновать проектом/ВОР (п.8 Крепление фахверка, Болты с гайками и шайбами строительные = 3,41 кг)
	
	
	

	8 
	9,10,11
	Заменить на готовый фахверк[image: ]
Или ФССЦ-07.2.07.12-0031
	Решить когда найдем в проекте, ТЧ 1.9.15. (В ВОРе нет ссылки на фахверк в проекте, на чертежах не нашли)
	
	

	9 
	12
	Исключить, будет учтено в металлоконструкции
	
	
	

	10 
	6
	Подтвердить к=1,1
	
	
	

	11 
	16-25
	Всё что указано в КП, д.б. указано в ВОРе и в проекте, и в спецификации.
Добавить:
	ООО ТК  «Теплопанель», счет №ЦБ-1960 от 20.11.2023 г. (п.1)
	Сэндвич-панели стеновые 1190 МВУ 0,5мм/0,5мм (80, 6,67 м, верхняя облицовка: Т135, RAL 9002 
(серо-белый), нижняя облицовка: Т135, RAL 9002 
(серо-белый))
	м2
	389,4

	ООО ТК  «Теплопанель», счет №ЦБ-1960 от 20.11.2023 г. (п.3)
	Лента уплотняющая самоклеющая 3*30 (30м)
	шт
	4

	ООО ТК  «Теплопанель», счет №ЦБ-1960 от 20.11.2023 г. (п.5)
	Герметик силиконовый универсальный "Profil"( прозрачный,270 мл)
	шт
	24

	ООО ТК  «Теплопанель», счет №ЦБ-1960 от 20.11.2023 г. (п.6)
	Саморезы RAL 0000 5.5*6.3*135 (до 12 мм)
	шт
	400

	ООО ТК  «Теплопанель», счет №ЦБ-1960 от 20.11.2023 г. (п.8)
	Саморезы RAL 9002 4,8*19 мм
	шт
	5000

	ООО ТК  «Теплопанель», счет №ЦБ-1960 от 20.11.2023 г. (п.13)
	Доборный элемент ДЭ-1 (554, 3 м, RAL 9002 (серо-белый))
	шт
	3

	ООО ТК  «Теплопанель», счет №ЦБ-1960 от 20.11.2023 г. (п.14)
	Доборный элемент ДЭ-2 (360, 3, RAL 9002 (серо-белый))
	шт
	5

	ООО ТК  «Теплопанель», счет №ЦБ-1960 от 20.11.2023 г. (п.15)
	Доборный элемент ДЭ-3 (180, 3 м, RAL 9002 (серо-белый))
	шт
	13

	ООО ТК  «Теплопанель», счет №ЦБ-1960 от 20.11.2023 г. (п.16)
	Доборный элемент ДЭ-4 (140, 3 м, RAL 9002 (серо-белый))
	шт
	13

	ООО ТК  «Теплопанель», счет №ЦБ-1960 от 20.11.2023 г. (п.17)
	Доборный элемент ДЭ-5 (240, 3, RAL 9002 (серо-белый))
	шт
	43
























	
	
	

	12 
	26
	Расценка предусматривает резку профилированного листа, сендвич панель состоит из двух листов, в ВОРе в примечании указать с двух сторон, в смете объем умножить на 2 
	
	
	

	13 
	37,39
	Материал не соответствует проекту, заменить на ФССЦ-01.6.01.02-0008
	
	
	

	14 
	36,38
	Не учтен материал теплоизоляционный ФССЦ-12.2.05.10-0007
	
	
	

	15 
	40
	Не корректно применена расценка, заменить на  ФЕРр69-2-1;  ФЕРр69-2-3; ФЕРр69-2-2
	
	
	

	16 
	41
	Исключить , не подтверждено проектом/ВОР (п.10 ВОР, Круглое d=500мм в кирпич. Кладке 510мм – добавить сверло кольцевое, шт-1)

	
	
	

	17 
	44
	Не корректно применена расценка, заменить на ФЕРр56-23-1
	
	
	

	18 
	
	ВОР лист 3 п.14 объем не сходится с проектом (168,75 м2)
	Лист 6
	
	

	19 
	
	ВОР /проект уточнить почему нет пристенного уголка при монтаже реечного потолка, при необходимости внести в ВОР/проект
	
	
	

	20 
	50,51
	Исключить, учтено в п.52
	См.состав работ
	
	

	21 
	53
	Не верно взят объем, откорректировать согласно расценке и ед.изм.
	
	
	

	22 
	
	Смета не соответствуют ВОР в части ВОР после потолков идут полы, в смете стены, привести в соответствие.
	
	
	

	23 
	
	ВОР  лист 4 п.21 , лист 5 п.28 не указано марка наливного пола, аналогично в проекте, уточнить это наливной пол или обыкновенная цементно-песчаная стяжка. После ответа на вопрос и корректировки ВОР, откорректировать смету п.82-85 и 91-94
	
	
	

	24 
	
	ВОР лист 4-7 п.20,24,48 ,57 не верно указан материал в ВОРе керамическая плитка, в проекте лист 7 керамо-гранитная, указать размеры и марку керамогранита. 
	
	
	

	25 
	54
	Не корректно применена расценка, про сетку и слова нет, заменить на  ФЕР15-02-016-03
	
	
	

	26 
	55,56,59,60
	Не корректно применена расценка, заменить на ФЕР10-05-010-01
	
	
	

	27 
	57
	Объем откорректировать 
	
	
	

	28 
	61
	Материал не соответствует проекту, заменить на  ФССЦ-01.6.01.02-0008
	
	
	

	29 
	58,62
	Исключить, не подтверждено ВОР/проектом (п. 65,66 ВР  + в  спецификации прописать  Смесь сухая: для заделки АТЛАС растворная для ручной работы (на 115,26 м2 – 0,064 т, на 84,16 м2-0,046 т) ( по технологии работ, между листами гипсокартона требуется заделка стыков)
	
	
	

	30 
	64
	Материал не соответствует проекту/ВОР
	
	
	

	31 
	66-68,70,71
	Материал не подтвержден проектом/ВОР
Добавить в ВР (к п.68,69)+спецификацию (материал выделен красным):
	65
	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей: по кирпичу и бетону
	100 м2
	4,206

	66
	Смесь сухая: для заделки швов (фуга) АТЛАС «КНАУФ-МП75»
	т
	0,21

	67
	Плитки керамические глазурованные для внутренней облицовки стен: многоцветные, "Итало-дизайн" (коллекция "Фонтанка"-эконом класс), размер 300х200х7 мм/применит.
	м2
	420,6

	68
	Клей для облицовочных работ водостойкий (сухая смесь)
	т
	1,577

	69
	Оклейка стен стеклообоями с окраской поливинилацетатными красками за один раз: с подготовкой
	100 м2
	2,9714

	70
	Обои стеклотканевые под покраску для стен и потолков, однослойные
	м2
	311,997

	71
	Смеси сухие штукатурные декоративные, на цементной основе, для ручного нанесения, класс B7,5 (М100)
	кг
	356,568

	72
	Клей дисперсионный пастообразный для виниловых, текстильных, фото и стеклообоев, расход 300-500 г/м2
	кг
	81,714




	
	
	

	32 
	69
	Заменить на  ФЕР15-06-007-02, затирку взять отдельно, площади не совпадают , работы производятся в разных местах,   ФЕР15-02-035-02, с заменой материала по проекту
	
	
	

	33 
	
	П.78,79,80,81, 86,87,88,89,116-117 не подтверждено ВОР/проектом
Добавить в ВР (к п.20,24,48)+спецификацию (материал выделен красным):

	Раздел 7. Полы

	Тип 1

	78
	Устройство покрытий из плит керамогранитных размером: 40х40 см
	100 м2
	0,854

	79
	Плитка керамогранитная многоцветная неполированная, размер 300х300х8 мм
	м2
	87,108

	 
	(Полы)

	 
	Всего по позиции
	 
	 

	80
	Клей для облицовочных работ водостойкий (сухая смесь)
	т
	_____

	 
	(Полы)

	 
	Всего по позиции
	 
	 

	81
	Грунтовка укрепляющая, глубокого проникновения, быстросохнущая, паропроницаемая
	кг
	11,105

	 
	(Полы)

	 
	Объем=85,42*0,13

	 
	Всего по позиции
	 
	 

	Тип 2

	86
	Устройство покрытий из плит керамогранитных размером: 40х40 см
	100 м2
	0,835

	87
	Плитка керамогранитная многоцветная неполированная, размер 300х300х8 мм
	м2
	85,17

	88
	Клей для облицовочных работ водостойкий (сухая смесь)
	т
	______

	89
	Грунтовка укрепляющая, глубокого проникновения, быстросохнущая, паропроницаемая
	кг
	10,856

	Тип 8

	116
	Устройство покрытий из плит керамогранитных размером: 40х40 см
	100 м2
	0,02

	 
	Объем=2 / 100

	117
	Плитка керамогранитная многоцветная неполированная, размер 300х300х8 мм
	м2
	2,04

	118
	Клей для облицовочных работ водостойкий (сухая смесь)
	т
	0,024

	119
	Грунтовка укрепляющая, глубокого проникновения, быстросохнущая, паропроницаемая
	кг
	0,26







































	
	
	

	34 
	80,88
	Расход клея взять согласно толщине укладки  (прописать в ВР+СО)
	Лист 7 
	
	

	35 
	
	ВОР п.22,29,42 лист 4,5,6 обосновать устройство ж/б плиты , тип 1 ,3,6 грунт основания и плита ж/б на первом этаже существующая? Зачем она в ВОР где ссылка на её устройство? В проекте показано, что она уже есть. Откорректировать ВОР.
	
	
	

	36 
	
	Составить Вор (смету) согласно технологии производства работ, сначала ж/б полы и перекрытия, и только затем их отделка. 
	
	
	

	37 
	
	Проект лист 7 тип полов 2,4,5,7 исключить толщину плиты перекрытия по профлисту 140 мм, выполняется на листе 10 (она делается до осуществления отделки)
	
	
	

	38 
	
	ВОР п.25,32,37,46 исключить задвоение работ с п.146-149 ВОР
	
	
	

	39 
	95
	Объем не соответствует проекту /ВОР
	
	
	

	40 
	97-100, 106-109, 114-115
	Материал и вид работ не соответсвуют ВОР/проекту, заменить на  ФЕР11-01-011-08,  ФЕР11-01-011-10,  ФССЦ-04.3.02.01-0202
	
	
	

	41 
	
	ВОР п.35,40,45,49,54,59 указать вес сетки
	
	
	

	42 
	101,110
	Вес не подтвержден ВОР/проектом
	
	
	

	43 
	102,111
	Материал не соответствует ВОР/проекту, заменить на  ФССЦ-08.1.02.17-0091
	
	
	

	44 
	
	В ВОРе не учтены работы Лист 7 прим.3 , указать марку гидроизола (ТПП,ХКП,ТКП,ХПП и т.д.)
	
	
	

	45 
	
	ВОР п.36,41 указать способ укладки 
	
	
	

	46 
	103
	Не корректно применена расценка, заменить после ответа проектировщиков
	
	
	

	47 
	
	Тип 6 полов не учтена гидроизоляция см. ВОР/проект
	
	
	

	48 
	114-115
	Объем не соответствует проекту см.ВОР /проект
	
	
	

	49 
	
	ВОР п.44 подтвердить способ укладки линолеума (необходимость сварки стыков , на клею или на сухо и т.д.)
	
	
	

	50 
	112-113
	Не подтверждено ВОР/проектом (указать марку линолеума в Воре)
	
	
	

	51 
	
	ВОР п.49-50  разделить отделочные работы и конструктив входной площадки, указать лист проекта где указан конструктив. Где в смете учтены эти работы?
	
	
	

	52 
	
	ВОР п.48,57 вид работ не соответствует проекту 
	Лист 7 тип.8,10
	
	

	53 
	120-121,132-133
	П.120-121 армирование чего? Бетона то нет.
	
	
	

	54 
	126-127
	Вес подтвердить ВОР (прописать в ВР+СО)
Тип 9.
	126
	Армирование подстилающих слоев и набетонок
	т
	0,067

	127
	Сетка сварная с ячейкой 10 из арматурной стали класса А-I и А-II, диаметр до 6 мм
	т
	0,067









	
	
	

	55 
	137
	Марку и размер подтвердить ВОР (п.62 ВР) (прописать в ВР+СО)
	137
	Плинтус для полов из ПВХ, размер 19х48 мм
	м
	80,3455




	
	
	

	56 
	138
	ВОР п.63 что это за работы? Что именно чистим ? во всех расценках учтена подготовка поверхности , а мусор обязаны за собой убрать , учтено в расценках НР. Обосновать или исключить.
	
	
	

	57 
	140,143,145,148 и т.д.
	Нет подтверждения цены, нет КП и КАЦ
	
	
	

	58 
	
	ВОР п.75-79 эти работы учтены в устройстве  оконного блока (указать их в графе 7 п.74)
	
	
	

	59 
	142
	Не корректно применена расценка, заменить на  ФЕР09-04-015-01
	
	
	

	60 
	
	ВОР п.82,85 исключить перенести в графу 7 материал к работе, где их устраивают, п.89,92 аналогично
	
	
	

	61 
	
	ВОР п.81,84  указать лист в проекте где это указано, п.88,91аналогично
	
	
	

	62 
	141
	В ВОРе /проекте отсутствуют аквилон – 134 м, водоотлив 42 м, планка откосная 134,82 м, подтвердить проектом/ВОР или исключить
	
	
	

	63 
	146,149
	Подтвердить проектом (ВР п.78,91) 

	
	
	

	64 
	160
	Откорректировать расход бетона
	
	
	

	65 
	
	ВОР п.109,110 перенести в графу 7 поз.106
	
	
	

	66 
	163-165
	Заменить на ФЕР46-03-013-45, ФЕР46-03-013-58
	
	
	

	67 
	
	Опять намешано, порядок работ в ВОР не совпадает с порядком работ по смете
	
	
	

	68 
	
	ВОР п.103,108,111-114,118,119,120,124,125,126,127,128,129,130 ,137,138,139,143,147,148,150,151,152,154,155 и т.д. исключить, указать корректно производимые работы.
	
	
	

	69 
	168,171
	Исключить, объем добавить  п.167,170
	
	
	

	70 
	166,169
	Применить коэф.Прил.9.3 п.2, материал учесть отдельной строкой (анкер-шпилька) п.172 исключить
	
	
	

	71 
	173,174
	Исключить задвоение
	
	
	

	72 
	176
	Исключить, учтено в п.167-170
	
	
	

	73 
	179
	Не корректно применена расценка, заменить на ФЕР07-05-007-10
	
	
	

	74 
	
	ВОР п.102 указать альтернативные ед.изм., м2 это перегородка, п.103 объем перепроверить
	
	
	

	75 
	181
	Не корректно применена расценка, заменить на ФЕР08-04-003-03
	
	
	

	76 
	182
	Материал не соответствует проекту, заменить на ФССЦ-05.2.02.09-0017
	
	
	

	77 
	183
	Откорректировать объем согласно норме замененной расценки
	
	
	

	78 
	184,188
	Исключить, будет учтено в  замененной расценке
	
	
	

	79 
	187
	Исключить, объем добавить в п.185
	
	
	

	80 
	190
	Не корректно применена расценка, заменить на ФЕР07-05-007-10
	
	
	

	81 
	201
	ВОР п.122 уточнить резка панели или проф.листа на панели? В примечании указать , если панели, то длину х2 т.к. профлист на панели с двух сторон, расценка только на профлист.
	
	
	

	82 
	202-210
	Работы не соответствуют проекту и ВОРу, ФЕР46-08-022-02 и т.д.

	
	
	

	83 
	197-200 и 204
	Исключить задвоение
	
	
	

	84 
	211
	Не корректно применена расценка, заменить на ФЕР06-20-001-01
	
	
	

	85 
	213
	Объем не соответствует проекту - 0,046 тн
	
	
	

	86 
	222,223
	Заменить на ФССЦ-08.3.12.02-0003
	
	
	

	87 
	221,224, 227
	Не корректно применена расценка, заменить на ФЕР09-03-029-01, применить Прил.9.3 п.2
	
	
	

	88 
	225,226
	Заменить на ФССЦ-07.2.05.01-0001
	
	
	

	89 
	228
	исключить
	
	
	

	90 
	229
	Объем не соответствует ВОР п.136, Заменить на ФССЦ-07.2.05.01-0031
	
	
	

	91 
	
	ВОР п.142 указать где это в проекте в графе 6 (лист 9 узел 3)
	
	
	

	92 
	
	П.142 Вор не учтен в смете ФЕР27-07-011-01, ФССЦ-01.7.17.06-0061
	
	
	

	93 
	234
	Исключить , учтено в стоимости метериала
	
	
	

	94 
	
	Не увидела в ВОРе работ по устройству площадок Пл1 Пл2 лист 8
	
	
	

	95 
	214-220
	Обосновать ВОРом/проектом или исключить (ВР п.137) 
 130-23, л.9,п.1, а-а Дописать в ВР+СО материал (выделен красным)

	214
	Сверление установками алмазного бурения в железобетонных конструкциях горизонтальных отверстий глубиной 200 мм диаметром: 20 мм
	100 отверстий
	0,14

	215
	На каждые 10 мм изменения глубины сверления добавляется или исключается: к расценке 46-03-002-01 (до 170 мм )
	100 отверстий
	-0,14

	216
	Сверло кольцевое алмазное, диаметр 20 мм
	шт
	0,35

	217
	Установка анкерных болтов: химических
	100 шт
	0,14

	218
	HSA Распорный клиновой анкер HILTI для бетона без трещин оцинкованный, M10x83/20/10 мм
	шт
	14

	219
	Шпилька анкерная Hilti: HIT-V-5,8 М16х300 (HAS) для использования с химическими анкерами HIT/применит.
	шт
	14

	220
	Болты анкерные с гайкой, диаметр 16 мм, длина 150 мм
	100 шт
	0,14





	
	
	

	96 
	237
	Не корректно применена расценка, заменить на ФЕР06-08-001-01, п.239 исключить
	
	
	

	97 
	242
	Объем не подтвержден ВОР, почему 50,5 м2, если профлиста 510 м *0,75=382,5 м2 , а по плану 6,94*54=374,76 м2 (п.149 ВР объем указать в м2) 
	
	
	

	98 
	
	ВОР п.149 указать альтернативные ед.изм. ( м2) 
	
	
	

	99 
	244
	Не корректно применена расценка, заменить на ФЕР09-07-030-04, с прим. Коэф. Прил.9.3 п.2 п.246,247,248,249 исключить
	
	
	

	100 
	245
	Заменить на ФССЦ-08.4.01.02-0001
	
	
	

	101 
	251
	Не корректно применена расценка, заменить на ФЕР46-01-012-04 прим. Исключить высокопрочные болты
	
	
	

	102 
	252
	Заменить на ФССЦ-07.2.07.12-0024
	
	
	

	103 
	253-255
	Исключить, учтено в п.256
	
	
	

	104 
	258,261
	Не корректно применена расценка, заменить на ФЕР09-03-029-01+ Прил.9.3 п.2 п.268-271 исключить
	
	
	

	105 
	259,260
	Заменить на ФССЦ-07.2.05.01-0001
	
	
	

	106 
	264
	Исключить, объем включить в п.263 (всего 92,58 кг)

	
	
	

	107 
	273
	Исключить коэф.1,15; 1,25 
	П.3.1.11.2 инструкции АО ТМХ
	
	

	108 
	274
	Исключить, учтено в п.275,277
	См.состав работ
	
	

	109 
	
	Не учтена промывка полов  ФЕР13-06-005-01
	ВОР п.167 проект лист 13 прим.3
	
	

	110 
	278
	Не корректно применена расценка, заменить на  ФЕР11-01-002-09
	
	
	

	111 
	
	Не учтена стоимость бетона
	
	
	

	112 
	
	ВОР п.169,170 перенести в графу 7, указать наименование работ – Армирование плиты пола
	
	
	

	113 
	279,281, 287,288
	Исключить задвоение
	
	
	

	114 
	282,283 ,284
	Заменить на  ФЕР46-08-012-04, ФЕР46-08-012-09,  ФЕР46-08-012-01
	
	
	

	115 
	
	ВОР п.171 указать лист проекта где указано кол-во анкеров
	
	
	

	116 
	289-292
	Исключить, будет учтено в  ФЕР11-01-002-09
	
	
	

	117 
	
	ВОР 112-116 указать в проекте узел, что за шов для чего, если деформационный , учтен в устройстве бетона
	
	
	

	118 
	286
	Обосновать проектом, шпилек 80 шт
В ВР+СО указать объем указать 
	284
	Установка анкерных болтов: химических
	100 шт
	5,9

	285
	Состав клеевой двухкомпонентный инъекционный на основе полиэстерной смолы без стирола для легкого и тяжелого бетона, температура эксплуатации от - 5 °C до +30 °C, объем 300 мл
	шт
	6

	286
	Шпилька анкерная Hilti: HIT-V-5,8 М16х300 (HAS) для использования с химическими анкерами HIT/применит.
	шт
	_____








	
	
	

	119 
	285
	Не верен объем состава пересчитать согласно онлайн калькулятора
ВР п.171 + СО  указать объем:  Состав клеевой двухкомпонентный инъекционный - ____ шт (для установки анкерных болтов)
	
	
	

	120 
	
	Лист 14,15,16 проекта не учтен в смете, в ВОРе (стаканы на кровле), отверстия в сендвич-панелях и тд. Прописать технологию работ+материал
	
	
	

	121 
	294
	Не корректно применена расценка, заменить на ФССЦпг-01-01-01-015
	
	
	

	122 
	297
	Прим. Прил.9.3 п.2
	
	
	

	123 
	298
	Заменить на ФССЦ-07.2.07.12-0019 (556/20=27,8 кг)
	
	
	

	124 
	299-303
	Исключить задвоение, уже была в устройстве полов, ВОР п.120 аналогично (разобраться)
	
	
	

	125 
	
	ВОР п.122 не учтено в смете Прописать технологию работ+материал

П.120 Временное закрепление (ЧЕМ-???) перекрытия вокруг колонн для замены опорных частей, шт. 20



	Лист 18 прим.2
	
	

	Исполнитель:
	Начальник сметного отдела Кушакова Н.В.
тел.: 8-916-063-39-62
 e-mail:  n.kushakova@tmh.pro


Замечания могут быть дополнены по результатам рассмотрения откорректированной сметы.
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