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№

п/п
	№ в ЛСР
	Наименование работ


	Ед.

изм.
	Кол-во
	Ссылка на чертежи, спецификации
	Формула расчета, расчет объемов работ и расхода материалов

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	
	
	АБК
Демонтажные работы
	
	
	
	

	1. 
	
	Частичный демонтаж крестовых связей в АБК на двух этажах из уголков 90х6
в осях Б-В/24; Б-В/27; Б-В/32-33 (кроме связей в осях Б-В/28-29) (с погрузкой на автотранспорт с помощью автокрана и отвозкой к месту утилизации на 1 км) 
	т
	0,44
	
	

	2. 
	
	Демонтаж сэндвич-панелей 60мм

 в осях  В-Б/3 и 24-32
	м2
	389,4
	
	

	3. 
	
	Погрузка строительного мусора (80% механизированно, 20%-вручную)
	т
	
	
	389,4*____*0,8=___т
389,4*____*0,2=___ т

	4. 
	
	Перевозка и утилизация отходов 4-5 класса опасности на расстояние 30 км 
	м3
	23,36
	
	V=389,4*0,06=23,36 м3 (или поправьте меня)

	
	
	Устройство фахверка
	
	
	
	

	
	
	Монтаж м/к фахверка
	т
	Общий вес
	
	

	
	
	Устройство антикоррозийного покрытия (Огрунтовка, Окраска м/к -нужно ли (п.13 ОУ), чем, сколько слоев?
	м2
	______
	
	

	5. 
	
	Швеллер гнутый 160х80х4
	т
	0,29
	
	

	6. 
	
	Уголок 75х5
	т
	0,021
	
	

	7. 
	
	Лист 10 мм С245
	т
	0,03
	
	

	
	
	Устройство сэндвич панелей
	
	
	
	

	8. 
	снабжение
	Сэндвич панель толщиной 80мм, с утеплителем из минеральной ваты плотностью не менее 90 кг/м3 и облицовка из рулонной оцинкованной стали,  пределом огнестойкости не менее EI 45. Саморезы, болт.соединения-добавить в спецификацию-шт,вес-?

	м2
	389,4
	
	


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	9. 
	
	Резка стеновых панелей:

  под окна  1500х2000 -
	Шт/п.м
	11/
	
	

	
	
	  под двери 910х2070
	Шт/пм
	4/
	
	

	
	
	  под двери 1200х2070
	Шт/пм
	1/
	
	

	
	
	Устройство перегородок
	
	
	
	

	
	
	РАЗДЕЛИТЬ работы на Устройство перегородок: глухих (м2); Устройство перегородок: с одним дверным (или оконным проемом) (м2); Устройство перегородок: с двумя дверными (или оконными) проемами (м2),Устройство перегородок с тремя проемами (м2) (то же самое с ВГКЛ).Если идет по стене обшивка, то прописать  «Облицовка стен гипсокарт листами ……….» Также с проемами (указать, дверной или оконный проемы, их кол-во),м2 Если обшивка колонн, то прописать «Облицовка колонн…..»,м2
	
	
	
	

	10. 
	
	перегородки гипсокартонные типа С112 комплексной системы КНАУФ (серия 1.031.9-2.00 вып.1) толщиной 100 мм с облицовкой 2мя листами ГКЛ (толщиной 12,5мм) со звукоизолирующим слоем из минераловатных плит Лайт Баттс толщиной 50 мм. 
В спецификации прописать листы гипсокартонные м2, гипсокартонные влагостойкие м2, теплоизоляционный материал м2/м3)
	м2

	227,67 
	
	

	11. 
	
	Перегородка С112  ВГКЛ
	м2

	   308,34
	
	

	12. 
	
	130-23-АС3, л.3 указаны сантехнические душевые перегородки-это ВГКЛ??? Если тип другой, то прописать объем,добавить в спецификацию.
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Устройство отверстий под воздуховоды 
	
	
	
	

	13. 
	
	Круглое d=500мм в кирпич. Кладке 510мм
	шт

	1
	
	См. л. 18 Обследование №854-ОБСЛ/Р-2023/3

	14. 
	
	Квадратное 600х900 в жб панели 240 мм
	шт


	1
	
	См. л. 18 Обследование №854-ОБСЛ/Р-2023/3

	15. 
	
	Обрамление отверстия уголком 75х5
	т
	0,08
	
	

	
	
	Отделка потолков помещений
	
	
	
	

	16. 
	
	Устройство подвесного  потолка системы «Амстронг»
	м2

	301,39
	
	

	17. 
	
	Устройство подвесного потолка системы «Кнауф-акустика»
	м2

	168,78
	
	

	18. 
	
	Устройство реечного алюминиевого потолка (ДОПИСАТЬ в спецификации – уголок декоративный, в п.м.-?)
	м2

	111,84


	
	

	19. 
	
	Грунтовка поверхностей перед окрашиванием(ДОПИСАТЬ в спецификации – материал, расход(кг на м2)-?)
	м2

	69,4
	
	

	20. 
	
	Окраска потолка силикатной краской за 2 раза (ДОПИСАТЬ в спецификации – материал, расход (кг на м2)-?)
	м2

	69,4
	
	

	
	
	Полы-в ВР расписать в ВР по типам (130-23-АС3, л.7). Объемы указать м2/м3.Прописать, где плита сущ, где нет, прописать везде толщину.В спецификации-аналогично. Прописать размеры , тип,класс плиток. Прописать материал наливного пола.
	
	
	
	

	21. 
	
	Устройство плинтуса: плиточный плинтус 
	м.п

	561,52
	
	

	
	
	Плинтус ПВХ
	м.п.
	79,55
	
	

	22. 
	
	Очистка поверхности от грязи и мусора
	м2

	352,5
	
	

	23. 
	
	Устройство пола из бетона кл. В25 толщиной  до 100 мм
	м3

	5,58
	
	

	24. 
	
	Устройство армирования пола сеткой  арм. Ø6 А500С ячейкой 150х150 мм
	п м

т
	1110,2

0,25
	
	

	25. 
	
	Устройство покрытия из керамогранитной плитки 
	м2

	187,75
	
	

	26. 
	
	Устройство покрытия из напольной керамической плитки 
	м2

	332,12
	
	

	27. 
	
	Устройство покрытия из коммерческого линолеума (33-34 кл)
	м2

	121,81
	
	

	28. 
	
	Устройство гидроизоляции из1 соля Гидроизол
	м2

	194,8
	
	

	29. 
	
	Устройство наливного цементного  пола толщиной до 50 мм


	м2

	355,6


	
	

	30. 
	
	Устройство покрытия площадки у выхода  облицовка керамогранитной плиткой с шероховатой поверхностью 
	м2

	2


	
	

	31. 
	
	Устройство наливного цементного пола толщиной с армированием с сеткой Вр4 с шагом 100х100


	м2

	141,34
	
	

	32. 
	
	Устройство песчаной подготовки толщиной 200 мм
	м2

	0,5
	
	

	33. 
	
	Устройство щебеночной подготовки толщиной 200 мм(щебень фракции 20-40)
	м2

	0,5
	
	

	34. 
	
	Устройство входной плиты из бетона кл. В25 толщиной 200 мм
	м3

	0,4
	
	

	
	
	Отделка стен помещений
	
	
	
	

	35. 
	
	Штукатурка поверхностей (улучшенная)( В спецификации указать материал. 130-23-АС3,л.7,раствор цементно-песч., указать в спецификации, т/м3)
	м2
	154,97
	
	

	36. 
	
	Обшить колонны гипсокартоном ГКЛ толщиной 12,5 мм в 2 слоя 
	м2
	115,26
	
	

	37. 
	
	Обшить колонны гипсокартоном ГКЛВ толщиной 12,5 мм в 2 слоя)( В спецификации объем-115,3м2-где верно?)
	м2
	84,16
	
	

	38. 
	
	Окраска стен водоэмульсионной краской(улучшенная) за 2 раза (В спецификации указать материал)
	м2
	717,03
	
	

	39. 
	
	Облицовка стен керамической глазированной плиткой(ДОПИСАТЬ в ВР и спецификации размер плитки, тип или класс)
	м2
	420,55
	
	

	40. 
	
	Обои под покраску (ПРОПИСАТЬ «Оклейка обоями стен по……….(указать по чему)», разделить объем,если по разным поверхностям
	м2
	297,14
	
	

	41. 
	
	Затирка стен (ПРОПИСАТЬ чем?,в спецификации указать материал,кг)
	м2
	222,48
	
	

	42. 
	
	Окраска стен акриловой краской(улучшенная) за 2 раза (В спецификации указать материал, кг)
	м2
	297,14
	
	

	43. 
	
	Окраска стен силикатной краской за 2 раза(В спецификации указать материал, кг)
	м2
	211,32
	
	

	
	
	Установка потивопожарных окон 
	
	
	
	

	
	
	
+ добавить в ВР работы по устройству отливов (м2 проемов), откосов (м2 проемов), досок подоконных (м2 проемов),уголков обрамления,нащельников и т.п. Добавить материал в спецификацию (в м2).
	
	
	
	

	44. 
	снабжение
	О Установка оконных блоков из алюминиевых комбинированных профилей, противопожарный EI30, с двухкамерным стеклопакетом (4М1-10-4М1-14-4М1), без открывания, шумоизоляционный, антивандальные плёнки с двух сторон, 1960 х 1450 (h)) указать в ВР и спец. в м2,+внести работы и материал по устройству шва 130-23-АС3 л.6, п.1-5 Тех.условия к устройству окон, ед. изм- п.м. 

	Шт/м2
	11/
	
	

	
	
	Установка внутренних  окон
+ добавить в ВР работы по устройству отливов (м2 проемов), откосов (м2 проемов), досок подоконных (м2 проемов),уголков обрамления и т.п. Добавить материал в спецификацию (в м2).

	
	
	
	

	45. 
	снабжение
	Установка оконных блоков из алюминиевых комбинированных профилей, с двухкамерным стеклопакетом (4М1-10-4М1-14-4М1), без открывания, шумоизоляционный, антивандальные плёнки с двух сторон, 1460 х 1050 (h)) указать в ВР и спец. в м2,
	Шт/м2
	6/
	
	

	
	снабжение
	Установка потивопожарных дверей.УКАЗАТЬ, где производится установка-камен.стены или перегородки, добавить работы по монтажу скобянных изделий,замков,доводчиков (если в комплекте,то указать это в ВР и 
 спецификации), добавить работы по установке и креплению наличников (ед. изм.- п.м. коробок блоков),добавить работы по отделке откосов. Все материалы прописать в СПЕЦИФИКАЦИИ.
	
	
	
	

	46. 
	снабжение
	Дверь противопожарная EI 30, правая внутренняя, однопольная, распашная, металлическая,  с остеклением 400х800 (h), низ остекления на высоте 1000 мм от уровня пола 900х2100(h)


	шт
	4
	
	

	47. 
	снабжение
	Дверь противопожарная EI 30,  внутренняя, двупольная, с доводчиком металлическая,  с остеклением 400х800 (h), низ остекления на высоте 1000 мм от уровня пола 1200х2100(h)


	шт
	1
	
	

	
	
	ОТДЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ- Двери внутренние-РАСПИСАТЬ МАТЕРИАЛ (ДЕРЕВО, ПВХ), УКАЗАТЬ, где производится установка-камен.стены или перегородки, добавить работы по монтажу скобянных изделий,замков (если в комплекте,то указать это в спецификации), добавить работы по установке и креплению наличников (ед. изм.- п.м. коробок блоков),добавить работы по отделке откосов. Все материалы прописать в СПЕЦИФИКАЦИИ.
	
	
	
	

	48. 
	снабжение
	ДПВ Г Бпр Оп Пр  2100х900           ГОСТ 30970-2014
	шт
	7
	
	

	49. 
	снабжение
	ДПВ Г Бпр Оп Л  2100х900           ГОСТ 30970-2014


	шт
	9
	
	

	50. 
	снабжение
	ДПВ О Бпр Дп  2100х1200 с доводчиком ГОСТ 30970-2014


	шт
	2
	
	

	51. 
	снабжение
	ДПВ Г Бпр Оп Пр  2100х700           ГОСТ 30970-2014


	шт
	1
	
	

	52. 
	снабжение
	ДПВ Г Бпр Оп Пр  2100х700           ГОСТ 30970-2014


	шт
	4
	
	

	53. 
	снабжение
	ДПВ Г Бпр Оп Л  2100х800           ГОСТ 30970-2014


	шт
	9
	
	

	54. 
	снабжение
	ДПВ Г Бпр Оп Л  2100х800           ГОСТ 30970-2014


	шт
	5
	
	

	
	
	Лестничная клетка
	
	
	
	

	55. 
	
	Устройство стен из газобетонных блоков 250х250х625мм
	м3
	16,5
	
	

	56. 
	
	Клей для газоблоков
	кг
	495,0
	
	

	57. 
	
	Устройство опорных подушек ОП-1 серия 1.069.1-1 
	шт
т
м3
	9

0,297
_____
	
	

	58. 
	
	Устройство перемычек 3ПБ 16-37 П серия 1.038.1-1
	шт

т
м3
	4

0,408
_____
	
	

	59. 
	
	Устройство пояса из бетона

кл. В20 F50 W4 

(+ДОБАВИТЬ РАБОТУ (сверление отверстий глубиной___ диаметром____, в шт.…..130-23, л.8.п.7,узел 8 (стык армопояса))
	м3
	0,81
	
	

	60. 
	
	ЗД указана 130-23, л.8,узел 3-??? Прописать работу. Ед имз-кг
	
	
	
	

	61. 
	
	Арматура Ø10А500С
	п.м

т
	46,0

0,028
	
	

	62. 
	
	Арматура Ø10А240
	п.м

т
	56,0

0,035
	
	

	63. 
	
	Перфорированная монтажная лента 60х2,0-ПРОПИСАТЬ КАК РАБОТУ (устройство…..)
	п.м.
	10,0
	
	

	64. 
	
	Сетка кладочная 50х50х3 Вр1 -ПРОПИСАТЬ КАК РАБОТУ (Армирование ……..)
	м2

т
	20,0

0,027
	
	

	65. 
	
	Дюбель 6х60
	шт
	42
	
	

	66. 
	
	Дюбель по газобетону 6х60
	шт
	42
	
	

	
	
	Перекрытие лестничной клетки
	
	
	
	

	67. 
	
	Швеллер стальной горячекатаный 22П сталь марки С245 ПРОПИСАТЬ КАК РАБОТУ (монтаж стального покрытия Б1,Пр1….)
	т
	0,105
	
	

	68. 
	
	Швеллер стальной гнутый равнополочный 160х80х4 сталь марки С245
	т
	0,120
	
	

	69. 
	
	Листовая сталь марки С245
	т
	0,035
	
	

	70. 
	
	Химический анкер, шпилька М16х165
	шт
	12
	
	

	71. 
	
	Химический анкер, шпилька М12х120
	шт
	8
	
	

	72. 
	
	Распорный анкер типа Hilti HSA M10х83
	шт
	8
	
	

	73. 
	
	Монтаж кровельных 

сэндвич-панелей «Металл Профиль» МП ТСП-К-100-1000-К-Г-МВ
	м2
	21,0
	
	

	74. 
	
	+ ДОБАВИТЬ работу л.8.п.2,1-1 (резка панели П1*), м реза
	
	
	
	

	75. 
	
	Устройство фасонных элементов из оцинкованной стали с полимерным покрытием t=0,5 мм
	м2
кг
	21,7

85,1
	
	

	76. 
	
	Устройство мин. ваты (устройство примыкания (узел 4,5,6-это имеется в виду-?…..,ед.изм. добавить в п.м.,  толщ.,прописать в спецификации)
	м3

п.м.
	0,52

_____
	
	

	77. 
	
	Устройство огнестойкого герметика
	п.м.

кг
	144,0

____
	
	

	78. 
	
	Устройство уплотнительной терморазделяющей полосы
	п.м.
	13,0
	
	

	79. 
	
	Саморез 5.5х135мм с EPDM-прокладкой
	шт
	40
	
	

	80. 
	
	Заклепка 3.2х8
	шт
	315
	
	

	81. 
	
	Дюбель 6х60
	шт
	95
	
	

	82. 
	
	Дюбель по газобетону 6х60
	шт
	140
	
	

	83. 
	
	Устройство покрытия металлоконструкций грунтом ГФ-021 по ТУ-2312-009-79211527-2006 в 1 слой (толщина слоя 0,05мм);
	м2

кг
	8,0
_____
	
	

	84. 
	
	Устройство покрытия металлоконструкций огнезащитной краской по металлу "Крауз" по ТУ 2316-001-99023806-07 (толщина слоя 0,85мм).
	м2

кг
	8,0

____
	
	

	
	
	Устройство лестничных маршей
	
	
	
	

	85. 
	
	Швеллер стальной горячекатаный 22П сталь марки С245 ПРОПИСАТЬ КАК РАБОТУ (монтаж м/к лестниц (Б1(отдельно, ед.изм. - т), К1(отдельно, ед. изм-т)….)
	т
	0,632
	
	

	86. 
	
	Труба стальная электросварная прямошовная Ø45х3 ПРОПИСАТЬ КАК РАБОТУ (монтаж стоек и поручней ограждения лестниц, ед.изм. – т/п.м.)
	т
	0,129
	
	

	87. 
	
	Труба стальная электросварная прямошовная Ø25х2.5 ПРОПИСАТЬ КАК РАБОТУ (монтаж _______(???)лестниц, ед.изм. – т/п.м)
	т
	0,045
	
	

	88. 
	
	Указать в спецификации отвод д.45 (количество), т.к. это заказная позиция 
	
	
	
	

	89. 
	
	ДОБАВИТЬ работу по сверлению отверстий 130-23, л.9,п.1, а-а
	шт
	
	
	

	90. 
	
	Листовая сталь марки С2455 ПРОПИСАТЬ КАК РАБОТУ
	т
	0,052
	
	

	91. 
	
	Распорный анкер типа Hilti HSA M10х83 ПРОПИСАТЬ КАК РАБОТУ
	шт
	8
	
	

	92. 
	
	Химический анкер, шпилька М16х165 ПРОПИСАТЬ КАК РАБОТУ
	шт
	14
	
	

	93. 
	
	Ступень ЛС12 ГОСТ 8717-2016 ПРОПИСАТЬ КАК РАБОТУ,ед. измер. м ступеней/шт
	шт/м
	24/___
	
	

	94. +
	
	Устройство монолитных плит из бетона кл. В20 F100 W4 (Пл1,Пл2)
	м3
	0,70
	
	0,32+0,37

	95. 
	
	+ добавить работу по резке ступени ЛС12 (130-23, л.9, узел 3) ед. изм-п.м.
	
	
	
	

	96. 
	
	Арматура Ø10А500С


	п.м

т
	70,9

0,044
	
	

	97. 
	
	ДОБАВИТЬ работу по сверлению отверстий 130-23, л.9, в-в
	
	
	
	

	98. 
	
	Устройство покрытия металлоконструкций грунтом ГФ-021 по ТУ-2312-009-79211527-2006 в 1 слой (толщина слоя 0,05мм);
	м2 
кг
	25,0

____
	
	

	99. 
	
	Устройство покрытия металлоконструкций огнезащитной краской по металлу "Крауз" по ТУ 2316-001-99023806-07 (толщина слоя 0,85мм).
	м2 

кг
	25,0

____
	
	

	
	
	Устройство перекрытия- указать на 130-23 л.10узел 1
	
	
	
	

	100. 
	
	Устройство плиты из бетона

кл. В20 F50 W4
	м3
	41,2
	
	

	101. 
	
	Арматура Ø10А500С
	п.м

т
	4510,0

2,796
	
	

	102. 
	
	Арматурная сетка 5В500С 100х100
	м2
	370,0
	
	

	103. 
	
	Профнастил Н75-750-0,8 оцинк.ПРОПИСАТЬ как работу
	п.м.

т
	510,0

4,284
	
	

	104. 
	
	Уголок 75х6 ПРОПИСАТЬ как работу
	п.м.

т
	12,8

0,088
	
	

	105. 
	
	УЗЕЛ 1 –РАСПИСАТЬ, сверление отверстий, шт


	
	
	
	

	106. 
	
	Распорный анкер типа Hilti HSA M10х83 ПРОПИСАТЬ как работу
	шт
	48
	
	

	
	
	Усиление металлических колонн-РАСПИСАТЬ как работу , м2
	
	
	
	

	
	
	+ сверление отверстий, гл. __, шт 
	шт
	
	
	

	107. 
	
	Листовая сталь марки С245
	т/м2
	0,058/___
	
	

	108. 
	
	Распорный анкер типа Hilti HSA M10х83
	шт
	36
	
	

	
	
	Устройство металлической лестницы- РАСПИСАТЬ все позиции как работу
	
	
	
	

	109. 
	
	Швеллер стальной гнутый равнополочный 160х80х4 сталь марки С245
	т
	0,078
	
	

	110. 
	
	Листовая сталь марки С245
	т
	0,04
	
	

	111. 
	
	Распорный анкер типа Hilti HSA M10х83
	шт
	4
	
	

	112. 
	
	Сверление отверстий гл, шт
	шт
	
	
	

	113. 
	
	Труба стальная электросварная прямошовная Ø45х3
	т
	0,056
	
	

	114. 
	
	Труба стальная электросварная прямошовная Ø25х2.5
	т
	0,008
	
	

	115. 
	
	Лист стальной с чечевичным рифлением 4мм
	т/м2
	0,165/____
	
	

	
	
	Пол АБК
	
	
	
	

	116. 
	
	Очищение поверхности пола, выполнение насечки (прописать все работы, 130-23, л.13, п.3….очистка от мусора (ед. изм тонн), затаривание (погрузка) мусора вручную, утилизация,обеспылевание,шлифовка и т.п. в м2, написать расход, кг)
	м2
	387
	
	

	117. 
	
	Грунтовка поверхности  (чем,материал внести в спецификацию-?)
	м2
	387
	
	

	118. 
	
	Устройство монолитного железобетонного пола из бетона кл. В25 толщиной 80 мм
	м3
	31
	
	

	119. 
	
	Арматура ⌀12 А500
	кг
	3640
	
	

	120. 
	
	Арматура ⌀8 А500
	кг
	47
	
	

	121. 
	
	Бурение скважин (глубиной ___) ⌀12х90 и установка стержней на химический анкер (прописать материал в спецификации)
	шт.
	590
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	112. 
	
	Устройство швов (чем-?,материал внести в спецификацию (Вилатерм в м.п., герметик-л)
	п.м./м2
	63/___
	
	

	113. 
	
	Устройство шва с полом сборочного цеха(чем,материал внести в спецификацию-?)
	п.м./м2
	58/___
	
	

	114. 
	
	+ работа 10-23, л.13, узел А (пропил паза)-ед.изм-м реза
	
	
	
	

	115. 
	
	Срезка опорной части колонн (жб или мк-?) до отметки +0,200 
	шт.

кг
	20

560
	
	

	116. 
	
	130-23, л.13,п.2 – переопереть на временные конструкции – расписать технологию, чтобы как-то это осметить.
	
	
	
	

	117. 
	
	Погрузка,перевозка на расстояние ____км, утилизация или передача Заказчику-???
	
	
	
	

	118. 
	
	Бурение скважин ⌀18х155 и установка шпилек М16х350-8.8 на химический анкер (какой-?, шт, добавить в спецификацию)
	шт.
	80
	
	

	119. 
	
	Монтаж новой опорной части колонн 
	шт.

кг
	20

556
	
	

	120. 
	
	Временное закрепление (ЧЕМ-???) перекрытия вокруг колонн для замены опорных частей 
	шт.
	20
	
	


Не учтены работы:


ДОБАВИТЬ В соотв. раздел:
130-23, л.5 – кирпичная кладка….добавить в спецификацию материал.



