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	№

п/п
	№ в ЛСР
	Наименование работ


	Ед.

изм.
	Кол-во
	Ссылка на чертежи, спецификации
	Формула расчета, расчет объемов работ и расхода материалов

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	
	
	АБК
Демонтажные работы
	
	
	
	

	1. 
	
	Частичный демонтаж крестовых связей в АБК на двух этажах из уголков 90х6
в осях Б-В/24; Б-В/27; Б-В/32-33 (кроме связей в осях Б-В/28-29) (с погрузкой на автотранспорт с помощью автокрана и отвозкой к месту утилизации на 1 км)
	т
	0,44
	
	

	2. 
	
	Демонтаж сэндвич-панелей 60мм

 в осях  В-Б/3 и 24-32
	м2
	389,4
	
	

	
	
	Устройство фахверка
	
	
	
	

	3. 
	
	Швеллер гнутый 160х80х4
	т
	0,29
	
	

	4. 
	
	Уголок 75х5
	т
	0,021
	
	

	5. 
	
	Лист 10 мм С245
	т
	0,03
	
	

	
	
	Устройство сэндвич панелей
	
	
	
	

	6. 
	
	Сэндвич панель толщиной 80мм, с утеплителем из минеральной ваты плотностью не менее 90 кг/м3 и облицовка из рулонной оцинкованной стали,  пределом огнестойкости не менее EI 45.
	м2
	389,4
	
	


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	7. 
	
	Резка стеновых панелей:

  под окна  1500х2000
	шт
	11
	
	

	
	
	  под двери 910х2070
	шт
	4
	
	

	
	
	  под двери 1200х2070
	шт
	1
	
	

	
	
	Устройство перегородок
	
	
	
	

	8. 
	
	перегородки гипсокартонные типа С112 комплексной системы КНАУФ (серия 1.031.9-2.00 вып.1) толщиной 100 мм с облицовкой 2мя листами ГКЛ (толщиной 12,5мм) со звукоизолирующим слоем из минераловатных плит Лайт Баттс толщиной 50 мм
	м2

	227,67
	
	

	9. 
	
	Перегородка С112  ВГКЛ
	м2

	   308,34
	
	

	
	
	Устройство отверстий под воздуховоды 
	
	
	
	

	10. 
	
	Круглое d=500мм в кирпич. Кладке 510мм
	шт

	1
	
	См. л. 18 Обследование №854-ОБСЛ/Р-2023/3

	11. 
	
	Квадратное 600х900 в жб панели 240 мм
	шт

	1
	
	См. л. 18 Обследование №854-ОБСЛ/Р-2023/3

	12. 
	
	Обрамление отверстия уголком 75х5
	т
	0,08
	
	

	
	
	Отделка потолков помещений
	
	
	
	

	13. 
	
	Устройство подвесного  потолка системы «Амстронг»
	м2

	301,39
	
	

	14. 
	
	Устройство подвесного потолка системы «Кнауф-акустика»
	м2

	168,78
	
	

	15. 
	
	Устройство реечного алюминиевого потолка 
	м2

	111,84

	
	

	16. 
	
	Грунтовка поверхностей перед окрашиванием
	м2

	69,4
	
	

	17. 
	
	Окраска потолка силикатной краской за 2 раза
	м2

	69,4
	
	

	
	
	Полы
	
	
	
	

	18. 
	
	Устройство плинтуса: плиточный плинтус 
	м.п

	561,52
	
	

	
	
	Плинтус ПВХ
	м.п.
	79,55
	
	

	19. 
	
	Очистка поверхности от грязи и мусора
	м2

	352,5
	
	

	20. 
	
	Устройство пола из бетона кл. В25 толщиной  до 100 мм
	м3

	5,58
	
	

	21. 
	
	Устройство армирования пола сеткой  арм. Ø6 А500С ячейкой 150х150 мм
	п м

т
	1110,2
0,25
	
	

	22. 
	
	Устройство покрытия из керамогранитной плитки 
	м2

	187,75
	
	

	23. 
	
	Устройство покрытия из напольной керамической плитки 
	м2

	332,12
	
	

	24. 
	
	Устройство покрытия из коммерческого линолеума (33-34 кл)
	м2

	121,81
	
	

	25. 
	
	Устройство гидроизоляции из1 соля Гидроизол
	м2

	194,8
	
	

	26. 
	
	Устройство наливного цементного  пола толщиной до 50 мм


	м2

	355,6

	
	

	27. 
	
	Устройство покрытия площадки у выхода  облицовка керамогранитной плиткой с шероховатой поверхностью 
	м2

	2

	
	

	28. 
	
	Устройство наливного цементного пола толщиной с армированием с сеткой Вр4 с шагом 100х100


	м2

	141,34
	
	

	29. 
	
	Устройство песчаной подготовки толщиной 200 мм
	м2

	0,5
	
	

	30. 
	
	Устройство щебеночной подготовки толщиной 200 мм(щебень фракции 20-40)
	м2

	0,5
	
	

	31. 
	
	Устройство входной плиты из бетона кл. В25 толщиной 200 мм
	м3

	0,4
	
	

	
	
	Отделка стен помещений
	
	
	
	

	32. 
	
	Штукатурка поверхностей (улучшенная)
	м2
	154,97
	
	

	33. 
	
	Обшить колонны гипсокартоном ГКЛ толщиной 12,5 мм в 2 слоя 
	м2
	115,26
	
	

	34. 
	
	Обшить колонны гипсокартоном ГКЛВ толщиной 12,5 мм в 2 слоя
	м2
	84,16
	
	

	35. 
	
	Окраска стен водоэмульсионной краской(улучшенная) за 2 раза
	м2
	717,03
	
	


	36. 
	
	Облицовка стен керамической глазированной плиткой
	м2
	420,55
	
	

	37. 
	
	Обои под покраску 
	м2
	297,14
	
	

	38. 
	
	Затирка стен 
	м2
	222,48
	
	

	39. 
	
	Окраска стен акриловой краской(улучшенная) за 2 раза
	м2
	297,14
	
	

	40. 
	
	Окраска стен силикатной краской за 2 раза
	м2
	211,32
	
	

	
	
	Установка потивопожарных окон 
	
	
	
	

	41. 
	
	О Установка оконных блоков из алюминиевых комбинированных профилей, противопожарный EI30, с двухкамерным стеклопакетом (4М1-10-4М1-14-4М1), без открывания, шумоизоляционный, антивандальные плёнки с двух сторон, 1960 х 1450 (h))


	шт
	11
	
	

	
	
	Установка внутренних  окон
	
	
	
	

	42. 
	
	Установка оконных блоков из алюминиевых комбинированных профилей, с двухкамерным стеклопакетом (4М1-10-4М1-14-4М1), без открывания, шумоизоляционный, антивандальные плёнки с двух сторон, 1460 х 1050 (h))


	шт
	6
	
	

	
	
	Установка потивопожарных дверей
	
	
	
	

	43. 
	
	Дверь противопожарная EI 30, правая внутренняя, однопольная, распашная, металлическая,  с остеклением 400х800 (h), низ остекления на высоте 1000 мм от уровня пола 900х2100(h)


	шт
	4
	
	

	44. 
	
	Дверь противопожарная EI 30,  внутренняя, двупольная, с доводчиком металлическая,  с остеклением 400х800 (h), низ остекления на высоте 1000 мм от уровня пола 1200х2100(h)

	шт
	1
	
	

	45. 
	
	ДПВ Г Бпр Оп Пр  2100х900           ГОСТ 30970-2014
	шт
	7
	
	

	46. 
	
	ДПВ Г Бпр Оп Л  2100х900           ГОСТ 30970-2014


	шт
	9
	
	

	47. 
	
	ДПВ О Бпр Дп  2100х1200 с доводчиком ГОСТ 30970-2014


	шт
	2
	
	

	48. 
	
	ДПВ Г Бпр Оп Пр  2100х700           ГОСТ 30970-2014


	шт
	1
	
	

	49. 
	
	ДПВ Г Бпр Оп Пр  2100х700           ГОСТ 30970-2014


	шт
	4
	
	

	50. 
	
	ДПВ Г Бпр Оп Л  2100х800           ГОСТ 30970-2014


	шт
	9
	
	

	51. 
	
	ДПВ Г Бпр Оп Л  2100х800           ГОСТ 30970-2014


	шт
	5
	
	

	
	
	Лестничная клетка
	
	
	
	

	52. 
	
	Устройство стен из газобетонных блоков 250х250х625мм
	м3
	16,5
	
	

	53. 
	
	Клей для газоблоков
	кг
	495,0
	
	

	54. 
	
	Устройство опорных подушек ОП-1 серия 1.069.1-1 
	шт
т
	9

0,297
	
	

	55. 
	
	Устройство перемычек 3ПБ 16-37 П серия 1.038.1-1
	шт

т
	4

0,408
	
	

	56. 
	
	Устройство пояса из бетона

кл. В20 F50 W4
	м3
	0,81
	
	

	57. 
	
	Арматура Ø10А500С
	п.м

т
	46,0

0,028
	
	

	58. 
	
	Арматура Ø10А240
	п.м

т
	56,0

0,035
	
	

	59. 
	
	Перфорированная монтажная лента 60х2,0
	п.м.
	10,0
	
	

	60. 
	
	Сетка кладочная 50х50х3 Вр1
	м2

т
	20,0

0,027
	
	

	61. 
	
	Дюбель 6х60
	шт
	42
	
	

	62. 
	
	Дюбель по газобетону 6х60
	шт
	42
	
	

	
	
	Перекрытие лестничной клетки
	
	
	
	

	63. 
	
	Швеллер стальной горячекатаный 22П сталь марки С245
	т
	0,105
	
	

	64. 
	
	Швеллер стальной гнутый равнополочный 160х80х4 сталь марки С245
	т
	0,120
	
	

	65. 
	
	Листовая сталь марки С245
	т
	0,035
	
	

	66. 
	
	Химический анкер, шпилька М16х165
	шт
	12
	
	

	67. 
	
	Химический анкер, шпилька М12х120
	шт
	8
	
	

	68. 
	
	Распорный анкер типа Hilti HSA M10х83
	шт
	8
	
	

	69. 
	
	Монтаж кровельных 

сэндвич-панелей «Металл Профиль» МП ТСП-К-100-1000-К-Г-МВ
	м2
	21,0
	
	

	70. 
	
	Устройство фасонных элементов из оцинкованной стали с полимерным покрытием t=0,5 мм
	м2
кг
	21,7

85,1
	
	

	71. 
	
	Устройство мин. ваты 
	м3
	0,52
	
	

	72. 
	
	Устройство огнестойкого герметика
	п.м.
	144,0
	
	

	73. 
	
	Устройство уплотнительной терморазделяющей полосы
	п.м.
	13,0
	
	

	74. 
	
	Саморез 5.5х135мм с EPDM-прокладкой
	шт
	40
	
	

	75. 
	
	Заклепка 3.2х8
	шт
	315
	
	

	76. 
	
	Дюбель 6х60
	шт
	95
	
	

	77. 
	
	Дюбель по газобетону 6х60
	шт
	140
	
	

	78. 
	
	Устройство покрытия металлоконструкций грунтом ГФ-021 по ТУ-2312-009-79211527-2006 в 1 слой (толщина слоя 0,05мм);
	м2
	8,0
	
	

	79. 
	
	Устройство покрытия металлоконструкций огнезащитной краской по металлу "Крауз" по ТУ 2316-001-99023806-07 (толщина слоя 0,85мм).
	м2
	8,0
	
	

	
	
	Устройство лестничных маршей
	
	
	
	

	80. 
	
	Швеллер стальной горячекатаный 22П сталь марки С245
	т
	0,632
	
	

	81. 
	
	Труба стальная электросварная прямошовная Ø45х3
	т
	0,129
	
	

	82. 
	
	Труба стальная электросварная прямошовная Ø25х2.5
	т
	0,045
	
	

	83. 
	
	Листовая сталь марки С245
	т
	0,052
	
	

	84. 
	
	Распорный анкер типа Hilti HSA M10х83
	шт
	8
	
	

	85. 
	
	Химический анкер, шпилька М16х165
	шт
	14
	
	

	86. 
	
	Ступень ЛС12 ГОСТ 8717-2016
	шт
	24
	
	

	87. 
	
	Устройство монолитных плит из бетона кл. В20 F100 W4
	м3
	0,70
	
	

	88. 
	
	Арматура Ø10А500С


	п.м

т
	70,9

0,044
	
	

	89. 
	
	Устройство покрытия металлоконструкций грунтом ГФ-021 по ТУ-2312-009-79211527-2006 в 1 слой (толщина слоя 0,05мм);
	м2
	25,0
	
	

	90. 
	
	Устройство покрытия металлоконструкций огнезащитной краской по металлу "Крауз" по ТУ 2316-001-99023806-07 (толщина слоя 0,85мм).
	м2
	25,0
	
	

	
	
	Устройство перекрытия 
	
	
	
	

	91. 
	
	Устройство плиты из бетона

кл. В20 F50 W4
	м3
	41,2
	
	

	92. 
	
	Арматура Ø10А500С
	п.м

т
	4510,0

2,796
	
	

	93. 
	
	Арматурная сетка 5В500С 100х100
	м2
	370,0
	
	

	94. 
	
	Профнастил Н75-750-0,8 оцинк.
	п.м.

т
	510,0

4,284
	
	

	95. 
	
	Уголок 75х6
	п.м.

т
	12,8

0,088
	
	

	96. 
	
	Распорный анкер типа Hilti HSA M10х83
	шт
	48
	
	

	
	
	Усиление металлических колонн
	
	
	
	

	97. 
	
	Листовая сталь марки С245
	т
	0,058
	
	

	98. 
	
	Распорный анкер типа Hilti HSA M10х83
	шт
	36
	
	

	
	
	Устройство металлической лестницы
	
	
	
	

	99. 
	
	Швеллер стальной гнутый равнополочный 160х80х4 сталь марки С245
	т
	0,078
	
	

	100. 
	
	Листовая сталь марки С245
	т
	0,04
	
	

	101. 
	
	Распорный анкер типа Hilti HSA M10х83
	шт
	4
	
	

	102. 
	
	Труба стальная электросварная прямошовная Ø45х3
	т
	0,056
	
	

	103. 
	
	Труба стальная электросварная прямошовная Ø25х2.5
	т
	0,008
	
	

	104. 
	
	Лист стальной с чечевичным рифлением 4мм
	т
	0,165
	
	

	
	
	Пол АБК
	
	
	
	

	105. 
	
	Очищение поверхности пола, выполнение насечки
	м2
	387
	
	

	106. 
	
	Грунтовка поверхности
	м2
	387
	
	

	107. 
	
	Устройство монолитного железобетонного пола из бетона кл. В25 толщиной 80 мм
	м3
	31
	
	

	108. 
	
	Арматура ⌀12 А500
	кг
	3640
	
	

	109. 
	
	Арматура ⌀8 А500
	кг
	47
	
	

	110. 
	
	Бурение скважин ⌀12х90 и установка стержней на химический анкер
	шт.
	590
	
	

	111. 
	
	Затирка поверхности с использованием порошкового упрочнителя по типу Duracor в пом. 101 и вдоль оси 24
	м2
	70
	
	

	112. 
	
	Устройство швов
	п.м.
	63
	
	

	113. 
	
	Устройство шва с полом сборочного цеха
	п.м.
	58
	
	

	114. 
	
	
	
	
	
	

	115. 
	
	
	
	
	
	

	116. 
	
	
	
	
	
	

	117. 
	
	
	
	
	
	





