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№

п/п
	№ в ЛСР
	Наименование работ


	Ед.

изм.
	Кол-во
	Ссылка на чертежи, спецификации
	Формула расчета, расчет объемов работ и расхода материалов

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	
	
	АБК

Демонтажные работы
	
	
	
	

	1. 
	
	Частичный демонтаж крестовых связей в АБК на двух этажах из уголков 90х6

в осях Б-В/24; Б-В/27; Б-В/32-33 (кроме связей в осях Б-В/28-29) (с погрузкой на автотранспорт с помощью автокрана и отвозкой на 1 км для передачи заказчику) 
	т
	0,44
	
	

	2. 
	
	Демонтаж сэндвич-панелей 60мм

 в осях  В-Б/3 и 24-32 с передачей заказчику для дальнейшего использования (14,61 кг/м2, в т.ч. минвата 8,7 кг/м2)
	м2

т
	389,4
5,689
	
	389,4*14,61/1000=5,689

	3. 
	
	Погрузка, перевозка и разгрузка на 1 км для передачи заказчику
	т
	5,689
	
	

	
	
	Устройство фахверка
	
	
	
	

	
	
	Монтаж м/к фахверка
	т
	0,341
	
	

	
	
	Огрунтовка  (ГФ-021) металлоконструкций в 1 слой

(расход ГФ-021 0,1кг /м2 в 1 слой)
и нанесение эмали ПФ 115 в 2 слоя
	м2
	9,2
	
	


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	4. 
	
	Устройство сэндвич панелей
	
	
	
	

	5. 
	
	Сэндвич панель толщиной 80мм, с утеплителем из минеральной ваты плотностью не менее 90 кг/м3 и облицовка из рулонной оцинкованной стали,  пределом огнестойкости не менее EI 45. 
	м2
	389,4
	
	

	6. 
	
	Саморез ∅5,5х155 с ЭПДМ-прокладкой
	шт/кг
	400/13,4
	
	

	7. 
	
	Резка стеновых панелей:

  под окна  1500х2000 
	шт/п.м
	11/7
	
	

	
	
	  под двери 910х2070
	шт/пм
	4/5,96
	
	

	
	
	  под двери 1200х2070
	шт/пм
	1/6,54
	
	

	
	
	Устройство перегородок
	
	
	
	

	
	
	Устройство перегородок глухих гипсокартонных типа С112 комплексной системы КНАУФ (серия 1.031.9-2.00 вып.1) толщиной 100 мм с облицовкой 2мя листами ГКЛ (толщиной 12,5мм) со звукоизолирующим слоем из минераловатных плит Лайт Баттс толщиной 50 мм
	м2
	102,45
	
	

	
	
	Устройство перегородок  гипсокартонных типа С112 комплексной системы КНАУФ (серия 1.031.9-2.00 вып.1) толщиной 100 мм с облицовкой 2мя листами ГКЛ (толщиной 12,5мм) со звукоизолирующим слоем из минераловатных плит Лайт Баттс толщиной 50 мм с одним дверным проемом 
	м2
	56,92
	
	

	
	
	Устройство перегородок гипсокартонных типа С112 комплексной системы КНАУФ (серия 1.031.9-2.00 вып.1) толщиной 100 мм с облицовкой 2мя листами ГКЛ (толщиной 12,5мм) со звукоизолирующим слоем из минераловатных плит Лайт Баттс толщиной 50 мм с двумя дверными проемами 
	м2
	68,3
	
	

	8. 
	
	Устройство перегородок глухих С112  ВГКЛ
	м2
	185,0
	
	

	9. 
	
	Устройство перегородок С112  ВГКЛ с одним дверным проемом
	м2
	123,34
	
	

	
	
	Устройство отверстий под воздуховоды
	
	
	
	

	10. 
	
	Круглое d=500мм в кирпич. Кладке 510мм
	шт


	1
	
	См. л. 18 Обследование №854-ОБСЛ/Р-2023/3

	11. 
	
	Квадратное 600х900 в жб панели 240 мм
	шт


	1
	
	См. л. 18 Обследование №854-ОБСЛ/Р-2023/3

	12. 
	
	Обрамление отверстия уголком 75х5
	т
	0,08
	
	

	
	
	Отделка потолков помещений
	
	
	
	

	13. 
	
	Устройство подвесного  потолка системы «Амстронг»
	м2
	301,39
	
	

	14. 
	
	Устройство подвесного потолка системы «Кнауф-акустика»
	м2
	168,78
	
	

	15. 
	
	Устройство реечного алюминиевого потолка
	м2

	111,84
	
	

	16. 
	
	Грунтовка поверхностей перед окрашиванием
	м2

	69,4
	
	

	17. 
	
	Окраска потолка силикатной краской за 2 раза
	м2

	69,4
	
	

	18. 
	
	Полы
	
	
	
	

	19. 
	
	Тип 1
	
	
	
	

	20. 
	
	Устройство покрытия из керамической плитки 
толщиной 20 мм
	м2/

м3
	85,24/

1,7
	
	

	21. 
	
	Устройство наливного цементного пола толщиной 50 мм
	м2/

м3
	85,24/

4,26
	
	

	22. 
	
	Устройства жб плиты
	м2
	85,24
	
	

	23. 
	
	Тип 2
	
	
	
	

	24. 
	
	Устройство покрытия из керамической плитки 

толщиной 25 мм
	м2/

м3
	83,51/

2,1
	
	

	25. 
	
	Устройство плиты перекрытия по профнаслитилу толщиной 140 мм
	м2/

м3
	83,51/

11,7
	
	

	26. 
	
	Тип 3
	
	
	
	

	27. 
	
	Устройство покрытия из напольной керамической плитки 

толщиной 20 мм
	м2/

м3
	148,55/

3
	
	

	28. 
	
	Устройство наливного цементного пола толщиной 50 мм
	м2/

м3
	148,55/

7,5
	
	

	29. 
	
	Устройства жб плиты
	м2
	148,55
	
	

	30. 
	
	Тип 4
	
	
	
	

	31. 
	
	Устройство покрытия из напольной керамической плитки 

толщиной 25 мм
	м2/

м3
	42,23/
1,1
	
	

	32. 
	
	Устройство плиты перекрытия по профлисту толщиной 140 мм
	м2/

м3
	42,23/

5,9
	
	

	33. 
	
	Тип 5
	
	
	
	

	34. 
	
	Устройство покрытия из напольной керамической плитки 

толщиной 20 мм
	м2/

м3
	82,23/
1,7
	
	

	35. 
	
	Устройство наливного цементного пола (UNIS ГОРИЗОН Profi) толщиной с армированием с сеткой Вр4 с шагом 100х100 толщиной 30 мм
	м2/

м3
	82,23/

2,5
	
	

	36. 
	
	Устройство гидроизоляции из 1 соля Гидроизол толщиной 5 мм
	м2/

м3
	82,23/

0,4
	
	

	37. 
	
	Устройство плиты перекрытия по профлисту толщиной 140 мм
	м2/

м3
	82,23/

11,5
	
	

	38. 
	
	Тип 6
	
	
	
	

	39. 
	
	Устройство покрытия из напольной керамической плитки 

толщиной 20 мм
	м2/

м3
	59,11/
1,18
	
	

	40. 
	
	Устройство наливного цементного пола (UNIS ГОРИЗОН Profi)  толщиной с армированием с сеткой Вр4 с шагом 100х100 толщиной 45 мм
	м2/

м3
	59,11/

2,66
	
	

	41. 
	
	Устройство гидроизоляции из 1 соля Гидроизол толщиной 5 мм
	м2/

м3
	59,11/

0,3
	
	

	42. 
	
	Устройства жб плиты
	м2
	59,11
	
	

	43. 
	
	Тип 7
	
	
	
	

	44. 
	
	Устройство покрытия из коммерческого линолеума (33-34 кл)

толщиной 8 мм
	м2/

м3
	121,81/

0,97
	
	

	45. 
	
	Устройство наливного цементного  пола (UNIS ГОРИЗОН Profi)  толщиной до 50 мм
	м2/

м3
	121,81/

6,1
	
	

	46. 
	
	Устройство плиты перекрытия по профлисту толщиной 140 мм
	м2/

м3
	121,81/

17,1
	
	

	47. 
	
	Тип 8
	
	
	
	

	48. 
	
	Устройство покрытия из керамической плитки с шероховатой поверхностью толщиной 20 мм
	м2/

м3
	2,0/

0,04
	
	

	49. 
	
	Устройство армирования пола сеткой  арм. Ø6 А500С ячейкой 150х150 мм толщиной 80 мм
	м2/

м3
	2,0/

0,16
	
	

	50. 
	
	Устройство площадки из бетона класса В25 толщиной 200 мм
	м2/

м3
	2,0/

0,4
	
	

	51. 
	
	Устройство щебеночной подготовки толщиной 200 мм(щебень фракции 20-40)
	м2/

м3
	2,0/

0,4
	
	

	52. 
	
	Устройство песчаной подготовки толщиной 200 мм
	м2/

м3
	2,0/

0,4
	
	

	53. 
	
	Тип 9
	
	
	
	

	54. 
	
	Устройство армирования пола сеткой  арм. Ø6 А500С ячейкой 150х150 мм толщиной 80 мм
	м2/

м3
	59,6/

4,77
	
	

	55. 
	
	Устройства жб плиты
	м2
	59,6
	
	

	56. 
	
	Тип 10
	
	
	
	

	57. 
	
	Устройство покрытия из керамической плитки 

толщиной 20 мм
	м2/

м3
	19/

0,4
	
	

	58. 
	
	Тип 11
	
	
	
	

	59. 
	
	Устройство армирования пола сеткой  арм. Ø6 А500С ячейкой 150х150 мм толщиной 70 мм
	м2/

м3
	11,75/

0,83
	
	

	60. 
	
	Устройства жб плиты
	м2
	11,75
	
	

	61. 
	
	Устройство плинтуса: плиточный плинтус 
	м.п
	561,52
	
	

	62. 
	
	Плинтус ПВХ
	м.п.
	79,55
	
	

	63. 
	
	Очистка поверхности от грязи и мусора
	м2
	715,03
	
	

	
	
	Отделка стен помещений
	
	
	
	

	64. 
	
	Штукатурка поверхностей (улучшенная) 
	м2
	154,97
	
	

	65. 
	
	Обшить колонны гипсокартоном ГКЛ толщиной 12,5 мм в 2 слоя 
	м2
	115,26
	
	13,5+38,06+51,7+12=115,26

	66. 
	
	Обшить колонны гипсокартоном ГКЛВ толщиной 12,5 мм в 2 слоя) 
	м2
	84,16
	
	51,2+32,96=84,16

	67. 
	
	Окраска стен водоэмульсионной краской RAMIX (улучшенная) за 2 раза 
	м2
	717,03
	
	

	68. 
	
	Облицовка стен керамической глазированной плиткой размером 20х20 (Kerama Marazzi)
	м2
	420,55
	
	

	69. 
	
	Оклейка обоями стен по гипсокартону
	м2
	297,14
	
	

	70. 
	
	Затирка стен шпатлевкой типа SEMIN CE 78 (или аналог)  (Расход 1кг/м2 ) 
	м2
	222,48
	
	

	71. 
	
	Окраска стен акриловой краской(улучшенная) за 2 раза 
	м2
	297,14
	
	

	72. 
	
	Окраска стен силикатной краской за 2 раза
	м2
	211,32
	
	

	73. 
	
	Установка противопожарных окон
	
	
	
	

	74. 
	
	Установка оконных блоков из алюминиевых комбинированных профилей, противопожарный EI30, с двухкамерным стеклопакетом (4М1-10-4М1-14-4М1), без открывания, шумоизоляционный, антивандальные плёнки с двух сторон, 1960 х 1450 (h)) 
	Шт/м2
	11/31,3
	
	

	75. 
	
	Устройства шва:
	п.м.
	75,1
	
	

	76. 
	
	Устройство изоляционной паропроницаемой ленты (ПСУЛ)
	п.м.
	75,1
	
	

	77. 
	
	Устройство герметика
	м3
	0,01
	
	

	78. 
	
	Устройство  пенного утеплителя
	м3
	0,3
	
	

	79. 
	
	Устройство пароизоляционной ленты
	п.м.
	75,1
	
	

	80. 
	
	Установка внутренних  окон
	
	
	
	

	81. 
	
	Устройство обрамления вокруг окон из оцинкованной кровельной стали с полимерным покрытием с толщиной 0,7
	м2
	46,2
	
	

	82. 
	
	Устройство самонарезающих винтов ∅4,2х28 
	шт
	154
	
	

	83. 
	
	Установка оконных блоков из алюминиевых комбинированных профилей, с двухкамерным стеклопакетом (4М1-10-4М1-14-4М1), без открывания, шумоизоляционный, антивандальные плёнки с двух сторон, 1460 х 1050 (h)) 
	Шт/м2
	6/9,2
	
	

	84. 
	
	Устройство обрамления вокруг окон из оцинкованной кровельной стали с полимерным покрытием с толщиной 0,7
	м2
	18
	
	

	85. 
	
	Устройство самонарезающих винтов ∅4,2х28 
	шт
	60
	
	

	86. 
	
	Установка противопожарных дверей
	
	
	
	

	87. 
	
	Дверь противопожарная EI 30, правая внутренняя, однопольная, распашная, металлическая,  с остеклением 400х800 (h), низ остекления на высоте 1000 мм от уровня пола 900х2100(h) в комплекте с скобяными изделиями, замками, доводчиками и тд.
	шт
	4
	
	

	88. 
	
	Устройство обрамления вокруг дверей из оцинкованной кровельной стали с полимерным покрытием с толщиной 0,7
	м2
	12,24
	
	

	89. 
	
	Устройство самонарезающих винтов ∅4,2х28 
	шт
	140
	
	

	90. 
	
	Дверь противопожарная EI 30,  внутренняя, двупольная, с доводчиком металлическая,  с остеклением 400х800 (h), низ остекления на высоте 1000 мм от уровня пола 1200х2100(h) в комплекте с скобяными изделиями, замками, доводчиками и тд.
	шт
	1
	
	

	91. 
	
	Устройство обрамления вокруг дверей из оцинкованной кровельной стали с полимерным покрытием с толщиной 0,7
	м2
	3,24
	
	

	92. 
	
	Устройство самонарезающих винтов ∅4,2х28 
	шт
	40
	
	

	93. 
	
	Двери внутренние
	
	
	
	

	94. 
	
	Установка ДПВ Г Бпр Оп Пр  2100х900 ГОСТ 30970-2014 с комплектующими в перегородках из гипсокартона
	шт
	7
	
	

	95. 
	
	Установка ДПВ Г Бпр Оп Л  2100х900 ГОСТ 30970-2014 с комплектующими в перегородках из гипсокартона   
	шт
	9
	
	

	96. 
	
	Установка ДПВ О Бпр Дп  2100х1200 с доводчиком 

ГОСТ 30970-2014 с комплектующими в кирпичной стене
	шт
	2
	
	

	97. 
	
	Установка ДПВ Г Бпр Оп Пр  2100х700 ГОСТ 30970-2014 с комплектующими в перегородках из гипсокартона   
	шт
	1
	
	

	98. 
	
	Установка ДПВ Г Бпр Оп Пр  2100х700 ГОСТ 30970-2014 с комплектующими в перегородках из гипсокартона   
	шт
	4
	
	

	99. 
	
	Установка ДПВ Г Бпр Оп Л  2100х800  ГОСТ 30970-2014 с комплектующими в перегородках из гипсокартона   
	шт
	9
	
	

	100. 
	
	Установка ДПВ Г Бпр Оп Л  2100х800 ГОСТ 30970-2014 с комплектующими в перегородках из гипсокартона   
	шт
	5
	
	

	101. 
	
	Лестничная клетка
	
	
	
	

	102. 
	
	Устройство стен из газобетонных блоков 250х250х625мм
	м3
	16,5
	
	

	103. 
	
	Клей для газоблоков
	кг
	495,0
	
	

	104. 
	
	Устройство опорных подушек ОП-1 серия 1.069.1-1
	шт
т

м3
	9

0,297

0,12
	
	

	105. 
	
	Устройство перемычек 3ПБ 16-37 П серия 1.038.1-1
	шт

т
м3
	4

0,408
0,16
	
	

	106. 
	
	Устройство пояса из бетона

кл. В20 F50 W4 
	м3
	0,81
	
	

	107. 
	
	Сверление отверстий диаметром 10, глубиной 100 мм
	шт
	4
	
	

	108. 
	
	Крепление прогона к закладной детали ОП-1 с помощью сварки
	п.м. шва
	1,8
	
	

	109. 
	
	Арматура Ø10А500С
	п.м

т
	46,0

0,028
	
	

	110. 
	
	Арматура Ø10А240
	п.м

т
	56,0

0,035
	
	

	111. 
	
	Устройство перфорированной монтажной ленты 60х2,0
	п.м.
	10,0
	
	

	112. 
	
	Армирование кладочной сетки  50х50х3 Вр1
	м2

т
	20,0

0,027
	
	

	113. 
	
	Устройство дюбеля 6х60
	шт
	42
	
	

	114. 
	
	Устройство дюбеля по газобетону 6х60
	шт
	42
	
	

	115. 
	
	Перекрытие лестничной клетки
	
	
	
	

	116. 
	
	Монтаж балки Б1
	т
	0,125
	
	

	117. 
	
	Монтаж прогона Пр1
	т
	0,135
	
	

	118. 
	
	Химический анкер, шпилька М16х165
	шт
	12
	
	

	119. 
	
	Химический анкер, шпилька М12х120
	шт
	8
	
	

	120. 
	
	Распорный анкер типа Hilti HSA M10х83
	шт
	8
	
	

	121. 
	
	Монтаж кровельных 

сэндвич-панелей «Металл Профиль» МП ТСП-К-100-1000-К-Г-МВ
	м2
	21,0
	
	

	122. 
	
	Резка панели П1*
	п.м.
	3,12
	
	

	123. 
	
	Устройство фасонных элементов из оцинкованной стали с полимерным покрытием t=0,5 мм
	м2
кг
	21,7

85,1
	
	

	124. 
	
	Устройство мин. ваты 
	м3

п.м.
	0,52

20
	
	

	125. 
	
	Устройство огнестойкого герметика
	п.м.

м3
кг
	144,0

0,015
24,7
	
	

	126. 
	
	Устройство уплотнительной терморазделяющей полосы
	п.м.
	13,0
	
	

	127. 
	
	Саморез 5.5х135мм с EPDM-прокладкой
	шт
	40
	
	

	128. 
	
	Заклепка 3.2х8
	шт
	315
	
	

	129. 
	
	Дюбель 6х60
	шт
	95
	
	

	130. 
	
	Дюбель по газобетону 6х60
	шт
	140
	
	

	131. 
	
	Устройство покрытия металлоконструкций грунтом ГФ-021 по ТУ-2312-009-79211527-2006 в 1 слой (толщина слоя 0,05мм);
	м2

кг
	8,0
1,6
	
	

	132. 
	
	Устройство покрытия металлоконструкций огнезащитной краской по металлу "Крауз" по ТУ 2316-001-99023806-07 (толщина слоя 0,85мм).
	м2

кг
	8,0

13,2
	
	

	133. 
	
	Устройство лестничных маршей
	
	
	
	

	134. 
	
	Монтаж балки Б1
	т
	0,136
	
	

	135. 
	
	Монтаж косоура К1
	т
	0,548
	
	

	136. 
	
	Монтаж ограждение Ог1
	т
	0,173
	
	

	137. 
	
	Сверление отверстий диаметром 18, глубиной 170
	шт
	14
	
	

	138. 
	
	Устройство распорного анкера типа Hilti HSA M10х83 
	шт
	8
	
	

	139. 
	
	Устройство химического анкер-шпилька М16х165 
	шт
	14
	
	

	140. 
	
	Монтаж ступений ЛС12 ГОСТ 8717-2016
	шт/м
	24/28,8
	
	

	141. +
	
	Устройство монолитных плит из бетона кл. В20 F100 W4 (Пл1,Пл2)
	м3
	0,70
	
	0,33+0,37

	142. 
	
	Резка ступени ЛС12 
	п.м.
	1,2
	
	

	143. 
	
	Арматура Ø10А500С
	п.м

т
	70,9

0,044
	
	

	144. 
	
	Устройство покрытия металлоконструкций грунтом ГФ-021 по ТУ-2312-009-79211527-2006 в 1 слой (толщина слоя 0,05мм);
	м2 

кг
	25,0

5
	
	

	145. 
	
	Устройство покрытия металлоконструкций огнезащитной краской по металлу "Крауз" по ТУ 2316-001-99023806-07 (толщина слоя 0,85мм).
	м2 

кг
	25,0

41
	
	

	
	
	Устройство перекрытия
 (130-23 л.10 узел 1)
	
	
	
	

	146. 
	
	Устройство плиты из бетона

кл. В20 F50 W4
	м3
	41,2
	
	

	147. 
	
	Арматура Ø10А500С
	п.м

т
	4510,0

2,796
	
	

	148. 
	
	Арматурная сетка 5В500С 100х100
	м2
	370,0
	
	

	149. 
	
	Монтаж профнастила Н75-750-0,8 оцинк.
	п.м.

т
	510,0

4,284
	
	

	150. 
	
	Монтаж уголока 75х6
	п.м.

т
	12,8

0,088
	
	

	151. 
	
	Сверление отверстий диаметром 10, длиной 65
	шт
	48
	
	

	152. 
	
	Монтаж распорного анкера типа Hilti HSA M10х83 
	шт
	48
	
	

	
	
	Усиление металлических колонн
	
	
	
	

	153. 
	
	Монтаж листовой стали марки С245
	т/м2
	0,058/1,23
	
	

	154. 
	
	Распорный анкер типа Hilti HSA M10х83
	шт
	36
	
	

	155. 
	
	Сверление отверстий диаметром 10, длиной 65
	шт
	36
	
	

	
	
	Устройство металлической лестницы
	
	
	
	

	156. 
	
	Монтаж швеллера стального гнутого равнополочного 160х80х4 сталь марки С245
	т
	0,078
	
	

	157. 
	
	Монтаж листовой стали марки С245
	т
	0,04
	
	

	158. 
	
	Монтаж распорного анкера типа Hilti HSA M10х83
	шт
	4
	
	

	159. 
	
	Сверление отверстий диаметром 10, длиной 65
	шт
	4
	
	

	160. 
	
	Монтаж трубы стальной электросварной прямошовной Ø45х3
	т
	0,056
	
	

	161. 
	
	Монтаж трубы стальной электросварной прямошовной Ø25х2.5
	т
	0,008
	
	

	162. 
	
	Монтаж листа стального с чечевичным рифлением 4мм
	т/м2
	0,165/4,8
	
	

	
	
	Пол АБК
	
	
	
	

	163. 
	
	Очищение поверхности пола от мусора
	м2
	387
	
	

	164. 
	
	Грунтовка поверхности
	м2
	387
	
	

	165. 
	
	Устройство насечек на ж.б. поверхности
	м2
	387
	
	

	166. 
	
	Устройство зачистки ж.б. поверхности стальными щетками с помощью электроинструментов 
	м2
	387
	
	

	167. 
	
	Устройство промывки полов
	м2
	387
	
	

	168. 
	
	Устройство монолитного железобетонного пола из бетона кл. В25 толщиной 80 мм
	м3
	31
	
	

	169. 
	
	Арматура ⌀12 А500
	кг
	3640
	
	

	170. 
	
	Арматура ⌀8 А500
	кг
	47
	
	

	171. 
	
	Бурение скважин (глубиной 90) 
⌀8х90 и установка стержней на химический анкер Hilti HIT-RE 500 (или аналог) 
	шт.
	590
	
	

	112. 
	
	Пропил паза шва в бетонной поврехности глубиной 50 мм шириной 4-6 мм
	п.м.
	121
	
	

	113. 
	
	Устройство швов 
	п.м./м2
	63/3,15
	
	

	114. 
	
	Устройство шва с полом сборочного цеха
	п.м./м2
	58/2,9
	
	

	115. 
	
	Устройство полиуретанового герметика
	м3
	0,06
	
	

	116. 
	
	Устройство шовного шнура Вилатерм
	п.м.
	121
	
	

	117. 
	
	Срезка опорной части металлических колонн до отметки +0,200 
	шт.

кг
	20

560
	
	

	118. 
	
	130-23, л.13,п.2 – переопереть на временные конструкции – расписать технологию, чтобы как-то это осметить.
	
	
	
	

	119. 
	
	Погрузка, перевозка и разгрузка на 1 км для передачи заказчику
	т
	0,56
	
	

	120. 
	
	Бурение скважин ⌀18х155 и установка шпилек М16х350-8.8 на химический анкер Hilti HIT-RE 500 (или аналог)
	шт.
	80
	
	

	121. 
	
	Монтаж новой опорной части колонн 
	шт.

кг
	20

556
	
	

	122. 
	
	Временное закрепление (ЧЕМ-???) перекрытия вокруг колонн для замены опорных частей 
	шт.
	20
	
	


Не учтены работы:


ДОБАВИТЬ В соотв. раздел:
130-23, л.5 – кирпичная кладка….добавить в спецификацию материал.
Кирпичная кладка…… - данные работы учтены в узле 130-23-АС2 лист 3 



