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	№

п/п
	№ в ЛСР
	Наименование работ


	Ед.

изм.
	Кол-во
	Ссылка на чертежи, спецификации
	Формула расчета, расчет объемов работ и расхода материалов

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1. 
	
	Устройство металлического каркаса
	
	
	
	

	2. 
	
	Монтаж металлических  колонн массой до 0,2 т, в том числе:
	шт/т
	6/0,564
	
	

	3. 
	
	Труба квадратного сечения 120х4 из стали марки С245
	т
	0.483
	
	

	4. 
	
	Листовая сталь толщ. 8 мм

марки С245
	т
	0,031
	
	

	5. 
	
	Листовая сталь толщ. 12 мм марки С245
	т
	0,05
	
	

	6. 
	
	Монтаж балок массой более 0,1 т, в том числе:
	шт/т
	0,44
	
	

	7. 
	
	Двутавр 20 Б1 из стали марки С245
	т
	0,4
	
	

	8. 
	
	Листовая сталь толщ. 8 мм марки С245
	т
	0,04
	
	

	9. 
	
	Монтаж ригелей массой более 0,1 т в том числе:
	
	0,188
	
	

	10. 
	
	трубы квадратного 100х4 сечения С245
	т
	0,188
	
	

	11. 
	
	Монтаж прогонов массой более 0,1 т в том числе:
	т
	0,891
	
	

	12. 
	
	Профиль из гнутого швеллера 24 С245
	т
	0,89
	
	

	13. 
	
	Листовая сталь толщ. 4 мм марки С245
	т
	0,001
	
	

	14. 
	
	Монтаж фахверковых стоек массой более 0,1 т в том числе:
	т
	0,09
	
	

	15. 
	
	трубы квадратного 100х4 сечения С245
	т
	0,082
	
	

	16. 
	
	листовая сталь толщ. 12 мм марки С245
	т
	0,002
	
	




	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	17. 
	
	Устройство металлических деталей крепления массой до 0,1 т в том числе:
	т
	0,041
	
	

	18. 
	
	уголки стальные равнополочные 100х10
	т
	0,015
	
	

	19. 
	
	уголки стальные равнополочные 100х7
	т
	0,006
	
	

	20. 
	
	уголки стальные равнополочные 75х6
	т
	0,02
	
	

	21. 
	
	Окраска металлоконструкций
	
	
	
	

	22. 
	
	Устройство грунтовки ГФ-021  в 1 слой
	т/м2
	2,214/59,8
	
	2,214х27= 59,8 м2

	23. 
	
	Устройство эмали ПФ 115 в 2 слоя
	т/м2
	2,214/59,8
	
	2,214х27= 59,8 м2

	24. 
	
	Крепление мк с помощью анкер шпильки  HSТ  М12/115 мм фирмы Hilti
	шт.
	44
	
	

	25. 
	
	Крепление мк с помощью болтов М16
	шт.
	65
	
	

	26. 
	
	Устройство стен
	
	
	
	

	27. 
	
	Монтаж стеновых сэндвич-панелей  с минераловатным утеплителем толщиной 100 мм с комплектующими
	м2
	100,0
	
	S=11,28х6,03+5,7х6,03-2,0х2,4-1,0х2,4=
100,0 м2

	28. 
	
	Заполнение проемов 
	
	
	
	

	29. 
	
	Установка внутренней металлической противопожарной однопольной двери для проема 1000х2400(h)
	шт.

м2
	1

2,4
	
	

	30. 
	
	Установка металлической жалюжийной решетки ЖР-1 массой до 0,1 т
	шт.

т
	2

0,032
	
	Р=16,0х2=32 кг

	31. 
	
	
	
	
	
	

	32. 
	
	Устройство покрытия
	
	
	
	

	33. 
	
	Монтаж кровельных сэндвич-панелей с минераловатным утеплителем толщиной 100 мм с комплектующими размером 4,14х1,0
	м2
	75,57
	
	S1=6,26х1,0х10=62,6 м2
S2=6,26х0,61х1=3,82 м2
S3=6,26х0,65х1=4,07 м2
S4=5,08х1,0х1=5,08 м2
ΣS=62,6+3,82+4,07+5,08=75,57 м2

	34. 
	
	Устройство фасонных элементов плит покрытия и стеновых панелей из оцинкованной стали t=0,6 мм
	м2
	12,5
	
	

	35. 
	
	Крепление фасонных элементов 

самонарезающими винтами ϕ4,2х19
	шт.
	200
	
	

	36. 
	
	Заделка швов мин. ватой
	м3
	0,25
	
	

	37. 
	
	
	
	
	
	

	38. 
	
	Устройство фасонных элементов крепления стеновых панелей к основанию из оцинкованной стали t=0,6 мм
	м2
	6,8
	
	

	39. 
	
	Крепление фасонных элементов 

самонарезающими винтами ϕ4,2х19
	шт.
	120
	
	

	40. 
	
	Крепление фасонных элементов 

самонарезающими винтами ϕ4,2х32
	шт.
	120
	
	

	41. 
	
	Заделка швов мин. ватой
	м3
	0,034
	
	

	42. 
	
	
	
	
	
	

	43. 
	
	Устройство фасонных элементов

обрамления дверного проема из оцинкованной стали t=0,6 мм 
	м2
	1,4
	
	

	44. 
	
	Крепление фасонных элементов 

самонарезающими винтами ϕ4,2х19
	шт.
	20
	
	

	45. 
	
	Оконный проем в осях А/32-33

на отм. +7,600
	
	
	
	

	46. 
	
	Демонтаж существующих оконных блоков из ПВХ-профилей
	м2
	14,4
	
	S=6,0х2,4=14,4 м2



	47. 
	
	Заделка оконного проема кирпичем М100 на растворе М75, низ проема на отм. +7,600

Расход раствора М75
	м3
м3
	3,6

0,9
	
	Vк=6,0х0,25х2,4=3,6 м3
Vр=3,6х0,25=0,9 м3

	48. 
	
	Устройство деталей креплений кладки: 
	
	
	
	

	49. 
	
	Арматура ϕ8 АIII (А400), l=0,7 м
	шт.

кг
	6

1,66
	
	Р=0,395х0,7х6=1,66

	50. 
	
	Лист 10х250, l700
	шт.

кг
	22

259,16
	
	Р=11,78х22=259,16

	51. 
	
	Шпилька М16, l=350


	шт.

кг
	30
18,0
	
	Р=0,6х30=18,0

	52. 
	
	Гайка М16


	шт.

кг
	120
5,76
	
	Р=0,048 х120=5,76

	53. 
	
	Шайба 16


	шт.

кг
	60
0,67
	
	Р=0,014 х60=0,84

	54. 
	
	Анкер-шпмлька HST M16х140/25


	шт.
	6
	
	

	55. 
	
	Отделка оконного проема
	
	
	
	

	56. 
	
	Грунтовка раствором Ceresit CT 17

-расход грунтовки: 0,15 л/м2
	м2
л
	28,8

4,32
	
	S=6,0х2,4х2=28,8 м2

V=0,15х28,8=4,32 л

	57. 
	
	Штукатурка кирпичной кладки цементно-песчаным раствором М100 внутри помещения
	м2
м3
	28,8

0,6
	
	S=6,0х2,4х2=28,8 м2

V=28,8х0,02=0,6 м3

	58. 
	
	Грунтовка раствором Ceresit CT 17
	м2
л
	28,8

4,32
	
	

	59. 
	
	Шпаклевка раствором Ceresit CT 27

-расход шпаклевки: 1,3 кг/м2
	м2
кг
	28,8

37,4
	
	P=1,3х28,8=37,4 кг

	60. 
	
	Грунтовка раствором Ceresit CT 17
	м2
л
	28,8

4,32
	
	

	61. 
	
	Покраска водоэмульсионной акриловой краской за 2 раза внутри помещения
	м2
кг
	15,0

4,0
	
	P=0,26х15,0=4,0 кг

	62. 
	
	Покраска фасадной краской за 2 раза с наружной стороны здания
	м2
кг
	15,0

3,0
	
	P=0,2х15,0=3,0 кг

	63. 
	
	Устройство отверстия под жалюзийные решетки

 в осях 33/А1-А2
	
	
	
	

	64. 
	
	Пробивка отверстия размером 1,5х4,0 м на отм. +2,500 (низ отверстия) в существующей кирпичной стене толщиной 520 мм 
	шт.


	1
	
	

	65. 
	
	Пробивка ниш в существующей кирпичной стене для устройства проема размером 4,0х1,5h м
	м2
	5,98
	
	S1=4,0х0,07х2=5,56 м2
S1=1,5х0,07х2х2=0,42 м2
ΣS=5,56+0,42=5,98 м2

	66. 
	
	Металлоконструкции для обрамления проема весом до 0,1 т
	т
	0,3
	
	

	67. 
	
	Пробивка проема
	м2
	6,0
	
	S=4,0х1,5=6,0 м2


	68. 
	
	Раствор цементно-песчаный М50
	м3
	0,4
	
	

	69. 
	
	Очистка металлоконструкций от пыли, окалины, обеспылить и обезжирить
	т

м2
	0,3

8,1
	
	S=0,3х27=8,1 м2

	70. 
	
	Покраска металлоконструкций эмалью ПФ-115 за 2 раза по 2-м слоям грунтовки ГФ-021

-грунтовка ГФ-021

-эмаль ПФ-115
	м2
кг

кг
	8,1

1,62

1,5
	
	Расход грунтовки ГФ-021 = 0,2 кг/м2 за 2 слоя

Р=0,2х8,1=1,62 кг

Расход эмали ПФ-115 = 0,18  кг/м2 за 2 слоя

Р=0,18х8,1=1,5 кг

	71. 
	
	
	
	
	
	

	72. 
	
	Фундаментная плита наружной установки под воздухосборник и компрессоры
	
	
	
	

	73. 
	
	Земляные работы
	
	
	
	

	74. 
	
	Разработка грунта в котловане экскаватором с ковшом емк.0,65 м3
	м3
	31,5
	
	V=(а+схh)х(b+cхh)хh=

(12,7+1х0,35)х(6,55+1х0,35)х0,35=31,5

	75. 
	
	Доработка вручную
	м3
	0,55
	
	V=31,5х0,0175=0,55

	76. 
	
	Уплотнение грунта основания
	м2
	83,2
	
	S=(12,7х6,55)=83,2

	77. 
	
	Обратная засыпка грунтом экскаватором с ковшом емк. 0,65 м3 и послойное уплотнением слоями 20-30 см до объемного веса 1,7 т/м3 (с погрузкой, отвозкой и привозкой на 1 км) 
	м3
	5,6
	
	V=31,5+0,55-25,1=6,95х0,8=5,6

	78. 
	
	Обратная засыпка вручную
	м3
	1,35
	
	V=6,95-5,6=1,35

	79. 
	
	Лишний грунт
	м3/т
	25,1/39,7
	
	V=(0,25*11,5*5,35)+(0,1*11,7*5,55)=25,1

Р1=25,1х1,58=39,7

	80. 
	
	Фундаментная плита
	
	
	
	

	81. 
	
	Устройство монолитной железобетонной фундаментной плиты из бетона класса В25; F200; W6
	м3
	59,5
	
	

	82. 
	
	Устройство бетонной подготовки из бетона В10, марки М100 для фундаментной плиты ФП-1 
	м3
	6,3
	
	

	83. 
	
	Арматура Ø12 (А400)
	кг
	1067,4
	
	

	84. 
	
	Обмазка битумной мастикой (ТЕХНОНИКОЛЬ №24. 

Расход 0,7 кг/м2 на один слой) за 2 раза по битумной грунтовке (ТЕХНОНИКОЛЬ № 01 – 0,20-0,30 кг/м2) за 1 раз
	м2
	4,97
	
	

	85. 
	
	Ограждение
	
	
	
	

	86. 
	
	Металлоконструкции
	
	
	
	

	87. 
	
	Установка металлических оцинкованных панелей шириной 2500 мм и высотой 2130 мм с полимерным покрытием зеленого цвета, фирмы ОАО «Солнечногорский завод металлических сеток Лепсе» или аналог
	шт/

т
	4/

0,077
	
	4х19,35=77 кг

	88. 
	
	Установка металлических оцинкованных панелей шириной 3000 мм и высотой 2130 мм с полимерным покрытием зеленого цвета
	шт/

т
	3/

0,07
	
	3х23,22=70 кг

	89. 
	
	Установка металлических оцинкованных опорных столбов 60х60 мм высотой 2200 мм с полимерным покрытием зеленого цвета 
	шт/

т
	9/

0,13
	
	

	90. 
	
	Установка металлических калиток шириной 1000 мм и высотой 2000 мм с заполнением вертикальным металлическим профилем с полимерным покрытием зеленого цвета
	шт/

т
	1/

0,02
	
	

	91. 
	
	Комплект крепления № 3 хомут 60х60 промежуточный
	компл.
	32
	
	

	92. 
	
	Полоса -8х200, l=200 
	шт/

кг
	7/

17,5
	
	

	93. 
	
	Полоса -8х200, l=130
	шт/

кг
	2/

4
	
	

	94. 
	
	Анкер-шуруп HILTI HUS3-H M10x90
	шт/

кг
	36/

8,7
	
	

	
	
	
	
	
	
	





