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	№

п/п
	№ в ЛСР
	Наименование работ


	Ед.

изм.
	Кол-во
	Ссылка на чертежи, спецификации
	Формула расчета, расчет объемов работ и расхода материалов

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	
	
	Наружная сеть хозбытовой канализации (К1)
	

	
	
	Прокладка трубопровода
	
	
	
	

	1
	
	Прокладка труб гофрированных 2-слойных

раструбных канализационных  ø160 мм 
	п.м.
	72,0
	130-23-НК.СО
	

	2
	
	Прокладка труб стальных электросварных 

 прямошовных ø325х6,0  группы В 

по ГОСТ 10705-80* сталь 20  (футляр)

 ГОСТ 10704-91 с весьма усил. гидроизол.
	п.м.
	36,0
	131-23-НВК3.СО
	

	3
	
	Устройство колодца канализационного из сборных ж/б элементов ∅1000
	шт.
	3
	131-23-НВК3.СО
	

	4
	
	Установка люка чугунного канализационного тяжелого
	шт.
	3
	131-23-НВК3.СО
	

	5
	
	Монтаж тройника НПВХ Т 160/160
	шт.
	1
	131-23-НВК3.СО
	

	6
	
	Монтаж отвода НПВХ О 45° 160
	шт.
	1
	131-23-НВК3.СО
	

	7
	
	Монтаж муфты защитной (для прохода через стенку ж.б. колодца) для НПВХ трубы ∅160
	шт.
	5
	131-23-НВК3.СО
	

	8
	
	Затирка поверхности лотка в колодце (железнение) цементом М300
	м²

кг
	2,4

3,0
	131-23-НВК3.СО
	

	9
	
	Заполнение межтрубного пространства в футляре цементно-песчаной смесью 

(цемент М100)
	м³
	2,3
	131-23-НВК3.СО
	

	10
	
	Установка опорно-направляющего кольца  типа PA/PE 6-75 системы DSI для трубы Дн160
	шт.
	25
	131-23-НВК3.СО
	


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	11
	
	Отсыпка песка крупнозернистого 
фракции 1-2 мм
	м³
	0,80
	131-23-НВК3.СО
	

	12
	
	Отсыпка щебня с трамбованием
	м³
	3,5
	131-23-НВК3.СО
	

	13
	
	Обмазка сборных ж.б. элементов праймером Технониколь №1
	кг
м²
	7,6
25,3
	131-23-НВК3.СО
	

	14
	
	Обмазка сборных ж.б. элементов колодцев

битумной мастикой Технониколь №24 

(2 раза)
	кг
м²
	50,6

50,6
	131-23-НВК3.СО
	

	15
	
	Восстановление асфальтобетонного покрытия
	м²
	120,0
	
	

	16
	
	Восстановление бордюрного камня
	м
	2,0
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