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	№

п/п
	№ в ЛСР
	Наименование работ


	Ед.

изм.
	Кол-во
	Ссылка на чертежи, спецификации
	Формула расчета, расчет объемов работ и расхода материалов

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1
	
	Устройство отверстия на кровле в осях В/23-24
	
	
	
	

	2
	
	Демонтаж рулонной  кровли из 2-х слоев рубероида
	м2
	15,0
	
	

	3
	
	Устройство отверстия в ж/б плите толщиной 50 мм размером  1000 х600 мм 
	шт
	1
	
	

	4
	
	Устройство в ж/б плите толщиной 50 мм размером  700х450 мм 
	шт
	1
	
	

	5
	
	Очистка поверхности плиты от пыли и грязи
	м2
	6,0
	
	

	6
	
	Устройство насечек на плите
	м2
	6,0
	
	

	7
	
	Устройство дополнительного армирования на плите из арматуры Ø10 А400
	т
	0,021
	
	

	8
	
	Устройство бетона В25 F150
	м3
	0,12
	
	

	9
	
	Монтаж оцинкованного перфорированного уголка ˪80х4
	т
	0,029
	
	

	10
	
	Монтаж винтов М8 с гайками и шайбами
	шт
	50
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	




	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	9
	
	Устройство фартуков из оцинкованной кровельной стали толщ. 0,5 мм
	м2/т
	2,5/10,0
	
	

	10
	
	Устройство бортика из цементно-песчаного раствора М100 F150 
	м3
	0,3
	
	

	11
	
	Монтаж уплотнительного жгута ПРП 30х40 мм
	п.м
	5,0
	
	

	12
	
	Восстановление кровли из 

2-х слоев рубероида 
	м2
	15,0
	
	

	13
	
	Устройство дополнительных слоев из рубероида 
	м2
	9,0
	
	

	14
	
	Заделка стыков толщ. 100 мм монтажной огнестойкой пеной (240 PROFISSIONAL ТЕХНОНИКОЛЬ или аналог) при проходе через покрытие
	п.м
	5,1
	
	Расход пены: 1 баллон 950 мл 

	15
	
	Устройство отверстия в ж/б панели по оси 1
	
	
	
	

	16
	
	Сверление отверстия в ж/б стеновой панели толщ. 300 мм размером 1000х600 мм на высоте 9,85 м
	шт
	1
	
	

	17
	
	Устройство мк обрамления отверстия 
	т
	0,056
	
	4х5,1+4х7,85+6х0,76=56,0 кг

	18
	
	Окраска мк 2 слоями «Алпол» по 1слою «Цмнол» (0,18 кг/м2)
	т
	0,056
	
	

	19
	
	
	
	
	
	

	20
	
	Устройство отверстий 
	
	
	
	

	21
	
	Сверление отверстий в кирпичной перегородке  толщ. 120 мм, обшитой гипсокартоном,  размером 200х200h на 1 этаже
	шт
	14
	
	

	22
	
	
	
	
	
	

	23
	
	Сверление отверстий в кирпичной перегородке  обшитой гипсокартоном с двух сторон, толщ. 120 мм размером 300х300h на 2 этаже
	
шт
	2
	
	

	24
	
	Сверление отверстий в кирпичной перегородке, обшитой гипсокартоном с двух сторон,  толщ. 120 мм размером 400х300h на 2 этаже
	
шт
	1
	
	

	25
	
	Сверление отверстий в кирпичной перегородке толщ. 120 мм, обшитой гипсокартоном с двух сторон, размером 300х200h на 2 этаже
	
шт
	7
	
	

	26

	
	Сверление отверстий в кирпичной перегородке, толщ. 120 мм обшитой гипсокартоном с двух сторон,  размером 300х250h на 2 этаже
	
шт
	1
	
	

	27
	
	Сверление отверстий в кирпичной перегородке толщ. 120 мм, обшитой с двух сторон гипсокартоном размером 200х200h на 2 этаже
	
шт
	3
	
	

	28
	
	Сверление отверстий в перекрытиях  из пустотных  плит толщ. 220 мм размером 200х200 на 2 этаже
	шт
	5
	
	

	29
	
	Сверление отверстий в перекрытиях  из пустотных  плит толщ. 220 мм размером 250х300 на 2 этаже
	шт
	7
	
	

	30
	
	Сверление отверстий в перекрытиях  из пустотных  плит толщ. 220 мм размером 600х250 на 2 этаже
	шт
	1
	
	

	31
	
	Сверление отверстий в перекрытиях  из пустотных  плит толщ. 220 мм размером 200х300 на 2 этаже
	шт
	2
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Проходка воздуховодов сквозь кровлю АБК
	
	
	
	

	32
	
	Сверление отверстий в покрытии  из сэндвич-панелей размером 250х300 
	шт
	5
	
	

	33
	
	Сверление отверстий в покрытии из сэндвич-панелей размером 500х350 
	шт
	1
	
	

	34
	
	Сверление отверстий в в покрытии     из сэндвич-панелей размером 400х300 
	шт
	6
	
	

	35
	
	Сверление отверстий в покрытии  из сэндвич-панелей размером 400х400 
	шт
	3
	
	

	36
	
	Сверление отверстий в покрытии  из сэндвич-панелей размером 200х300 
	шт
	2
	
	

	37
	
	Сверление отверстий в покрытии  из сэндвич-панелей размером 300х300 
	шт
	2
	
	

	38
	
	Сверление отверстий в покрытии  из сэндвич-панелей размером 200х200 
	шт
	2
	
	

	39
	
	Сверление отверстий в в покрытии     из сэндвич-панелей размером 600х250
	шт
	1
	
	

	40
	
	Сверление отверстий в в покрытии     из сэндвич-панелей размером 500х400
	шт
	1
	
	

	41
	
	Устройство фартуков и хомутов из оцинкованной из оцинкованной кровельной стали толщ. 0,5 мм
	м2
	17,0
	
	

	42
	
	Устройство самосверлящехся шурупов 4,2х14 с EPDM шайбой 
	шт
	184
	
	

	43
	
	Устройство герметика 
	м2
	4,0
	
	

	44
	
	Заделка пространства между воздуховодами и строительными конструкциями монтажной огнезащитной пеной типа Технониколь 240 PROFESSIONAL
Расход огнез. пены 
	м3
1 баллон

950 мл
	0,5

12
	
	

	45
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	





