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	№

п/п
	№ в ЛСР
	Наименование работ


	Ед.

изм.
	Кол.
	Ссылка на чертежи, спецификации
	Формула расчета, расчет объемов работ и расхода материалов
	Примечание

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	
	
	                Монтажные работы
	
	
	
	
	

	1. 
	
	Пост кнопочный  ПКУ 15 - 21.121 - 54 У2 (1хКЕ081/2 (1з+1р) черн. +  1хКЕ081/2 (1з+1р) красн. + PG-19) (цилиндрические кнопки)
	шт.
	6
	1

30-23-УА1.СО 
	
	

	2. 
	
	Реле PT570220-PT900009, Schrack  + клипса РТ28800+колодка РТ7874Р + модуль RS PTMUO730, 
	шт
	3
	130-23-УА1.СО 
	
	

	3. 
	
	Коробка клеммная D 9125 88х88х53 IP55/IP65 серая
	шт
	19
	130-23-УА1.СО
	
	

	4. 
	
	DIN-рейка, 35х7,5 мм, длина 1000 мм
	уп.
	3
	130-23-УА1.СО 
	
	

	5. 
	
	Клемма UT 2,5-TWIN - 3044513
	шт.
	40
	130-23-УА1.СО 
	
	

	6. 
	
	Труба гофр. 20 мм ПВХ (серия) с зондом легкая  91920
	м.
	200
	130-23-УА1.СО 
	
	

	7. 
	
	Труба гофр. 25 мм ПВХ (серия) с зондом легкая  91920
	м.
	300
	130-23-УА1.СО 
	
	

	8. 
	
	Держатель с защелкой и дюбелем, д.20мм 51320
	шт.
	400
	130-23-УА1.СО 
	
	

	9. 
	
	Держатель с защелкой и дюбелем, д.25мм 51325
	шт.
	600
	130-23-УА1.СО 
	
	

	10. 
	
	Настенный датчик NТС 10К температуры наружного воздуха  -26C -+20°C
	шт.
	1
	130-23-УА1.СО 
	
	

	11. 
	
	Температурное реле ТР-30  АС230В УХЛ2
	шт.
	1
	130-23-УА1.СО 
	
	


[image: image4.wmf][image: image5.wmf]

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	12. 
	
	Датчик температуры обратного теплоносителя  NТС 10К. Размер монтажной коробки:64х68х35 мм, поставл. в комплекте с монт. фланцем
	шт.
	1
	130-23-УА1.СО 
	
	

	13. 
	
	Канальный датчик температуры приточного воздуха (NTC 10K)Тпр=+14°C Размер монт. коробки:64х68х35 мм, пост. в комплекте с монт. фланцем
	шт.
	1
	130-23-УА1.СО
	
	

	14. 
	
	Датчик-реле перепада давления на приточном фильтре 30-300 Ра
	шт.
	1
	130-23-УА1.СО
	
	

	15. 
	
	Датчик-реле перепада давления на приточном вентиляторе 50-500 Ра
	шт.
	1
	130-23-УА1.СО
	
	

	16
	
	Шкаф управления (300х560х153)
 Канал-САУ-WP-3-TO 06 
	шт.
	1
	130-23-УА1.СО
	
	

	17
	
	Шкаф управления (300х560х153)
Канал-САУ-F3/4-3-TO 06 
	шт.
	5
	130-23-УА1.СО
	
	

	18
	
	Шкаф управления (300х560х153)

Канал-САУ-F3/5-3-TO 06 
	шт.
	1
	130-23-УА1.СО
	
	

	19
	
	Шкаф автоматизации противодымной вентиляции ДУ1  ШКВАЛ-Д-Ф-А(ВД00550П-КЗ1-Р-Х)-I(КЗ1-Р-Х)-II(КЗ1-Р-Х)
	шт.
	1
	130-23-УА1.СО
	
	

	20
	
	Шкаф автоматизации противодымной вентиляции ПДУ1 ШКВАЛ-Д-Ф-А(ВПД00550П-КЗ1-Р-Х)-I(КЗ1-Р-Х)-II(КЗ1-Р-Х).
	шт.
	1
	130-23-УА1.СО
	
	

	21
	
	
	
	
	
	
	

	22
	
	
	
	
	
	
	

	23
	
	
	
	
	
	
	

	24.
	
	
	
	
	
	
	

	25
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Прокладка кабелей по установленным конструкциям и лоткам в помещениях АБК
	
	
	
	
	Разделки /Присоединения

	26
	
	Кабель контрольный с медными жилами

КВВГнг(А)-FRLS сеч. 4х1,5 мм2  
	       м.
	740
	130-23-УА1.СО
	
	18/72

	27
	
	Кабель контрольный с медными жилами   

КВВГнг(А)-FRLS сеч. 4х2,5 мм2  
	м.
	910
	130-23-УА1.СО
	
	30/120

	28
	
	Кабель контрольный с медными жилами   КВВГнг(А)- LS сеч. 4х1,5 мм2  
	м.
	1130 
	130-23-УА1.СО
	
	                   54/216

	29
	
	Кабель силовой ВВГнг(А)- LS сеч. 4х2,5 мм2
	. м.
	830
	130-23-УА1.СО
	
	                   46/184

	30
	
	Провод монтажный ПВЗ-1, сечением 1х1 мм2
	м.
	100
	130-23-УА1.СО
	
	

	31
	
	Провод  монтажный ПуВнг(А)-LS, сечением 1х1,5 мм2
	м
	80
	130-23-УА1.СО
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Прокладка кабелей в гофре по установленным конструкциям в помещениях АБК:
	
	
	
	
	

	32
	
	Кабель контрольный с медными жилами

КВВГнг(А)- LS сеч. 4х1,5 мм2  
	       м.
	210
	130-23-УА1.СО
	
	24/96

	33
	
	Кабель силовой ВВГнг(А)- LS сеч. 4х2,5 мм2
	м.
	380
	130-23-УА1.СО
	
	20/80
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