[image: image1.wmf][image: image2.wmf] 

 


[image: image3.wmf] 



	№

п/п
	№ в ЛСР
	Наименование работ


	Ед.

изм.
	Кол.
	Ссылка на чертежи, спецификации
	Формула расчета, расчет объемов работ и расхода материалов
	Примечание

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	
	
	                Монтажные работы
	
	
	
	
	

	1. 
	
	Пост кнопочный  ПКУ 15 - 21.121 - 54 У2 (1хКЕ081/2 (1з+1р) черн. +  1хКЕ081/2 (1з+1р) красн. + PG-19) (цилиндрические кнопки)
	шт.
	1
	130-23-УА3.СО
	
	

	2. 
	
	Реле PT570220-PT900009, Schrack  + клипса РТ28800+колодка РТ7874Р + модуль RS PTMUO730, 
	шт
	2
	130-23-УА3.СО
	
	

	3. 
	
	Коробка клеммная D 9125 88х88х53 IP55/IP65 серая
	шт
	11
	130-23-УА3.СО
	
	

	4. 
	
	DIN-рейка, 35х7,5 мм, длина 1000 мм
	уп.
	3
	130-23-УА3.СО
	
	

	5. 
	
	Клемма UT 2,5-TWIN - 3044513
	шт.
	60
	130-23-УА3.СО
	
	

	6. 
	
	Труба гофр. 20 мм ПВХ (серия) с зондом легкая  91920
	м.
	6000
	130-23-УА3.СО
	
	

	7. 
	
	Труба гофр. 25 мм ПВХ (серия) с зондом легкая  91920
	м.
	1500
	130-23-УА3.СО
	
	

	8. 
	
	Держатель с защелкой и дюбелем, д.20мм 51320
	шт.
	12000
	130-23-УА3.СО
	
	

	9. 
	
	Держатель с защелкой и дюбелем, д.25мм 51325
	шт.
	3000
	130-23-УА3.СО
	
	

	10. 
	
	Настенный датчик NТС 10К температуры наружного воздуха  -26C -+20°C
	шт.
	1
	130-23-УА3.СО
	
	

	11. 
	
	Температурное реле ТР-30 АС230В УХЛ2
	шт.
	1
	130-23-УА3.СО
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	2
	3
	4
	5
	6
	7
	

	12. 
	
	Датчик температуры обратного теплоносителя  NТС 10К. Размер монтажной коробки:64х68х35 мм, поставл. в комплекте с монт. фланцем
	шт.
	1
	130-23-УА3.СО 
	
	

	13. 
	
	Канальный датчик температуры приточного воздуха (NTC 10K)Тпр=+14°C Размер монт. коробки:64х68х35 мм, пост. в комплекте с монт. фланцем
	шт.
	1
	130-23-УА3.СО
	
	

	14. 
	
	Датчик-реле перепада давления на приточном фильтре 30-300 Ра
	шт.
	1
	130-23-УА3.СО
	
	

	15. 
	
	Датчик-реле перепада давления на приточном вентиляторе 50-500 Ра
	шт.
	1
	130-23-УА3.СО
	
	

	16. 
	
	Монтаж шкафа управления (300х560х153) Канал-САУ-WP-3-TO 06
	шт.
	1
	130-23-УА3.СО
	
	

	17. 
	
	Монтаж шкафа управления (300х560х153) Канал-САУ-F3/6-TO 06
	шт.
	2
	130-23-УА3.СО
	
	

	18. 
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Прокладка кабелей по установленным конструкциям и лоткам в помещениях АБК
	
	
	
	
	

	19. 
	
	Провод монтажный ПВЗ-1,5, сечением 1х1,5 мм2
	м.
	200
	130-23-УА3.СО
	
	

	20. 
	
	Провод  монтажный ПуВнг(А)-LS, сечением 1х1,5 мм2
	м.
	200
	130-23-УА3.СО
	
	

	
	
	Прокладка кабелей в гофре по установленным конструкциям в помещениях АБК:
	
	
	
	
	Разделки /Присоединения

	21.
	
	Кабель контрольный с медными жилами КВВГнг(А)-LS сеч. 4х2,5 мм2 
	м.
	20
	130-23-УА3.СО
	
	4/16

	22.
	
	Кабель контрольный с медными жилами

КВВГнг(А)- LS сеч. 4х1,5 мм2  
	       м.
	2310
	130-23-УА3.СО
	
	26/104

	23.
	
	Кабель контрольный с медными жилами КВВГнг(А)- FRLS сеч. 4х1,5 мм2  
	м.
	135
	130-23-УА3.СО
	
	6/24

	24.
	
	Кабель контрольный с медными жилами КВВГнг(А)- FRLS сеч. 4х2,5 мм2  
	м.
	3330
	130-23-УА3.СО
	
	86/344


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	

	25
	
	Кабель силовой ВВГнг(А)-LS сеч. 4х2,5 мм2
	м.
	1500
	130-23-УА3.СО
	
	                    18/72
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