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	№

п/п
	№ в ЛСР
	Наименование работ


	Ед.

изм.
	Кол-во
	Ссылка на чертежи, спецификации
	Формула расчета, расчет объемов работ и расхода материалов

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	
	
	Наружная сеть хозбытовой канализации (К1)
	

	
	
	Земляные работы
	
	
	
	

	1
	
	Разработка грунта II гр. в траншее механизированным способом (экскаватором с ковшом емк. 0,65 м3)
	м3
	221,0
	
	Под трубы: V1=(1,1+0,5х1,8)х1,8х60,0=216,0 м3
Под колодцы: V2=2,2х2,2х0,35х3=5,0 м3
V1 + V2 =216,0+5,0=221,0 м3

	2
	
	Доработка грунта в траншее вручную 
(3%) 
	         м3
	7,0
	
	V3=0,3х221,0=7,0 м3

	3
	
	Разработка грунта вручную в местах
пересечений с существующими подземными коммуникациями и на выпуске канализации из здания 
	м³
	43,0
	
	V4=(1,1+0,5х1,8)х1,8х12,0=43,0 м3
L=12,0 м

	4
	
	Устройство щебеночной подготовки под  трубопровод и под днища колодцев вручную слоем h=0,15 м из щебня фракции 20-40 мм марки 600 с уплотнением 
	м³
	7,0
	
	Под трубы:V5=0,5х0,15х69,0х1,05 = 5,0 м3      kупл.=1,05; L трубы=72,0-3,0=69,0 м

Под днища колодцев: V6=2,0х2,0х0,15х3х1,05=2 м3

	5
	
	Устройство песчаного основания под трубопровод вручную слоем h=0,15 м из крупнозернистого песка фракции 1-2 мм 
	м³
	4,0
	
	V7= 0,7 х 0,15 х 36,0 х 1,1 = 4,0 м3 ;       kупл.=1,1;
L трубы=72,0-36,0=36,0 м

	6
	
	Обратная засыпка песком вручную слоем h=0,3 м над верхом трубы
	м³
	12,0
	
	VТр.= πr2L= 3,14 х 0,08 х 0,08 х 28,0 = 0,6 м3
VТр.= πr2L=3,14 х 0,055 х 0,055 х 5,0 = 0,1 м3
V8= (0,7 х 0,5 х 33,0 х 1,1) – VТр.=12,7-0,7=12,0 м3
 kупл.=1,1


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	7
	
	Лишний грунт
	м³
	32,0
	
	Футляры:VФутл..=πr2L=3,14х0,163х0,163х36,0=3,0 м3
Трубы: VТр.= πr2L= 3,14 х 0,08 х 0,08 х 28,0 = 0,6 м3
            VТр.= πr2L=3,14 х 0,055 х 0,055 х 5,0 = 0,1 м3
Колодцы:Vкол.=(πr2h)х3=3,14х0,58х0,58х1,6х3=5 м3
Плиты днища:

Vднища=πr2h)х3=3,14х0,75х0,75х0,1х3=0,53 м3
Щебень: V5+V6= 5,0+2,0=7,0 м3
Песок: V7+V8 = 4,0+12,0=16,0 м3
V лишн.=3,0+0,7+5,0+0,53+7,0+16,0=32,0 м3

	8
	
	Обратная засыпка песком (или песчаным грунтом) бульдозером под дорогой

с послойным уплотнением (95%) 
	м³
	227,0
	
	Выемка: V1+ V2+ V3+ V4=221+7+43=271 м3
VЗас.=(271-32)х0,95=239х0,95=227 м3 

	9
	
	Обратная засыпка песком (или песчаным грунтом) вручную под дорогой (5%) 
	м³
	12,0
	
	Выемка: V1+ V2+ V3+ V4=221+7+43=271 м3
VЗас.=(271-32)х0,05=239х0,05=12 м3
Или: 239-227=12 м3

	10
	
	Погрузка  лишнего грунта в автосамосвалы экскаватором с объёмом ковша 0,25 м3
	м³/т
	32,0/51,2
	
	32,0 х 1,6=51,2 т       (γ=1,6 т/м3)

	11
	
	Транспортировка лишнего грунта на расстояние 30 км автосамосвалами 
грузоподъемностью 10 т и утилизация лишнего грунта 
	м3/т
	32,0/51,2
	
	32,0 х 1,6=51,2 т       (γ=1,6 т/м3)

	
	
	Прокладка трубопровода
	
	
	
	

	
	
	Объемы работ по устройству щебеночного основания под колодцы и трубопроводы, а также устройство песчаной подготовки под трубопровод и обратная засыпка песком приведены в разделе «Земляные работы». Указанные объемы учитываются в балансе земляных масс.
	
	

	1
	
	Прокладка труб гофрированных 2-слойных

раструбных канализационных  ø160 мм в траншее 
	п.м.
	72,0
	130-23-НК.СО
	В том числе в футляре 36,0 м

	2
	
	Прокладка труб стальных электросварных 

 прямошовных ø325х6,0  группы В 

по ГОСТ 10705-80* сталь 20 ГОСТ 10704-91 с весьма усиленной гидроизоляцией
	п.м.
	36,0
	130-23-НК.СО
	Футляр

	3
	
	Монтаж тройника НПВХ Т 160/160
	шт.
	1
	130-23-НК.СО
	

	4
	
	Монтаж отвода НПВХ О 45° 160
	шт.
	1
	130-23-НК.СО
	

	5
	
	Монтаж муфты защитной (для прохода через стенку ж.б. колодца) для НПВХ трубы ∅160
	шт.
	6
	130-23-НК.СО
	

	6
	
	Заполнение межтрубного пространства в футляре цементно-песчаной смесью 

(цемент М100)
	м³
	2,3
	130-23-НК.СО
	

	7
	
	Установка опорно-направляющих колец  типа PA/PE 6-75 системы DSI в футляре для трубы Дн=160 мм
	шт.
	25
	130-23-НК.СО
	

	
	
	Устройство канализационных колодцев 
	
	
	
	

	1
	
	Устройство колодцев канализационных из сборных ж/б элементов ∅1000, в том числе:
	шт.
	3
	130-23-НК.СО
	

	2
	
	Установка плиты днища ПН 10

(серия 3.900.1-14)
	шт.

кг

м3
	3

1350

0,54
	Черт. 130-23-НК, л.4
	450х3=1350 кг

0,18х3=0,54 м3

	3
	
	Установка кольца стенового КС 10.3

(серия 3.900.1-14)
	шт.

кг

м3
	2

400

0,16
	Черт. 130-23-НК, л.4
	200х2=400 кг

0,08х2=0,16 м3

	4
	
	Установка кольца стенового КС 10.6

(серия 3.900.1-14)
	шт.

кг

м3
	1

400

0,16
	Черт. 130-23-НК, л.4
	400 кг

0,16 м3

	5
	
	Установка кольца стенового КС 10.9

(серия 3.900.1-14)
	шт.

кг

м3
	3

1800

0,172
	Черт. 130-23-НК, л.4
	600х3=1800 кг

0,24х3=0,72 м3

	6
	
	Установка плиты перекрытия ПП 10-2

(серия 3.900.1-14)
	шт.

кг

м3
	3

750

0,3
	Черт. 130-23-НК, л.4
	250х3=750 кг

0,1х3=0,3 м3

	7
	
	Установка кольца опорного КО 6

(серия 3.900.1-14)
	шт.

кг

м3
	8

400

0,16
	Черт. 130-23-НК, л.4
	50х8=400 кг

0,02х8=0,16 м3

	8
	
	Установка люка чугунного канализационного тяжелого Т(С250) 

ГОСТ 3634-2019
	шт.

кг
	3

360
	130-23-НК.СО
	120х3=360 кг

	9
	
	Обмазка сборных ж.б. элементов колодцев праймером Технониколь №1
	кг
м²
	7,6

25,3
	130-23-НК.СО
	

	10
	
	Обмазка сборных ж.б. элементов колодцев

битумной мастикой Технониколь №24 

(2 раза)
	кг
м²
	50,6

50,6
	130-23-НК.СО
	

	11
	
	Затирка поверхности лотка в колодце (железнение) цементом М300
	м²

кг
	2,4

3,0
	130-23-НК.СО
	

	12
	
	Пробивка отверстий диаметром 200 мм 
L=80 мм
	шт.
	2
	
	

	13
	
	Мастика герметизирующая бутилкаучуковая вязкоэластичная УМС-50
	кг
	1,5
	
	Расход материала – 1 кг на 1 п.м.

	14
	
	Заделка пространства мастикой герметизирующей бутилкаучуковой вязкоэластичной
	м3
	0,01
	
	

	
	
	Демонтажные 

и восстановительные работы
	
	
	
	

	
	
	Объемы работ по демонтажу и восстановлению существующего дорожного покрытия учтены в «Ведомости объемов работ» 
№ 131-23-ГП1.ВР
	131-23-ГП1.ВР
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	





