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	№

п/п
	№ в ЛСР
	Наименование работ


	Ед.

изм.
	Кол.
	Ссылка на чертежи, спецификации
	Формула расчета, расчет объемов работ и расхода материалов
	Примечание

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	
	
	Оборудование, материалы
	
	
	
	
	

	1. 
	
	Монтаж видеокамеры (IP-камеры) цилиндрической на высоте 10 м
	шт.
	10
	130-23-СОТ.СО, п. 1.1
	
	9 шт. стационарные,

1 шт. на кронштейне (крепление на угол)

	2. 
	
	Монтаж видеокамеры (IP-камеры) купольной на высоте 10 м
	шт.
	24
	130-23-СОТ.СО, п. 1.2
	
	Стационарные

	3. 
	
	Монтаж кронштейна (крепления  IP-камеры) на высоте 10 м
	шт.
	1
	130-23-СОТ.СО, п. 1.3
	
	На стене

	4. 
	
	Монтаж монтажной коробки для IP-камер на высоте 10 м
	шт.
	34
	130-23-СОТ.СО, п. 1.4
	
	На стене

	5. 
	
	Коммутатор 16 портов 
	шт.
	3
	130-23-СОТ.СО, п. 1.5
	
	Монтаж не учитывать по требованию Заказчика

	6. 
	
	Монтажудлинителя сигнала пассивного на высоте 7 м
	шт.
	2
	130-23-СОТ.СО, п. 1.7
	
	На стене

	7. 
	
	Сверление горизонтального отверстия в железобетонной стене d=20 мм, L=240 мм на высоте 10 м
	шт.
	6
	130-23-СОТ, л. 12
	
	

	8. 
	
	Заделка проходки с кабелями противопожарной пеной
	м3
	0,004
	130-23-СОТ.СО, п. 4.1
	
	

	
	
	Кабельные изделия, трубы для прокладки
	
	
	
	
	

	9. 
	
	Прокладка защитной гофрированной трубы 20 мм (ПЛЛ), с протяжкой
	м
	150
	130-23-СОТ.СО,

пп. 4.4, 4.5
	
	По стене с помощью закрепленных на дюбеле держателей на высоте 10 м
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	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	

	10. 
	
	Прокладка кабеля  витая пара UUTP4, 4 пары, без экрана, кат. 5е.

Разделка и включение, разводка по устройствам
	м
	2035
	130-23-СОТ.СО, п. 3.1
	
	36 отрезков/576 концов

150 м в трубе ПЛЛ на высоте 10 м
1885 м без защитной трубы в кабельном лотке 

 (240 м на высоте 7 м),

 (1645 м на высоте 10 м),

	11. 
	
	Прокладка патч-кордов
	м
	6
	130-23-СОТ.СО, п. 2.1
	
	В шкафу в кабельных органайзерах

	12. 
	
	Включение в аппаратуру разъемов штепсельных, до 14 контактов в разъеме 
	шт.
	500
	130-23-СОТ.СО, п. 2.3
	
	

	13. 
	
	Сверление горизонтальных отверстий диаметром 25 мм в стеновых панелях толщиной 240 мм 
	шт.
	6
	
	
	

	14. 
	
	Заделка проходок с кабелями противопожарной пеной
	м3
	0,004
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